가로변 녹지대 제설제 차단막 설치방법 개선

가로변 녹지대 제설제 차단막 설치 개선사례를 자치구에 전파하여 효율적인 녹지대 관리를 도모코자 함

제설제 차단막 설치방법(기존방법)

설치방법 : 가로 띠녹지내에서 보차도경계석과 최대한 붙여 차단막 설치

- 설치사진

제설제 차단막 설치		제설제 차단막 설치

문 제 점

- 차도에 포설된 제설제가 포함된 눈이 녹은 물이 차량통행시 차단막에 튀면서, 제설제가 포함된 물이 차단막을 통과하거나 차단막을 타고 흘러 내리면서 차도와 인접한 토양에 제설제가 집적되어 수목 고사율이 높음

- 차도와 인접하여 식재된 수목이 고사한 사례

차도와 인접한 회양목 고사		차도와 인접한 회양목 고사

제설제 차단막 설치 개선사례

자치구명 : 중구

개선내용 : 이형철근(지지대)을 2번 절곡하여 설치

- 기대효과 : 차단막이 보차도경계석 중간에 위치하여, 제설제가 포함된 눈이 녹은 물의 녹지내 유입을 최소화 함

- 현황사진

1. 절곡된 이형철근 설치		2. 비닐부착

3. 제설제 차단막 설치완료		4. 제설제 차단막 내부

※ 지지대 기성제품 구매 설치 사례 (노원구, 도봉구)

설치사례(노원구)		설치사례(도봉구)