제수변실 내 배수시설 설치 검토

변실 용도	설치 장소	개소	검토의견	비고
계		총19개소	17개소 설치요망
분배조 유입	A라인(2000)	4	설치 요망
제2중계 유입	F라인(1200)	2	설치 요망
분배조 유입	A,G라인	1	설치 요망
제1중계 유입	D라인(2700)	2	설치 요망
제1중계 유출	E라인 (2200,2000,2800)	3	설치 요망
흡착지 유출	H라인(1200)	2	설치 요망
오존접촉조 유출	BY-PASS(1500)	1	설치 불필요	누수없음
오존 접촉조 유입	B라인(2200)	1	설치 요망
회수조 유입	I라인(900)	2	설치 요망
회수조 토출	J라인(300)	1	설치 불필요	원형 배수양호