’14. 07. 14	은평소방서

제습기 화재 재현실험 결과 보고

KBS 2TV <굿모닝 대한민국> 프로그램『제습기 안전사고』주제 관련 제습기의 화재 위험성을 알아보기 위한 재현실험 결과 보고임.

□ 개     요

○ 일    시 : 2014. 7. 12(토) 10:30 ~ 16:30(6시간)

○ 장    소 : 은평소방서 야외 주차장(실험세트)

○ 참    석 : 2개 기관 9명

- 소  방 : 소방경 이문형․김정상, 소방위 김민우, 소방장 김정현․차기영

- 방송사 : KBS 2TV <굿모닝 대한민국> 작가 장영미 등 4명

○ 실험주제 : 제습기 화재 재현실험

※ 방송 예정일 : 2014. 7. 15(화) 07 ~ 08시, KBS 2TV <굿모닝 대한민국>

□ 실험 내용

○ 실험장비 : 제습기 1기, 빨래 건조대, 빨래, 비디오카메라, 디지털카메라, 전동드라이버, 온․습도계, 전기릴선(차단기 내장) 등

○ 실험방법

① 제습기 작동원리, 내부 구조(부품) 및 발화가능성

- 제습기 해체 및 인터뷰(소방장 김정현)

② 제습기 화재 재현실험

- 건조대 설치 후 제습기 배출구를 통해 빨래에서 떨어지는 물이 들어갈 경우를 가정한 발화 실험

○ 기상조건 : 구름많음, 온도 27.3 ~ 28.7℃, 습도 61 ~ 66%, 풍향(풍속) 서남서, 4.0 ~ 4.3㎧

□ 실험 결과

○ 제습기 작동원리, 내부 구조(부품) 및 발화가능성

- 작동원리 : 냉각식(공기 온도를 이슬점 이하로 낮춰 수분을 응축시키는 방식)

- 주요부품 : 냉각기, 응축기, 압축기, 팬모터, 회로기판 등

- 발화가능성

․물기 침투로 인한 회로기판, 커넥터 등 트래킹에 의한 발화

․내부 배선의 눌림, 꺾임, 꼬임 등에 의한 압축․손상 단락

․이물질 등에 의한 팬모터 과열로 모터권선에서의 층간단락

<사진 Ⅰ - 내부 구조(부품) 및 작동원리 설명>

○ 제습기 발화 재현실험

- 횟    수 : 11회(13:00 ~ 16:30)

- 방    법 : 물기 침투로 인한 회로기판, 커넥터 트래킹 발화

- 결    과

․1 ~ 10회 : 전기 스파크 및 연기 발생(화재 전이 실패)

․11회 : 연기발생(20초) ⇒ 불꽃발생(4분15초) ⇒ 제품 연소(5분30초) ⇒ 건조대 빨래 연소확대(5분50초) ⇒ 전소 및 진화(6분50초)

<사진 Ⅱ - 11회 재현실험(연기 ⇒ 착화 ⇒ 확산) 전경>

<사진 Ⅲ - 제습기 연소 잔해물 및 촬영 전경>

□ 결     론

○ 제습기 배출구 등으로 내부에 물기가 들어갈 경우 회로기판, 커넥터, 내부배선, 압축기 기동릴레이 등에서 전기적 요인(트래킹 등)에 의해 발화될 가능성이 상존함.

○ 빨래 건조를 위해 제습기를 건조대 하단에 놓은 채 작동 중 발화되면 가연물(건조대 빨래)을 통한 연소 확대로 화재 확산이 용이함.

○ 제습기 등 전기를 취급하는 전자제품은 항상 물기 등에 의한 화재 위험성이 있으므로, 제품을 사용할 때는 안전사용법을 반드시 숙지한 후 사용하도록 적극 홍보해야함.

□ 향후 계획

○ 본 재현실험 관련『제습기 연소 잔해물 감식(감정)』

- 회로기판 트래킹 및 인입선 단락흔 등 발화흔적 관찰

○ 제습기 화재 관련『2014년 화재조사(감식) 연구논문』작성 예정

- 제습기 화재사례 수집 등 추가 자료 조사.  끝.