제 안 내 용

● 제목 : 보행안전시설물의 구조 등 교통약자의 이동편의증진법 시행규칙에 관련하여

● 현황 및 문제점 :자동차 진입억제용 말뚝(볼라드)설치건에 대하여 건의 드립니다.

시설기준에 따르는 내용중에 보면

서울시 많은곳에 진입억제용 말뚝(볼라드)가 많이 설치되어있습니다.

자동차 진입억제용 말뚝의 재질은 보행자 등의 충격을 흡수할 수 있는 재료를 사용하되

속도가 낮은 자동차의 충격에 견딜수 있는 구조로 되어있는 볼라드 를 설치해야한다고

나와있습니다. 내용인즉 차량이 보도로 왔을경우 억제할수 있는 볼라드 를 설치해야

하는데 억제가 되지않는 볼라드가 곳곳에 설치되어있습니다. 사람이 앉으면 그냥 뭉개지는     내부에 충격흡수할수 있는 재료가 없이 겉모양만 볼라드 모양으로 되어있어 차량이 진입하     였을시 아무런 충격흡수가 되지 않기 때문에 보행자의 안전이 위험해질수 있습니다.

● 개선방안 :차량이 밟고 못넘어오도록 모양만 볼라드인게 아니라 내부에 스틸파이프로 설계     하여 탄성소재의 커버가 씌어져있는 볼라드를 설치해야 합니다. 그리고 탄성소재를 이용하여

커버를 씌움으로서 시각장애인들이 부딪혔을경우에도 안전할수 있도록 해야합니다.

● 기대효과 :차량이 도로를 이탈하였을시 보행자의 안전확보

안전과 동시에 시각장애인이 부딪혔을경우에도 부드러운 탄성소재를 씌움으로써

다치는일이 발생하지 않습니다.

단순한 쇠나 돌로 된 볼라드는 사람이 부딪혔을경우 다칠수 있지만 이런형식의

볼라드를 설치함으로써 차량과 보행자 모두 안전하게 지킬수 있습니다.