- 현장출동 소방공무원의 근무환경 개선을 위한 독산119안전센터 -

119출동지령접수대 및 문서보관시설 제작설치 시방서

▣ 출동지령시스템의 접수대 제작설치 시스템 입·출력 편리성 제고 및

전산장비의 안전성 보호를 위한 장비 격납시설 설치

▣ 소방업무의 향상을 위한 문서관리의 효율성 기능이 있는 문서보관시설 설치

▣ 민원업무 서식 등 보관으로 편리성 제고 및 사무실의 근무환경 개선

	설치위치		:	독산119안전센터 사무실 내
	▶	문서보관시설	:	출입구 좌측벽면 및 유리창 하단 벽면
	▶	지령접수대	:	출입구 좌측 벽면
	사무실면적		:	54㎡
	소방력		:	인원 37명, 장비 5대(펌프1, 탱크1, 구급2, 이륜차)
	제작방법
	(1) 재 질 : 내부 MDF판넬 구획 및 전면도어 2.3T 하이구로시 양문형, 상판은 지정색의 인조대리석 마감
	(2) 규 격 : L1000*H950*W400*4개소, L800*2개소, L700*1개소

	▶ 문서보관시설 제작도면 등 시방
		○ 재질․규격 : MDF 길이별 제작 ○ 규격에 맞게 제단후 접합방식을 고려 고정핀 또는 기준치 접합재료 사용 기본 틀 제작 ○ 센딩작업이 끝난 후 이음세 마감작업 ○ 이음세 마감작업 후 세척 및 건조작업 ○ 전면도어는 2.3t 하이그로시로 양문 제작 설치 ○ 내부에는 이동식선반을 하나두어 상하단 조절 가능한 수납공간 설치, 선반은 12mm MDF 재질 ○ 내부 수납공간은 길이가 있는 물건을 보관할 수 있도록 이동식 선반으로 제작 ○ 선반은18T PB 양면 LPM 4면 1.5T PP 에지마감 ○ 상판은 30T 지정색상의 인조대리석으로 마감

지령접수대 및 렉장

	▶	설치장소	:	사무실 내부 출입구 우측 전면 벽면
	▶	배치품목	:	지령시스템 장비 및 지령접수대, 전산장비, 물품수납, 렉장, 책꽂이, 컴퓨터, 모니터, TV 등
	▶	제작방법

(1) 재  질 : 내부 MDF판넬 구획 및 전면도어 2.3T 하이구로시 양문형,                  상판은 지정색의 인조대리석 마감

(2) 규  격 : 1400*800*1150,  1단 책상, 2단 모니터등 비치

○지령접수대	○제작규격
	○ 재질 : 2.3T 하이구로시, 선반은1.8T PB 양면 LPM 4면 1.5T PP 에지마감, 발통 23mm우레탄 바퀴 ○ 규격에 맞게 제단후 접합방식을 고려 고정핀 또는 기준치 접합재료 사용 기본 틀 제작 ○ 센딩작업이 끝난 후 이음세 마감작업, 세척건조 ○ 전면도어는 2.3t 하이그로시로 단문 제작 ○ 장비 보수를 위해 렉장비를 외부로 배출될 수 있는 구조 (23mm 우레탄바퀴 4개설치) ○ 지령시스템 접수대 및 프린터기 등 받침대 설치 ○ 선반은1.8T PB 양면 LPM 4면 1.5T PP 에지마감 ○ 상판은 3.0T 지정색상의 인조대리석으로 마감
○렉장	○제작규격
	○ 재질 : 2.3T 하이구로시, 선반은18T PB 양면 LPM 4면 1.5T PP 에지마감, 발통 23mm우레탄 바퀴 ○ 규격에 맞게 제단후 접합방식을 고려 고정핀 또는 기준치 접합재료 사용 기본 틀 제작 ○ 센딩작업이 끝난 후 이음세 마감작업, 세척건조 ○ 전면도어는 2.3t 하이그로시로 단문 제작 ○ 장비 보수를 위해 렉장비를 외부로 배출될 수 있는 구조 ○ 지령시스템 접수대 및 프린터기 등 받침대 설치 ○ 선반은18T PB 양면 LPM 4면 1.5T PP 에지마감 ○ 상판은 3.0T 지정색상의 인조대리석으로 마감