□ 지진안전성 표시제 시안

지진안전성 표시제 업무 처리지침［별지 제4호서식］

지진안전성 표시제 로고

(국민안전처 발급시)               (시‧도 및 교육청 발급시)

글씨체

가. 내진설계 건축물 : 누리

나. 확인기관명(예시:국민안전처∙서울특별시(기관명) : 견고딕

다. Earthquake Resistant Building : 누리

2. 컬러

비고 : 재질은 아크릴, 동판 등으로 제작할 수 있으며 규격은 표지가 부착되는 건물의 특성에 따라 그리드스케일에 의거 축소 및 확대가 가능함

□ 주유 취급소의 표지 및 게시판 시안

위험물 주유취급소(자가)		20Cm
		20Cm
		20Cm
유별 ․ 품명	제4류 1석유류(휘발유) 제4류 2석유류(경 유)	10Cm
저장․취급량	휘발유 6,000L 경 유 16,000L	10Cm
안전관리자	이 재 준	10Cm
허 가 번 호	제31-0051-160603호	10Cm
화 기 엄 금		20Cm
100Cm

지하저장탱크 주입구	30Cm
화 기 엄 금	30Cm
60Cm