□ 제조사별 보온재 비교표

○ 나라장터에 등록된 벽체형보온재는 ‘발포 폴리에틸렌’ 재질로 계량기함 보온성은 동일함

○ 수도계량기 육안검침을 위한 투명창 부위만 차이가 있음

제 조 사	㈜ 그린계기	신우산업(주)	태화금속
식별번호	23237324	23014705	23259333
모 델 명	GRE-777-LED1A2	SWP-801	T17-15
단 가	18,450	18,450	18,450
특 징	‧투명창을 통한 검침 가능 ‧버튼을 누르면 15초간 LED 점등	‧투명창을 통한 검침 가능	‧투명창을 통한 검침 가능 ‧버튼을 누르면 15초간 LED 점등
사 진