중부소방서 회현19안전센터

출 동 시 간	2015-11-28일 토
도 착 시 간	12:10
귀 소 시 간	14:00
동원 소방력	차량 : 2대, 인원 : 6명
차량 부서 위치
현 장 활 동 사 항 ※ 각 출동대별 활동사항을 6하 원칙에 의거 상세히 기재 요망 (서술식 기재)	시 간	활 동 사 항
	12:10	현장 도착
	12:11	1조는 148-1 지점에 부서후 60미리 8본 화점연결 방수
	12:14	2조 신우계전옆 18번지 비소장치 점유 40미리 4본연결 방수
	12:20	화재층 전면 확산됨
	12:22	1층 각 사무실 창고 개방함
	12:25	현장의 복식사다리 활용 옥상진입
	12:30	2조는 연소진행방향 건물 옥상진입 후 동력절단기 이용 1차저지선 판넬절단후 방수함 2차저지선 판넬절단하여 화점없음을 확인함 1조는 연소진행 옆건물 옥상으로 이동 40미리로 수관변경 후 2조 엄호방수 및 화재진압
	12:50	용산 돌진관창 지원받아 잔화정리함.
문제점 및 대책	1. 비상소화장치 수압이 약함 2. 초기에 차량부서가 전면에 너무 치중됨
기타사항	사용 수관 수 : 8본, 60 (mm)활용
참고사항