재개발․재건축지역 노후관로 현황

○ 재개발 ․ 재건축명 : 거여2-1구역

○ 사업개요 : 1945세대, 연면적287,120.69㎡

○ 위치도

○ 노후관로 현황

위 치(구간)	관 종	관 경	부설년도	연 장	비고
송파구 마천로46길 15~거마로12길21	DCIP	200	2001	73	2001년정비완료
송파구 오금로61길 25~거마로10길 17-5	DCIP	200	2001	40	2001년정비완료

※ 폐쇄관 80mm를 잘못보고한 사항임. 현재 2001년 200mm로 개량완료되어있음.

재개발․재건축지역 노후관로 현황

○ 재개발 ․ 재건축명 : 거여2-2구역

○ 사업개요 : 1199세대, 연면적179,796.73㎡

○ 위치도

○ 노후관로 현황

위 치(구간)	관 종	관 경	부설년도	연 장	비고
송파구 마천로 326-1 ~마천로 338	CIP	100	1983	35.5
	CIP	100	1983	14.5
	CIP	100	1983	71.5
	CIP	100	1983	12.5

※ 대상관로에 대해서는 반드시 GIS 도면에 식별 가능하도록 적색으로 표기하여 제출 할 것.

재개발․재건축지역 노후관로 현황

○ 재개발 ․ 재건축명 : 가락시영아파트 재건축

○ 사업개요 : 9,510세대, 연면적 1,566.139㎡

○ 위치도

○ 노후관로 현황

위 치(구간)	관 종	관 경	부설년도	연 장	비고
가락시영아파트 재건축단지내	cip	200	1980	153
가락시영아파트 재건축단지내	cip	200	1980	149	누락 보고분
계				302m

※ 대상관로에 대해서는 반드시 GIS 도면에 식별 가능하도록 적색으로 표기하여 제출 할 것.