1,000m 미만 도로터널 방재시설 관리현황

(작성기준일 : 2017.8.21.)

시설물명	터널 연장 (m)	방재시설 설치현황 (시설명, 규격, 수량기재) *시설명이 많은 경우 별첨 기재	점검방법 (주기) (구체적 작성)	상 황 감 시 장 소	근무형태 (총 근무인원, 인원별 근무 내용 등)	방재시설 추가 설치요구 시설 (제연설비 등 추가 필요시설)
금화 터널	555	별첨(터널관리대장 참조)	일일, 주간, 월간점검	- 주간 : 금화터널관리소 - 야간·휴일 : 남산1호 터널필동관리소	금화터널 일근 1명, 기전설비 ·방재설비점검
월드컵 터널	305	별첨(터널관리대장 참조)	일일, 주간, 월간점검	없 음	금화터널 일근 1명, 기전설비 ·방재설비점검
봉산 터널	495	별첨(터널관리대장 참조)	미개통	- 주간 : 금화터널관리소 - 야간·휴일 : 남산1호 터널필동관리소	금화터널 일근 1명, 기전설비 ·방재설비점검
퇴계로 지하차도	60	- ABC 소화기 : 3.3㎏ × 10개 - 자동확산소화기 : 3㎏ × 1개 - CCTV : 5대 - 비상발전기 : 90㎾ 1대	월간점검	사업소 당직실 - 주간 : 일근자, - 야간·휴일 : 당직자	지하차도 근무자 2명 순찰(일근)
서빙고 지하차도	127	- ABC 소화기 : 3.3㎏ × 12개 - 자동확산소화기 : 3㎏ × 1개 - CCTV : 9대 - 비상발전기 : 75㎾ 1대	월간점검	〃	〃
증산 지하차도	221	- ABC 소화기 : 3.3㎏ × 24개 4.5㎏ × 2개 - 자동확산소화기 : 3㎏ × 1개 - CCTV : 18대 - 비상발전기 : 115㎾ 1대 - 재방송설비 FM 13CH	월간점검	〃	〃
성산 지하차도	110	- ABC 소화기 : 3.3㎏ × 4개 - 자동확산소화기 : 3㎏ × 1개 - CCTV : 3대 - 비상발전기 : 40㎾ 1대	월간점검	〃	〃
모래내 지하차도	146	- ABC 소화기 : 3.3㎏ × 3개 4.5㎏ × 1개 - 자동확산소화기 : 3㎏ × 1개 - CCTV : 8대 - 비상발전기 : 48㎾ 1대	월간점검	〃	〃
남산 1호 터널 앞 지하차도	60			〃	〃
의주로 지하차도	70	- ABC 소화기 : 3.3㎏ × 4개	월간점검	〃	〃
이태원 지하차도	150	- ABC 소화기 : 3.3㎏ × 8개	월간점검	〃	〃
잠수교북단 지하차도	86.9	- ABC 소화기 : 3.3㎏ × 4개	월간점검	〃	〃
남산2호터널입구 지하차도	100	- ABC 소화기 : 3.3㎏ × 2개	월간점검	〃	〃
연희 지하차도	70	- ABC 소화기 : 3.3㎏ × 4개	월간점검	〃	〃
신사 지하차도	155	- ABC 소화기 : 3.3㎏ × 20개	월간점검	〃	〃