□ 구매장비 요약 규격서(예시)

참고사진	품 명(특징,제원)	용 도	단 가 (원)	수 량 (EA)
	3M 마스크(3M 8210) ■ 규격 및 성능 - 3M 안면부 여과식 방진마스크 - 신축성 및 착용감 우수 - 1BOX 20개 ■ 판매처https://www.thedreamshop.co.kr:14066/shop/goods/goods_view.php?inflow=daumCpc&goodsno=7483831	잔화정리시 사용	29,090	5
	경량 빠루(1050mm) ■ 규격 및 성능 - TS-LPB-1050 - 가볍고 단단한 카본스틸 재질 ■ 판매처https://ssentool.com/product/detail.html?product_no=43269&cate_no=543&display_group=1&ghost_mall_id=daum&cafe_mkt=daum_sh&mkt_in=Y&ref=daum&DtlCode=daum030	현장활동시 사용	30,500	2
	경량 빠루(750mm) ■ 규격 및 성능 - TS-LPB-1050 - 가볍고 단단한 카본스틸 재질 ■ 판매처https://ssentool.com/product/detail.html?product_no=43269&cate_no=543&display_group=1&ghost_mall_id=daum&cafe_mkt=daum_sh&mkt_in=Y&ref=daum&DtlCode=daum030	현장활동시 사용	19,000	2

참고사진	품 명(특징,제원)	용 도	단 가 (원)	수 량 (EA)
	피스톨 관창(40mm) ■ 규격 및 성능 - 화재진압시 40mm 수관 연결하여 사용	화재진압 시 사용	-	1
	피스톨 관창(65mm) ■ 규격 및 성능 - 화재진압시 40mm 수관 연결하여 사용	화재진압 시 사용	-	1
	소방호스(40mm) ■ 규격 및 성능 - 재 질 : 2중피 구조 - 사용압 : 20kg/㎠ - 규 격 : 40A - 길 이 : 15M - 중 량 : 3.7kg ■ 판매처참고용 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?itemno=B616679605	화재진압 시 사용	-	20

참고사진	품 명(특징,제원)	용 도	단 가 (원)	수 량 (EA)
	수관걸이(65mm) ■ 규격 및 성능 - 고층건물 65mm 수관 전개시 수관 처짐 방지	수관 처짐 방지	-	4
	수관걸이(40mm) ■ 규격 및 성능 - 고층건물 40mm 수관 전개시 수관 처짐 방지	수관 처짐 방지	-	4
	만능도끼(DS-65 빠루형) ■ 규격 및 성능 - 길이 570mm, 무게 1.9kg ■ 판매처https://www.11st.co.kr/products/1743501436?vkey=RLHIS0HZX24SKUXZ3933LKVUU4XMJ4&utm_term=&utm_campaign=%B4%D9%C0%BDpc_%B0%A1%B0%DD%BA%F1%B1%B3%B1%E2%BA%BB&utm_source=%B4%D9%C0%BD_PC_PCS&utm_medium=%B0%A1%B0%DD%BA%F1%B1%B3	재난현장 장애물 제거	249,040	1

참고사진	품 명(특징,제원)	용 도	단 가 (원)	수 량 (EA)
	링밸브(40mm) ■ 규격 및 성능 - 송수 중단 없이 수관 연장시 사용	수관 연장시 사용	-	1
	3M장갑(슈퍼그립 200) ■ 규격 및 성능 - 재 질 : 폴리에스테르, 나일론 합성라텍스 - 신축성 및 착용감 우수 ■ 판매처http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?itemno=B347327759	현장활동시 손 보호	2,350	30
	카라비너(O자형) ■ 규격 및 제원 - 파단하중 : 22KN ■ 판매처 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?itemno=C397602151	현장활동시 사용	5,100	30

참고사진	품 명(특징,제원)	용 도	단 가 (원)	수 량 (EA)
	수관밴드 ■ 규격 및 성능 - 수관 여러본을 묶어서 보관하거나 이동할 때 사용	재난현장에 수관을 신속히 이동하는데 사용	-	20
	초강력 네오디움 사각자석 ■ 규격 및 성능 - 등지게에 장착하여 경량 빠루를 손쉽게 탈착이 가능	효율적인 진압‧구조활동	25,500	5