S P E C I F I C A T I O N

=========================

HS NO.    ITEM NO.               DESCRIPTION                               Q'TY

------------------------------------------------------------------------

9027.80.                  Automated Blood Coagulation Analyzer                  1 set

2090                         "SYSMEX" Model : CA-660

A.  주요 특징 (Features)

1.  검체와 시약의 흡입 및 분주, 예열과 측정, 샘플 프루브 세척, 시약량 모니터링 등을

자동으로 실행한다.

2.  PT, APTT, Fibrinogen, Thrombin time, Extrinsic factors Intrinsic factors, Antithrombin III, FDP, D-dimer 등의 측정항목에서 5 항목의 혈액응고검사를 무작위로 한 번에 분석할 수 있다.

3.  분석 중 worklist 또는 Q.C. file 등을 검색할 수 있다.

4.  STAT 기능이 있으므로 응급검체를 우선적으로 분석할 수 있다.

5.  원심분리된 혈장을 채혈관에서 직접 흡입할 수 있다.

6.  샘플러는 랙 type으로서 한 번에 10개의 튜브를 장착할 수 있다.

7.  바코드 리더 사용으로 호스트 컴퓨터에 정보 전송이 가능하다.(option)

8.  3,000 테스트 결과 (600 검체의 검사결과)를 저장할 수 있다.

9.  Q.C. 프로그램을 실행하여 시스템의 안정성을 확인할 수 있다.

10.  Scattered light detection과 percentage test end point detection method로 매우

정확한 검사 결과치를 제공한다.

B.  Specification  ;

1. 측정원리

1) Coagulation Reaction Detecting Method (Scattered light detection method, 660nm)

2) Coagulation Point Detection Method (Percent Detection Method)

3) Chromogenic Method (Colorimetirc Method/Rate Method)

4) Immunoassay Method

2.  검출기 수

1) Coagulation analysis:	4 wells

2) Chromogenic analysis:	1 well

3) Immunoassay analysls:	1 well

3.  Test parameter  :	PT, APTT, Fibrinogen, Thrombin Time, Factor Assay,

Protein C coagulometric, Batroxobin Time,

Lupus Anticoagulant (LA1, LA2), Antithrombin,

Antithrombin III,	Heparin, D-dimer, von Willebrand Factor

4.  Throughput	:	시간당 최대 60 테스트

5.  5항목까지 Random access 검사 가능

6.  Specimen Load Capacity  : 10 검체 (1 rack)

7.  Display	: 컬러 LCD 터치 패널

8.  정도관리	: X bar 및 L-J control

9.  데이터 저장능   : 600 검체 (3,000 테스트)

10.  Primary tube를 직접 장착하여 검체의 흡입이 가능하다.

11.  냉각기능이 있는 Reagent cooler가 부착되어 자동으로 시약을 최적의 조건으로 만들어 준다.

12.  액면 감지 Probe를 사용하여 검사 시 시약 및 검체의 존재 확인 후 검사한다.

13.  검체 흡입시 바코드리더를 이용하여 ID 확인 및 Order Inquiry를 실시한다.

14.  Fibrinogen의 검사는 Derived 또는 Clauss Method가 가능하다.

C.  구성 (Consist of)

1.  Analyzer Main Unit	-1-

2.  Auto-sampler Unit	-1-

3.  Chromogenic Analysis Unit	-1-

4.  Immunoassay Analysis Unit	-1-

5.  ID Bar-code Reader	-1-

6.  Accessories ;	-1-

7.  Interface Program및 PC                                         -1-

D.  비고 (Remarks)

1.  장비의 설치와 작동 서비스는 무상으로 제공되어 진다.

2.  보증기간 : 초기 실행테스트 후 2년이다.

3.  병원내 전산망, LIS및 EMR과 연동 가능 하여야 한다(비용발생분 포함)