제  품  규  격  서

품목번호	품명 및 규격서	수량(Q'TY)	단위(UNIT)
NO. 1	황달 측정기(Bilitest)	1	set
<그 림>		《특 징》 - 신생아의 혈액을 채취할 필요가 없다. - 혈액검사와 상관관계 : 92% - 소형이라서 어느 곳에서나 사용할 수 있다. - 완전 자동으로 작동된다. - 한 손에 잡고 사용할 수 있어서 편리하다. - 혈액검사와의 상관관계가 높다. - 소모품이 전혀 필요없다. - 배터리 교체없이 30,000번 이상 측정 - 제논 플래쉬 : 1,000,000번 이상 사용
《사 양》 - 측정범위 : 1~40 TBI. - 배터리 용량 : 30,000번 이상 사용 - 크기 : 135 X 65 X 35mm - 무게 : 150그램 《구 성》 - 본체 : 1 - 케이스 : 1 - 사용자 메뉴얼 : 1 《기 타》 - 하자 보증기간은 2년으로 한다.

제  품  규  격  서

번호	품명	수량(Q'TY)	단위(UNIT)
NO. 2	환자감시장치(Patient Monitor, G30)	1	Set
《그 림》		《특 징》 본 기계는 병원의 수술실, 응급실, 중환자실, 종합검진센터, 병동, 폐기능실, 회복실, 내시경 등에서 환자 생체 신호를 측정하는 장비로서 ECG, HR, SpO2, PR, NIBP, Respiration, Temperature 등을 측정 할 수 있으며 모니터 상에 그래프, 숫자, 경고음 등을 표시하여 환자 상태의 이상 유무를 알려주고, TFT Color LCD Monitor를 장착하여 Display의 선명도가 뛰어난 첨단 장비입니다. 상기장비는 Philips사 장착하여 임상의 정확도와 장비의 내구성이 향상된 제품입니다.
《사 양》 1. 환자감시장치는 가볍고, 이동하기 편하며 베터리 작동이 가능한 멀티 파라메터 기능을 수행 합니다. 2. 환자감시장치는 내부 베터리가 포함되어 완전 충전하여 약 2시간동안으로 작동이 가능합니다. 3. 고 해상도 모니터 10.4 인치 칼라 TFT LCD 스크린 사용하고 4,6,8개 트랙으로 화면을 설정 할 수 있으며 바이탈 측정 결과 값을 어디에서든지 크게 볼수 있습니다. 4. 7개의 단추와 조그 다이얼 방식으로 언제든지 사용자가 빠르고 쉽게 조작할 수 있습니다. 5. 빳데리 작동이 가능하여 언제든지 이동이 용이하여 이동형 카트로 탈부착 작동 할 수 가 있습니다. 6. 외부에 손잡이 있어서 이동하실떼 편리함 7. philips사의 제품 내구성 향생된 제품 8. EMR 데이터 출력 : Ethernet, HL-7 《기 타》 - 하자 보증기간은 3년으로 한다

제  품  규  격  서

품목번호

품명 및 규격서

수량(Q'TY)

단위(UNIT)

NO. 3

냉장고(314L)

1

ea

《그 림》

《특 징》

- 전기료 걱정없는 에너지 효율 1등급

- 멀티냉각으로 구석구석 신선하게

-  꼭 필요한 편리한 수납공간만 모아모아

- 야채 등 신선한 보관 가능

《사 양》

규격	크기(가로x높이x깊이)	600 x 1,690 x 665 mm
용량	냉동실	72 L
	냉장실	242 L
기본사양	냉각방식	멀티냉각 방식
	소비전력	23.0 kWh/월
	소비효율등급	1 등급
색상		수퍼화이트
조명		LED조명
외관사양	핸들	포켓타입
냉장실 사양	선반	슬라이딩 선반
	특선실	신선야채실
냉동실 사양	선반	있음
	제빙기	트위스트 아이스메이커

《기 타》

- 하자 보증기간은 1년으로 한다.

제  품  규  격  서

품목번호

품명 및 규격서

수량(Q'TY)

단위(UNIT)

NO. 4

진공청소기

3

ea

《그 림》

《특 징》

- 대용량 진공청소기

- 먼지통용량 17L

- 강력한 흡입력으로 넓은 공간 사용 용이

《사 양》

무게	9.6	kg
본체크기	345x382x595	mm
소비전력	1.2	kW
소음도	73	dB
색상	빨강+검정
스팀기능유무	무
전원	AC220	V
코드길이	9	m
포집양	17	L
흡입력	260	W
필터종류	sponge
흡입력조절기능유무	유
흡입모터수량	1

《기 타》

- 하자 보증기간은 1년으로 한다.

제  품  규  격  서

번호

품명

수량(Q'TY)

단위(UNIT)

NO. 5

작업용 의자

1

ea

《그 림》

《특 징》

높낮이 조절이 가능한 작업용 의자로 인지학습치료 대상자의

개별적 책상 높낮이에 따라 조절이 용이하며, 바퀴로 이동이

가능하여 치료실 내에서 교사용 의자로 사용하기에 적합함.

《사  양》

속성명	속성값	단위
용도	사무용
회전여부	가능
좌판재질	천
등판재질	천
머리받침판부착유무	무
팔걸이유무	유
캐스터유무	유
다리개수	5
크기(가로)	630	mm
크기(세로)	630	mm
크기(높이)	1050~1100	mm

《기 타》

- 원산지 : 대한민국

- 제조사 : (주)네오퍼스

- 하자 보증기간은 1년으로 한다.

제  품  규  격  서

품목번호	품명 및 규격서	수량(Q'TY)	단위(UNIT)
NO. 6-1	프린터(FS-1370DNG)	1	대
《그 림》		《특 징》
《사 양》 《기 타》 - 하자 보증기간은 1년으로 한다.

제  품  규  격  서

품목번호	품명 및 규격서	수량(Q'TY)	단위(UNIT)
NO. 6-2	프린터(LBP-6234dn)	1	대
《그 림》
《사 양》 《기 타》 - 하자 보증기간은 1년으로 한다.

제  품  규  격  서

번호

품명

수량(Q'TY)

단위(UNIT)

NO. 7

유아용 신장체중계(DS-B02)

1

ea

《그 림》

《특 징》

- 영.유아의 신장과 체중을 동시에 측정

- 유아용 BMI지수(카우프지수)를 계산하여 표시

- 간편한 사용법

- 신장부는 광학식 리니어엔코더을 사용하여 0.1cm 까지 표시

- 체중부는 로드셀을 사용하여 0.1kg 까지 표시

- 낮은 오차범위, 신장 0.1cm / 체중 0.1kg

- 방문/택배를 통한 전국 AS서비스 제공

《사  양》

모델명		DS-B02 (영.유아용 신장체중 카우프지수 측정기)
신장측정범위		30 ~ 100cm (측정단위 0.1cm)
신장측정방식		광학식 리니어 엔코더 (Optical Linear Encoder)
체중측정범위		0 ~ 30kg (측정단위 0.1kg)
체중측정방식		로드셀 (Load Cell) 측정방식
오차범위		신장 ±0.1 cm, 체중 ±0.1kg
아답터	정격입력	220V AC 60Hz 0.1A
	정격출력	9V DC 1A
측정결과표시		녹색 FND - 디지탈
재 질		알루미늄 + 목재
크 기		1180(W)×534(L)×180(H)
장비중량		26kg
작동온도범위		10℃ ~ 40℃
측정체계		신장,체중,영.유아 카우프지수 동시 측정
측정시간		체중 5초, 신장10초
수평조절장치		설치됨
비만도공식		영.유아 카우프지수 (대한소아과학회 기준)

《기 타》

- 하자 보증기간은 1년으로 한다.