제1차 도시공원위원회 소위원회 개최 결과

2024. 1.

푸른도시여가국

(공원조성과)

작성자	과명: 공원조성과	과장: 안수연 (☎2133-2050)	팀장: 양순옥 (☎2133-2078)	담당: 최덕일 (☎2133-2079)

제1차 ｢도시공원위원회｣ 소위원회 개최 결과

<회의개요>

□ 일   시 : 2024. 1. 19.(금) 14:00

□ 장   소 : 서소문 2청사 8층 회의실

□ 참석대상

- 도시공원위원회 위원 4인

□ 안   건 : 자문 5건

연번	요 청 기 관	상 정 결 과
1	금실어린이공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안)	재자문
2	남부어린이공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안)	재자문
3	신장어린이공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안)	재자문
4	아랫말어린이공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안)	재자문
5	한두어린이공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안)	재자문

□ 자문결과

1. 금실어린이공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안) : 재자문

○ 공원의 경사진 지형의 특성을 활용하여 외부공간(공원)에서 원활히 소통되는 개방된 구조로 건축되도록 검토

- 도로에서 경로당으로 바로 편리하게 출입할 수 있도록 단차 극복 방안 등 검토 필요

- 공원경관을 저해하는 옥상층 높은 외벽 등 낮추는 방안 검토 필요

○ 경로당 외부 주변공간을 정원, 텃밭 등으로 활용할 수 있는 방안 검토

○ 경로당 건물(인공구조물)에 자연식생이 자연스럽게 접목(벽면·실내·옥상·화단 등) 되도록 가드닝 필요

2. 남부어린이공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안) : 재자문

○ 면적이(1,000㎡ 이하) 작은 공원에 경로당의 높이(약 14m)가 상대적으로 높아 공원 경관 저해 및 공원을 이용하는 어린이들에게 위압감을 주어 높이 조정 필요

○ 공원의 특성을 활용하여 외부공간(공원)에서 원활히 소통되는 개방된 구조로 건축되도록 검토

- 경로당 출입구는 주변 건물 사이 좁은 폐쇄적인 공간이 되지 않도록 조정

○ 공원 여건에 따라 경로당 외부 주변공간을 정원, 텃밭 등으로 활용할 수 있는 방안 검토

○ 경로당 건물(인공구조물)에 자연식생이 자연스럽게 접목(벽면·실내·옥상·화단 등) 되도록 가드닝 필요

3. 신장어린이공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안) : 재자문

○ 면적이(1,000㎡ 이하) 작은 공원에 경로당의 높이(약 14m)가 상대적으로 높아 공원 경관 저해 및 공원을 이용하는 어린이들에게 위압감을 주어 높이 조정 필요

○ 공원의 특성을 활용하여 외부공간(공원)에서 원활히 소통되는 개방된 구조로 건축되도록 검토

- 경로당 출입구는 주변 건물 사이 좁은 폐쇄적인 공간이 되지 않도록 조정

○ 공원 여건에 따라 경로당 외부 주변공간을 정원, 텃밭 등으로 활용할 수 있는 방안 검토

○ 경로당 건물(인공구조물)에 자연식생이 자연스럽게 접목(벽면·실내·옥상·화단 등) 되도록 가드닝 필요

4. 아랫말어린이공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안) : 재자문

○ 면적이(1,000㎡ 이하) 작은 공원에 경로당의 높이(약 14m)가 상대적으로 높아 공원 경관 저해 및 공원을 이용하는 어린이들에게 위압감을 주어 높이 조정 필요

○ 공원의 특성을 활용하여 외부공간(공원)에서 원활히 소통되는 개방된 구조로 건축되도록 검토

- 경로당 출입구는 주변 건물 사이 좁은 폐쇄적인 공간이 되지 않도록 조정

○ 공원 여건에 따라 경로당 외부 주변공간을 정원, 텃밭 등으로 활용할 수 있는 방안 검토

○ 경로당 건물(인공구조물)에 자연식생이 자연스럽게 접목(벽면·실내·옥상·화단 등) 되도록 가드닝 필요

5. 한두어린이공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안) : 재자문

○ 면적이(1,000㎡ 이하) 작은 공원에 경로당의 높이(약 14m)가 상대적으로 높아 공원 경관 저해 및 공원을 이용하는 어린이들에게 위압감을 주어 높이 조정 필요

○ 공원의 특성을 활용하여 외부공간(공원)에서 원활히 소통되는 개방된 구조로 건축되도록 검토

- 경로당 출입구는 주변 건물 사이 좁은 폐쇄적인 공간이 되지 않도록 조정

○ 공원 여건에 따라 경로당 외부 주변공간을 정원, 텃밭 등으로 활용할 수 있는 방안 검토

○ 경로당 건물(인공구조물)에 자연식생이 자연스럽게 접목(벽면·실내·옥상·화단 등) 되도록 가드닝 필요