제1차 도시공원위원회 소위원회 개최 결과

▣ 위원회 개최 개요

◦ 일    시 : 2015. 1. 8 (목) 14:00 ~ 16:00

◦ 장    소 : 푸른도시국 회의실

◦ 참석위원 : 외부 4인

◦ 상정안건 : 2건 (자문)

▣ 회의결과

◦ 자 문 : 조건부동의 1건, 재자문 1건

연번	요청기관	상 정 안 건	결과
1	동작구	흑석3재정비촉진지구역 주택재개발사업 근린공원 조성계획결정(최초)	재자문
2	성북구	장위제6구역 주택재개발정비사업 공원1근린공원 조성계획결정(최초)	조건부 동의

세부심의(자문)결과 및 내용

1.  흑석3재정비촉진구역 주택재개발사업 근린공원 조성계획결정(최초)

요청기관 : 동작구

공원현황 및 결정내역	현장조사결과
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울특별시 동작구 흑석동 69-163번지 일원 ◦ 면적 : 10,240.90㎡ - 흑석3재정비 촉진구역 내 공원 면적 7,171.1㎡ - 흑석4재정비 촉진구역 내 공원 면적 3,069.8㎡ ◦ 공원결정(최초):2006.10.19(서울시고시 제2006-357호) (변경):2014.10.23(서울시고시 제2014-358호) < 주요 내역 > ◦ 기반시설 : 2,060.9㎡ - 광장 395.4㎡, 도로 1,665.5㎡ ◦ 조경시설 : 875.2㎡ - 화계, 잔디마당, 플랜터 1개소, 계단 6개소 ◦ 휴양시설 : 267.6㎡ - 휴게소, 반원형파고라 1개소, 정자1개소, 사각파고라 1개소, 평의자 15개소, 등의자 20개소, 앉음벽 4개소 ◦ 운동시설 : 737.8㎡ - 다목적운동장, 체력단련장, 생활체육시설 4개소 ◦ 편익시설 : 104.8㎡ - 관리소 및 화장실 ◦ 관리시설 : - 안내판 1개소, 공원등 18개소 ◦ 녹지 및 기타 : 6,194.60㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 39.5% (법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 1.0% (법정 5% 이내)	〔재자문〕 ○ 레벨차가 큰 공원으로, 공원이용자의 집약 이용공간을 극대화한 공간구성, 지형을 고려한 동선계획, 사면 안정화 방안 등 공원조성계획 재검토 필요. ○ 건축물 계획 - 공원 활용도를 극대화할 수 있는 배치 및 공간계획 필요 - 지하차도와 연결되는 진입광장으로 위치 변경하여, 지형차를 극복하고, 이용자 편의를 위해 엘리베이터 설치 검토 ○ 흑석 3,4 근린공원이 자연스럽게 연결될 수 있도록 전체적으로 공원 동선(산책로) 및 지형 계획 필요 - 잔디마당을 제외하고 경사를 완화하여 지형을 이용한 산책로 및 쉼터 조성 ○ 계획된 우배수 시설 외, 우수로 인한 토사유실방지 및 녹지안정화를 위해 도로 연접 녹지에 인공 구조물 설치 ※권고사항 - 지역주민의 안전 및 공원 접근성 개선을 위해 흑석3,4근린공원을 분리하고 있는 도로 내 험프(둔덕)형 횡단보도 설치 및 공원과 어울리는 포장 검토(도로관련부서와 협의)

세부심의(자문)결과 및 내용

2. 장위 제6구역 주택재개발 정비사업 공원1근린공원 조성계획결정(최초)

요청기관 : 성북구

공원현황 및 결정내역	자문결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 성북구 장위동 25-4 일대 ◦ 면적 : 22,782.0㎡ 【장위 6구역(전체) : 105,163.9㎡)】 ◦ 공원결정(최초) : 2008.04.03 (서고 제2008-111호) < 주요 내역 > ◦ 기반시설 : 4,932.0㎡ - 도로 4,333.0㎡, 광장 599.0㎡ ◦ 조경시설 : 1,837.0㎡ - 잔디마당1,725.0㎡, 데크101.0㎡, 플랜터 1EA ◦ 휴양시설 : 920.0㎡ - 휴게소 892.0㎡(4개소), 앉음벽 8EA, 가제보 1EA, 파고라 6EA, 평의자 12EA, 등의자 10EA ◦ 운동시설 : 677.0㎡ - 배드민턴장 475.0㎡, 체력단련장 202.0㎡(1개소), 생활체육시설 4EA ◦ 편익시설 : 76.0㎡ - 주차장 76.0㎡, 자전거보관대 4EA ◦ 관리시설 : 203.0㎡ - 관리사무소 203.0㎡(관리사무소 43.76㎡, 화장실 65.98㎡), 공원등 24EA, 공원표지판 2EA, 공원이용안내판 4EA, 시벽 5EA, CCTV 4EA ◦ 녹지 및 기타 : 14,135.0㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 37.95% (법정 40% 이내)	〔조건부동의〕 ❐ 아래 조건을 반영하여 주관부서와 협의 후 시행 ○ 우이천과 어우러진 가로 공원 조성 개념에 어울리는 공간구성, 동선, 식재·경관계획이 될 수 있도록 전체적인 공원계획에 대해 도시공원위원회 서미경 위원 (조경분야)의 자문을 받아 추진. - 이용자의 이용형태를 고려하여 위계에 맞게 동선 계획하고, 내부 불필요한 동선을 단순화하여 심플하게 계획 - 잔디광장은 이벤트(모임) 기능과 휴식 등 다양한 이용 형태가 되도록 형태 변경, 목재데크, 테이블 간이 쉼터 조성 - 배드민턴장은 공원이용자가 다목적으로 이용할 수 있도록 다목적광장으로 변경하고, 기능에 적합한 바닥 소재 선정 - 하천변과 접한 보행로는 특색있고 쾌적한 가로길이 되도록 2열 식재, 배식계획 변경 및 보행자 폭 조정 - 초화원은 유지관리를 위해 화목류(관목) 추가 식재