2013. 1. 21.(월)

도시공원조성계획 심의안건

(2013년 제1차 도시공원위원회소위원회)

서울특별시 도시공원위원회소위원회

목     차

□		상정안건 개요	----------------------------------------				1
□		상정안건
	1	장안동 연립단지 주택재건축 정비구역 내 소공원조성계획결정(최초)		-----	동대문구	---	6
	2	금호 제15구역 내 어린이공원 조성계획결정(변경)		-----	성 동 구	---	13
	3	신길재정비 촉진구역 제14구역 내 소공원조성계획결정(최초)		-----	영 등 포 구	---	23
	4	가양동 문화공원 조성계획결정(변경)		-----	강 서 구	---	31
	5	국제빌딩 주변 제1구역 도시환경정비사업 내 한마음어린이공원(가칭), 한마음가로공원(가칭) 조성계획결정(최초)		-----	용산구	---	40
	6	효창 제5 주택재개발구역 소공원 1,2 조성계획결정(최초)		-----	용산구	---	52
	7	가로수 조성․관리계획(최초)		-----	서 초 구	---	62

2013년 제1차 도시공원위원회소위원회 상정 안건

□ 위원회 개최개요

○ 개최일시 : 2013년 1월 21일(월) 15:00

○ 개최장소 : 푸른도시국 회의실

○ 참석위원 : 안성로 등 3명

○ 안    건 : 7건(심의 1, 자문 6)

□ 상정안건

번호	요청기관	안 건 명	주 요 내 용	비고 (설명)
1	동대문구	장안동 연립단지 주택재건축 정비구역 소공원 조성계획결정(최초) -자 문-	< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 동대문구 장안동 291-5 일대 ◦ 면적 : 1,403.40㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2010. 07. 22 (서고 제2010-278호) < 주요 시설 내역 > ◦ 기반시설 : 223.30㎡ ◦ 조경시설 : 21.31㎡ ◦ 휴양시설 : 25.35㎡ ◦ 관리시설 : 6개소 ◦ 녹지 및 기타 : 1,133.44㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 19.23% (법정 20% 이내)

번호	요청기관	안 건 명	주 요 내 용	비고 (설명)
2	성동구	금호 제15구역 내 어린이공원조성계획 결정(변경) -자 문-	< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울특별시 성동구 금호동1가 344번지 일원 ◦ 면적 : 3,990.00㎡ ◦ 공원지정 : 최초 2006.10.19(서울시 고시 제 348호) 최종 2007.05.17(성동구 고시 제 24호) < 주요 시설내역 > ◦ 기반시설 : 808.21㎡ (진입광장, 중앙광장, 산책로) ◦ 조경시설 : 26.94㎡ (플랜터, 스탠드 등) ◦ 휴양시설 : 80.64㎡ (파고라, 앉음벽, 평의자) ◦ 유희시설 : 296.43㎡ (어린이놀이터 등) ◦ 편익시설 : 음수대 ◦ 관리시설 : 공원등, 볼라드등, 수목투사등, 표지석 ◦ 녹지 및 기타 : 2,183.78㎡(54.73%) <법적검토> ◦ 시설율 : 45.27% (공원시설 면적은 60%이하로 함)
3	영등포구	신길재정비촉진 14구역 소공원계획결정 (최초) - 자 문 -	< 공원현황 > ○ 위 치 : 영등포구 신길동 335-34번지 일원 ○ 면 적 : 2,001.3㎡ ○ 공원시설계획 결정 - 최초 : 2007년 11월 29일 (서울특별시고시 제2007-445호) < 주요 시설 내역 > ◦ 기반시설 : 335.7㎡ ◦ 조경시설 : 42.4㎡ ◦ 휴양시설 : 21.7㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 19.98%(법정 20% 이내)

번호	요청기관	안 건 명	주 요 내 용	비고 (설명)
4	강서구	가양동문화공원 조성계획결정(변경) - 자 문 -	< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 강서구 가양동 52-1번지 일원 ◦ 면적 : 3,776.00㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2010. 07. 08 (서고 제2010-254호) ◦ 조성계획(최종) : 2011. 11. 10 (강서고 제2011-60호) < 주요 변경내역 > ◦ 기반시설 : 940.67㎡ → 981.42㎡ (증 40.75㎡) ◦ 조경시설 : 95.32㎡ → 699.58㎡ (증 604.26㎡) ◦ 휴양시설 : 143.50㎡ → 142.27㎡ (감 1.23㎡) ◦ 운동시설 : 167.97㎡ (신설) 길거리농구대 신설 ◦ 유희시설 : 153.00㎡ → 130.50㎡ (감 22.50㎡) ◦ 교양시설 : 479.71㎡ (폐지) ◦ 관리시설 : 공원등 - 5EA → 7EA, 녹지등 - 14EA → 6EA 바닥등 - 19EA → 8EA, 휀스 -203M → 157M ◦ 녹 지 : 1,937.80㎡ → 1,654.26㎡ (감 283.54㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 48.33% → 56.19% (법정 제한없음)
5	용산구	국제빌딩주변 제1구역 도시환경정비사업 내 어린이공원, 가로공원 조성계획결정(최초) - 자 문 -	□ 한마음어린이공원(가칭) < 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 용산구 용산동 5가 2-4번지 일원 ◦ 면적 : 3,075.8㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2010. 12. 02 (서울시고시 제2010-438호) ◦ 공원결정(최종) : 2012. 5. 10 (서울시고시 제2012-122호) < 주요내역 > ◦ 기반시설 : 990.00㎡ ◦ 조경시설 : 84.62㎡ ◦ 유희시설 : 709.86㎡ ◦ 관리시설 : 18.00㎡ ◦ 녹지 및 기타 : 1,273.32㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 58.60%

번호	요청기관	안 건 명	주 요 내 용	비고 (설명)
5	용산구	국제빌딩주변 제1구역 도시환경정비사업 내 어린이공원, 가로공원 조성계획결정(최초) - 자 문 -	□ 한마음가로공원(가칭) < 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 용산구 한강로 2가 159-5번지 일원 ◦ 면적 : 2,433.5㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2010. 12. 02 (서울시고시 제2010-438호) ◦ 공원결정(최종) : 2012. 5. 10 (서울시고시 제2012-122호) < 주요내역 > ◦ 기반시설 : 790.58㎡ ◦ 조경시설 : 99.79㎡ ◦ 녹지 및 기타 : 1,543.13㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 36.65%
6	용산구	효창 제5구역 주택재개발 정비사업 내 소공원-1, 소공원-2 조성계획결정(최초) - 자 문 -	□ 소공원 1 < 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 용산구 효창동 6-52번지 일대 ◦ 면적 : 1,617.5㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2007. 11. 15 (서고 제2007-418호) < 주요 변경내역 > ◦ 기반시설 : 194.70㎡ ◦ 녹지 및 기타 : 1,318.32㎡ ◦ 휴양시설 : 99.08㎡ ◦ 관리시설 : 5.40㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 18.50% (법정 20% 이내)
			□ 소공원 2 < 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 용산구 효창동 5-473번지 일대 ◦ 면적 : 905.40㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2007. 11. 15 (서고 제2007-418호) < 주요 변경내역 > ◦ 기반시설 : 93.24㎡ ◦ 녹지 및 기타 : 743.66㎡ ◦ 휴양시설 : 39.27㎡ ◦ 관리시설 : 3.58㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 17.86% (법정 20% 이내)

번호

요청기간

안건명

주 요 내 용

비고

(설명)

7

서초구

가로수 조성관리계획

(최초)

- 심 의 -

<도로현황> - 2012년 12월 현재

◦ 도로현황 : 강남대로 등 53개 노선 87.33km

- 시도로 16개, 구도로 37개

◦ 유형별 분류

유형	상업	업무	주거지 인접	일반 생활	도시생태 네트워크	자동차 중심
개소	8	7	20	12	2	4

<가로수현황> - 2012년 12월 현재

◦수량 : 양버즘나무 등 11종 14,624주

◦수종 : 양버즘, 은행, 느티, 메타, 칠엽수, 대왕참 등

구분	양버즘	은행	느티	메타	칠엽수	대왕참	기타
비율(%)	35.02	21.04	19.24	8.78	5.19	3.57	7.16

- 기타 : 가중나무,벚나무,이팝나무,회화나무,목백합 등 5종

<가로수조성계획>

◦반영수종 - 53개 노선 중 5개소 총 4종반영

수종	상업	업무	주거지 인접	일반 생활	도시생태 네트워크	자동차 중심
계	8개소	7개소	20개소	12개소	2개소	4개소
은행	-	-	1개소	-	-	-
느티	-	-	1개소	-	-	-
메타	-	-	-	-	-	-
칠엽수	-	1개소	1개소		-	-
대왕참	-	-	-	-	-	-
회화	-	-	-	-	-	-
이팝		-	-	-	-	-
벚나무	-	-	-	-	-	-
감나무	-	-	1개소	-	-	-

◦다양화계획 (2012년 → 2021년)

구분	양버즘	은행	느티	메타	칠엽수	대왕참	회화	기타
2012(%)	35.02	21.04	19.24	8.78	5.19	3.57	3.24	3.92
2021(%)	32.47	20.09	21.63	7.85	6.92	3.63	2.80	4.61

◦실행계획

- 유지노선 : 48개 노선

- 단기실행노선 : 3개 노선

- 장기실행노선 : 2개 노선

※ 조례에 의거 바꿔심기 사유 발생 구간 시행

의안번호	제 1 호		의결사항
의 결 년 월 일	2013. 1. 21 (제1차)

장안동연립단지 주택재건축 정비구역 내 소공원 조성계획결정(최초)

서울특별시 도시공원위원회소위원회 자문안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2013. 1. 21.

도시공원위원회소위원회 자문안건

1. 의결주문

◦ 서울특별시 동대문구 장안동 291-5번지 장안동 연립단지 주택재건축 정비구역 소공원은 지역주민들의 휴식 및 만남, 문화교류 등 을 위한 공원을 조성하는 내용으로 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조 규정에 따라 심의(자문) 의결코자 함.

2. 제안이유(입안취지)

가. 조성계획 결정의 목적

◦ 장안동 연립단지 주택재건축 정비구역 사업의 일환으로 건전한 도시환경의 조성이 필요하며 주변 공원과의 연계성을 확보하여 시민들에게 삶의 질적 향상을 위한 공간을 조성하는데 그 목적이 있다.

나. 조성계획 결정의 필요성

◦ 장안동 연립단지 주택재건축 정비구역사업 으로 인한 지역주민들의 휴식 및 정서함양의 공간으로 공원 활용성을 제고하고자 함

3. 공원 현황

◦ 위    치 : 동대문구 장안동 291-5 일대

◦ 공원면적 : 총 면적 1,403.40㎡

◦ 공원조성계획결정

- 최 초  2010.07.22. (서울특별시고시 제2010-278호)

장안동 연립단지 주택재건축정비구역 지정 및 지형도면 고시

4. 계획의 주요내용

◦ 개발목표 및 방향

- 다양한 행위가 일어나는 소규모 멀티 커뮤니티 광장 지향

- 주변지역과 연계성을 확보한 공간활용

- 녹지조성으로 쉼터 제공 및 휴게공간 조성을 통한 삶의 질 향상

5. 인문, 관광환경에 대한 조사 및 분석내용

◦ 인문환경

- 공원은 도심 한가운데에 위치하고 있어 접근성이 좋으며 주변으로 도로, 주택가, 학교, 상가들이 밀집하여 있음

- 주변 장안공원 및 배봉산공원, 답십리공원 GREEN　NETWORK 형성

◦ 자연환경

- 평균기온은 13.3℃이고, 평균 최고 기온은 17.5℃임

- 강수량은 년 1,212.3㎜이고, 월 최고 강수량은 7월에 274.1㎜임 (2008년 기준)

- 일조시간은 1,847.3시간이고, 평균풍속은 2.4m/s 임

6. 공원조성에 따른 부문별 계획

◦ 토지이용

- 휴식공간 및 입구광장 조성 등 시민에게 삶의 질적 향상을 위한 공간을 조성

◦ 동선

- 아파트동선을 연결하여 외부에서 접근과 이동이 편리하도록 동선계획 수립

◦ 시설의 배치

- 다양한 활동이 가능한 휴게시설 배치와 주민운동시설 설치

7. 공원조성에 따른 영향 및 효과

◦ 영향 및 효과

- 도로변 휴게공간 및 만남의 장소를 조성함으로서 시민편익에 기여하고,

이용 활성화 효과가 높을 것으로 판단됨.

8. 공원조성 계획(안)에 대한 주민 의견 청취

◦ 주민의견 청취결과 : 주택재건축사업에 의한 기부채납에 따른 자문에 대한 건으로 생략함

9. 공원조성을 위한 투자계획 및 재원조달계획

◦ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자계획			비고
		소계	2017
계	143	143	143
시 비

◦ 재원조달방안

- 사업 시행자 측에서 공원조성 완료 후 기부채납

10. 검토 및 입안부서 의견

◦ 법적검토 사항

- 공원시설율 : 19.23% (법정시설율 20％ 이내)

◦ 입안부서 의견

- 도로변 휴게공간 및 만남의 장소를 조성함으로서 시민편익에 기여하고,

이용 활성화 효과가 높을 것으로 판단됨.

첨부 : 1. 조성계획 (변경)결정 조서 1부(총괄표, 시설조서, 도로조서)

2. 위치도 및 도면  1부

3. 설명자료(PPT) 1부.  끝.

장안동 연립단지 주택재건축 소공원
조성계획결정조서

1. 총괄표 (위치 : 동대문구 장안동 291-5일대)

구 분		부지면적 ( ㎡ )	시설면적 ( ㎡ )	건 축 물			공작물 (기)
				동수 (동)	바닥면적 ( ㎡ )	연면적 ( ㎡ )
계		1,403.40	269.96	-	-	-	15
기반 시설	소 계	223.30	223.30	-	-	-
	도 로	167.75	167.75	-	-	-
	광 장	55.55	55.55	-	-	-
조 경 시 설		21.31	21.31	-	-	-
유 희 시 설		-	-	-	-	-
휴 양 시 설		25.35	25.35	-	-	-	9
관리시설		-	-	-	-	-	6
녹지 및 기타		1,133.44	1,133.44	-	-	-
시 설 율(20%)		269.96 / 1403.40×100=19.23%

구 분		부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물 (㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적
합 계				1,403.40	269.96					15
기반시설	소 계			223.30	223.30
	도 로			167.75	167.75
	광 장	가		55.55	55.55
		가-1		22.35	22.35
		가-2		33.20	33.20
조경 시설	소 계			21.31	21.31
	앉음벽	①		9.43	9.43
	디딤석	②		11.88	11.88
휴양시설	소 계			25.35	25.35
	휴양공간	나		25.35	25.35
		나-1		8.45	8.45
		나-2		8.45	8.45
		나-3		8.45	8.45
	단식의자	③								9
관 리 시 설	소 계
	공 원 등	④								6
녹지 및 기타	소 계			1,133.44
	녹지 및 기타			1,133.44

2. 시설조서

3. 도로조서

- 공원시설 계획도로

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
신설	합 계				126.20	167.73
	산책로	소 계			126.20	167.73
	산-1		1	1.8	15.00	27.05	산책로	광장 가-1	보행로
	산-2		1	1.2	22.90	27.48	산책로	광장 가-1	산책로3
	산-3		1	1.2	30.70	36.84	산책로	보행로	보행로
	산-4		1	1.2	7.60	9.09	산책로	아파트(1BL)	산책로3
	산-5		1	1.2	40.90	49.08	산책로	광장 가-2	산책로3
	산-6		1	2.0	9.10	18.21	산책로	보행로	광장 가-2

의안번호	제 2 호		의결사항
의 결 년 월 일	2013. 1. 21 (제 1 차)

금호 제15구역 내 어린이공원

조성계획결정(변경)

서울특별시 도시공원위원회소위원회 자문안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2013. 1. 21 .

도시공원위원회소위원회 자문안건

1. 의결주문

◦ 서울특별시 성동구 금호동1가 344번지 일원의 어린이공원은 2007년 최초결정 이후에 인접한 종교부지의 삭제 및 학교면적 증가 등으로 인하여 어린이공원의 경계가 변경되고 면적이 증가하여 당초 공원계획과 맞지 않아 새로이 계획안을 수립, 공원조성계획(변경) 결정을 하기 위한 사유가 타당하므로 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제 16조의 규정에 따라 심의(자문) 의결함.

2. 제안이유(입안취지)

◦ 대상지는 노후․불량건축물이 밀집한 지역에 주거환경을 개선하기 위하여 주택재개발 사업이 진행되는 지역으로 재개발지역내 녹지 및 어린이공원을 조성하여 어린이의 정서 함양에 기여하고, 풍부한 녹지를 도입하여 시민들의 여가활용공간을 제공하고자 함.

3. 공원 현황

◦ 위    치 : 서울특별시 성동구 금호동1가 344번지 일원

◦ 공원면적

총 면 적		국․공유지		사유지		비 고
3,990.0㎡	100%	-	-	3,990.0㎡	100%	당초면적 : 3,359.6㎡ (630.4㎡증가)

◦ 도시계획시설(공원) 지정 - 어린이공원

- 최    초 : 2006. 10. 19 (서울특별시 고시 제348호)

- 변    경 : 2007.  5. 17 (성동구 고시 제24호)

4. 계획의 주요내용

◦ 개발목표 및 방향

- 주변단지 및 학교와의 연계를 강화하고 주변환경을 적극 반영함.

- 지형 고저차를 자연스러운 지형과 수림으로 조성.

- 풍부한 녹지와 어린이놀이터, 다목적운동장을 도입하여 연접 학교의 학생들과 지역주민에게 건전한 여가공간 장으로 제공.

◦ 주요(변경)내용

구 분		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	내 용	비고
계		3,990.00	1,806.22
기반 시설	소계	808.21	808.21
	광장	242.69	208.83	진입광장, 중앙광장
	도로	565.52	565.52
조경시설		26.94	26.94	플랜터, 스탠드
휴양시설		80.64	80.64	파고라, 앉음벽, 등의자
유희시설		296.43	296.43	조합놀이대, 놀이시설, 놀이벽, 체력단련시설
운동시설		594.00	594.00	다목적운동장
편익시설				음수대
관리시설				공원등, 볼라드등, 수목투사등, 표지석
녹지		2,183.78

5. 인문, 자연환경에 대한 조사 및 분석내용

◦ 인문환경

- 본대상지 주변은 연립주택과 아파트단지가 밀집한 주거지역임.

- 사업구역의 북측에 대현산배수지 공원이 있으며 남측으로는 공원이 없어 지역주민들의 많은 이용이 기대됨.

- 사업지구 동측에 중학교 조성 예정.

- 사업지구 남측에 20M의 도로를 통한 접근성이 높음.

- 사업지구의 접근은 지하철 신금호과 연계된 마을버스 및 버스를 이용하여 접근 가능함.

□ 학생들과 지역주민의 쉼터로 다양한 이용이 기대됨.

◦ 자연환경

- 대상지는 표고 38.5～56.5m의 18m의 단차를 보이는 경사지형임.

- 평균기온 12.075℃, 최고기온28.8℃, 연강수량 1,358.4mm,

평균풍속 2.45m/s, 평균상대습도 60.0%.

- 본대상지는 주거지역으로 가로수(플라타너스)외 다른 식생은 보이지 않음.

□ 경사지형은 인위적 구조물을 통한 부지계획보다 경사지를 자연스러운   지형과 경관숲으로 풍부한 녹음공간을 조성함.

◦ 주변지역 개발현황 및 환경

- 남측으로 금호 제17,19구역 재개발을 통하여 새로운 주거단지가 들어서 있으며, 인근 대현산배수지공원, 응봉근린공원, 대현산공원과 연계하여 다양한 공원네트워크를 통한 이용활성화가 기대됨.

6. 공원조성에 따른 부문별 계획

◦ 토지이용

- 공원 동쪽으로 학교의 학생들과 지역 주민들의 옥외 체육할동을 위한 다목적운동장을 조성하고, 공원 중심부에 산책로와 연계하여 어린이놀이터를 조성하여 다양한 놀이 활동을 할수 있는 공간으로 계획, 공원 진입부에는 중앙광장과 연계하여 체력단력장을 배치.

- 20M 도로와 접한 남쪽과 단지와 접한 북쪽은 지형의 고저차를 자연스러운 지형과 수림으로 연결한 자연숲을 조성하여 쾌적한 녹지공간을 계획하고자 함.

◦ 동선

- 단지에서 학교까지 자연스럽게 경사로 이어지는 학교가는길 계획

- 완만한 슬로프를 이용한 산책로를 조성하여 장애인 및 노약자의 이동에 지장을 주지 않고 효율적으로 공원을 이용할 수 있게 함.

- 남측 도로 및 학교에서의 접근성을 높이기 위한 출입구계획.

◦ 시설의 배치

- 동쪽에 연접한 학교의 학생들의 옥외 체육활동이 가능한 다목적 운동장 조성과 운동 후 휴식을 위한 스탠드, 파고라, 음수대 등을 설치

- 공원 중앙부 어린이놀이터에는 지역성을 반영한 대장쟁이 주제의 조합놀이대, 흔들놀이대, 놀이벽, 바닥포장 등을 도입.

- 남쪽과 북쪽지역은 지형의 고저차를 자연스러운 지형과 수림, 휴게소,   산책로를 조성.

◦ 조경 및 식재

- 공원의 주출입부에 소나무 군식을 통한 입구감을 살려줄 수 있도록 계획.

- 성동구의 상징인 느티나무를 중앙광장에 도입하여 지역성을 강조.

- 산책로 및 어린이놀이터 주변으로 생육이 우수하고 꽃이 피는 왕벚나무 가로수를 도입 우수한 경관을 조성하고자 함.

- 공원의 남쪽과 북쪽은 자연스러운 경사지형과 경관숲을 조성.

- 각종 화목류 및 초화류를 식재하여 섬세하고 녹음이 풍부한 공원으로 조성하고자 함.

7. 공원조성에 따른 영향 및 효과

◦ 영향 및 효과

- 주민공원 이용 욕구를 충족하고 생활환경 개선.

- 주민들에게 필요한 휴식공간을 제공하고 운동, 산책 등 주민 화합의 장으로 활용.

- 연접한 학교의 학생들에게 옥외활동의 공간 제공하고, 어린이들에게 안전하고 다양한 놀이공간을 조성.

8. 공원조성 계획(안)에 대한 주민 의견 청취

◦ 주민의견 청취결과

<성동구홈페이지>

- 게재일자 : 2012년 12월 6일

- 의견청취 기간 : 2012년 12월 6일 ~ 2012년 12월 19일

- 접수의견 : 의견제출 사항 없음

<구  보>

- 게재일자 : 2012년 12월 6일

- 접수의견 : 의견제출 사항 없음

9. 관계기관 부서 협의 결과

◦ 협의의견 : 관련부서 협의 의견 없음

◦ 조치사항 : 없음

10. 공원조성을 위한 투자계획 및 재원조달계획

◦ 투자계획 : 금호 15구역 주택재개발 사업주체가 어린이공원 조성 후 구에 기부채납.

11. 검토 및 입안부서 의견

○ 시설율 등 법적검토 사항

- 공원시설율 : 45.27 %(법정 60% 이하)

○ 입안부서 의견

- 성동구 금호동 1가 322번지 일대 재개발지역을 개발하여 녹지공간이 부족한 주거 밀집지역에 복합적인 기능을 갖춘 어린이공원을 조성하여 주거환경을 개선하고 녹지량을 확충하여 시민의 삶의 질 향상에 기여하고자 하는 사항으로

- 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제 16조 및 같은 법률 시행규칙 등에 적합함으로 심의 의결함이 타당함.

첨부 : 1. 조성계획결정(변경) 조서 1부 (총괄표, 시설조서, 도로조서)

2. 위치도 및 설명자료(PPT) 1부  끝.

금호 제15구역 어린이공원 조성계획 결정(변경) 조서

1. 총괄표 (위치 : 서울특별시 성동구 금호동1가 344번지 일원)

구 분	최초						변경						비 고
	부지면적 ( ㎡ )	시설면적 ( ㎡ )	건 축 물			공작물 (기)	부지면적 ( ㎡ )	시설면적 ( ㎡ )	건 축 물			공작물 (기)
			동수 (동)	바닥면적 ( ㎡ )	연면적 ( ㎡ )				동수 (동)	바닥면적 ( ㎡ )	연면적 ( ㎡ )
계	3,357.60	1,635.41				34	3,990.00	1806.22				59
기 반 시 설	831.05	831.05					808.21	808.21
조 경 시 설	7.58	7.58					26.94	26.94
휴 양 시 설	87.58	87.58				11	80.64	80.64				19
유 희 시 설	175.17	175.17				5	296.43	296.43				8
교 양 시 설
운 동 시 설	534.03	534.03				3	594.00	594.00
편 익 시 설						1						1
관 리 시 설						12						31
녹지 및 기타	1,724.19						2,183.78
시 설 율	(1,635.41 / 3,357.60)*100 = 48.68 %						(1806.22 / 3,990.00)*100 = 45.27 %.

2. 시설조서

구분	최초										변경										비고
	시설명	부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물 (㎡)		공작물 (기)	시설명	부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물 (㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적									바닥면적	연면적
총계				3,359.60	1,635.41					34				3,990.00	1806.22					59
기반 시설	소 계			831.05	831.05						소 계			808.21	808.21
	진입광장	가	부지 내	30.77	30.77						진입광장	가	부지 내	34.10	34.10
	중앙광장	나	부지 내	210.84	210.84						중앙광장	나	부지 내	208.59	208.59
	산책로	산	부지 내	589.44	589.44						산책로	산	부지 내	565.52	565.52
조경 시설	소 계			7.58	7.58						소 계			26.94	26.94
	플랜터	①	휴게소-2 내	(3.27)	(3.27)						플랜터	①	부지 내	14.94	14.94
	목재데크	②	부지 내	7.58	7.58
											스탠드	②	부지 내	12.00	12.00
휴양 시설	소 계			87.58	87.58					11	소 계			80.64	80.64					19
	휴게소-1	다-1	부지 내	21.00	21.00						휴게소	다	부지 내	64.88	64.88
	휴게소-2	다-2	부지 내	29.35	29.35
	휴게소-3	다-3	부지 내	15.12	15.12
	파고라	③	부지 내	(42.0)	(42.0)					2	파고라	③	휴게소 내	(35.28)	(35.28)					2
	앉음벽	④	부지 내	22.11	22.11						앉음벽	④	부지 내	15.76	15.76
	등의자	⑤	부지 내							1
	평의자	⑥	부지 내							8	평의자	⑤	부지 내							17
유희 시설	소 계			175.17	175.17					5	소 계			296.43	296.43					8
	어린이놀이터	라	부지 내	175.17	175.17						어린이놀이터	라	부지 내	296.43	296.43
	놀이벽	⑦	놀이터 내	(4.88)	(4.88)						놀이벽	⑥	놀이터 내	(4.80)	(4.80)
	조합놀이대	⑧	놀이터 내							1	조합놀이대	⑦	놀이터 내							1
	그네	⑨	놀이터 내							1
	흔들놀이	⑩	놀이터 내							3	흔들놀이	⑧	놀이터 내							2
											회전놀이대	⑨	놀이터 내							1
											체력단련시설	⑩	중앙광장 내							4
운동 시설	소 계			534.03	534.03					3	소 계			594.00	594.00
	다목적운동장	마	부지 내	479.57	479.57						다목적운동장	마	부지 내	594.00	594.00
	체력단련장	바	부지 내	54.46	54.46
	체력단련시설	⑪	체력단련장 내							3
편익 시설	소 계									1	소 계									1
	음수대	⑫	휴게소-2 내							1	음수대	⑪	부지 내							1
관리 시설	소 계									14	소 계									31
	공원등	⑬	부지 내							12	공원등	⑫	부지 내							11
											볼라드등	⑬	부지 내							4
											수목투사등	⑭	부지 내							15
	표지석	⑭	부지 내							1	표지석	⑮	부지 내							1
	안전휀스	⑮	다목적운동장 내							1
녹지 및 기타	소 계			1,724.19							소 계			2,183.78
	녹 지		부지 내	1,724.19							녹 지		부지 내	2,183.78

3. 도로조서

구 분	등 급	류 별	번호	폭 원	연 장	면 적	기 능	기 점	종 점	비 고
				(m)	(m)	(㎡)
폐지	합 계				239.1	589.44
신설						565.52
폐지	산책로	ㅡ	1	4.0	66.1	264.02	진입로	진입광장	학교
	산책로	ㅡ	2	2.5	65.0	162.26	보행로	진입광장	휴게소2
	산책로	ㅡ	3	1.5	23.5	35.66	보행로	단지외보도	산책로2
	산책로	ㅡ	4	1.5	84.5	127.50	보행로	중앙광장	단지
신설	산책로	ㅡ	1	3.0	13.0	39.00	진입로	진입광장	중앙광장
	산책로	ㅡ	2	3.5	4.8	16.80	진입로	진입광장	중앙광장
	산책로	ㅡ	3	3.0	25.9	77.70	보행로	중앙광장	단지
	산책로	ㅡ	4	3.0	36.0	108.00	보행로	산책로6	중앙광장
	산책로	ㅡ	5	3.0	29.0	87.00	보행로	학교	산책로6
	산책로	ㅡ	6	2.5	37.6	94.00	보행로	남측입구	다목적 운동장
	산책로	ㅡ	7	1.8	18.3	32.94	보행로	중앙광장	산책로3
	산책로	ㅡ	8	1.8	40.6	73.08	보행로	산책로4	중앙광장
	산책로	ㅡ	9	2.0	4.0	8.00	보행로	어린이 놀이터	휴게소
	산책로	ㅡ	10	2.0	4.0	8.00	보행로	산책로6	어린이 놀이터
	산책로	ㅡ	11	2.0	4.0	8.00	보행로	산책로6	어린이 놀이터
	산책로	ㅡ	12	2.0	6.5	13.00	진입로	학교	다목적 운동장

의안번호	제 3 호		의결사항
의 결 년 월 일	2013. 1. 21 (제 1 차)

신길재정비촉진 14구역 내 소공원

조성계획 결정(최초)

서울특별시 도시공원위원회소위원회 자문안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2013. 1. 21.

도시공원위원회소위원회 자문안건

1. 의결주문

◦ 서울특별시 영등포구 신길동 335-34번지 일원의 재정비촉진사업에 따라 신길14구역 내 소공원 설치로 녹지제공과 주민들을 위한 쾌적한 휴식 및 문화활동 공간으로 조성하기 위해 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제 16조에 따라 심의(자문) 의결 함.

2. 제안이유(입안취지)

가. 조성계획 (최초)결정의 목적

◦ 재정비촉진사업의 성격에 맞게 장소성을 강화하고 주변 공간과의 연계성 강화로 이용편의를 구축하고 지역주민들에게 삶의 질적 향상을 위한 문화 및 휴게공간을 조성하는데 그 목적이 있다.

나. 조성계획 (최초)결정의 필요성

◦ 주거지역에 재개발사업이 진행되면서 거주세대 증가가 예상되나 주변 도시  기반시설이 열악하여 삶의 질 개선을 위한 주거환경개선이 요구됨.

◦ 지역개발과 조화를 이루는 고품질의 복지 주거환경 공간 조성.

◦ 신길 재정비촉진지구 내 시설과 지형을 고려하여  휴게, 문화활동등 이용객

의 편의와 정서함양 증진을 위함.

3. 공원 현황

◦ 위    치 : 영등포구 신길동 335-34번지 일원

◦ 공원면적 : 총 면적 2,001.3㎡

◦ 도시계획시설(공원) 지정

- 최 초 : 2007. 11. 29 (서울특별시고시 제2007-445호)

◦ 주변여건

- 사업대상지 주변으로 대영초등학교와 대영고등학교가 위치하고 있음.

- 도보권 공원으로서 주거밀집 지역에 있으며, 가마산로와 지하철7호선 신풍역과 0.5km이내에 있어 접근성과 교통여건이 양호함.

4. 계획의 주요내용

◦ 개발목표 및 방향

- 신길재정비촉진지구 내 재건축정비사업과 관련한 기부채납 공원을 주변여건과 조화되는 친환경적인 공원으로 조성함으로써 도시의 건전한 발전과 공공의 복리를 증진시켜 주민 삶의 질을 높이고 지역 간 균형발전을 도모 하고자 함.

◦ 주요내용

- 기반시설(335.7㎡) : 산책로

- 조경시설(42.4㎡) : 목재데크, 디딤석

- 휴양시설(21.7㎡) : 휴게소, 파고라, 평의자, 등의자, 앉음벽

- 유희시설 : 생활체육시설

- 관리시설 : 공원등, 안내판

- 녹지 및 기타 (1,601.5㎡)

5. 인문, 관광환경에 대한 조사 및 분석내용

◦ 자연환경

- 연평균 기온 12.1℃, 연평균 최고기온 33.8℃, 최저기온 -15.3℃이며 연교차    가 매우 큼

- 바람은 평균풍속 2.5/sec, 최대풍속 14.0m/sec로 나타났으며 주풍향은     서풍 또는 남서풍으로 나타남

- 일조시간은 연평균 1,855.3h를 보이고 상대습도는 63.0%로 나타났음

◦ 인문환경

- 사업지 주변을 중심으로 주거기능, 상업기능이 집중분포되어 있고, 서측으로는             서부간선도로 남측으로는 남부순환로가 위치하고 있어 진출입이 용이하며,         지하철 1,2,7호선이 인접하여 접근성이 뛰어남.

6. 공원조성에 따른 부문별 계획

◦ 토지이용

- 본 대상지는 주거단지로서 현황은 건물이 입지하고 있어 부지정지에 의해 새롭게 조성됨.

- 입지적 특성과 관련법규를 고려한 도입시설 선정으로 토지이용의 효율성 제고

- 설치 시설은 기반시설, 휴양시설, 유희시설, 관리시설 임.

- 도입시설별 연계성을 고려하여 이용자의 편의제공과 공원이용의 활성화를 도모.

- 본 대상지는 소공원이며, 주이용권은 인근 지역의 주민과 인접공동주택 단지이며, 운동 및 휴양과 정서함양을 위한 공간을 계획

- 주변 현황을 고려하여 산책로를 두고 공원내부에 휴게공간, 생활체육시설을 배치하여 주민들의 이용률 재고.

◦ 동선

- 대상지 이용객의 원활한 진․출입을 고려하고, 각 시설을 편리하게 이용할    수 있도록 동선의 연계성을 유기적으로 구성.

- 주진입 부분은 지역주민의 이용을 고려하여 계획

- 대상지와 인접단지 및 주변을 잇는 산책로를 조성하여 주변 이용객들의 진출입을 용이하게 하고 이용자들의 편의성을 도모.

◦ 시설의 배치

- 시설배치계획은 토지이용계획에 따른 각 시설지 별 도입기능에 맞는 시설을 배치하되 주변 시설과의 상호 연계성을 고려.

- 다양한 연령층을 배려한 현대화된 시설 설치로 이용자의 편의도모.

◦ 식재계획

- 단지와 고려해 다양한 수종을 식재하여 가든, 수림대 분위기의 식재계획.

- 녹지량을 충분히 확보하여 녹지율을 최대화하고 화목류, 관목류 등을 다채롭게 군식.

7. 공원조성에 따른 영향 및 효과

◦ 영향 및 효과

- 신길재정비촉진사업을 통해 주거 환경 개선과 도시기능 회복을 위해 광역적 계획 및 주변여건을 고려한 소공원 조성함으로써 문화․교육 시설과의 연계성을 구축하여 다양한 문화 활동 및 휴식을 제공하는 공간으로 이용 활성화가 높을 것으로 판단됨.

8. 관계기관 부서 협의 결과

◦ 법적검토 사항

- 공원시설율 : 19.98% (법정시설율 20％ 이내)

◦ 입안부서 의견

- 신길재정비촉진사업을 통하여, 녹지공간이 부족한 주거 밀집지역에 소공원을 조성하여 주거환경 개선을 통한 녹지공간 확보로 시민의 삶의 질 향상에 기여하고자 하는 공원으로 조성하고자 함

첨부 : 1. 조성계획(최초)결정 조서 1부(총괄표, 시설조서, 도로조서)

2. 위치도 및 도면 1부

3. 설명자료(PPT) 1부.  끝

신길재정비촉진 14구역 내 소공원조성계획 결정(최초)조서

가. 총괄표 (위치 : 영등포구  신길동  335-34번지 일원)

구 분		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)	비고
				동수 (동)	시설면적 (㎡)	시설면적 (㎡)
계		2,001.3	399.8				28	시설율 19.98%
기반시설	소계	335.7	335.7				-
	산책로	335.7	335.7				-
조경시설		42.4	42.4				-
휴양시설		21.7	21.7				12
유희시설		-	-				5
운동시설		-	-				-
교양시설		-	-				-
편익시설		-	-				-
관리시설		-	-				11
녹지 및 기타		1,601.5	-				-
시설율 (법정 20%)		(399.8/2,001.3) x 100 = 19.98%

나. 시설조서

구분	시설명	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	비고
								바닥 면적	연면적
계				2,001.3	399.8					28
기반 시설	소계			335.7	335.7					-
	산책로		부지내	335.7	335.7	인조 화강석 블럭				-
조경 시설	소계			42.4	42.4					-
	목재데크	가	부지내	21.4	21.4	목재				-
	디딤석	나	부지내	21.0	21.0
휴양시설	소계			21.7	21.7					12
	휴게소	다	부지내	21.7	21.7	인조 화강석 블럭포장				-
	파고라	①	부지내	-	-	철재 목재				1
	평의자	②	부지내	-	-	철재 목재				3
	등의자	③	부지내	-	-	철재 목재				8
	앉음벽	④	부지내	-	-					-
유희 시설	소계			-	-					5
	생활체육시설	⑤	부지내	-	-	철재				5
관리시설	소계			-	-					11
	공원등	⑥	부지내	-	-	목재				10
	안내판	⑦	부지내	-	-	목재				1
녹지 및 기타			부지내	1,601.5	1,601.5					-

다. 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
합계						335.7	산책로
신설	소계					335.7
	산책로		1	1.5	47.3	167.1	산책로	인접보도	산-3
	산책로		2	1.5	26.8	40.3	산책로	산-1	산-3
	산책로		3	1.5	64.3	96.2	산책로	인접보도	인접보도
	산책로		4	1.5	9.5	14.3	산책로	산-3	단지
	산책로		5	2.0	9.0	17.8	산책로	산-3	연결녹지

의안번호	제 4 호		의결사항
의 결 년 월 일	2013. 1. 21. (제 1 차)

가양동문화공원 조성계획결정(변경)

서울특별시 도시공원위원회소위원회 자문안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2013. 1. 21 .

도시공원위원회소위원회 자문안건

1. 의결주문

◦ 서울특별시 강서구 가양동 52-1번지 일원 가양동 문화공원의 형태를 정형화하고자 구역 외 연접필지와 토지 일부를 교환하여 공원계획을 변경 조성하기 위해 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조 규정에 따라 심의(자문) 의결코자 함.

2. 제안이유(입안취지)

가. 조성계획 (변경)결정의 목적

◦ 연접 필지와 토지 일부를 교환하여 공원형태를 정형화 하여 지역주민의 문화, 여가 및 휴게활동을 목적으로 하는 문화공원을 효율적 공간으로 조성하는데 그 목적이 있다.

나. 조성계획 (변경)결정의 필요성

◦ 기존 문화공원의 이형적인 형태로 인해 짜투리 녹지공간 등 비효율적 공간이 발생하였으나, 연접필지와 토지 일부를 교환하여 공원형태를 정형화하여 공원의 공간 활용성을 제고하고자 함

3. 공원 현황

◦ 위    치 : 강서구 가양동 52-1번지 일원

◦ 공원면적 : 총 면적 3,776.00㎡

◦ 도시계획시설(공원)지정

- 최 초  2010. 7. 8 (서울특별시고시 제2010-254호)

◦ 공원조성계획결정

- 최 초  2011. 11. 10 (강서구고시 제2011-60호)

4. 계획의 주요내용

◦ 개발목표 및 방향

- 개발예정인 가양동 52-1번지 일대 복합시설 입주민 및 근로자와 인근 주민들을 위한 문화 활동, 운동 및 휴식이 가능한 공간으로 조성

- 대상지와 인접한 주거지와 연계성을 강조하고 접근성이 용이하도록 진입로 및 휴게공간을 도입함은 물론 환경 친화적인 공원으로 조성

◦ 주요변경내용

<신설>

- 운동시설 : 길거리농구대 160.97㎡

<변경>

- 기반시설 : (증) 40.75㎡ (940.67㎡ → 981.42㎡)

- 조경시설 : (증) 604.26㎡ (95.32㎡ → 699.58㎡)

- 휴양시설 : (감) 1.23㎡ (143.50㎡ → 142.27㎡)

- 유희시설 : (감) 22.50㎡ (153.00㎡ → 130.50㎡)

- 관리시설 : 공원등(증) 2EA (5EA → 7EA)

녹지등(감) 8EA (14EA → 6EA)

바닥등(감) 11EA (19EA → 8EA)

휀스(감) 203M → 157M

- 녹    지 : (감) 283.54㎡ (1,937.80㎡ → 1,654.26㎡)

<폐지>

- 교양시설 : 디자인스퀘어 145.47㎡ (교양시설 → 조경시설로 변경)

5. 인문, 관광환경에 대한 조사 및 분석내용

◦ 인문환경

- 대상지의 서측으로 500m 이내에 지하철9호선 양천향교역, CJ공장이 위치하고, 북측으로 자동차매매센터, 구암한보아파트, 동측으로 공진중학교, 공진초등 학교, 가양 4단지아파트, 남측으로 동양초등학교, 자동차매매센터등이 위치하여 상호보완적인 이용이 가능함.

◦ 자연환경

- 검토구역은 표고 9.0m의 경사가 없는 평탄한 지형임.

- 평균기온 13.30℃, 최고기온 33.20℃, 연강수량 1212.3mm, 평균상대습도 62.0%

- 비오톱유형 5등급으로 보전가치가 낮음

□ 평지를 활용한 적절한 계획으로 풍부한 녹음 공간으로 조성

6. 공원조성에 따른 부문별 계획

◦ 토지이용

- 중심에 다목적 OPEN형 디자인스퀘어(잔디광장)와 30m대로변에 바닥분수를 설치하여 경관향상 기능과 통합 계획한 길거리농구장, 체력단련장 및 카페테리아를 설치 남녀노소 누구나 함께 휴식과 문화를 즐길 수 있는 공원으로 조성.

◦ 동선

- 격자형 동선체계로 외부에서 접근과 이동이 편리하도록 동선계획 수립.

◦ 시설의 배치

- 준공업지역의 부족한 녹지를 충족시키는 숲 조성과 산업시설 직원들의 휴식공간(파고라, 야외테이블, 디자인 벤치가 있는 잔디광장 등) 및 초중고 학생들의 방과 후 활동을 위한 커뮤니티시설(길거리농구장, 체력단련장) 등 시민들에게 휴식과 문화를 즐길 수 있는 공원으로 조성하였음.

7. 공원조성에 따른 영향 및 효과

◦ 영향 및 효과

- 지역주민의 문화행사 및 여가 활동을 위한 공간으로 활용.

- 지하철9호선 양천향교역과 버스정류장이 인접하며, 인근아파트단지 및

산업시설과 연계되어 쾌적한 공간을 제공함으로서 활발한 이용이 예상됨.

8. 관계기관 부서 협의 결과

◦ 협의의견 : 관련부서 협의 의견 없음.

◦ 조치사항 : 없음.

9. 공원조성을 위한 투자계획 및 재원조달계획

◦ 투자계획 및 재원조달방안

- 공원시설은 사업시행자(가양동 52-1번지 일원 복합시설)가 공원조성 후

기부채납.

10. 검토 및 입안부서 의견

◦ 법적검토 사항

- 공원 시설율 : 48.35% → 56.19% (법정 제한 없음)

- 공원 건폐율 : 건물 없음(법정 제한 없음)

◦ 입안부서 의견

- 필지교환으로 공원형태의 정형화에 따른 토지이용율 증대와 추후 이용자의 편의 및 관리 등 다양한 측면에서 공원조성계획 변경이 타당할 것으로 사료됨.

첨부 : 1. 조성계획 (변경)결정 조서 1부(총괄표, 시설조서, 도로조서)

2. 설명자료(PPT) 1부.  끝.

가양동문화공원조성계획결정(변경)조서

1. 총괄표 (위치 : 강서구 가양동 52-1번지 일대)

구 분		변 경 전						변 경 후						비 고
		부지면적 ( ㎡ )	시설면적 ( ㎡ )	건 축 물			공작물 (기)	부지면적 ( ㎡ )	시설면적 ( ㎡ )	건 축 물			공작물 (기)
				동수 (동)	바닥면적 ( ㎡ )	연면적 ( ㎡ )				동수 (동)	바닥면적 ( ㎡ )	연면적 ( ㎡ )
계		3,750.00	1,812.20				99	3,776.00	2,121.74				74	시설면적 증가 309.54㎡ (감 25기)
기반 시설	소 계	940.67	940.67					981.42	981.42
	도 로	602.14	602.14					601.02	601.02
	광 장	338.53	338.53					380.40	380.40
조 경 시 설		95.32	95.32				14	699.58	699.58				22	증 604.26㎡ (증 8기)
휴 양 시 설		143.50	143.50				17	142.27	142.27				12	감 1.23㎡ (감 5기)
교 양 시 설		479.71	479.71				9	-	-					폐지 479.71㎡ (감 9기)
운 동 시 설								167.97	169.97				1	신설 (증 1기)
유 희 시 설		153.00	153.00				9	130.50	130.50				6	감 22.50㎡ (감 3기)
편 익 시 설		0.00	0.00				0	0.00	0.00				0
관 리 시 설		-	-				50	-	-				33	감 17기
녹지 및 기타		1,937.80						1,654.26						감 283.54㎡
시 설 율 (법정 제한없음)		(1,812.20 / 3,750.00) × 100 = 48.33%						(2,121.74 / 3,776.00) × 100 = 56.19%
건 폐 율 (건물 없음)		-						-

2. 시설조서

구 분		변 경 전									변 경 후									비 고
		부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물 (㎡)		공작물 (기)	부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물 (㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
합 계				3,750.00	1,812.20					99			3,776.00	2,121.74					74	시설면적 증가 309.54㎡ (감 25기)
기반시설	소 계			940.67	940.67								981.42	981.42						증 40.75㎡
	도 로		강서구 가양동 52-1일대	602.14	602.14							강서구 가양동 52-1일대	601.02	601.02						감 1.12㎡
	광장	1	″	338.53	338.53						1	″	380.40	380.40						증 41.87㎡
조경시설	소 계			95.32	95.32					14			699.58	699.58					22	증 604.26㎡ (증 8기)
	바닥분수	①	″	70.00	70.00					1	①	″	73.30	73.30					1	증 3.30㎡
	수목보호 홀덮개	②	″	25.32	25.32					13	②	″	23.28	23.28					12	감 2.04㎡ (감 1기)
	디자인 스퀘어	-		-	-					-	③	″	603.00	603.00
휴양시설	소 계			143.50	143.50					17			142.27	142.27					12	감 1.23㎡ (감 5기)
	파고라	③	″	18.00	18.00					1	④	″	18.00	18.00					1
	등의자	④	″	13.20	13.20					11	⑤	″	16.67	16.67					6	증 3.47㎡ (감 5기)
	야외 테이블	⑤	″	-	-					3	⑥	″	-	-					3
	앉음벽	⑥	″	17.50	17.50					2	⑦	″	16.75	16.75					2	감 0.75㎡
	목재데크	⑦	″	94.80	94.80						⑧	″	90.85	90.85						감 3.95㎡
운동시설	소 계			-	-					-			298.47	298.47					7	증 145.47㎡ (감 2기)
	길거리 농구대	-		-	-					-	⑨	″	167.97	167.97					1	신설 165.97㎡ (1기)
유희시설	소 계
	체력 단련시설	⑧	″	153.00	153.00					9	⑩	″	130.50	130.50					6	감 22.50㎡ (감 3기)
교양시설	소 계			479.71	479.71					9			603.00	603.00					9	증 123.29㎡
	디자인 스퀘어	⑨	″	479.71	479.71					9										폐지 479.71㎡ (감 9기)
관리시설	소 계			-	-					50			-	-					33	(감 17기)
	공원등	⑩	″	-	-					5	⑪	″	-	-					7	(증 2기)
	녹지등	⑪	″	-	-					14	⑫	″	-	-					6	(감 8기)
	수목 투사등	⑫	″	-	-					6	⑬	″	-	-					6
	바닥등	⑬	″	-	-					19	⑭	″	-	-					8	(감 11기)
	조명열주	⑭	″	-	-					5	⑮	″	-	-					5
	휀스	⑮	″	-	-					1	⑯	″	-	-					1
녹지	소 계			1,937.80									1,654.26							감 283.54㎡
	녹 지			1,937.80									1,654.26							감 283.54㎡

3. 도로조서

- 공원시설 계획도로

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
당초	소로	소 계			99.0	355.42
변경					29.3	145.02
당초		3	1	6~8	34.0	248.51	진입로	공원경계	광장
당초		3	2	3~8	65.0	650.00	진입로	광장	공원경계
변경		3	1	3~6.5	20.4	108.07	진입로	공원경계	광장
변경		3	2	3~5	8.9	36.95	진입로	광장	공원경계
당초	산책로	소 계			164.4	246.72
변경					212.3	456.00
당초		-	1	1.5	36.3	54.45	진입로	공원경계	산책로2
당초		-	2	1.5	49.6	74.42	산책로	산책로1	소로2
당초		-	3	1.5	28.9	43.32	산책로	카페테리아	광장
당초		-	4	1.5	29.9	44.97	산책로	소로1	산책로3
당초		-	5	1.5	19.7	29.56	산책로	소로1	산책로4
변경		-	1	3~10.6	15.8	100.91	진입로	디자인스퀘어	공원경계
변경		-	2	1.5~3.5	13.0	25.75	산책로	산책로1	산책로3
변경		-	3	1.5	27.1	40.67	산책로	산책로1	공원경계
변경		-	4	1.5	25.6	38.34	산책로	산책로3	광장
변경		-	5	1.5	29.0	43.50	산책로	산책로6	산책로1
변경		-	6	1.5	36.1	108.28	진입로	공원경계	광장
변경		-	7	1.5	9.0	13.50	산책로	산책로6	산책로9
변경		-	8	1.5	15.0	22.50	산책로	길거리농구대	산책로6
변경		-	9	1.5	23.0	34.50	산책로	산책로5	광장
변경			10	1.5	18.7	28.05	산책로	소로1	산책로6

의안번호	제 5 호		의결사항
의 결 년 월 일	2013. 1 . 21. (제 1 차)

국제빌딩주변 제1구역 도시환경정비사업 내 한마음어린이공원(가칭), 한마음가로공원(가칭) 조성계획 결정(최초)

서울특별시 도시공원위원회소위원회 자문안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2013. 1. 21.

도시공원위원회소위원회 자문안건-어린이공원

1. 의결주문

◦ 서울특별시 용산구 용산동 5가 2-4번지 일대에 위치고 있으며, 서울시 고시 제2012-122호에 의해 어린이공원으로 지정되었으며 시행중인 도시환경정비사업과 더불어 공원조성사업의 추진이 요구되는바  도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조 규정에 따라 심의(자문) 의결코자 함.

2. 제안이유(입안취지)

가. 조성계획 (최초)결정의 목적

◦ 국제빌딩주변 제1구역은 도시환경정비사업으로 신설오피스 및 공공청사, 기존 거주자, 어린이들에게 녹음이 있는 휴게공간 및 놀이공간을 제공하여 용산구의 대표적인 어린이공원으로 조성하고자 함.

나. 조성계획 (최초)결정의 필요성

◦ 도시환경정비사업의 진행으로 기존 시가지에 많은 변화가 발생하고, 도심지화 되어가는 대상지에 녹지공간을 확충하고, 놀이공간을 제공하여 삶의 질을 높이는 것이 필요함.

3. 공원 현황

◦ 위    치 : 서울시 용산구 용산동 5가 2-4번지 일원

◦ 공원면적 : 3,075.80㎡

◦ 도시계획시설(공원)지정

- 최 초  2010. 12. 02 (서울시고시 제2010-438호)

- 최 종  2012. 05. 10 (서울시고시 제2012-122호)

4. 계획의 주요내용

◦ 개발목표 및 방향

- 주변 건물 상시 이용자와 지역주민의 휴식공간 및 녹지공간 제공

- 공간에 적합한 휴게시설, 놀이시설 배치 및 식재계획

- 어린이 및 보호자, 다양한 이용자 연령을 고려한 시설물 배치

- 공간의 특색을 살리는 식재계획을 통해 계절감 부여

◦ 주요내용

<신설>

- 기반시설 : 도로 및 광장 990.00㎡

- 조경시설 : 파고라등 84.62㎡

- 휴양시설 : 휴게공간등 164.97㎡

- 유희시설 : 어린이놀이터등 544.89㎡

- 관리시설 : 관리 및 자재창고 18.00㎡

- 녹지및기타 : 녹지 1,273.32㎡

5. 인문, 관광환경에 대한 조사 및 분석내용

◦ 인문환경

- 접근성이 좋은 도심 한가운데에 위치하고 있으며 주변에 용산공원, 전쟁기념관, 오피스, 학교, 상가들이 밀집하여 있음

- 북서측과 북동측에 15M, 25M 도로와 인접하고 있어 접근성이 좋으며, 주민센터가 공원부지와 맞닿아 있어 이용자가 많을것으로 예상됨.

◦ 자연환경

- 대상지는 용산공원과 인접하고 있어 한면이 울창한 수림대임.

- 대륙성 기후의 특징을 바탕으로 한강의 영향을 많이 받고 있는 도시기후를 나타내고 있음.

- 연평균기온은 13.3℃, 1월 평균기온은 -1.5℃, 8월 평균기온은 26·1℃이

강수량은 년 1,449.1㎜임.

◦ 관광환경

- 용산개발구역과 인접하고 용산공원과 경계를 이루고 있어 인문환경과 연계하여 조성 가능성이 있음

6. 공원조성에 따른 부문별 계획

◦ 토지이용

- 전체공간은 각각의 이용행태별로 특성화된 공간으로 구분하여 독립적인 공간특성을 가지는 동시에 시간별, 이용대상별 조건에 따라 다양한 이용을 유도하는 공간이용의 다각화 계획

- 놀이공간은 안전하고 동적인 활동을 유도하며 조형미가 뛰어난 놀이시설을

설치하고 친환경적인 자연형 놀이터로 차별화 시도

- 주변 보도와 연계하여 가로공원의 분위기를 연출하는 녹지계획수립 및 용산공원으로 접근하는 주요입구 기능의 부여

◦ 동선

- 주변 도로로부터의 접근이 용이한 동선계획

- 공원주변 도로의 교차로 부분은 진입광장으로 계획하여 오픈스페이스를 조성하고, 자유로운 보행이 가능하도록 광장으로 조성

- 놀이공간과 광장 부분을 보행로로 분리하여 공간의 성격을 강화

◦ 시설의 배치

- 놀이공간과 휴게공간을 분리하여 각 공간에 적합한 시설물 배치로 공간의 특성을 강조함.

- 광장내 녹지공간 도입으로 녹음이 단절되지 않은 공간 조성

7. 공원조성에 따른 영향 및 효과

◦ 영향 및 효과

- 녹지가 절대적으로 부족한 도심환경을 개선하고 녹지량을 확충하여 시민들을 위한 삶의 질 향상 및 쾌적한 도시환경 조성에 기여

- 운동시설, 휴식공간 및 놀이시설등의 설치로 놀이 및 휴게기능과 더불어 이웃주민과의 만남의 장소 제공

첨부 : 1. 조성계획 (변경)결정 조서 1부(총괄표, 시설조서, 도로조서)

2. 위치도 및 도면  1부

3. 설명자료(PPT) 1부.  끝.

국제빌딩주변 제1구역 도시환경정비사업 내

한마음어린이공원(가칭) 조성계획 결정(최초)조서

가. 총괄표 (용산구 용산동 5가 2-4번지 일대)

구 분		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물	비고
				동수 (동)	시설면적 (㎡)	시설면적 (㎡)
계		1,802.48	1,802.48				89개소
기반시설	소계	990.00	990.00
	광장	412.63	412.63
	도로	577.37	577.37
조경시설		84.62	84.62				6개소
휴양시설		164.97	164.97				24개소
유희시설		544.89	544.89				15개소
관리시설		18.00	18.00				44개소
녹지․기타		1,273.32	-
시 설 율 (법정 60%)		(1,802.48/ 3,075.80) × 100 =59.60%

2. 시설조서

구 분		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	비고
								바닥면적	연면적
합 계		-	-	3,075.8	1,802.48	-				89
기반시설	소계	-	-	990.00	990.00	-				-
	광장	-	부지북측	412.63	412.63	-				-	신설
	도로	-	부지전체	577.37	577.37	-				-	신설
조경시설	소계	-	-	84.62	84.62	-				6
	파고라	①	부지서측	-	-	목재				2	신설
	수목보호덮개	②	광장내	-	-	철재				4	신설
휴양시설	소계	-	-	164.97	164.97	-				24
	휴게공간	나	부지서측	164.97	164.97	-				-	신설
	등벤치	③	부지전체	-	-	목재				24	신설
유희시설	소계	-	-	544.89	544.89	-				15
	어린이놀이터	다	-	544.89	544.89	-				-	신설
	야외운동시설A	④	휴게공간	-	-	철재				1	신설
	야외운동시설B	⑤	휴게공간	-	-	철재				1	신설
	야외운동시설C	⑥	휴게공간	-	-	철재				1	신설
	야외운동시설D	⑦	휴게공간	-	-	철재				1	신설
	야외운동시설E	⑧	휴게공간	-	-	철재				1	신설
	야외운동시설F	⑨	휴게공간	-	-	철재				1	신설
	야외운동시설G	⑩	휴게공간	-	-	철재				1	신설
	야외운동시설H	⑪	휴게공간	-	-	철재				1	신설
	조합놀이대	⑫	놀이공간	-	-	목재				1	신설
	흔들놀이	⑬	놀이공간	-	-	목재				3	신설
	그네	⑭	놀이공간	-	-	목재				1	신설
	시소	⑮	놀이공간	-	-	목재				2	신설

구 분		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	비 고
								바닥면적	연면적
관리시설	소계	-	-	-	18.00	-				44
	관리및자재창고	⑯	부지동측		18.00	철재				1
	휀스	⑰	부지경계	-	-	철재				1	신설
	공원등	⑱	부지전체	-	-	목재				20	신설
	음수대	⑲	광장내	-	-	석재				1	신설
	볼라드	⑳	주출입구	-	-	석재				11	신설
	CC TV	㉑	부지전체	-	-	철재				5	신설
	관리용수전	㉒	녹지내	-	-	철재				3	신설
	공원안내판	㉓	공원입구			목재				2	신설
녹지 및 기타		-	-	1,273.32	-	-				-	신설

3. 도로조서

- 공원시설 계획도로

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
신규	합 계				262.83	577.37
신규	소로	소 계			262.83	577.37
		3	1	4	93.56	374.25	소로	서측도로	동측도로	신규
		3	2	1.2	14.25	17.10	소로	서측입구	휴게공간	신규
		3	3	1.2	67.08	80.50	소로	어린이놀이터 서측	동측출입구	신규
		3	4	1.2	40.27	48.32	소로	동측출입구	진입광장	신규
		3	5	1.2	47.67	57.20	소로	서측출입구	진입광장	신규

도시공원위원회소위원회 자문안건-가로공원

1. 의결주문

◦ 서울특별시 용산구 한강로2가 159-5번지 일대에 위치고 있으며, 서울시 고시 제2012-122호에 의해 가로공원으로 지정되었으며 시행중인 도시환경정비사업과 더불어 공원조성사업의 추진이 요구되는바  도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조 규정에 따라 자문(심의) 의결코자 함.

2. 제안이유(입안취지)

가. 조성계획 (최초)결정의 목적

◦ 국제빌딩주변 제1구역은 도시환경정비사업으로 한강로~용산공원의 통경축 확보 및 축소되는 당초 공원의 대체시설 확보를 위하여 공원최초결정이 공공공지로 지정되었던 것을 가로공원으로 결정하여 녹지 및 공지를 제공하고자 함.

나. 조성계획 (최초)결정의 필요성

◦ 도시환경정비사업의 진행으로 기존 시가지에 많은 변화가 발생하고, 도심지화 되어가는 대상지에 녹지공간을 확충하고, 오픈스페이스 및 휴게공간을 제공하여 삶의 질을 높이는 것이 필요함.

3. 공원 현황

◦ 위    치 : 서울시 용산구 한강로2가 159-5번지 일원

◦ 공원면적 : 2,433.5㎡

◦ 도시계획시설(공원)지정

- 최 초  2010. 12. 02 (서울시고시 제2010-438호)-공공공지로 지정

- 최 종  2012. 05. 10 (서울시고시 제2012-122호)-가로공원으로 변경지정

4. 계획의 주요내용

◦ 개발목표 및 방향

- 주변 건물 상시 이용자와 지역주민의 휴식공간 및 녹지공간 제공

- 공간에 적합한 휴게시설 및 특성화된 식재계획

- 공간의 특색을 살리는 식재계획을 통해 계절감 부여

◦ 주요내용

<신설>

- 기반시설 : 도로 790.58㎡

- 조경시설 : 연식벤치등 99.79㎡

- 녹지및기타 : 녹지 1,543.13㎡

5. 인문, 관광환경에 대한 조사 및 분석내용

◦ 인문환경

- 접근성이 좋은 도심 한가운데에 위치하고 있으며 주변에 용산공원, 전쟁기념관, 오피스, 학교, 상가들이 밀집하여 있음

- 북서측과 북동측에 40M, 25M 도로와 인접하고 있어 접근성이 좋으며, 주민센터가 인근에 위치하고 있어 이용자가 많을 것으로 예상됨.

◦ 자연환경

- 대륙성 기후의 특징을 바탕으로 한강의 영향을 많이 받고 있는 도시기후를 나타내고 있음.

- 연평균기온은 13.3℃, 1월 평균기온은 -1.5℃, 8월 평균기온은 26·1℃이

강수량은 년 1,449.1㎜임.

◦ 관광환경

- 용산개발구역과 인접하고 용산공원과 경계를 이루고 있어 인문환경과 연계하여 조성 가능성이 있음

6. 공원조성에 따른 부문별 계획

◦ 토지이용

- 녹지와 공지를 위주로 하는 공간계획으로 도심내 작은숲의 이미지 조성

- 인접한 오피스 빌딩의 공개공지와 연계하여 디자인 및 토지이용을 포괄적으로 계획하여 하나의 공간으로 인지되도록 계획

- 주변 보도의 가로수와 연계하여 풍성한 수목터널이 조성되는 녹지계획

◦ 동선

- 주변 도로로부터의 접근이 용이한 동선계획

- 불규칙한 녹지사이로 조성되는 자유곡선형 동선계획

◦ 시설의 배치

- 녹지를 위주로하는 도심내 공지 계획으로 수직형 구조물 및 시설물을 지양한 단순한 휴게시설 배치

7. 공원조성에 따른 영향 및 효과

◦ 영향 및 효과

- 녹지가 절대적으로 부족한 도심환경을 개선하고 녹지량을 확충하여 시민들을 위한 삶의 질 향상 및 쾌적한 도시환경 조성에 기여

- 휴식공간 및 풍부한 녹지조성으로 만남의 장소 및 여가공간 제공

첨부 : 1. 조성계획 (변경)결정 조서 1부(총괄표, 시설조서, 도로조서)

2. 위치도 및 도면  1부

3. 설명자료(PPT) 1부.  끝.

국제빌딩주변 제1구역 도시환경정비사업

한마음가로공원(가칭) 조성계획 결정(최초)조서

가. 총괄표 (용산구 한강로 2가 159-5번지 일대)

구 분		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물	비고
				동수 (동)	시설면적 (㎡)	시설면적 (㎡)
계		2,433.50	890.37				30개소
기반시설	소계	790.58	790.58
	도로	790.58	790.58
조경시설		99.79	99.79				8개소
관리시설		-	-				22개소
녹지․기타		1,543.13	-
시 설 율 (법정시설율없음)		(890.37/ 2,433.50) × 100 = 36.65%

2. 시설조서

구 분		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	비 고
								바닥 면적	연면적
합 계			-	2,433.50	890.37	-				30
기반시설	소계		-	790.58	790.58	-
	도로		전지역	790.58	790.58	-					신설
조경시설	소계		-	99.79	99.79	-				8
	연식벤치	①	산책로	85.65	85.65	목재					신설
	수목보호덮개	②	산책로	14.14	14.14	철재				8	신설
관리시설	소계		-	-	-	-				22
	공원등	③	전지역	-	-	목재				15	신설
	CC TV	④	전지역	-	-	철재				3	신설
	관리용수전	⑤	녹지내	-	-	철재				3	신설
	공원안내판	⑥	공원입구			목재				1	신설
녹지 및 기타		-	전지역	1,543.13	-	-				-	신설

3. 도로조서

- 공원시설 계획도로

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
신규	합 계				316	790.58
신규	소로	소 계			316	790.58
		3	1	2.5	316	790.58	산책로	공원전체	공원전체

의안번호	제 6 호		의결사항
의 결 년 월 일	2013. 1. 21. (제 1 차)

효창 제5구역 주택재개발 정비사업

소공원조성계획 결정(최초)

서울특별시 도시공원위원회소위원회 자문안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2013. 1. 21.

도시공원위원회소위원회 자문안건

1. 의결주문

◦ 서울시 용산구 효창동 6-52번지(소공원-1), 5-473번지(소공원-2) 효창 제5구역 주택재개발 정비사업 소공원은 지역주민들의 휴식 및 만남, 문화교류 등 을 위한 공원을 조성하는 내용으로 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조 규정에 따라 심의(자문) 의결코자 함.

2. 제안이유(입안취지)

가. 조성계획 결정의 목적

◦ 효창 제5구역 주택재개발 정비사업의 일환으로 건전한 도시환경의 조성이 필요하며 주변 공원과의 연계성을 확보하여 시민들에게 삶의 질적 향상을 위한 공간을 조성하는데 그 목적이 있다.

나. 조성계획 결정의 필요성

◦ 효창 제5구역 주택재개발 정비사업 으로 인한 지역주민들의 휴식 및 정서함양의 공간으로 공원 활용성을 제고하고자 함

3. 공원 현황

◦ 소공원-1 위치 : 용산구 효창동 6-52 일대 / 면적 : 총 면적 1,617.50㎡

◦ 소공원-2 위치 : 용산구 효창동 5-473 일대 / 면적 : 총 면적 905.40㎡

◦ 공원조성계획결정

- 최 초  2007.11.15. (서울특별시고시 제2007-418호)

효창 제5구역 주택재개발 정비구역 지정 및 지형도면 고시

4. 계획의 주요내용

◦ 개발목표 및 방향

- 다양한 행위가 일어나는 소규모 멀티 커뮤니티 광장 지향

- 주변지역과 연계성을 확보한 공간활용

- 녹지조성으로 쉼터 제공 및 휴게공간 조성을 통한 삶의 질 향상

5. 인문, 관광환경에 대한 조사 및 분석내용

◦ 인문환경

- 공원은 지하철역 인근에 위치하고 있어 접근성이 좋으며 주변으로 도로, 주택가, 학교, 상가들이 밀집하여 있음

- 주변에 효창공원 밖에 존재하지 않아 공원시설이 매우 부족함

◦ 자연환경

- 평균기온은 12.5℃이고, 최한월 평균기온은 -2.4℃, 최난월 평균기온은         25.7℃, 연교차는 28.1℃ 임

- 강수량은 년 1,450.5㎜이고, 여름철(6월, 7월, 8월) 강수량 892.1mm, 겨울철(12월, 1월, 2월) 강수량 67.4mm 임 (19981~2010년 평년값)

- 연평균 상대습도는 64%이며 평균풍속은 2.3m/s 임

6. 공원조성에 따른 부문별 계획

◦ 토지이용

- 휴식공간 및 입구광장 조성 등 시민에게 삶의 질적 향상을 위한 공간을 조성

◦ 동선

- 아파트동선을 연결하여 외부에서 접근과 이동이 편리하도록 동선계획 수립

◦ 시설의 배치

- 다양한 활동이 가능한 휴게시설 배치와 체력단련시설 설치

7. 공원조성에 따른 영향 및 효과

◦ 영향 및 효과

- 도로변 휴게공간 및 만남의 장소를 조성함으로서 시민편익에 기여하고,

이용 활성화 효과가 높을 것으로 판단됨.

8. 공원조성 계획(안)에 대한 주민 의견 청취

◦ 주민의견 청취결과 : 주택재개발사업에 의한 기부채납에 따른 자문에 대한

건으로 생략함

9. 공원조성을 위한 투자계획 및 재원조달계획

◦ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자계획			비고
		소계	2017
소공원-1	335	335	335
소공원-2	414	414	414
계	749	749	749

◦ 재원조달방안

- 사업 시행자 측에서 공원조성 완료 후 기부채납

10. 검토 및 입안부서 의견

◦ 법적검토 사항

- 소공원-1 공원시설율 : 19.44% (법정시설율 20％ 이내)

- 소공원-2 공원시설율 : 17.85% (법정시설율 20％ 이내)

◦ 입안부서 의견

- 도로변 휴게공간 및 만남의 장소를 조성함으로서 시민편익에 기여하고,

이용 활성화 효과가 높을 것으로 판단됨.

첨부 : 1. 조성계획 (변경)결정 조서 1부(총괄표, 시설조서, 도로조서)

2. 위치도 및 도면  1부

3. 설명자료(PPT) 1부.  끝.

효창 제5구역 주택재개발 정비사업 소공원-1조성계획결정조서

1. 총괄표 (위치 : 용산구 효창동 6-52번지 일대)

구 분		부지면적 ( ㎡ )	시설면적 ( ㎡ )	건 축 물			공작물 (기)
				동수 (동)	바닥면적 ( ㎡ )	연면적 ( ㎡ )
계		1,617.50	314.49				27
기반 시설	소 계	194.70	194.70
	산책로-1	149.40	149.40
	산책로-2	9.04	9.04
	산책로-3	36.26	36.26
조 경 시 설		-	-
유 희 시 설		40.45	40.45				5
휴 양 시 설		77.66	77.66				7
운 동 시 설		-	-
관리시설		1.68	1.68				15
녹지 및 기타		1,303.01	-
시 설 율(20%)		314.49/1,617.50×100=19.44%

구 분		부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물 (㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적
합 계				1,617.50	314.49					27
기반시설	소 계			194.70	194.70
	산책로-1	가		149.40	149.40
	산책로-2	나		9.04	9.04
	산책로-3	다		36.26	36.26
휴양시설	소 계			77.66	77.66
	휴게소	㉮		64.82	64.82
	쉼터	㉯		12.84	12.84
	연식파고라	㉰		-	-					1
	평의자	㉱		-	-					6
유희시설	소 계			40.45	40.45
	체력단련장	A		40.45	40.45
	체력단련시설	B		-	-					5
관리시설	소 계			1.68	1.68
	공원등	ⓐ		1.56	1.56					12
	안내판	ⓑ		0.12	0.12					2
	계단	ⓒ		-	-					1
녹지 및 기타	소 계			1,303.01	-
	녹지 및 기타			1,303.01	-

2. 시설조서

3. 도로조서

- 공원시설 계획도로

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
신설	합 계				86.27	194.70
	산책로	소 계			75.83	158.50
	산-1		가	2	71.54	149.40	산책로	부지외	부지외
	산-2		나	2	4.29	9.04	산책로	부지외	산책로-1
	산-3		다	3	10.44	36.26	산책로	계단	산책로-1

효창 제5구역 주택재개발 정비사업 소공원-2조성계획결정조서

1. 총괄표 (위치 : 용산구 효창동 5-473번지 일대)

구 분		부지면적 ( ㎡ )	시설면적 ( ㎡ )	건 축 물			공작물 (기)
				동수 (동)	바닥면적 ( ㎡ )	연면적 ( ㎡ )
계		905.40	161.62				18
기반 시설	소 계	89.52	89.52
	산책로-1	77.11	77.11
	산책로-2	12.41	12.41
조 경 시 설		-	-
유 희 시 설		14.28	14.28				3
휴 양 시 설		31.07	31.07				5
운 동 시 설		-	-
관리시설		1.10	1.10				10
그 밖의 시설		25.65	25.65
녹지 및 기타		743.78	-
시 설 율(20%)		161.62/905.40×100=17.85%

구 분		부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물 (㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적
합 계				905.40	161.62					18
기반시설	소 계			89.52	89.52
	산책로-1	가		77.11	77.11
	산책로-2	나		12.41	12.41
휴양시설	소 계			31.07	31.07
	휴게소	㉮		22.16	22.16
	쉼터	㉯		8.91	8.91
	원형파고라	㉰		-	-					1
	평의자	㉱		-	-					4
유희시설	소 계			14.28	14.28
	체력단련장	A		14.28	14.28
	체력단련시설	B		-	-					3
관리시설	소 계			1.10	1.10
	공 원 등	ⓐ		1.04	1.04					8
	안내판	ⓑ		0.06	0.06					1
	휀스	ⓒ		-	-					157m
그 밖의 시설	소 계			25.65	25.65
	옹벽	㉠		25.65	25.65
녹지 및 기타	소 계			743.78	-
	녹지 및 기타			743.78	-

2. 시설조서

3. 도로조서

- 공원시설 계획도로

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
신설	합 계				45.81	89.52
	산책로	소 계			45.81	89.52
	산-1		가	2	37.54	77.11	산책로	부지외	부지외
	산-2		나	1.5	8.27	12.41	산책로	부지외	산책로-1

의안번호	제 7 호		의결사항
의 결 년 월 일	2013. 1. 21 (제 1 차)

서초구 가로수 조성관리계획 수립(최초)

서울특별시 도시공원위원회소위원회 심의안건

제 출 자	서울특별시장
제출년월일	2013. 1. 21

도시공원위원회소위원회 심의안건

1. 의결주문

◦서울특별시 서초구 가로수 조성관리계획 수립(변경)을 위하여 ‘서울특별시 가로수 조성 및 관리조례’ 제7조의2 규정에 따라 심의 의결코자 함

2. 목적 및 기본방향

가. 계획수립(변경)의 목적

◦서울특별시 가로수 조성관리기본계획에 따라, 지역여건을 감안한 서초구 가로수 조성관리계획을 수립함으로서, 계획적이고 체계적으로 가로수를 조성하고 관리하여 가로수의 공익적 기능을 향상시키는데 그 목적이 있다

나. 계획적 범위

◦공간적 범위 : 서초구 관내 도로 중 폭원11m 이상의 도로 53개 노선

◦내용적 범위 : 가로수, 띠녹지 등의 조성과 관리

다. 기본방향

◦가로유형에 따라 적합한 가로수 수종 도입

◦가로수 수량증대와 띠녹지 조성을 통하여 가로 녹지량 증진 및 네트워크 구축

◦가로수 수종 다양화로 생태적이고 쾌적한 도시환경 창출

◦가지치기, 토양개선 등을 통하여 가로수 생육환경 개선

라. 추진경위

◦ 2009. 03. 18 서울특별시 가로수 조성 및 관리조례 개정

◦ 2012. 03. 28 서초구 가로수 조성관리계획 수립을 위한 방침 수립

◦ 2012. 03. 28 가로수 조성관리계획 수립을 위한 용역 발주

3. 서초구 현황

가. 지역특성(인문․문화환경)

◦조선시대 경기도 광주준 언주면과 과천군 상북면, 동면 지역으로 당시 언주면에 속했던 곳은 염곡, 내곡, 신원, 양재리였으며 신동면 지역은 양재, 신원, 우면, 방배, 서초, 반포, 잠실리에 해당함

◦1963년 서울특별시 조례 제 275호에 의하여 서울특별시에 편입되었음

나. 자연적, 물리적, 환경적 여건 등

◦서울시 남부에 위치하여 동쪽으로 강남대로를 경계로 강남구와, 서쪽으로는 동작대로를 경계로 동작구와 접하고 남쪽은 청계산, 인릉산의 연봉을 경계로 과천시와 성남시, 북쪽으로는 한강을 경계로 용산구와 접하고 있음

◦서초구 지역 대부분은 100m이하의 구릉지가 넓게 발달하였으며 간선도로의 구획이 규칙적으로 된 도시개발이 이루어짐

◦남쪽에 우면산, 청계산, 대모산, 구룡산, 인릉산의 풍부한 산림이 한강과 조화를 이루며 아름다운 자연경관으로 시민의 휴식터가 됨은 물론 잘 정비된 등산로와 많은 약수터가 개발되어 구민들의 건강을 위한 휴식처로 제공됨

4. 도로 현황

◦도로현황

구 분		계	광로 (40m 이상)	대로 (25～40m)	중로 (12～25m)	소로 (12m미만)
계		53개소 (87.33km)	4개소 (15.87km)	6개소 (17.71km)	32개소 (35.45km)	11개소 (18.30km)
시도로	개소 (연장)	16개소 47,23km)	4개소 (15.87km)	4개소 (16.54km)	8개소 (14.82km)	-
구도로	개소 (연장)	37개소 (40.1km)	-	2개소 (1.17km)	24개소 (20.63km)	11개소 (18.30km)

※ 기준 : 도시계획시설의 결정 구조 및 설치기준에 관한 규정

5. 가로수 현황분석

가. 가로수 수종변화(5～10년비교)

수 종	1995년도(11종)		2008년도(11종)		2012년도(11종)
	수량(그루)	비율(%)	수량(그루)	비율(%)	수량(그루)	비율(%)
양버즘나무	11,141	66.5	6,828	47.4	5,121	35.02
은행나무	2,686	16.0	3,005	20.9	3,077	21.04
느티나무	1,417	8.5	2,899	20.1	2,814	19.24
메타세콰이어	435	2.6	1,131	7.9	1,284	8.78
칠엽수	269	1.7	3	0	759	5.19
대왕참	0	0	0	0	522	3.57
회화나무	0	0	108	0.8	474	3.24
벚나무	3	0.02	313	2.2	324	2.22
가중나무	563	3.4	526	3.6	180	1.23
이팝나무	0	0	0	0	66	0.45
기타	194	1.18	104	0.7	3	0.02
합 계	16,767	100.0	14,391	100.0	14,624	100

◦수종수는 동일하나 양버즘나무의 비중이 점차 축소(66.5%→35.2%)하고 가중나무의 갱신으로 수량이 축소되었으며 회화나무, 칠엽수, 대왕참나무 및 이팝나무의 신규식재 비중 늘어남

나. 가로수 현황 - 별첨 가로수 현황분석표(도로별) 참조

◦ 현  황                                                                           (단위 : 주)

구분	계	양버즘	은행	느티	메타	칠엽수	대왕참	회화	벚나무	가중	이팝	기타
합계 (%)	14,624 (100%)	5,121 (35.02%)	3,077 (21.04%)	2,814 (19.24%)	1,284 (8.78%)	759 (5.19%)	522 (3.57%)	474 (3.24%)	324 (2.22%)	180 (1.23%)	66 (0.45%)	3 (0.02%)
시도 (%)	8,454 (100%)	3,035 (35.90%)	1,134 (13.41%)	1,991 (23.55%)	540 (6.39%)	749 (8.86%)	504 (5.96%)	390 (4.61%)	7 (0.08%)	56 (0.66%)	45 (0.53%)	3 (0.04%)
구도 (%)	6,170 (100%)	2,086 (33.80%)	1,943 (31.49%)	823 (13.34%)	744 (12.06%)	10 (0.16%)	18 (0.29%)	84 (1.36%)	317 (5.14%)	124 (2.01%)	21 (0.34%)	0 (0%)

◦전체적으로 양버즘나무(35.02%), 느티나무(19.24%), 은행나무(21.04%)가 전체의 75.3%를 차지하여 가로수종의 편중현상이 뚜렷이 나타남

◦양버즘나무의 대부분은 노쇠, 수간불규칙, 비대성장하여 미관상 불량하며 꽃가루 알러지, 광풍에 의한 도복우려 등 점진적인 갱신이 필요함

다. 가로수 경관 특성(수형 및 생육상태)

◦ 현  황

구 분	계	양 호	보 통	불 량	가로수없음
계	174.66km	39.95km	89.46km	25.66km	19.14km
시도(km)	94.46km	30.66km	41.48km	14.87km	7.45km
구도(km)	80.20km	9.29km	47.98km	10.79km	11.69km

◦수형이 보통이상인 구간이 74.5%로 많은 부분을 차지하고 있으나 불량한 구간도 14.1%에 해당함

◦주간이 기울어져 있거나 갈라져 있으며 수관의 형태가 불량하거나 생육상태가 불량하며 고사된 가지가 많은 경우 불량으로 분류하였으며 전선경합으로 인해 상부의 가지가 강전정되어 현저하게 수형에 영향을 미치는 경우도 불량에 포함

◦수형 및 생육상태가 불량한 노선부터 수목갱신 실시

라. 띠녹지 현황

◦ 현  황

구 분	계	폭1m미만	1～2m	2～4m	4m이상	미설치
계	174.66km	0.40km	23.94km	1.35km	3.80km	145.17km
시도(km)	94.46km	-	19.5km	-	3.80km	71.16km
구도(km)	80.20km	0.40km	4.44km	1.35km	-	74.01km

◦조성구간은 전체가로의 17.6%에 해당하여 띠녹지의 추가조성이 필요함

◦주요식재 수종은 사철나무, 철쭉류, 회양목, 화살나무 등으로 단일수종의 군식위주의 식재가 대부분이므로 가로특성에 따라 다층식재, 화목류 위주의 식재 등 다양한 유형으로 조성

◦띠녹지 조성폭은 최소 1m이상을 확보해야 하므로 상대적으로 보도폭이 넓은 시도로 위주로 조성계획

마. 전선과 경합 현황

◦현 황

구 분	계	전 선 경 합	전 선 미 경 합
계	174.66km	40.96km	126.87km
시도(km)	94.46km	18.98km	75.15km
구도(km)	80.20km	21.98km	51.72km

◦전선과 수관의 경합이 일어나는 지역은 전체의 24.5%에 해당함

◦수관 상부의 전선과의 경합이 심하여 강전정을 실시한 결과 수형이 현저하게 불량한 가로수의 경우는 수목갱신을 통해 근본적인 해결책 마련

◦전선보호를 위해 가지치기가 지속적으로 이루어져야 하므로 전선과 가로수를 모두 보호할 수 있는 대책 마련

바. 가로수 토양분석 현황

◦현 황

구 분	산도(Ph)		유기물함량		칼슘함량		염기포화도		염류농도
	적정	부적정	적정	부적정	적정	부적정	적정	부적정	적정	부적정
계	3	9	2	10	2	10	0	12	11	1
시도(6개소)	2	4	1	5	2	4	0	6	5	1
구도(6개소)	1	5	1	5	0	6	0	6	6	0

◦답압으로 인한 토양 고결화 및 통기성, 보비성 열악한 상태

◦염화칼슘 및 포장재의 시멘트성분 용해로 인한 강알카리성화

◦가로수 생육에 필요한 필수적인 양분과 수분의 원활한 소통을 위한 토양기반 조성

◦객토, 시비를 통해 불량한 토양환경 개선

6. 가로유형 및 반영수종

가. 가로유형 분류

구 분	계	상업가로	업무가로	주거지 인접가로	일반생활 가로	도시생태 네트워크	자동차 중심가로
계	53	8	7	20	12	2	4
시도(개소)	16	4	6	2	0	2	2
구도(개소)	37	4	1	18	12	0	2

나. 반영수종 - 칠엽수 등 4종

가로유형	반 영 수 종
상업가로	기존 수목유지
업무가로	칠엽수
주거지인접가로	은행나무, 칠엽수, 느티나무, 감나무
일반생활가로	기존 수목유지
도시생태 네트워크가로	기존 수목유지
자동차중심가로	기존 수목유지

다. 가로유형별 반영수종

수 종	상업가로	업무가로	주거지 인접가로	일반생활 가로	도시생태 네트워크	자동차 중심가로
계	0	1	4	0	0	0
은행나무	0	0	1	0	0	0
느티나무	0	0	1	0	0	0
메타세콰이어	0	0	0	0	0	0
칠엽수	0	1	1	0	0	0
대왕참나무	0	0	0	0	0	0
회화나무	0	0	0	0	0	0
벚나무	0	0	0	0	0	0
이팝나무	0	0	0	0	0	0
감나무	0	0	1	0	0	0

라. 가로수 식재계획 변화(2012～2020년도)

수 종	계		시 도 로		구 도 로
	2012	2021	2012	2021	2012	2021
양버즘나무	35.02%	32.47%	20.75%	20.40%	14.26%	12.06%
은행나무	21.04%	20.09%	7.75%	5.00%	13.29%	15.09%
느티나무	19.24%	21.63%	13.61%	16.24%	5.63%	5.40%
메타세콰이어	8.78%	7.85%	3.69%	2.54%	5.09%	5.32%
칠엽수	5.19%	6.92%	5.12%	6.71%	0.07%	0.21%
대왕참나무	3.57%	3.63%	3.45%	3.63%	0.12%	0.0%
회화나무	3.24%	2.80%	2.67%	2.33%	0.57%	0.47%
벚나무	2.22%	2.86%	0.05%	0.0%	2.17%	2.86%
가중나무	1.23%	0.0%	0.38%	0.0%	0.85%	0.0%
이팝나무	0.45%	1.25%	0.31%	0.34%	0.14%	0.91%
감나무	0.0%	0.50%	0.0%	0.0%	0.0%	0.50%

마. 가로수 조성계획

구 분	계	유지노선	단기계획	장기계획	비 고
계	100%	48	3	2	-
시도(%)	30%	14	1	1	-
구도(%)	70%	34	2	1	-

※ 단기, 장기계획 : 조례에 의거 바꿔심기 사유 발생구간에 대하여 시행

7. 가로수 증진계획

가. 가로수량 증대

◦대 상 : 인위적인 훼손으로 수형이 매우 불량한 수목이나 공분이 발생한 곳, 미식재된 곳은 계획수종을 반영하여 신규식재함

◦추진방안

-미식재 지역에 대한 메워심기

-불량수목에 대한 바꿔심기

-공분발생 지역에 대한 메워심기

나. 띠녹지 조성

◦대 상 : 보도폭이 3.0m이상인 도로에 가로띠녹지를 최소 1m 이상 확보해야 하므로 보도폭이 상대적으로 넓은 시도로 중 조성가능구간에 식재함

◦추진방안

-상업가로는 가급적 띠녹지 설치를 지양함

-업무가로는 적극적인 띠녹지를 설치하며 지피, 관목, 소교목의 다층식재 권장

-주거지인접가로는 화목류 위주의 지피 및 관목형태의 띠녹지 설치

-도시생태네트워크가로는 다층식재의 비오톱 조성 권장

-자동차중심가로는 관목위주의 생울타리 설치

구 분	계	폭1m미만	1～2m	2～4m	4m이상	노선명
계	26.1km	-	-	-	-
시도(km)	26.1km	-	26.1km	-	-	신반포로,사평대로,서초중앙로 등 11개노선
구도(km)	-	-	-	-	-

8. 가로수 관리계획

가. 가지치기

◦현 황 : 전선경합이 심한 구간 중 양버즘나무는 대부분 강전정 되어있는 상태이며 그 밖의 가로수는 자연스러운 수형을 유지하고 있으나 일부 가로수는 전지를 주기적으로 실시하지 않아 수형정리가 필요함

◦개선방안

-가로수 관리메뉴얼에 의한 통합가지치기 관리 필요

-가지치기 관리 횟수를 조정하여 수목 고유의 자연스러운 수형을 유도하도록 함

-여름철은 약전지를 실시하고 기존 3년 1회 강전지에서 1년 1회 약전지로 전환

-현재 한전에서 시행하고 있는 가지치기 사업을 자치구에서 위탁수행하는 방식으로 전환하여 전문성, 효율성, 일관성 등을 향상시키도록 함

나. 가로수 보호시설물 관리

◦현 황 : 대부분의 시도로는 가로수 보호시설물이 설치되어 있고 관리상태도 양호한 편이나 구도로 일부구간은 보호시설물이 미비하며 전체구간에 걸쳐 보호시설물이 없는 가로도 존재

◦개선방안

-가로띠녹지가 조성되지 않은 곳은 가로수 보호틀과 보호덮개를 완비

-보호덮개는 내경 분리형으로 설치하여 가로수 근경 생장에 따를 보도 및 보호덮개 파손에 대비

-시민들의 통행량이 비교적 적어 가로수 훼손 발생빈도가 낮은 외곽도로의 경우는 보호덮개 대신 우드칩, 초화류, 지피류 등 자연소재로 멀칭하여 경제성 제고 및 미관개선을 도모

다. 가로수 토양관리

◦현 황 : 답압으로 인한 토양고결화로 통기성 및 보비성이 열악한 상태로 유기물 함량이 부족하고, 염화칼슘 및 포장재의 시멘트성분 용해로 인한 강알칼리성화된 도로가 많음

◦개선방안

-충분한 크기의 식재구덩이를 파고, 불량토 치환 및 객토를 실시하며 배수 불량지는 배수층 설치

-통기 및 관수를 위한 기능성 파이프 삽입

라. 가로수 관수관리

◦현 황 : 여름 장마철에 강우가 집중되어 봄과 가을의 건조기에는 가로수의 생육에 필요한 수분이 부족하며 관수에 필요한 장비 등의 접근이 불편하여 수목의 생육여건이 열악한 상태임

◦개선방안

-효율적 관수시스템의 도입으로 가로수 및 띠녹지 식물의 원활한 생육여건 조성

-입지특성을 고려한 관수시설의 설계로 유지관리비의 절감

마. 가로수 병해충관리

◦현 황 : 수목의 미관을 보다 아름답게 보전하고 건전한 생육을 도모하기 위한 것으로 병충해로 인한 피해는 병든 수목뿐만 아니라 도시의 가로경관과 쾌적한 보행환경을 해치는 결과를 초래하므로 철저히 사전에 방지해야 함

◦개선방안

-병충해의 종류를 파악하여 적절한 약제를 선택하고 방제대책을 수립

-발생초기에 경관을 손상치 않는 정도로 병든 가지와 잎을 절단 소각

-병충해 예방을 위해 주기적으로 약재를 살포하여야 하며 병충해 발생시 적절한 약재를 살포하여 병충해의 확산을 사전에 방지

-살포회수는 가능한 적게 사용하여 유익한 천적을 죽이거나 해충의 내성강화를 유발하면 안됨

바. 가로수 관리체계 개선

◦현 황 : 자치구별로 독립된 가로수 계획을 수립하고 조성하고 있어 서울시 전체가로의 연속성 저하 및 경관의 혼란 가중

◦개선방안

-도시공원위원회의 심의를 거친 후 가로수 조성사업을 시행하여 식재계획의 체계 확립

-균일한 규격과 품질의 가로수를 확보하기 위해 양묘장과의 가로수 계약재배 방식을 도입하여 필요시 확보할 수 있는 시스템 구축

-가로수 전문 관리단을 도입하여 가지치기, 토양환경개선, 관수, 병충해방제 등 가로수 생육 부문에 있어서의 관리를 전담토록 함

-개개수목에 RFID를 부착하고 개별 가로수의 상세정보에 대하여 데이터베이스를 구축한 후 GIS 등을 이용한 유비쿼터스 시스템으로 개별 가로수에 대하여 실시관 관리수행

9. 검토 및 입안부서 의견

◦서초구 가로수 조성관리기본계획 검토

-가로유형 : 상업, 업무, 주거지인접, 일반생활, 도시생태네트워크, 자동차중심가로

-도입수종 : 단기 및 장기계획노선에 칠엽수, 느티나무, 은행나무, 감나무 식재

◦입안부서 의견

-잠원로, 나루터로, 신반포로23길은 단기계획노선으로 계획하였으며 강남대로, 시반포로3길은 장기계획노선으로 계획함

-가중나무의 경우 비대성장하여 도복우려가 있으므로 서울시에서 단계적으로 바꿔심기를 시행하고 있으므로 잠원로와 나루터로 및 신반포로23길의 가중나무는 계획수종인 칠엽수, 느티나무, 은행나무로 바꿔심기 함

-강남대로의 경우 서울시 가로수조성관리기본계획에서, 가로수바꿔심기 장기계획에 따른 “가로수 바꿔심기 10대 시범가로”로 지정되어 양버즘나무를 칠엽수로 바꿔심기하는 노선으로 현재 논현역↔강남역구간은 칠엽수로 바꿔심기 되어있는 상태임. 따라서 한남대교↔논현역 구간 및 강남역↔양재역 구간 중 아직 남아있는 양버즘나무 121주도 칠엽수로 바꿔심기가 요구되어 장기계획노선으로 계획함

-신반포로3길의 양버즘나무 65주는 도로폭에 비해 비대하게 자라 통행에 상당한 불편을 초래하고 저층(1-2층)상가의 상부로 가지가 뻗어 간판가림 및 채광불량 등 여러 가지 문제점 발생함. 따라서 향후 재개발계획에 따른 사업 시행시 수고가 높지 않고 계절감 및 열매를 감상할 수 있는 유실수(감나무)로 갱신함이 필요함

첨부 1. 가로수 현황분석(도로별) 1부(별첨)

2. 가로수 조성계획표 1부

3. 가로수 수종별 현황 및 띠녹지 현황조서(총괄표)

4. 토양분석 현황표 1부

5. 설명자료 PPT 1부(별첨).   끝.

2. 가로수 조성계획표 1부

◦시도로

연번	도로명	연장 (km)	가로유형	주요수종현황	반영수종	조성계획	비고
계	16개소	47.23	6개유형
1	강남대로	6.98	업무	양버즘나무 661주(55.6%)	칠엽수	장기
2	남부순환로	5.64	도시생태	느티나무 567주(52.1%)	느티.메타	유지
3	논현로	1.81	업무	은행나무 336주(96.8%)	은행	유지
4	동작대로	3.56	상업	양버즘나무 121주(63.7%)	느티	유지
5	반포대로	3.52	업무	양버즘나무 303주(49.7%)	느티,회화	유지
6	방배로	2.88	상업	양버즘나무 397주(78.2%)	은행	유지
7	서초대로	4.27	업무	양버즘나무 242주(42.8%)	느티,은행	유지
8	신반포로	3.47	주거지	대왕참나무 455주(83.8%)	대왕참	유지
9	사평대로	3.82	업무	회화나무 215주(48.8%)	회화	유지
10	서초중앙로	2.94	업무	칠엽수 256주(51.2%)	칠엽수	유지
11	사임당로	1.88	상업	양버즘나무 293주(94.5%)	은행	유지
12	양재대로	1.8	자동차	느티나무 92주(57.9%)	느티	유지
13	잠원로	2.42	주거지	칠엽수 306주(79.3%)	칠엽수	단기
14	효령로	4.39	상업	양버즘나무 616주(73.7%)	대왕참	유지
15	헌릉로	4.85	도시생태	느티나무 676주(100.0%)	느티	유지
16	과천대로	2.24	자동차	은행나무 170주(93.9%)	은행	유지

◦구도로

연번	도로명	연장 (km)	가로유형	주요수종현황	반영수종	조성계획	비고
계	37개소	40.1	6개유형
1	고무래로	1.06	주거지	느티나무 70주(48.6%)	느티	유지
2	나루터로	0.89	주거지	은행나무 65주(43.6%) 가중나무 74주(49.7%)	느티	단기
3	나루터로4길	0.78	주거지	양버즘나무 149주(89.8%)	은행	유지
4	도구로	1.35	일반생활	느티나무 153주(98.0%)	느티	유지
5	동광로	2.25	상업	양버즘나무 127주(45.0%)	은행	유지
6	동산로	0.98	상업	은행나무 156주(100.0%)	은행	유지
7	마방로	0.77	일반생활	메타 172주(100.0%)	메타	유지
8	매헌로	1.23	일반생활	양버즘나무 166주(78.3%)	칠엽수	유지
9	명달로	1.58	일반생활	양버즘나무 253주(94.8%)	은행	유지
10	바우뫼로	2.26	주거지	양버즘나무 286주(56.9%) 은행나무 216주(42.9%)	은행	유지
11	바우뫼로12길	0.78	주거지	양버즘나무 94주(52.2%) 메타 73주(40.6%)	메타	유지
12	방배중앙로	2.27	일반생활	양버즘나무 317주(92.7%)	이팝	유지
13	방배천로	1.63	상업	느티나무 18주(100.0%)	느티	유지
14	법원로	0.22	업무	은행나무 45주(100.0%)	은행	유지
15	사평대로19길	0.44	주거지	은행나무 48주(100.0%)	은행	유지
16	사평대로23길	0.33	주거지	은행나무 41주(100.0%)	은행	유지
17	서래로	0.56	상업	은행나무 111주(100.0%)	은행	유지
18	서운로	2.3	일반생활	양버즘 400주(79.8%)	이팝	유지
19	신반포로3길	0.41	주거지	양버즘(87.8%)	감나무	장기

◦구도로

연번	도로명	연장 (km)	가로유형	주요수종현황	반영수종	조성계획	비고
20	신반포로23길	0.89	주거지	은행43주,가중42주(100.0%)	은행	단기
21	신반포로33길	0.78	주거지	은행나무 75주(74.3%)	은행	유지
22	양재천로	1.63	일반생활	메타 97주 (100.0%)	메타	유지
23	잠원로3길	0.54	주거지	양버즘나무 53주(79.1%)	회화	유지
24	잠원로4길	0.57	주거지	양버즘나무 83주(55.7%)	은행	유지
25	잠원로8길	0.48	주거지	느티나무 42주(93.3%)	느티	유지
26	잠원로14길	0.64	주거지	양버즘 70주(53.0%)	회화	유지
27	중앙로	0.95	자동차	느티나무 89주(100.0%)	느티	유지
28	청계산로	4.38	자동차	은행나무 471주(47.0%)	은행,벚나무	유지
29	태봉로	1.53	주거지	메타 288주(100.0%)	메타	유지
30	헌인릉길	0.47	주거지	느티나무 92주(100.0%)	느티	유지
31	바우뫼로27길	0.23	주거지	벚나무 53주(100%)	벚나무	유지
32	남부순환로325길	0.4	주거지	벚나무 23주(60.5%)	벚나무	유지
33	언남길	0.55	일반생활	은행나무 114주(100%)	은행	유지
34	마방로6길	0.25	일반생활	은행나무 56주(100%)	은행	유지
35	마방로10길	0.31	일반생활	은행나무 62주(100%)	은행	유지
36	동산로13길	0.28	일반생활	은행나무 66주(100%)	은행	유지
37	동산로19길	0.3	일반생활	은행나무 66주(100%)	은행	유지

3. 가로수 수종별 현황 및 띠녹지 현황조서(총괄표)

	연 번	신도로명	구도로명	연장	도로폭(m)		가로 유형	계획 방향	계획 수종	가로수현황 (주)												공분	띠녹지(km)		전선배치(km)
				(km)	차 도	보 도				소계	양버즘	느티	은행	메타	회화	칠엽수	벚나무	이팝	가중	목백합	대왕참		현 황	계 획	경합	미경합
총계				87.33						14,624	5,121	2,814	3,077	1,284	474	759	324	66	180	3	522	98	15.33		38.55	136.11
비율										100.00	35.02	19.24	21.04	8.78	3.24	5.19	2.22	0.45	1.23	0.02	3.57
시도로	소계			47.23						8,454	3,035	1,991	1,134	540	390	749	7	45	56	3	504	41	12.37		18.55	75.91
	1	강남대로		6.98	41	14	업무	장기	칠엽수	1,157	661	154	102	8	-	187	-	45	-	-	-	1	1.96	3.36	0.94	13.02
	2	남부순환로	남부순환	5.64	20-30	10	도시생태	유지	느티.메타	1,057	-	567	3	487	-	-	-	-	-	-	-	4	1.7	1.73	2.56	8.72
	3	논현로		1.81	20	10	업무	유지	은행	347	-	11	336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.73	0.62	0.75	2.87
	4	동작대로		3.56	18-32	12	상업	유지	느티	190	121	53	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	7.12
	5	반포대로	반포로	3.52	30	6~10	업무	유지	느티,회화	610	303	143	18	8	138	-	-	-	-	-	-	-	1.59	2.21	0.22	6.82
	6	방배로		2.88	18	12	상업	유지	은행	508	397	5	105	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0.9	0.69	-	5.76
	7	서초대로	서초로	4.27	24	6	업무	유지	느티,은행	553	242	211	94	5	-	-	-	-	-	1	-	3	0.48	-	2.84	5.7
	8	신반포로		3.47	24	10	주거지	유지	대왕참	543	30	-	24	32	-	-	-	-	-	2	455	3	-	4.9	-	6.94
	9	사평대로	사평로	3.82	32	8	업무	유지	회화	441	186	8	30	-	215	-	-	-	2	-	-	2	-	4.43	-	7.64
	10	서초중앙로	우면로	2.94	22	8	업무	유지	칠엽수	500	175	32	29	-	1	256	7	-	-	-	-	2	0.58	3.56	1.82	4.06
	11	사임당로	사임당길	1.88	14	6	상업	유지	은행	310	293	5	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.72	1.04
	12	양재대로		1.8	32-42	8	자동차	유지	느티	159	-	92	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	1.29	-	3.6
	13	잠원로		2.42	21	9	주거지	단기	칠엽수	386	-	5		-	22	306	-	-	53	-	-	15	0.61	-	-	4.84
	14	효령로		4.39	21	9	상업	유지	대왕참	836	616	29	128	-	14	-	-	-	-	-	49	8	1.01	-	6.7	2.08
	15	헌릉로		4.85	24-44	6	도시생태	유지	느티	676	-	676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.76	3.34	-	9.7
	16	과천대로		2.24	30-50	8	자동차	유지	은행	181	11	-	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.64	-	-	4.48
구도로	소계			40.1						6,170	2,086	823	1,943	744	84	10	317	21	124	0	18	57	2.96		20	60.2
	1	고무래로	고무래길	1.06	20	5	주거지	유지	느티(보식)	144	-	70	25	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.31	1.81
	2	나루터로	나루터길	0.89	14	6	주거지	단기	느티	149	-	-	65	-	-	-	-	-	74	-	10	-	0.03	-	1.22	0.56
	3	나루터로4길	명주길	0.78	7	8	주거지	유지	은행	166	149	-	11	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	0.15	1.41
	4	도구로	도구머리	1.35	8	7	일반생활	유지	느티	156	-	153	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.83	1.87
	5	동광로		2.25	8	7	상업	유지	은행	282	127	35	120	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2.47	2.03
	6	동산로		0.98	9	6	상업	유지	은행(보식)	156	-	-	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.96	0
	7	마방로	마방길	0.77	14	6	일반생활	유지	메타	172	-	-	-	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.54
	8	매헌로	매헌길	1.23	14	6	일반생활	유지	칠엽수	212	166	-	2	34	-	10	-	-	-	-	-	1	0.34	-	0.57	1.89
	9	명달로	명달길	1.58	15	5	일반생활	유지	은행(보식)	267	253	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2.43	0.73
	10	바우뫼로	바우뫼길	2.26	14	6	주거지	유지	은행	503	286	1	216	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-	2.91	1.61
	11	바우뫼로12길	조각공원	0.78	14	6	주거지	유지	메타	180	94	-	13	73	-	-	-	-	-	-	-	-	0.31	-	0.2	1.36
	12	방배중앙로	방배중앙	2.27	9	6	일반생활	유지	이팝	342	317	5	8	-	-	-	-	12	-	-	-	1	-	-	1.31	3.23
	13	방배천로		1.63	22	8	상업	유지	느티(보식)	18	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.26
	14	법원로		0.22	30	10	업무	유지	은행	45	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.44
	15	사평대로19길		0.44	14	6	주거지	유지	은행	48	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.88

계속

	연 번	신도로명	구도로명	연장	도로폭(m)		가로 유형	계획 방향	계획 수종	가로수현황 (주)												공분	띠녹지(km)		전선배치(km)
				(km)	차 도	보 도				소계	양버즘	느티	은행	메타	회화	칠엽수	벚나무	이팝	가중	목백합	대왕참		현 황	계 획	경합	미경합
구도로	16	사평대로23길		0.33	8	4	주거지	유지	은행	41	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.66
	17	서래로		0.56	8	5	상업	유지	은행	111	-	-	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12
	18	서운로		2.3	15	5	일반생활	유지	이팝	501	400	2	33	57	-	-	-	9	-	-	-	2	-	-	3.98	0.62
	19	신반포로3길	한수길	0.41	14	6	주거지	장기	감나무	74	65	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	-	-	0.82
	20	신반포로23길	반원길	0.89	14	6	주거지	단기	은행	85	-	-	43	-	-	-	-	-	42	-	-	-	0.41	-	0.39	1.39
	21	신반포로33길	당재길	0.78	14	6	주거지	유지	은행	101	23	-	75	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.56
	22	양재천로		1.63	6	5	일반생활	유지	메타(보식)	97	-	-	-	97	-	-	-	-	-	-	-	-	0.23	-	1.27	1.99
	23	잠원로3길		0.54	10	6	주거지	유지	회화	67	53	-	8	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08
	24	잠원로4길	경원중학길	0.57	15	7	주거지	유지	은행	149	83	8	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.28	-	-	1.14
	25	잠원로8길	돈대길	0.48	14	6	주거지	유지	느티(보식)	45	-	42	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	0.96
	26	잠원로14길	명주길	0.64	14	4	주거지	유지	회화	132	70	-	13	20	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.28
	27	중앙로	선바위길	0.95	30	8	자동차	유지	느티	89	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9
	28	청계산로	청계산길	4.38	11	4	자동차	유지	은행,벚나무	1003	-	291	471	-	-	-	241	-	-	-	-	44	-	-	-	8.76
	29	태봉로		1.53	14	6	주거지	유지	메타	288	-	-	-	288	-	-	-	-	-	-	-	2	0.68	-	-	3.06
	30	헌인릉길		0.47	14	7	주거지	유지	느티	92	-	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	0.94
	31	바우뫼로27길		0.23	15	5	주거지	유지	벚나무	53	-		-	-	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	0.46
	32	남부순환로325길		0.4	8	6	주거지	유지	벚(보식)	38	-	15	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	0.2	-	-	0.8
	33	언남길		0.55	12	5	일반생활	유지	은행(보식)	114	-	-	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.32	0.78
	34	마방로6길		0.25	12	6	일반생활	유지	은행	56	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25
	35	마방로10길		0.31	12	5	일반생활	유지	은행	62	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.31	0.31
	36	동산로13길		0.28	15	6	일반생활	유지	은행	66	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.28	0.28
	37	동산로19길		0.3	12	4	일반생활	유지	은행	66	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3

4. 토양분석 현황표 1부

도로구분	연번	노선명	산도 (PH1:5)	유기물 (g/kg)	유효인산 (mg/kg)	치환성양이온(Cmol+/kg)				양분보존능 (Cmol+/kg)	염기포화도 (%)	염류농도 (mmhos)	석회요구량 (10a/kg)
						K	Ca	Mg	Na
일반적인 식물의 적정범위			6.0～6.5	25～35	200～300	0.30～0.60	5.0～6.0	1.5～2.0	0.2이하	10～15	60～80	2이하	-
총 계		12개	5.9～8.5	7～25	11～387	0.55～1.66	2.9～22.1	0.5～1.3	0.6～1.7	5.6～26.3	87～102	0.2～4.4	0
	소계	6개	5.9～8.5	14～25	11～387	0.55～1.66	4.4～22.1	0.7～1.3	0.7～1.7	8～26.3	89～102	0.2～4.4	0
시도로	1	사임당로	7.8	20	40	0.77	8.4	1	1.1	11.1	101	0.4	0
	2	강남대로	8.5	15	39	1.66	22.1	1.3	1.7	26.3	102	1	0
	3	신반포로	6.6	14	26	0.55	5.5	0.8	0.7	8	94	0.2	0
	4	반포대로	6.4	25	387	1.41	4.9	1.3	1.1	8.7	100	4.4	0
	5	헌릉로	5.9	19	11	0.8	5.2	0.7	0.7	8.3	89	0.3	0
	6	남부순환로	6.3	20	283	1.39	4.4	0.8	0.9	8.4	90	0.8	0
	소계	6개	6.1～8.1	7～25	22～208	0.62～1.18	2.9～14.3	0.5～0.9	0.6～1.2	5.9～16.2	87～102	0.4～0.8	0
구도로	1	명달로	6.6	12	93	1.18	2.9	0.7	1.0	5.9	100	0.4	0
	2	청계산로	8.0	23	49	0.62	9.9	0.7	0.9	11.9	101	0.5	0
	3	서래로	7.9	7	22	1.13	8.4	0.9	1	11.3	101	0.8	0
	4	태봉로	7.6	25	128	0.77	9.4	0.5	0.6	11.2	101	0.7	0
	5	동산로	6.1	21	208	1.07	4.6	0.6	1.2	8.5	87	0.6	0
	6	방배로	8.1	16	65	0.9	14.3	0.6	0.7	16.2	102	0.5	0