제1호 태풍‘네파탁’대비 사전조치 및 대처계획

□ 중점대처 사항

□ 장마기간 200㎜ 이상의 선행강우에 따른 지반약화 사전조치

- 산사태와 축대 및 담장붕괴, 절개지, 급경사지, 사면 등 재난취약지역에 대한 안전점검과 사전대비 철저

□ 집우호우 대비 조치사항

- 건 축 물 : 지하 주택․상가․공장 물막이판 설치, 돌봄공무원 활동 강화

- 공 사 장

․ 하천 수위상승 대비, 하천 공사장 장비 및 자재 반출 준비

․ 시내 공사장 토사 등 골재 유출로 인한 주변 배수로 막힘 방지

- 급경사지

․ 노후 건축물 축대, 옹벽, 석축 배수로 점검, 위험시설 safe-line설치

․ 산사태 우려지역 배수로 점검, 전도 수목 등 제거

․ 도로․터널 등 옹벽, 주택 등 절개지 점검

․ 공원․산책로 주변 위험사면 천막, 비밀덮개 설치 및 safe-line 설치

- 공공시설

․ 하천 시설물 점검 및 예․경보 시설 작동상태 점검

․ 돌발강우 대비 하천내 시민고립사고 방지대책 강화(강우예보 시 사전경고방송 실시, 취약구간 전담 관리자 지정 시행)

․ 하천변, 또는 저지대 도로 침수피해 예방(수시 순찰, 수위모니터링 등)

․ 빗물받이 덮개제거 및 주변 청소, 준설상태 점검

□ 강풍대비 조치사항

- 건 축 물 : 조립식․노후건물 지붕 결박, 고층건물 창문 고정 등

- 옥외시설 : 현수막, 간판, 옥상 조형물 체결상태 점검 및 결박, 제거

- 공 사 장 : 공사장 가림막, 가시설, 타워크레인 등 전도방지 조치

- 공공시설

․ 도로부속시설(가로등, 신호등, 표지판, 공중전화부스 등) 전도 예방

․ 노후 방음벽(프레임, 코킹 보수) 및 전기․통신케이블 점검

․ 가로수 지지목 정비, 가지치기(여름철 솎기) 및 낙엽 제거

․ 철도 지상부 선로주변 각종 현수막 제거 및 기전설비 등 취약시설 점검

□ 기타 조치사항

- 시민 스스로 호우․태풍에 사전대비 할 수 있도록 집중 홍보

․ 시내 전광판, 지하철 등 다중이용시설 활용, 시민행동요령 홍보

․ 교통방송, 공중파방송, 대형전광판 등 활용 집중홍보

- 취약시간 폭우대비 주택․상가 물막이판 사전설치 독려

- 태풍 규모에 따라 필요시, 등․하교시간 조정 협의(교육청)

□ 태풍피해 복구대책 준비

- 119 수방긴급기동단, 자치구 및 본청 인력․장비 복구지원 준비

- 소방재난본부, 수도방위사령부, 한전, 가스공사, KT, 한국방송공사, 경찰청, 민간건설사(10개사), 민간자원봉사자 등 협력체계 가동준비

- 대규모 피해 우려 시 사전 주민대피 실시 및 이재민 구호 준비

- 이재민 구호, 응급의료 및 방역대책 준비

- 재난피해자 심리지원(사망자․실종자 가족 등 재난심리 상담전문가 지원)

□ 향후 계획

□ 호우․태풍 대비 취약시설물 집중점검 실시

- ‘16. 7. 11일까지 취약시설 안전점검 결과 제출

□ 태풍 이동경로, 규모 등에 따라 근무단계 상향 조정 시행

- 태풍 직․간접 영향 예상되는 시기 이전에 비상근무 선행 시행예정