제10차 도시공원위원회 개최 결과

2023. 11.

푸른도시여가국

(공원조성과)

작성자	과명: 공원조성과	과장: 박미애 (☎2133-2050)	팀장: 주동희 (☎2133-2078)	담당: 박나현 (☎2133-2081)

제10차 ｢도시공원위원회｣ 개최 결과

<회의개요>

□ 일   시 : 2023. 10. 31.(화) 14:00

□ 장   소 : 서소문 2청사 20층 스마트회의실

□ 참석대상

- 도시공원위원회 위원 27인

□ 안   건 : 7건 (심의)

- 심의 7건

연번	요 청 기 관	상 정 결 과
1	일자산 근린공원 조성계획결정(변경)	조건부 가결
2	자매근린공원 조성계획결정(변경)	조건부 가결
3	우이령문화공원 조성계획결정(최초)	조건부 가결
4	독립근린공원 조성계획결정(변경)	재심의
5	새샘근린공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안)	조건부 가결
6	배봉산근린공원 조성계획결정(변경)	조건부 가결
7	개화근린공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안)	조건부 가결

□ 심의결과

1. 일자산근린공원 조성계획결정(변경) : 조건부가결

○ 수목 식재 시 동절기 경관 등을 고려하여 상록 수종을 도입하는 등 다양한 식재

○ 어린이 놀이영역에 교목 식재 및 차양 시설 등으로 그늘 설치

○ 장애아동의 이용 및 접근을 고려한 놀이시설물(예: 네트 그네 등) 및 바닥 포장 재질 검토

2. 자매근린공원 조성계획결정(변경) : 조건부가결

○ 자매공원의 상징성을 살려 튀르키예 문화적인 요소 반영(바닥 패턴, 안내판 등)

○ 수로의 유출수 일부가 식물이나 녹지로 자연침투 되는 방향으로 검토

○ 수로와 연식의자 사이의 산책로는 이동약자(유모차, 휠체어 사용자 등)의 이용과 안전을 고려하여 유효폭을 추가 확보하고 추락방지턱 설치

○ 수로의 바닥재는 짙은 색으로 설치하여 가동하지 않는 동절기에도 전체적인 분위기가 유지되도록 조성

3. 우이령문화공원 조성계획결정(최초) : 조건부가결

○ 산지형 공원임을 감안하여 바닥 포장 및 시설물 설치 시 최대한 자연과 어우러지게 조성

○ 경사를 가진 기존지형을 설계에 반영하여 물에 대한 요소를 살릴 수 있는 수경시설 설치 검토

○ 가설 화장실 설치 시 장애인 동선이 확보되고, 세면대와 휠체어 이용자의 동선이 겹치지 않는 모델로 선정하여 설치

○ 자연물 체험장의 야자매트 포장은 이동약자(유모차, 휠체어 등)의 이용을 고려하여 야자매트 폭 축소 또는 이용이 편한 소재로 변경

○ 데크 및 안전 시설물이 자연경관을 저해하지 않도록 지형에 맞추어 크기 및 동선 설정

○ 북한산 국립공원과 인접한 곳임을 감안하여 숲을 복원하는 방향으로 조성 검토(다목적 잔디광장의 배치 및 크기 재검토)

4. 독립근린공원 조성계획결정(변경) : 재심의

○ 녹지 및 공간에 대한 정체성 훼손이 수반되는 만큼 입지선정에 대한 타당성 재검토

○ 공원과 조화가 될 수 있는 건축물로 설치

- 접근 및 단체 이용 시 공간의 활용성을 고려하여 전시마당, 맞이 마당 등 공간 배치 재검토

- 건물을 위요 할 수 있는 수목 식재

- 최대한 녹지공간을 확보하는 방향으로 검토하고 건물 외관이 공원과 어울리고 메스가 작아 보이는 디자인으로 조성

- 공원 이용행태를 고려한 휴게공간 추가 확보

5. 새샘근린공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안) : 조건부가결

○ 계단형 리프트는 어린이들의 놀이동선에 불편이 없도록 하고 수시로 이용할 경우 등에 대비하여 안전성을 충분히 검토 후 설치

○ 실내놀이터 이용객 이외에 공원을 이용하는 아이들이 화장실 이용이 가능하도록 내부 시설 운영 · 관리 검토

○ 실내·외 공간이 소통될 수 있도록 실내놀이터 일부를 개방하여 놀이가 확대되어 연결될 수 있도록 조치

6. 배봉산근린공원 조성계획결정(변경) : 조건부가결

○ 기존 암석의 절리 가능성, 암의 방향성 등을 고려하여 구조 안전성 검사필요

○ 폭포 높이에 비교하여 수조 폭이 좁으므로 폭포 높이를 높이거나, 수조 크기를 조정하는 등 대안 확보

○ 수조의 단을 내려서 수경시설을 주민들이 즐길 수 있도록 하는 방안 검토

○ 폭포 암석 사이 수목 식재는 저관리형으로 설치

○ 스탠드의 데크 경사로는 이동 약자의 접근을 고려하여 단순화하여 설치 검토

○ 실시설계 시 암석 및 수목 등 상세조사하여 암석 보강공법, 수목 벌근제거 방법 등 안전성 확보

○ 스탠드의 데크 경사로는 기존 시설물과 신규 시설물 사이에 이질적 요소가 될 수 있으므로 위치 등 재검토

7. 개화근린공원 조성계획결정(변경) : 조건부가결

○ 이동 약자가 주로 이용하는 시설(온열실 등)을 지상 1층으로 배치하여 건물의 활용성 제고

○ 치유의 숲 조성 시 치유의 숲에 맞는 수종 식재 및 대상지에 맞는 프로그램 선정으로 활용도 높은 공간으로 조성