제10차 도시공원위원회 소위원회 개최 결과

2023. 8.

푸른도시여가국

(공원조성과)

작성자	과명: 공원조성과	과장: 박미애 (☎2133-2050)	팀장: 주동희 (☎2133-2078)	담당: 최덕일 (☎2133-2079)

제10차 ｢도시공원위원회｣ 소위원회 개최 결과

<회의개요>

□ 일   시 : 2023. 8. 11.(금) 09:30

□ 장   소 : 서소문 2청사 7층 회의실

□ 참석대상

- 도시공원위원회 위원 4인

□ 안   건 : 자문 5건

연번	요 청 기 관	상 정 결 과
1	개포주공1단지 재건축정비사업구역 내 근린공원 조성계획결정(최초)	재자문
2	개포주공1단지 재건축정비사업구역 내 소공원 조성계획결정(최초)	조건부동의
3	신반포4지구 재건축정비사업구역 내 27호 소공원 조성계획결정(최초)	조건부동의
4	신반포4지구 재건축정비사업구역 내 29호 소공원 조성계획결정(최초)	조건부동의
5	신반포4지구 재건축정비사업구역 내 30호 소공원 조성계획결정(최초)	조건부동의

□ 자문결과

1. 개포주공1단지 재건축정비사업구역 내 근린공원 조성계획결정(최초) : 재자문

○ 공원 진입광장 옹벽(H=7m)을 활용한 수경시설(벽천 등)설치 검토 및 옹벽 일부는 Wall Garden 형식의 장식벽을 만들어 공원 중심부로서의 상징적인 경관 조성

○ 공원 진입광장에 위치한 화장실을 공원 진입로 우측 초등학교 경계쪽으로 재배치하고, 공원 진입광장 옹벽(H=7m)은 수경시설(벽천, 분수 등) 설치와 일부는 전시 벽면이나 장식벽 등으로 조성

○ 공원 입구에는 공원을 상징할 수 있는 문주 설치 및 주변 조경으로 공원 입구 옹벽(H=5m) 앞에 플랜트박스 설치 및 식재를 통한 아웃가든 형식의 정원 조성

○ 아파트 단지에 어린이놀이터가 있으므로 어린이놀이터시설 설치 지양

○ 공원 화장실 입구쪽 벽면의 장미넝쿨은 가시에 찔리는 등 안전사고 발생 가능성이 크고, 겨울철 관리도 어려우므로 다른 수종(줄사철 등)으로 변경 필요

○ 진입광장 식재 수목은 수관이 퍼지고 충분한 그늘 확보가 가능한 수목 식재하고, 공원숲 조성 등을 연결을 통한 자연스러운 공원 통경축 라인 확보

○ 공원 관리사무실의 창고가 공원 규모에 비해 작으므로 확장 필요. 또한, 공원 곳곳에 청소도구 등을 보관할 수 있는 시설물 필요

2. 개포주공1단지 재건축정비사업구역 내 소공원 조성계획결정(최초) : 조건부동의

○ 공원 휴게공간 확보를 위한 파고라, 벤치 및 수경시설 등 설치

○ 공원 경계부 녹지 조성은 아파트단지 녹지와 조화롭게 조성

○ 공원 내 식재는 단순하고 간소하게 하고, 공간에 어울리는 디자인으로 시설물(1개)을 설치하여 특색 있는 경관이 창출될 수 있도록 조성

○ 공원 진입부 플랜터 조성 높이는 공원 진입부의 높이에 맞추어 시각적으로 개방성을 가지도록 할 것

○ 공원 내 지하수관로 상부는 방근시트 및 배수층을 설치하여 상부 수목 생육이 양호하도록 할 것

3. 신반포4지구 재건축정비사업구역 내 27호 소공원 조성계획결정(최초) : 조건부동의

○ 공원 주변에 상가가 위치하여 유동인구가 많은 특성을 감안하여 휴게공간을 중심으로 공원 조성

○ 여름철 폭염을 대비한 수경시설(벽천, 파고라, 미스트시설 등) 설치 필요

○ 산책로에 장미 등을 이용한 아치 형태의 그늘 쉼터 설치 필요

○ 야간에 공원 식별이 가능하도록 산책로를 따라 잔디등 설치 검토

4. 신반포4지구 재건축정비사업구역 내 29호 소공원 조성계획결정(최초) : 조건부동의

○ 공원이용객들의 동선과 녹지 훼손 예방을 위하여 진입부 녹지를 분할하지 말고 하나의 녹지로 조성

○ 여름철 폭염을 대비하여 휴게소 시설 옆에 작은 분수나 미스트 시설 설치 필요

○ 공원의 야간 경관 향상을 위해 잔디등(조명시설) 설치 필요

5. 신반포4지구 재건축정비사업구역 내 30호 소공원 조성계획결정(최초) : 조건부동의

○ 산책로에 식재된 느티나무는 생육을 위하여 녹지대에 식재

○ 휴게시설 앞 공원 중심부에는 느티나무 대신 작은 원형 분수대나 미스트시설을 설치하여 폭염 대비 쉼터로 조성

○ 공원 경관 향상을 위하여 조명등이나 수경시설 등 보완