제10차 도시공원위원회 소위원회 개최 결과

▣ 위원회 개최 개요

◦ 일    시 : 2015. 5. 8 (금) 15:00 ~ 17:00

◦ 장    소 : 푸른도시국 회의실

◦ 참석위원 : 외부 3인

◦ 상정안건 : 3건 (자문)

▣ 회의결과

◦ 자 문 :  3건 (재자문 3)

연번	요청기관	상 정 안 건	결 과
1	영등포구	당산제4구역 주택재개발정비사업 소공원조성계획결정(최초)	재자문
2	송파구	가락동 479번지 주택재건축정비사업 근린공원 · 어린이공원 조성계획결정(변경)	재자문
3	서초구	서초 무지개아파트 주택재건축정비사업 어린이공원 조성계획결정(최초)	재자문

세부심의(자문)결과 및 내용

1. 당산제4구역 주택재개발 정비사업 소공원조성계획결정 (최초)

요청기관 : 영등포구

공원현황 및 결정내역	자문결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 영등포구 당산동4가 2-1일대 ◦ 면적 : 396.00㎡ ◦ 공원지정(최초) : 2007.3.20 (서고 제2007-259호) (최종) : 2014.3.17 (영등포구고시 24호) < 주요내용(신설) > ◦ 기반시설 : 61.73㎡ 광장, 산책로 ◦ 휴양시설 : 6.07㎡ 등의자, 앉음벽 등 ◦ 운동시설 : 11.31㎡ 체력단련장 ◦ 관리시설 : 공원이용안내판, 표지만, 공원등. CCTV ◦ 녹지 및 기타 : 316.89㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 19.98%(법정 20% 이내)	〔재 자 문〕 ○ 소공원이 주요 사거리와 연접한 아파트 전면부에 위치한 중요한 공간으로 장소성과 경관성, 기능성 측면이 고려되어야 하며, 단지 내 조경계획(식재, 시설물, 동선)과 연계하여 통일되고 조화로운 공원조성을 위해 공원조성계획 재계획이 필요함. ○ 동선계획 - 아파트 동선과 연계하여 계획하며, 인접한 단지내 어린이놀이터와 연결 동선 필요 ○ 시설물계획 - 전통정자보다는 현대적 감각의 디자인이 우수한 조경시설물 설치 - 체육시설물 설치 제외 - 지역의 특성 및 이용자를 고려하여 노숙자 방지용 팔걸이 설치 재검토. 양사이드 팔걸이 설치 검토 - 공원 이용자에게 휴식과 재미 · 흥미있는 소공원이 될 수 있도록 디자인 요소 도입 방안 검토 ○ 식재계획 - 식재는 셉티드(CPTED)원칙을 고려하여 개방성이 확보될 수 있도록 과도한 마운딩 제외하고, 수목은 단지와 연계되고 경관이 향상될 수 있도록 수형이 좋은 수종선택 ○ 우배수계획 - 규모가 작은 공원으로, 자연배수 등을 고려하여 효율적인 배수계획 수립

세부심의(자문)결과 및 내용

2. 가락동 479 주택재건축정비사업 근린공원 조성계획결정 (변경)

요청기관 : 송파구

공원현황 및 결정내역	자문결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 송파구 가락동 479번지 일대 ◦ 면적 : 28,702.00㎡ → 19,159.0㎡(감 9,543.00㎡) ○ 공원결정 : 최초 2006. 9. 14 (서고 제2006-315호) 최종 2012. 8. 16 (서고 제2012-220호) < 주요 변경 내역 > ※ 신설 : 어린이놀이터, 체력단련장 등 폐지 : 바닥분수, 관찰데크, 관리사무소 등 ◦ 기반시설 : 5,709.51㎡ → 5,030.47㎡(감 679.04㎡) - 도로 3,762.49㎡ → 2,574.67㎡(감 1,187.82㎡) ◦ 조경시설 : 223.50㎡ → 60.10㎡(감 163.40㎡) ◦ 휴양시설 : 81.21㎡ → 418.97㎡(증 337.76㎡) ◦ 유희시설 : 538.04㎡ → 894.93㎡(증 356.89㎡) ◦ 운동시설 : 0㎡ → 531.85㎡ (신설, 체력단련장) ◦ 관리시설 : 152.00㎡ → 0㎡ (폐지, 관리사무소) - 공원등 16개소, 공원이용안내판 2개소 ◦ 녹지및기타 : 21,997.74㎡ → 12,222.68㎡(감 9,775.06㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 23.36% → 36.21%(법정 40% 이내)	〔재자문〕 ❐ 근린공원 ○ 대규모단지 내 중앙공원의 성격를 갖는 중요한 공간으로, 장소성과 기능적 측면을 고려하여 공원의 본래의 기능이 충분히 발휘되고, 다양한 커뮤니티와 활동(activity)이 일어날 수 있도록 주제가 있는 특화된 공간계획, 동선, 지형, 식재, 시설물, 경관, 포장계획과 수경시설 등 다양한 디자인 요소와 수준높은 디자인의 시설물 도입 등 전반적으로 공원조성계획 재계획 필요 - 어린이놀이터 설치 필요시에는 단지 내 놀이터와 차별성있게 계획하며, 행동발달 및 창의적놀이가 가능하도록 모래포장을 중심으로 한 자연친화적 놀이·모험체험공간으로 조성 - 공간을 분할하고 활동을 제한하는 조형가벽 설치지양 - 디테일한 식재계획필요. 셉티드원칙과 다층구조의 식재계획으로 변화감있고 4계절을 느낄수 있도록 계획 - 시장과 연접하여 계획한 포장구간은 녹지대 조성 및 대형수목 열식 검토 ❐ 어린이공원 ○ 어린이공원의 위치와 지형 및 이용자를 고려하여 공원의 성격이 어린이놀이중심의 공간에서 세대통합 및 커뮤니티가 활성화 될 수 있는 공간으로 변경 필요. 공원조성계획 전면 재계획 및 접근성을 높일 수 있는 방안 강구

세부심의(자문)결과 및 내용

3. 서초 무지개아파트 재건축정비사업 어린이공원 조성계획결정 (최초)

요청기관 : 서초구

공원현황 및 결정내역	자문결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울특별시 서초구 서초동 1335번지 일원 ◦ 면적 : 6,623.50㎡ ◦ 공원결정(최초): 2011.10.20(서고 제2011-305호) < 주요 내역 > ◦ 기반시설 : 1,443.7㎡ - 광장 430.3㎡, 도로 1013.4㎡ ◦ 조경시설 - 원형플랜터 6개소, 사각플랜터 8개소, 장식가벽 1개소(5.0m) ◦ 휴양시설 : 333.5㎡ - 휴게소 333.5㎡, 조형파고라 1개소, 파고라 3개소, 삼각쉘터 3개소, 등의자 11개소, 평의자 15개소, 피크닉테이블 1개소, 앉음벽 4개소(38.0m) ◦ 유희시설 : 1,144.2㎡ - 어린이놀이터 864.7㎡, 모험놀이터 279.5㎡, 조합놀이대 1개소, 유아조합놀이대 1개소, 모험놀이대 1개소, 어린이놀이시설 1개소, 유아놀이시설 1개소, 삼각시소 1개소, 그네 1개소, 모래놀이시설 1개소, 흔들놀이 2개소 ◦ 운동시설 : 377.0㎡ - 체력단련장 377.0㎡, 운동시설 7개소(4종) ◦ 관리시설 - 입구안내판 1개소, 가로등 12개소, 수목등 10개소, CCTV 5개소, 휴지통 7개소, 수목보호판 4개소, 음수전 2개소 ◦ 녹지 및 기타 : 3,325.1㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 49.80% (법정 60% 이내)	〔재자문〕 ○ 규모가 있는 어린이공원으로 어린이놀이공간 외 세대통합형 공원조성으로 휴식, 커뮤니티, 운동, 놀이, 보건 등 공원의 기능이 충분히 발휘될 수 있도록 공간구성, 식재, 시설물, 동선계획 등 전반적인 공원조성계획의 보완이 필요함. - 기능별 공간 분리보다는 산재된 유사한 기능을 통폐합하고 공간별 유기적으로 연결될 수 있도록 계획 - 공간별 활용성이 낮은 가각부가 발생하지 않도록 계획 - 중앙광장의 성격과 이용을 고려하여 규모, 식재 등 세부 디자인 계획 - 휴게공간의 충분한 기능을 위해 디자인이 좋은 파라솔,피크닉테이블 등 의 시설물 도입 검토 - 순환산책로 내 장애요소가 생기지 않도록 계획 - 식재계획 · 다양한 자생 관목 식재 등 수종 다양화로 계절감을 느낄수 있도록 배식 계획 · 유지관리를 고려하여 놀이터 내 아일랜드형 녹지 조성 검토. 필요시 유지관리 고려하여 디자인 - 놀이공간 · 단지 내 놀이터와 차별성있게 계획하며, 행동발달 및 창의적놀이가 가능하도록 놀이·모험시설 특화 · 유아놀이터는 유아보호를 위해 독립공간으로 조성 검토 - 포장계획 · 유지관리 용이성을 위해 포장 재료 및 디자인 단순화 필요