회의록

제11차 건설신기술활용심의위원회 회의록

2012.  8. 24.

서 울 특 별 시

(기술심사담당관)

｢제11차 건설신기술활용심의위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 8. 24(금) 15:00~17:00 □ 장 소 : 서울대공원 산림전시관 및 공원관리사무소 □ 참 석 : 3명 - 외부위원(3명) : 권혁두, 송 훈, 인정태 위원 □ 안 건 - 서울대공원 자원봉사스테이션 지반보강공사

□ 주요발언 내용

○ 지반조사결과 표준관입시험결과 N=5~8인 시료를 확인하여 지질주상도상 적절한 지층설명을 명시하고 침하원인 분석결과에 따라 조치할 것.

○ 실하중 재하 조건으로 조적벽 내력구조를 검토하고 균열관리대장을 작성하여 기록관리를 시행할 것.

○ 지반조사결과를 반영하여 배합비, 겔타임 등 시방규정을 보완하고 시방서 내용 중 불필요사항 및 중복 내용 등을 삭제 정리하여 시방서를 체계적으로 재작성할 것.

□ 심의 결과

○ 위원별 검토의견을 반영하는 조건으로 「조건부수용」으로 의결함

별첨 : 위원별 채택의견서 각 1부

건설신기술 활용심의 채택의견서

◦ 건명 : 서울대공원 자원봉사스테이션 지반보강공사(재심의)
구 분	채 택 의 견	비고
구조물침하 복원공법 (건설 제470호)	지반조사결과를 이용하여 그라우트재료, 주입재의 배합비 등 설계에 고려한 근거를 제시바람. 지반조사결과에 근거하여 지지력 검토를 수행하였는데 작용하중(건물하중)을 고려하여 보강전 안전성을 검토 바람. Crack 발생된 구조물을 재시공하는 사업비와 지반보강+Crack보강하는 경우의 사업비 비교를 상세히 검토 바람. BH-3, BH-4의 표준관입시험(SPT)결과 N=5~8인 시료를 확인하여 지층설멸을 주상도에 적절히 명시바람(침하원인 분석 활용)

2012년  8 월  24 일

심의위원 :  O  O  O

건설신기술 활용심의 채택의견서

◦ 건명 : 서울대공원 자원봉사스테이션 지반보강공사(재심의)
구 분	채 택 의 견	비고
구조물침하 복원공법 (건설 제470호)	1) 조적조 균열부 각파이프 보강공법의 구체적 현장설명 요망. 2) 기타 부위 균열부 보수보강을 실시하여 구조안정성 및 내구성 개선요망. 3) 균열관리대장 기록 유지 4) 조적벽 내력구조 검토(실하중 재하)

2012년  8 월  24 일

심의위원 :  O  O  O

건설신기술 활용심의 채택의견서

◦ 건명 : 서울대공원 자원봉사센터 지반보강공사(재심의)

구 분	채 택 의 견	비고
지반보강 및 구조물침하복원 (건설 제470호)	1. 최초심의시 지적사항에 따라 공사목적 및 공사범위를 명확히 하여 시방서 및 유지관리지침서를 보완한 것으로 판단은 되나 - 다만, 보완과정에서 신기술에 대한 공사시방서를 공법시방서와 특기시방서로 구분 작성함으로써 불필요한 내용(시험성적서 등)이 포함되거나 중복하여 거론된 내용이 많으므로 시방서 내용을 통합하여 체계적으로 재작성할 것. 2. 지반조사결과 최초 가상설계가 변경된 부분에 대하여는 변화된 지반조건에 맞도록 시방내용 변경 필요 - 당초 추정한 지반선과 실제 지반선의 차이 및 이에 따른 설계물량 변경 등은 파악되나 배합비, 겔타임 등 관련 시방규정에 대한 변경 여부 등은 확인이 어려우므로 지반조사결과가 반영된 내용 설명 요망

2012 년  8 월  24 일

심의위원 :   O  O  O