제11차 설계변경 자문회의(소위원회)의견 검토요약

건 명	검 토 의 견
신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 - 신월홍보관 건립	세부 내역서 항목별 감리단의 설계변경 검토의견서 첨부할 것 턴키 신규 비목 협의율을 낙찰률로 적용검토(Tnnkey-노선,도면에 명기한 시공사 설계) 설계비 산출을 실비정액가산방식으로 검토할 것
강남순환도시고속도로 (8공구) - 거푸집형식 변경 설치정산보고	증감수량은 기계약단가, 신규비목은 강제협의율 적용을 검토할 것 견적서 3개사 단가비교표 추가할 것(P54~P90)
도림천상류 관악산 저류조 설치공사 - 품질관리활동비 반영	- 품질관리자 인건비에 대한 제경비 적용 검토바람
서초역~방배로간 도로개설공사 - 지하철(7호선) 구조물 안전점검비	각 업체 견적단가 기준이 상이하므로 동일 기준 적용할 것 시특법 기준 공사비 산출 시 최소요율 적용할 것 지침에 적용되는 대가인원수와 조정비율이 견적업체별로 상이하게 적용되어 조정요함 투입기술자 인원, 여비현장체제비(국내여비 지급표)단가가 과다하므로 조정할 것
서초역~방배로간 도로개설공사 - 유용토사 처리방안	의견없음 ※ 순성토 사용계획 수립하고 사토수량에 대한 토석정보공유시스템에 등록 적용하여 사토처리비용 정산처리할 것