제14차 도시공원위원회 소위원회 개최 결과

▣ 위원회 개최 개요

◦ 일    시 : 2015. 6. 23 (금) 15:00 ~ 17:50

◦ 장    소 : 푸른도시국 회의실

◦ 참석위원 : 외부 3인

◦ 상정안건 : 4건 (심의 1건, 자문 3건)

▣ 회의결과

◦ 심 의 : 재심의 1건

◦ 자 문 : 조건부동의 3건

연번	요청기관	상 정 안 건	결 과
1	영등포구	당산제4구역 주택재개발정비사업 소공원조성계획결정(최초)	조건부 동의
2	송파구	가락동 479번지 주택재건축정비사업 근린공원 · 어린이공원 조성계획결정(변경)	조건부 동의
3	서초구	서초 무지개아파트 주택재건축정비사업 어린이공원 조성계획결정(최초)	조건부 동의
4	동대문구	동대문구 가로수 조성․관리 계획 결정(변경) 및 답십리로 가로수 바꿔심기계획(안)	재심의

세부심의(자문)결과 및 내용

1. 당산제4구역 주택재개발 정비사업 소공원조성계획결정 (최초)

요청기관 : 영등포구

공원현황 및 결정내역	자문결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 영등포구 당산동4가 2-1일대 ◦ 면적 : 396.00㎡ ◦ 공원결정 - 최초 : 2007년 8월 2일 (서고 제2007-259호) - 최종 : 2014년 3월 17일(영등포고시 제2014-24호) < 주요내용(신설) > ◦ 기반시설 : 66.49㎡ ◦ 조경시설 : 6.48㎡ ◦ 휴양시설 : 6.08㎡ ◦ 녹지 및 기타 : 316.95㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 19.96%(법정 20% 이내)	〔조건부동의〕 아래 조건을 반영하여 심의주관부서와 협의 후 시행 ◦ 소나무 정원 앞 휴게공간은 공원 입구의 상징성을 높일수 있도록 화단으로 조성 검토 ◦ 야생화원은 유지관리 용이와 공간의 성격· 생태환경을 고려하여 배식계획 조정 - 야생화 식재 수종 수 줄이기 - 공간 특성별 2-3수종 군식으로 배식 ◦ 이용활동과 동선을 고려하여 자연발생적인 훼손이 되지 않도록 디딤석 포장 폭과 의자 위치 조정

세부심의(자문)결과 및 내용

2. 가락동 479 주택재건축정비사업 근린공원 조성계획결정 (변경)

요청기관 : 송파구

공원현황 및 결정내역	자문결과 및 내용
❐ 근린공원 < 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 송파구 가락동 479번지 일대 ◦ 면적 : 28,702.00㎡ → 19,159.0㎡(감 9,543.00㎡) ◦ 공원결정 : 최초 2006. 9. 14 (서고 제2006-315호) 최종 2012. 8. 16 (서고 제2012-220호) < 주요 변경 내역 > ◦ 기반시설 : 5,709.51㎡ → 3,919.17㎡(감 1,790.34㎡) ◦ 조경시설 : 223.50㎡ → 0㎡(감 223.50㎡) ◦ 휴양시설 : 81.21㎡ → 1,059.71㎡(증 978,50㎡) ◦ 유희시설 : 538.04㎡ → 1,482.76㎡(증 944.72㎡) ◦ 운동시설 : 162.61㎡(신설) ◦ 관리시설 : 152.00㎡ → 관리사무소(삭제) - 공원등 18개소, 공원이용안내판 2개소 ◦ 녹지 및 기타 : 21,997.74㎡ → 12,534.75㎡ (감 9,462.99㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 23.36% → 32.71%(법정 40% 이내) ❐ 어린이공원 < 공원현황 > ○ 위치 : 서울시 송파구 가락동 479번지 일대 ○ 면적 : 1,600.00㎡ → 1,618.0㎡(증 18.00㎡) ○ 공원결정 : 최초 2006. 9. 14 (서고 제2006-315호) 변경 2012. 8. 16 (서고 제2012-220호) < 주요 변경 내역 > ◦ 기반시설 : 201.08㎡ → 412.98㎡(증 211.90㎡) - 도로 120.50㎡ → 314.71㎡(증 194.21㎡) - 광장 80.58㎡ → 98.27㎡(증 17.69㎡) ◦ 휴양시설 : 77.54㎡ → 94.95㎡(증 17.41㎡) ◦ 유희시설 : 544.81㎡ → 228.66㎡(감 316.15㎡) ◦ 운동시설 : 체력단련시설 53.67㎡ (신설) ◦ 관리시설 : - 공원등 7개소, 공원이용안내판 2개소 ◦ 녹지 및 기타 : 776.57㎡ → 827.74㎡(증 51.17㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 51.46% → 48.84%(법정 60% 이내)	〔조건부동의〕 아래 조건을 반영하여 심의주관부서와 협의 후 시행 ❐ 근린공원 ○공원조성의 컨셉(도시숲과 4개의 특색있는 주제의 길)이 충분히 발휘되어 조성될 수 있도록 공원조성계획에 어울리는 토탈디자인의 도입과 공종별 디테일한 세부계획(실시설계)이 필요함. - 관찰학습장 · 유지관리 편의를 위해 식재 수종 및 수량, 엣지처리, 동선 등 세부계획 조정 · 이용활성화를 위해 계획단계에서부터 프로그램 개발 등 운영을 고려한 세부계획 수립 - 놀이공간 · 후미지거나 불투영된 공간이 발생하지 않도록 셉티드원칙을 고려한 시설물계획 필요 · 숲속놀이터 내 수목이 상충되지 않도록 규격 및 시설과의 간격 등 배식계획 검토 · 이용자 안전을 위해 놀이공간과 보호자 대기공간의 간격 조정 · 모래놀이터 주변으로 음수대와 세족장 조성 - 운동시설물 수량 조정 및 일률적인 디자인의 시설도입을 지양하고, 기능 및 디자인이 우수한 시설로 변경 - 우배수계획도 보완하며 산책로 주변 레인가든 형식 도입 검토 - 이용자 및 공간의 특성을 고려한 마운딩계획 필요 ❐ 어린이공원 ○ 시설물 계획 - 어린이놀이시설은 단지 내 시설물과 차별화된 디자인 으로 창의력 향상을 도모할 수 있는 시설물 도입 - 이용율을 고려하여 장파고라 규모 조정 및 디자인이 우수한 시설 도입 - 롱슬라이드는 이용자 및 보행자의 안전을 고려하여 대기공간이 충분히 마련될 수 있도록 위치 조정 및 세부 계획 보완 - 운동시설이 꼭 필요할 경우 일률적인 디자인의 시설도입을 지양하고, 기능 및 디자인이 우수한 시설로 변경 ○ 사색의 숲 내 주요 수종인 왕벚나무는 녹음을 충분히 제공할 수 있는 수종으로 변경 검토

세부심의(자문)결과 및 내용

3. 서초 무지개아파트 재건축정비사업 어린이공원 조성계획결정 (최초)

요청기관 : 서초구

공원현황 및 결정내역	자문결과 및 내용
< 공원 현황 > ◦ 위치 : 서울특별시 서초구 서초동 1335번지 일원 ◦ 면적 : 6,623.50㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2011.10.20.(서울시고시 제2011-305호) < 주요 내역 > ◦ 기반시설 : 1,264.0㎡ - 광장 181.3㎡, 도로 1,082.7㎡ ◦ 조경시설 : 148.3㎡ - 수경시설 181.3㎡, 벽천 1개소, 카페테리아 1개소, 북테리아 1개소, 원형플랜터 7개소 ◦ 휴양시설 : 739.8㎡ - 휴게소 739.8㎡, 데크평상 6개소, 조형평상 8개소, 조형의자A 6개소, 조형의자B 6개소, 조형의자C 6개소, 등의자 8개소, 앉음벽 4개소(35.5m) ◦ 유희시설 : 536.3㎡ - 유아놀이터 109.3㎡, 모험놀이터 95.4㎡, 어린이놀이터 331.6㎡, 조합놀이대 1개소, 유아놀이대 1개소, 모험놀이대 1개소, 흔들놀이 2개소 ◦ 관리시설 - 가로등 22개소, 수목등 14개소, CCTV 7개소, 휴지통 7개소, 음수전 2개소 ◦ 녹지 및 기타 : 3,753.8㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 43.33% (법정 60% 이내)	〔조건부동의〕 아래 조건을 반영하여 심의주관부서와 협의 후 시행 ○ 세대통합형 공원 조성 컨셉(공간의 특성), 공원 이용자 및 유지관리의 편의를 충분히 살릴 수 있도록 공원계획의 보완이 필요하며, 도시공원위원회 조경 분야 위원의 자문을 받아 추진 · 겹치는 동선을 없애고 동선을 단순화하여 녹지공간을 확보 · 자연스러운 숲길 순환산책로 조성 검토 · 놀이공간 및 보호자 대기공간의 효율적인 배치 · 식재계획은 명확한 주제(컨셉)의 설정과 향후 유지관리를 고려한 세부계획 필요 · 외부 포장공간을 줄이고 녹지를 확보하며, 유지관리 용이성을 고려한 포장재료 및 세부 디자인 조정 · 공간별 활용성이 낮은 가각부가 발생하지 않도록 계획

세부심의(자문)결과 및 내용

4. 동대문구 가로수 조성․관리 계획 결정(변경) 및 답십리로 가로수 바꿔심기 계획(안)

요청기관 : 동대문구

공원현황 및 결정내역	자문결과 및 내용
<도로 현황 - 답십리로> ◦ 구 간 : 청량리역 ~ 장평교 ◦ 연 장 : 2.6km ◦ 도 로 폭 : 25m(인도폭 2.0m ~ 5.0m) ◦ 가로수종 : 버즘나무 등 6종 562주 ◦ 관리구분 : 시도로 < 가로수조성‧관리계획 내용 > ◦ 가로유형 : 일반생활가로 ◦ 계획수종 : 버즘나무 ◦ 실행계획 : 유지관리 < 가로수바꿔심기 계획 > ◦ 수 종 : 버즘나무 → 이팝나무 ◦ 수 량 : 버즘나무 211주, 은행나무 62주, 왕벚 20주, 기타 14주 → 0주 이팝나무 0주 → 299주 ◦ 바꿔심기 사유 - 지역 여건 : 보도폭에 비해 양버즘나무 수관 폭이 넓어 주변 주택가에 저촉되며 전도시 큰 피해의 위험이 있는 등 주거밀집 지역의 가로수로 적합하지 않음 - 보행 환경 : 천공 및 부패, 뿌리융기 등으로 태풍 호우시 안전에 취약하고 시민보행 불편 초래로 정비가 시급함 - 가로 경관 : 동일구간내 혼재되어 있는 가로수종을 단일수종으로 교체하여 통일된 가로경관을 연출하기 위함 <기본계획 검토> ◦ 동대문구 가로수 조성 및 관리계획 (2011. 9.)	〔재심의〕 ○ 답십리로 위험가로수에 대한 가로수정비의 필요성은 인정되나, 그 간 가로수심의의 일관성과 관례를 보아 가로수 조성·관리계획(변경) 및 가로수 바꿔심기는 신중한 검토가 필요한 사항으로 ○ 위치별 가로수 바꿔심기 대상목(공동발생, 기울어짐, 병해충감염, 수형불량, 생육상태 불량 등) 선정을 위해 전수조사하고, 조경과와 협의하여 바꿔심기 대상목 선정 등 추가 자료 필요함. ※ 주관부서(조경과)에서는 가로수 기본계획 수립 및 변경(조정)에 대한 원칙 및 가이드라인(지침)에 대한 면밀한 검토가 필요함.