제2차 도시공원위원회 소위원회 개최 결과

▣ 위원회 개최 개요

◦ 일    시 : 2015. 2. 12 (목) 14:00 ~ 16:00

◦ 장    소 : 푸른도시국 회의실

◦ 참석위원 : 외부 3인

◦ 상정안건 : 4건 (심의2건, 자문2건)

▣ 회의결과

◦ 심 의 : 원안가결 1건, 조건부가결 1건

◦ 자 문 : 조건부동의 2건

연번	요청기관	상 정 안 건	결과
1	동작구	흑석3재정비촉진구역 주택재개발사업 근린공원 조성계획결정(최초)	조건부동의
2	동작구	사당3구역 주택재건축사업 소공원 1,2 조성계획결정(최초)	조건부동의
3	송파구	송파구 가로수 조성관리계획결정(변경) 및 오금보금자리주택지구 가로수 식재계획 (바꿔심기 및 신규식재)	조건부가결
4	은평구	은평구 가로수 조성관리계획결정(변경) 및 신사 제1구역 주택재건축정비사업 가로수 식재계획 (바꿔심기 및 신규식재)	원안가결

세부심의(자문)결과 및 내용

1.  흑석3재정비촉진구역 주택재개발사업 근린공원 조성계획결정(최초)

요청기관 : 동작구

공원현황 및 결정내역	현장조사결과
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울특별시 동작구 흑석동 69-163번지 일원 ◦ 면적 : 10,240.90㎡ (7,171.1㎡) ◦ 공원결정(최초):2006.10.19(서울시고시 제2006-357호) (변경):2014.10.23(서울시고시 제2014-3261호) < 주요 내역(신설) > ◦ 기반시설 : 1,571.3㎡ - 광장 289.5㎡, 도로 1,281.8㎡ ◦ 조경시설 : 997.5㎡ - 화계, 사색정원, 플랜터 5개소 등 ◦ 휴양시설 : 244.7㎡ - 휴게소, 사각파고라 4개소, 정자1개소, 평의자 12개소, 등의자 26개소, 앉음벽 2개소 ◦ 운동시설 : 811.1㎡ - 다목적운동장, 체력단련장, 생활체육시설 4개소 ◦ 편익시설 : 86.3㎡ - 화장실 및 창고 ◦ 관리시설 : - 안내판 1개소, 공원등 25개소 ◦ 녹지 및 기타 : 6,530.0㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 36.23% (법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 1.0% (법정 5% 이내)	〔조건부 동의〕 ❐ 아래 조건을 반영하여 주관부서와 협의 후 시행 ○ 건축물 계획 - 건축물 이용 편의를 위해 내부 세부 시설에 대한 상세한 평면계획과 공간계획이 디자인되어야 함. · 남녀화장실 출입문이 마주보고 있어 이용자 불편 우려 · 다목적 화장실은 입구에서 출입할 수 있도록 위치 조정 - 건축물 출입문 등 시설물을 쉽게 인지할 수 있도록 안내체계 수립 ○ 식재 및 경관 계획 - 사색정원 내 지피류는 제외하고 화목류 식재 - 수크렁, 억새 등 다양한 지피류를 도로 하부 경사진 지형에 군식 식재하여 운치있고 특색있는 공간조성 - 다목적공간에 녹음수 식재하여 그늘제공 - 입구광장 옹벽은 시선의 초점이 모아지는 위치로 미관향상을 위한 녹화방안 강구 - 대형 느티나무는 생육에 지장이 없도록 암거 설치 등 배수시설 철저 ○ 시설물계획 - 체력단련시설 위치는 다목적공간으로 변경 검토 - 지형차가 높은 공원으로, 이용자의 안전을 위해 건축물 상부, 계단 등에 난간 설치로 안전 확보 ○ 우배수계획 - 경사 사면에 지형을 활용한 배수로 설치 검토 - 폭우를 대비하여 입구광장 내 트랜치 설치 검토

세부심의(자문)결과 및 내용

2. 사당3구역 주택재건축사업 소공원 1,2 조성계획결정(최초)

요청기관 : 동작구

공원현황 및 결정내역	자문결과 및 내용
▣ 소공원 1 < 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 동작구 사당동 41-17번지 일대 ◦ 면적 : 1,249.00㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2012년 9월 13일(서고 제248호) < 주요내용(신설) > ◦ 기반시설 : 203.62㎡ - 산책로, 광장 ◦ 조경시설 : 13.98㎡ - 장대석 ◦ 휴양시설 : 17.41㎡ - 등의자, 앉음벽 ◦ 녹지 및 기타 : 1,013.99㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 18.82%(법정 20% 이내) ▣ 소공원 2 < 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 동작구 사당동 41-17번지 일대 ◦ 면적 : 469.80㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2012년 9월 13일(서고 제248호) < 주요내용(신설) > ◦ 기반시설 : 90.70㎡ - 산책로, 광장 ◦ 휴양시설 : 3.03㎡ - 등의자, 앉음벽 ◦ 녹지 및 기타 : 376.07㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 19.95%(법정 20% 이내)	〔조건부동의〕 ❐ 아래 조건을 반영하여 주관부서와 협의 후 시행 ▣ 소공원 1 ○ 공원이용자 및 어린이, 보행자의 이용편의와 안전을 위해 가로공원 성격의 공간구성 및 동선계획 필요 - 인근 보도까지 산책로 연결 검토 - 진입광장은 축소하고, 산책로 주변으로 휴게공간과 다목적이용이 가능한 잔디마당 조성 및 녹음수 식재 검토 ○ 식재계획 - 옹벽과 연접한 부지경계부 큰나무 식재로 옹벽 차폐 - 후면부부터 교목, 아교목, 관목, 초화류 등이 어우러지게 다층구조로 식재 ▣ 소공원 2 ○ 단지 후면부에 위치한 소공원으로 공원의 인지성를 높이고, 연접한 어린이공원과 연속성을 높일수 있는 공원조성계획 필요 - 진입구 주목 식재는 제외하고 - 연접한 어린이공원과 연속성(연계성)을 높일 수 있도록 수목식재 및 포장(패턴, 재료 등), 시설물 · 배수 계획검토 - 공원 입구를 넓혀 인지성 확보 - 어린이공원과 연계한 안내체계 디자인 검토 - 소공원과 현충공원 연결(공원가는길 안내판 설치) ○ 옹벽차폐를 위해 수직성있는 큰나무를 식재하고, 공원이용자가 옹벽으로 인해 협오감을 느끼지 하도록 노출면에 대한 벽면녹화 등 경관회복방안 강구(kcc 아파트와 협의)

세부심의결과 및 내용

3. 송파구 가로수 조성관리계획결정(변경) 및 오금보금자리주택지구 가로수 식재계획

(바꿔심기 및 신규식재)                                     요청기관 : 송파구

공원현황 및 결정내역	자문결과 및 내용
< 오금 보금자리주택지구 현황 > ◦ 위 치 : 서울특별시 송파구 오금동 99번지 일원 ◦ 지구면적 : 128,257㎡ (약 39,000평) ◦ 지구결정(최초) - ‘12.7.6 (보금자리주택지구 지정고시), 국고 제391호 <오금 보금자리주택지구 내 도로현황> ◦ 주요계획내용 - 대로 : 1개 노선, 연장 231m - 중로 : 3개 노선, 연장 570m - 소로 : 3개 노선, 연장 235m < 심의내용 > ◦ 구 간 - 기존가로 : 동남로, 동남로29, 30길, 성내천로 - 신규가로 : 근린생활시설 주변 ◦ 식재계획 (바꿔심기 및 신규식재) ※ 수 종 : 느티나무(H4.0xR15) : 41주 왕벚나무(H4.0xB12) : 56주 은행나무(H4.5xB12) : 44주 이팝나무(H4.0xR15) : 33주 화살나무(H0.6xW0.3) : 280주 사철나무(H1.0xW0.3) : 240주 회양목(H0.3xW0.3) : 320주 상록패랭이(8cm) : 680본 <기본계획 검토> ◦ 서울특별시 가로수 조성 및 관리계획 ◦ 송파구 가로수 조성 및 관리계획	〔조건부가결〕 ❐ 아래 조건을 반영하여 주관부서(조경과)와 협의 후 시행 ○ 느티나무는 수관폭이 넓고 뿌리의 생장이 왕성하여 주거지역에는 적합하지 않으므로, 동남로29길은 기존의 은행나무를 유지할 것. ○ 지하고가 낮은 가로수 하부 띠녹지 계획 시에는 관목의 높이를 고려한 수종 및 규격 선정필요 ○ 가로수 식재 효과를 높일 수 있도록 수종별 규격 및 수관폭을 고려하여 배식간격을 8m에서 6~7m 조정 검토 ○ 띠녹지 조성시 ‘서울시 띠녹지 조성 세부지침’에서 제시한 상세도면을 참고하여 실시설계에 반영하고, 일부구간에 레인가든(Rain Garden) 및 빗물침투 우수저류시설 등을 시범적으로 조성하는 방안 검토

세부심의결과 및 내용

4. 은평구 가로수 조성관리계획결정(변경) 및 신사제1구역 주택재건축정비사업 가로수 식재계획(바꿔심기 및 신규식재)              요청기관 : 은평구

공원현황 및 결정내역	자문결과 및 내용
< 도로현황 > ◦ 은평터널길 : 길이 117m, 도로폭 10m, 보도폭 2~2.5m ◦ 증산로15길 : 길이 100m, 도로폭 7m, 보도폭 2m ◦ 관리구분 : 구도로 ◦ 가로유형 : 도시형생태네트워크가로, 일반생활가로 ◦ 가로수 현황 - 은평터널길 : 14주(버즘나무) - 증산로15길 : 없음 < 가로수바꿔심기 계획 > ◦ 도로명 : 은평터널길 (보도폭 3m) ◦ 수 종 : 버즘나무 → 중국단풍 ◦ 수 량 : 버즘나무 14주 → 0주 중국단풍 0주→ 14주 (H4.0×R15) < 가로수 신규 식재계획 > ◦ 도로명 : 증산로 15길 (보도폭 3m) ◦ 수 종 : 벚나무 ◦ 수 량 : 벚나무 0주 → 11주(H4.0×B12) <기본계획 검토> ◦ 은평구 가로수 조성․관리 기본계획(2011. 10) ※ 은평터널길 은평구 가로수조성‧관리계획 내용 - 도 로 명 : 은평터널길 - 계획수종 : 버즘나무 → 중국단풍 - 실행계획 : 장기실행	〔원안가결〕 ※권고사항 - 은평터널길은 은평구 가로수 조성·관리계획에 장기실행으로 바꿔심기계획이 반영되어 있으며, 수색증산재정비촉진지구 등 개발사업에 포함됨에 따라 가로수 바꿔심기 계획을 승인하는 사항으로, - 관리청에서는 향후 개발사업이 시행될 때마다 가로수 기본계획을 반영하여 동일 수종(중국단풍)으로 바꿔심기하며, 일련성을 감안하여 사업시기가 다르더라도 규격이 상향되어 통일되도록 관리하여야 함.