2015. 2. 24.(화)

도시공원조성계획 심의안건

(2015년 제2차 도시공원위원회)

서울특별시 도시공원위원회

목     차

□		상정안건 개요
□		상정안건
	1.	갈산근린공원 조성계획결정(변경)	---	양 천 구	---	7
	2.	진관근린공원 조성계획결정(변경)	---	은 평 구	---	19
	3.	한내근린공원 조성계획결정(변경)	---	노 원 구	---	36
	4.	역삼문화공원 조성계획결정(변경)	---	강 남 구	---	47
	5.	시민의숲근린공원 도시계획시설(공원,도로) 중복결정 자문	---	서 초 구	---	60

□ 상정안건

번호	요청기관	안 건 명	주 요 내 용	비고
1	양천구	갈산근린공원 조성계획결정 (변경) - 심 의 -	< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 양천구 신정동 163-55번지 일대 ◦ 면적 : 138,596㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1977.7.9 (건고 제138호) ◦ 조성계획(최종) : 2015.11.17 (서고 제349호) < 주요 변경내역 > ◦ 교양시설 : 천문관측교육장 1동(36㎡) 신설 ※ 교양시설 면적 변경없음. 어린이교통교육장 36㎡ 감 <법적검토> ◦ 시설율 : 9.44% → 9.44%(법정 40% 이내, 변경없음) ◦ 건폐율 : 0.33% → 0.35%(법정 10% 이내)
2	은평구	진관근린공원 조성계획결정 (변경) - 심 의 -	< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 은평구 진관동 393번지 일대 ◦ 면적 : 1,313,671.9㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1977. 07. 14 (건고 제138호) ◦ 조성계획(최종) : 2008. 10. 16 (서고 제349호) < 주요 변경내역 > ◦ 기반시설 : 광장 3,705.2㎡ → 3,849㎡(증 143.8㎡) ◦ 조경시설 : 8,11.1㎡ → 334.9㎡(감 476.2) - 은하폭포 420.1㎡ → 136.5㎡(감 283.6㎡) - 산성폭포 192.6㎡ → 0㎡(폐지) ◦ 휴양시설 : 2,907.9㎡ → 3,023.4㎡(증 115.5㎡ 휴게소) ◦ 편익시설 : (23.2㎡) → 72.7㎡(증 72.7㎡, 화장실) ◦ 관리시설 : 45.1㎡ → 0㎡(감 45.1㎡, 관리동) ◦ 녹지및기타 : 1,280,868.1㎡ → 1,281,057.3㎡(증 189.2㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 2.5% → 2.48 (법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 0.003% → 0.006%(법정 10% 이내)

□ 상정안건

번호	요청기관	안 건 명	주 요 내 용	비고
3	노원구	한내근린공원 조성계획결정 (변경) - 심 의 -	< 공원현황 > ◦ 위치 : 노원구 월계동 1-1일원 ◦ 면적 : 20,300㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1995. 03. 10. (서고 제1995-52호) ◦ 조성계획(최종) : 1995. 12. 20. (서고 제1995-66호) < 주요 변경내역 > ◦ 기반시설 : 4,564.9㎡ → 4,016.9㎡ (감 548.0㎡) ◦ 조경시설 : 1,522.9㎡ → 1,570.9㎡ (증 48.0㎡) - 신설 : 파고라 48.0㎡ ◦ 교양시설 : 0.0㎡ → 500.0㎡ (증 500.0㎡) - 신설 : 작은도서관 500.0㎡ (건축면적 353.9㎡, 지상1층) <법적검토> ◦ 시설율 : 39.9% → 39.9% (법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 0.6% → 2.3% (법정 20% 이내)

□ 상정안건

번호	요청기관	안 건 명	주 요 내 용	비고
4	강남구	역삼문화공원 조성계획결정 (변경) - 심 의 -	< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 강남구 역삼동 635번지 일원 ◦ 면적 : 33,974.9㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1977.07.08 (건설부고시 제138호) ◦ 공원결정(최종) : 2013.01.10 (서울시고시 제2013-3호) ◦ 조성계획(최초) : 1980.06.01 (도시공원법 부칙 1,2조) < 주요 변경내역 > ※ 공연장, 수련관, 다목적홀, 전시관, 기념관 조성 ◦ 기반시설 : 3,978.80㎡ → 8,446.24㎡(증 4,467.44㎡) ◦ 조경시설 : 27.60㎡ → 1,253.93㎡(증 1,226.33㎡) ◦ 휴양시설 : 증 621.11㎡ (신설) ◦ 유희시설 : 감 32.40㎡ (폐지) ◦ 운동시설 : 2,829.70㎡ → 171.00㎡ (감 2,658.70㎡) ◦ 교양시설 : 3,187.30㎡ → 7,305.76㎡ (증 4,118.46㎡) ◦ 편익시설 : 1,122.30㎡ → 850.68㎡ (감 271.62㎡) ◦ 관리시설 : 감 173.60㎡ (폐지) ◦ 녹지 및 기타 : 17,167.30㎡ → 15,326.18 (감 1,841.12㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 39.80% → 54.89%(법정 제한없음) ◦ 건폐율 : 15.54% → 14.35%(법정 20% 이내)

□ 상정안건

번호	요청기관	안 건 명	주 요 내 용	비고
5	서초구	시민의숲 근린공원 도시계획시설 (공원,도로) 중복결정(안) - 자 문 -	< 공원 현황 > ◦ 위치 : 서울시 서초구 양재동 256 일원 ◦ 면적 : 258,949㎡ ◦ 공원지정(최초) : 1983.7.6. (서울시고시 제758호) ◦ 공원조성계획(최종) : 1993.3.8. (서울시고시 제62호) < 주요내용 > ◦ 도로구분 및 설계속도 : 보조간선도로, 50㎞/h ◦ 연장 및 폭원 - L = 1,186m - B = 14.0 ~ 20.0(왕복4차로) ◦ 교량 - 태봉교 : L=137.5m, B=17m, 경간장=32.5m - 여의천교 : L=267.5m, B=18m, 경간장=30m ◦ 지하차도 - U-TYPE : 2개소 / L=180m - BOX : L=345m ※ 양재천우안도로 계획(안) - 위 치 : 서울시 서초구 우면동, 양재동 일원 - 연 장 : 1,186m - 주요통과구간 : 양재천 및 양재시민의 숲 - 사업기간 : 착공후 24개월 - 사업시행자 : SH공사 < 법적검토 > ◦ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조에 의한 도시관리계획결정(변경)

의안번호	제 1 호		의결사항
의 결 년 월 일	2015. 2. 24 (제 2 차)

갈산근린공원 조성계획결정(변경)

서울특별시 도시공원위원회 심의안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2015. 2 .

도시공원위원회 심의안건

1. 의결주문

◦ 양천구 갈산근린공원의 ‘양천구 어린이교통안전교육장(신정동 74-15)’ 내에 태양, 달, 별자리 등 다양한 천체를 관측할 수 있는 갈산도서관 부설 갈산천문관측교육장을 조성함으로써 양천구의 대표적 교육문화 체험시설로 관광 명소화하기 위해 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조의 2에 따라 심의 의결코자 함.

2. 제안이유(입안취지)

가. 조성계획 (변경)결정의 목적

◦ 양천구 대표  도서관인 갈산도서관의 천문학특성화 추진 일환으로 도보 10분 거리 내에 위치한 어린이교통안전교육장에 갈산천문관측교육장을 조성, 계절별 별자리 등을 관측하고 각종 천문학 지식을 습득하는 등 도심의 삶 속에서 잃어버린 우주에 대한 호기심을 충족시키고 체험공간을 제공하는데 그 목적이 있음.

나. 조성계획 (변경)결정의 필요성

◦ 기존 어린이교통안전교육 프로그램과 연계하여 갈산근린공원의 장소성을 강화함으로써 관광명소화하고 각종 천문학 행사를 개최하는 등 다양한 문화 활동을 수용할 중심공간으로 공원 활용성을 제고하고자 함

3. 공원 현황

◦ 위    치 : 서울특별시 양천구 신정동 163-55 일원

◦ 공원면적 : 총 면적 138,596.00㎡

◦ 도시계획시설(공원)지정

- 최 초  1977. 7. 9 (건설부고시 제138호)

- 최 종  2001. 1.20 (서울특별시고시 제 2001-10호)

◦ 공원조성계획결정

- 최 초  1996. 5.  3 (서울특별시고시 제1996-112호)

- 최 종  2005.11.17 (서울특별시고시 제2005-349호)

4. 계획의 주요내용

◦ 개발목표 및 방향

- 대형 굴절망원경(200mm)이 포함된 천체관측관과 보조관측장을 통해 태양, 달, 계절별 별자리 등 다양한 천체를 관측할 수 있도록 조성

- 전문 강사와 함께 천체망원경을 직접 조작해보면서 망원경의 구조를 파악하고 사용법을 자연스럽게 습득할 수 있는 교육프로그램 운영

- 천문학 특성화도서관의 부설기관으로서 기존 어린이교통안전교육장과 함께 양천구의 대표적 체험 교육문화시설로 조성, 천문학에 대한 학생들의 욕구충족과 가족별자리 여행 등 다양한 문화활동을 병행하여 공원 활용성을 제고하고자 함

◦ 주요변경내용 : 교양시설 면적 변경없이 내부 시설(종류) 변경

<신설>

- 교양시설 : 천문관측교육장 1동(면적 36㎡)

(단위:㎡)

공원시설	종류	면 적		비고
		변경전	변경후
교양시설	야외무대	38	38
	어린이교통교육장	1,864	1,828
	갈산철문관측교육장		36
계		1,902	1,866

5. 인문, 관광환경에 대한 조사 및 분석내용

◦ 인문환경

- 갈산천문관측교육장은 갈산근린공원의 양천구 어린이교통안전교육장 내에 위치하고 있어 접근성이 뛰어나며, 주변으로 도로, 주택가, 학교 등이 밀집하여 있음

- 천문학 특성화도서관인 갈산도서관과 갈산근린공원의 산책로로 연결되어 있으며 도보 10분 이내 거리임

◦ 관광환경

- 갈산근린공원 내 팔각정 등 산책로, 어린이교통안전교육 프로그램과 연계되고 갈산도서관을 찾는 주민들이 많아 조성 시 시너지효과가 기대됨

6. 갈산천문관측교육장 조성에 따른 부문별 계획

◦ 토지이용

- 갈산근린공원의 어린이교통안전교육장 내 기존 화단에 갈산천문관측교육장을 조성, 갈산근린공원의 각종 편의시설을 훼손하지 않으면서도 어린이교통안전교육 프로그램과 연계한 교육문화 행사를 진행할 수 있도록 조성

◦ 시설의 배치

- 어린이교통안전교육장 내 교육관 옆에 직경 6m의 원형 돔형식의 갈산천문관측교육장을 설치, 주변 환경과 조화를 이루면서 다양한 천체를 관측할 수 있도록 배치

7. 갈산천문관측교육장 조성에 따른 영향 및 효과

◦ 영향 및 효과

- 천체망원경을 직접 조작해보면서 망원경의 구조를 파악하고 별자리 등 각종 천체를 관측할 수 있는 갈산천문관측교육장 조성을 통하여 시민편익에 기여하고 다양한 천문학 행사 등 교육문화활동을 수용하는 공간으로 조성함으로써 이용 활성화 효과가 높을 것으로 판단됨

8. 갈산천문관측교육장 조성 계획(안)에 대한 주민 의견 청취

◦ 주민의견 청취결과 : 의견 없음

<구보>

- 게재일자 : 2014년 12월22일

<인터넷>

- 게재장소 : 양천구청 홈페이지(2014.12.19. ～ 2015.1.2.)

9. 관계기관 부서 협의 결과

◦ 협의의견

- 협의기관 : 공원녹지정책과, 공원조성과, 조경과, 자연생태과, 산지방재과(2015. 1. 2)

- 협의결과 : 별도의견 없음.

10. 갈산천문관측교육장 조성을 위한 투자계획 및 재원조달계획

◦ 투자계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비	연도별 투자계획			비고
		소계	2015	2016
계	243,000	243,000	243,000	-
국 비	222,474	222,474	222,474	-
구 비	20,526	20,526	20,526	-

◦ 재원조달방안

- 2014년 국비확보 : 222,474천원(갈산도서관 건립 집행잔액 사고이월)

11. 검토 및 입안부서 의견

◦ 법적검토 사항

- 공원시설율 : 9.44% → 9.44% (법정시설율 40％ 이내, 변경 없음)

- 공원건폐율 : 0.33% → 0.35% (법정건폐율 10％ 이내)

◦ 입안부서 의견

- 양천구 대표도서관인 갈산도서관의 천문학특성화 추진 일환으로 도보 10분 거리 내에 위치한 어린이교통공원에 갈산천문관측교육장을 조성하여 신정동 일대의 시민 휴식공간인 갈산근린공원과 조화를 이루면서 어린이교통공원과 함께 양천의 대표적 교육문화 체험시설과 관광명소로 거듭나기 위해 공원조성계획 변경이 타당할 것으로 사료됨

첨부 : 1. 조성계획 (변경)결정 조서 1부(총괄표, 시설조서, 도로조서)

2. 설명자료(PPT) 1부. 끝.

갈산근린공원 조성계획결정(변경) 조서

1.총괄표 (위치 : 양천구 신정동 163-55번지 일대)

변 경 전								변 경 후
구분	시설명	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물(㎡)			공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물(㎡)			공작물 (기)	비 고
				동수(동)	바닥면적	연면적				동수(동)	바닥면적	연면적
계		138,596	13,083	1동	491.18	491.18	29	138,596	13,083	1동	527.18	527.18	29	천문관측교육장(36㎡)신규조성
기 반 시 설	소계	9,277	7,701					9,277	7,701
	광장	2,784	2,784					2,784	2,784
	도로	6,493	4,917 (1,576)					6,493	4,917 (1,576)
조경시설		273	273				1	273	273				1
휴양시설		1,242	1,188		35.0	35.0	27	1,242	1,188		35.0	35.0	27
유희시설		322	322					322	322
운동시설		920	920					920	920
교양시설		2,282	1,902		456.18	456.18		2,282	1,902		492.18	492.18		천문관측교육장(36㎡)신규조성
편익시설		777	777					777	777
관리시설		-	-				1	-	-				1
녹지및기타		123,503						123,503
시 설 율 (법정 40%)		(13,083 / 138,596) × 100 = 9.4%						(13,083 / 138,596) × 100 = 9.4%
건 폐 율 (법정 10%)		(491.18 / 138,596) × 100 = 0.35%						(527.18 / 138,596) × 100 = 0.38%

2. 시설조서

변 경 전											변 경 후
구분	시설명	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	비고
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
합계				138,596	13,083		1동	491.18	491.18	29			138,596	13,083		1동	527.18	527.18	29
기반시설	소계			9,277	7,701								9,277	7,701
	광장	가	4개소	2,784	2,784						가	4개소	2,784	2,784
	진입광장	가-1	산74-7	(694)	(694)						가-1	산74-7	(694)	(694)
	진입광장
	진입광장
	중심광장	가-2	171-58	(1367)	(1367)						가-2	171-58	(1367)	(1367)
	가로광장	가-3	171-68	(361)	(361)						가-3	171-68	(361)	(361)
	휴게광장	가-4	산89	(362)	(362)						가-4	산89	(362)	(362)
	도로			6,493	4917 (1,576)								6,493	4917 (1,576)
조경시설	소계			273	273					1			273	273					1
	다목적잔디광장
	분수 및 벽천
	그늘시렁
	스탠드	나	2개소	101	101						나	2개소	101	101
		나-1	171-58	(72)	(72)						나-1	171-58	(72)	(72)
		나-2	171-58	(29)	(29)						나-2	171-58	(29)	(29)
	조형분수	①	171-58	54	54					1	①	171-58	54	54					1
	바닥분수	②	171-58	118	118						②	171-58	118	118
휴양시설	소계			1,242	1,188		1동	35.0	35.0	27			1,242	1,188		1동	35.0	35.0	27
	휴게소	다	4개소	829	829						다	4개소	829	829
		다-1	산74-15	(295)	(295)						다-1	산74-15	(295)	(295)
		다-2	산74-15	(60)	(60)						다-2	산74-15	(60)	(60)
		다-3	171-58	(244)	(244)						다-3	171-58	(244)	(244)
		다-4	170-37	(230)	(230)						다-4	170-37	(230)	(230)
	장의자		전지역							1		전지역							1
	쉘터	③	171-58잡							2	③	171-58							2
	사각파고라	④	전지역							10	④	전지역							10
	팔각정자	1	산89	121	67		1동	35.0	35.0		1	산89	121	67		1동	35.0	35.0
	사각의자	⑤	337-14							2	⑤	337-14							2
휴양시설	플랜터	⑥	171-58							7	⑥	171-58							7
	전망데크	⑦	337-14	127	127					1	⑦	337-14	127	127					1
	목재데크	⑧	4개소	165	165						⑧	4개소	165	165
		⑧-1	산77-2	(36)	(36)					1	⑧-1	산77-2	(36)	(36)					1
		⑧-2	산77-2	(51)	(51)					1	⑧-2	산77-2	(51)	(51)					1
		⑧-3	산73-4	(59)	(59)					1	⑧-3	산73-4	(59)	(59)					1
		⑧-4	산74-15	(19)	(19)					1	⑧-4	산74-15	(19)	(19)					1
유희 시설	소계			322	322								322	322
	놀이터	라	산74-15	322	322						라	산74-15	322	322
운동시설	소계			920	920								920	920
	농구장
	배구장
	배드민턴장
	체력단련장	마	산93	135	135						마	산93	135	135
	멀티코트	바	산74-7	522	522						바	산74-7	522	522
	조깅코스	사	산89	173	173						사	산89	173	173
	지압보도	아	산89	90	90						아	산89	90	90
교양시설	소계			2,282	1,902		1동	456.18	456.18				2,282	1,902		1동	492.18	492.18
	환경전시관
	자연학습장
	야외무대	자	171-58	38	38						자	171-58	38	38
	어린이교통 안전교육장	차	170-39	2,244	1,864			456.18	456.18		차	170-39	2,244	1,828			456.18	456.18
	천문관측 교육장													36		1동	36.00	36.00		천문관측 교육장1동 증(36㎡)
편익 시설	소계			777	777								777	777
	주차장	카	산74-15	777	777						카	산74-15	777	777
	약수터
관리 시설	소계									1									1
	게이트
	휴지통		전지역							1		전지역							1
녹지및 기타	소계			123,503									123,503
	녹지및기타		산75-21	123,503								산75-21	123,503

3. 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
당초	합 계				2,665	6,493
변경	합 계				2,665	6,493
당초	소로	2	1	8	98	784	도시계획 도로	171-59도	337-16도
변경		2	1	8	98	784	도시계획 도로	171-59도	337-16도
당초		3	1	6	132	792	도시계획 도 로	산74-11임	산74-17임
변경		3	1	6	132	792	도시계획 도 로	산74-11임	산74-17임
당초		3	2	5	7	35	진입로	소로3-1	휴게소-1
당초		3	3	3	14	42	연결로	휴게소-1	휴게소-2
당초		3	4	3	38	114	연결로	휴게소-2	중심광장
당초		3	5	2	66	132	진입로	진입광장	교통교육관
당초		3	6	1.5	6	9	연결로	소로3-16	중심광장
당초		3	7	1.2	23	28	진입로	소로3-16	소로3-8
당초		3	8	2	20	40	연결로	가로광장	중심광장
당초		3	9	1.2	25	30	연결로	소로3-8	소로3-14
당초		3	10	1.2	25	30	연결로	소로3-8	소로3-14
당초		3	11	1.2	16	19	연결로	소로3-19	소로3-14
당초		3	12	1.2	18	22	연결로	소로3-19	소로3-14
당초		3	13	1.2	16	19	진입로	소로3-19	소로3-14
당초		3	14	5	30	150	연결로	가로광장	중심광장
당초		3	15	1.5	7	11	연결로	중심광장	소로3-16
당초		3	16	3	155	465	연결로	소로2-1	휴게소-3
당초		3	17	2.6	8	21	연결로	중심광장	휴게소-3
당초		3	18	1.2	20	24	진입로	소로3-20	소로3-19
당초		3	19	2	25	50	연결로	가로광장	중심광장
당초		3	20	1.2	29	35	진입로	소로2-1	휴게소-3
당초		3	21	4	195	780	진입로	산94-1임	전망대
변경		3	21	4	195	780	진입로	산94-1임	전망대
당초	산책로		1	2	479	958	산책로	주차장	전망대
변경			1	2	479	958	산책로	주차장	전망대
당초			2	1.5	120	180	산책로	휴게소-5	산-3
변경			2	1.5	120	180	산책로	휴게소-5	산-3
당초			3	1.5	45	68	산책로	소로3-16	산-1
변경			3	1.5	45	68	산책로	소로3-16	산-1
당초			4	1	221	221	산책로	산91임	전망대
변경			4	1	221	221	산책로	산91임	전망대
당초			5	1	164	164	산책로	산-7	산-4
변경			5	1	164	164	산책로	산-7	산-4
당초			6	1	159	159	산책로	산-5	소로3-21
변경			6	1	159	159	산책로	산-5	소로3-21
당초			7	3	78	234	산책로	산92-4임	177-50임
변경			7	3	78	234	산책로	산92-4임	177-50임
당초			8	1	55	55	산책로	산-9	산-10
변경			8	1	55	55	산책로	산-9	산-10
당초			9	1	78	78	산책로	소로3-21	체력단련장
변경			9	1	78	78	산책로	소로3-21	체력단련장
당초			10	3	103	309	산책로	산-8	소로3-21
변경			10	3	103	309	산책로	산-8	소로3-21
당초			11	2.3	190	437	산책로	휴게소-3	체력단련장
변경			11	2.3	190	437	산책로	휴게소-3	체력단련장

의안번호	제 2 호		의결사항
의 결 년 월 일	2015. 2. 24 (제 2 차)

진관근린공원 조성계획결정(변경)

서울특별시 도시공원위원회 심의안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2015. 2 .

도시공원위원회 심의안건

1. 의결주문

◦ 진관근린공원은 은평뉴타운지역의 개발로 인하여 많은 이용 인구의 유입과, 뉴타운 조성시 증가된 공원지역을 포함하여 넓은 면적의 공원을 다양한 계층이 이용하고 있고 점차 공원의 이용이 증가되는 추세에 있음.

◦ 이로 인하여 무질서한 이용과 무분별한 공원용지의 잠식에 따른 이용불편이  예상되므로, 공원 이용자가 더욱 편리하고 효율적으로 공원을 이용할 수 있도록 하고

◦ 기존의 자연환경 및 경관 보전과 이용 시민의 편의를 제공할 수 있는 지속적이고 합리적인 조성 및 발전방향을 설정하고 기본계획을 수립하고자 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조 2에 따라 심의 의결코자 함.

2. 제안이유(입안취지)

가. 공원조성계획(변경) 결정의 목적

◦ 은평뉴타운 지역의 중심부에 위치하여 급증한 뉴타운 주민의 이용에 무리가 없도록 공원을 조성하고, 기존 미가동 시설의 정비 및 보완을 통하여 뉴타운의 중심에 위치한 공원으로서 효과적인 보존 및 이용 방안을 강구하여 제시하고자 함.

◦ 수경시설의 정비 및 휴게시설의 설치를 통하여 주민의 여가 및 휴식장소로  제공할 수 있는 시설을 도입함.

◦ 기존 광장지역에 추가로 녹음을 도입하여 산림 내 녹지축과 조화를 이룰 수  있도록 조성함.

나. 조성계획(변경) 결정의 필요성

◦ 현재 진관근린공원은 도시계획시설(공원)결정 추가로 증가된 지역을 포함하여 다양한 지역주민이 활발하게 이용하고 있는 공원으로 시설의 정비가 필요함.

◦ 은평뉴타운 도시개발사업으로 이용시민이 급증한 공원으로 이용자의 수요에 알맞은 시설 도입 및 기존 시설의 정비가 필요함.

3. 공원현황

◦ 위    치 : 은평구 진관동 393번지 일대(진관근린공원 전 지역)

◦ 공원면적

총 면 적	국․공 유 지		사 유 지
	면 적	구성비	면 적	구성비
1,313,671.9㎡	542,443.9㎡	41.29%	771,228㎡	58.71%

◦ 도시계획시설(공원) 지정

- 최     초 : 1977년 07월 14일 (건고 제138호)

- 최     종 : 2013년 03월 28일 (서고 제3165호)

◦ 공원조성계획 결정

- 최     초 : 1995년 05월 15일 (서고 제133호)

- 최     종 : 2008년 10월 16일 (서고 제349호)

◦ 주변여건

- 서울 북서쪽의 고양시 접경부에 위치

- 일산행 3호선 통과

- 은평뉴타운의 중심부에 위치

- 동․서․남쪽이 산림으로 둘러싸인 형태

4. 계획의 주요내용

◦ 개발 목표 및 방향

- 기존의 자연자원 및 경관을 보존하고 이용시민의 편의를 제공할 수 있는 지속적이고 합리적인 기본계획을 수립함으로서 이용과 보존이 가능하도록 함.

- 도심형․산림보존형 근린공원으로 계획

- 은평뉴타운의 중심부에 위치한 공원으로 뉴타운 주민을 고려한 시설을 도입하고 기존 미가동시설의 철거 및 보수.

- 뉴타운 주민의 이용동선을 고려한 동선체계 수립

- 문화계층 및 청소년의 이용에 필요한 광장 등 다양한 계층의 활동 공간 수용

- 교통시설의 연계성을 감안하여 효율적 공간구성

- 산림 내 자연경관을 이용공간으로 확장하여 녹음조성

◦ 주요(변경) 내용

- 기반시설 : 광장 3,705.2㎡ → 3,849㎡(증 143.8㎡)

- 조경시설 : 8,11.1㎡ → 334.9㎡(감 476.2)

· 은하폭포 420.1㎡ → 136.5㎡(감 283.6㎡)

· 산성폭포 192.6㎡ → 0㎡(폐지)

- 휴양시설 : 2,907.9㎡ → 3,023.4㎡(증 115.5㎡)

· 휴게소 1개소 155.5㎡ (신설)

- 편익시설 : (23.2㎡) → 72.7㎡(증 72.7㎡)

· 화장실 1개소 72.7㎡ (신설)

- 관리시설 : 45.1㎡ → 0㎡(감 45.1㎡)

· 관리동 45.1㎡ → 0㎡(폐지)

- 녹지및기타 : 1,280,868.1㎡ → 1,281,057.3㎡(증 189.2㎡)

5. 자연․인문․관광환경에 대한 조사 및 분석내용

◦ 자연환경

- 전반적으로 북향이며 대부분이 급경사지임

- 참나무류가 우점하며 공원남측 경계부는 인공림

- 능선부와 계곡부에 의해 형성된 수계가 창릉천으로 유입되는 형태이나 대부분 건천임

- 계곡, 습지, 노거수 등 다양한 가치경관 요소가 산재

◦ 인문환경

- 서울과 경기도 서북부지역을 연결하는 경유지에 위치함

- 대부분이 임야지역이며 공원의 약 80%가 사유지임

- 은평뉴타운에서의 다양한 접근 가능함

- 공원 대부분이 군사보호구역임

- 공원 내 석물 및 분묘가 곳곳에 산재함

◦ 관광환경

- 삼천사지 마애여래입상, 인조별서유기비, 금암기적비, 사현사 석조여래좌상 등 보물 및 서울특별시 유형문화재로 지정된 유물이 대부분 진관동에 위치하고 있어 진관근린공원과 연계된 역사문화 학습이 가능함.

- 유적지로 진관사, 삼천사, 수국사 등의 전통사찰이 있고, 북한산성 및 조선왕조의 왕후를 모신 서오능이 인접함

6. 공원조성에 따른 부문별 계획

◦ 토지의 이용

- 도심형 산림보존형 근린공원으로 자연녹지의 적극적인 보전을 통한 쾌적한 자연환경 유지

- 기존의 시설이 입지된 지역에 공원시설을 배치하여 산림훼손 최소화

◦ 동  선

- 공원 전체에 자연스럽게 형성된 등산/산책로를 이용한 동선계획

- 은평뉴타운 사업과 주연부 공원과 연계된 동선체계 수립

- 기존 교통시설의 효율적 이용이 가능한 동선계획 수립

◦ 공원시설의 배치

- 교통시설과 연계하여 시설을 편리하게 이용할 수 있도록 계획

- 공원 내 등산로의 효율적 이용이 가능한 시설공간 도입

- 접근방지시설의 도입으로 주연부 녹지의 훼손 최소화

◦ 조경 및 식재

- 현존식생 및 식물군집구조 분석 결과를 바탕으로 한 식재 계획

- 녹음 및 다양한 특성을 제공할 수 있는 수목의 도입이 가능한 식재계획

- 기존식생과 연계될 수 있는 식생 도입 및 생육이 활발하게 이루어 질 수 있는 식생의 도입

7. 공원조성에 따른 영향 및 효과

◦ 영향 및 효과

- 은평뉴타운 개발사업에 따른 이용시민의 급증으로 광장의 이용량이 급증한 여건을 고려하여 이용시민이 공원 및 광장의 이용에 불편함이 없도록 조성하여 더욱 편리하고 안전한 공원의 이용이 가능 할 수 있는 기반조성가능

- 도시민에게 쾌적한 여가 공간 및 도시 내 녹지 제공 가능

- 인근 주민의 휴게 및 자연․문화생활의 장으로의 활용 효과

8. 공원조성계획(안)에 대한 주민 의견청취

◦ 주민 의견청취

【 시  보 】

- 장    소 : 서울시보(제3275호) / 구공고(제2015-73호)

- 의견청취 기간 : 2015. 1. 22. ~ 2015. 2. 4.(14일간)

- 접수의견 : 없음

【 인터넷 】

- 장    소 : 은평구청 홈페이지

- 의견청취 기간 : 2015. 1. 22. ~ 2015. 2. 4.(14일간)

- 접수의견 : 없음

9. 관계기관․부서 협의 결과

◦ 협의 의견 및 조치사항 : 없음.

10. 공원조성을 위한 투자계획 및 재원조달방안

◦ 투자계획                                               (단위:백만원)

구 분	총사업비	연 도 별 투 자 계 획				비고
		소 계	2014	2015년	2016년
계	1,724	-	524	1,200	-
구 비	-	-	-	-	-
시 비	1,724	-	524	1,200	-
국 고	-	-	-	-	-

◦ 재원조달방안 : 2014년, 2015년 사업예산 확보

- 현재 확보 예산 : 1,724백만원

◊ 구파발폭포 재조성(2014년 예산)      :   300백만원

◊ 구파발폭포 화장실 재축(2014년 예산) :   224백만원

◊ 구파발폭포 재조성(2015년 예산)      : 1,200백만원

11. 검토 및 입안부서 의견

◦ 법적검토 사항

- 공원시설율 : 당초 2.5% → 변경 2.48%(법정 40% 이내)

- 공원건폐율 : 당초 0.003% → 변경 0.006%(법정 10% 이내)

◦ 입안부서 의견

- 은평뉴타운 입주가 완료된 시점에 급증된 인구에 대하여 공원이용의 서비스가 부족한 상황에 기존 공원의 시설을 정비함으로써, 공원을 이용하는 이용자가 더욱 편리하고 안전한 공원의 이용이 가능하고, 다양한 문화행사의 공간으로 이용할 수 있는 은평구 뉴타운지역의 거점 공간으로 이용이 가능할 것으로 판단됨.

첨부 : 1. 조성계획 (변경)결정 조서 1부(총괄표, 시설조서, 도로조서)

2. 설명자료(PPT) 1부.  끝.

진관근린공원 조성계획결정(변경)조서
가. 총괄표(은평구 진관동 393번지 일대)
구 분		변 경 전						변 경 후						비 고
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건 축 물			공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건 축 물			공작물 (기)
				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
계		1,313,671.9	32,803.8	1	39.4	165.4	597	1,313,671.9	32,541.9	1	72.7	72.7	603	감) 189.3
기반시설	소계	19,352.1	19,352.1					19,495.9	19,495.9					증) 143.8
	도로	15,646.9	15,646.9					15,646.9	15,646.9
	광장	3,705.2	3,705.2					3,849.0	3,849.0					증) 143.8
조경시설		811.1	811.1				66	334.9	334.9				69	감) 476.2
휴양시설		2,907.9	2,907.9				206	3,023.4	3,023.4				218	증) 115.5
유희시설		1,048.6	1,048.6				12	1,048.6	1,048.6				0	-
운동시설		3,385.0	3,385.0				73	3,385.0	3,385.0				73	-
교양시설		5,254.0	5,254.0				15	5,254.0	5,254.0				15	-
편익시설		(30.9)	(30.9)		(30.9)	(30.9)	0	72.7	72.7	1	72.7	72.7		증) 72.7
관리시설		45.1	45.1	1.0	39.4	165.4	225	0.0	0.0	0	0.0	0.0	228	감) 45.1
녹지 및 기타		1,280,868.1						1,281,057.3						증) 189.2
공원시설율(법정40%)		32,803.8÷1,313,671.9×100% = 2.5 %						32,541.9÷1,313,671.9×100% = 2.48 %
공원 건폐율(법정10%)		39.4÷1,313,671.9×100% = 0.003 %						72.7÷1,313,671.9×100% = 0.006 %

나. 시설조서
구 분	시설명	변 경 전									변 경 후									비 고
		부 호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구 조	규 모	건 축 물(㎡)		공작물 (기)	부 호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구 조	규 모	건 축 물(㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
계				1,313,671.9	32,803.8			39.4	165.4	597			1,313,671.9	32,614.6			72.70	72.7	615	감) 2621.9
기반 시설	합 계			19,352.1	19,352.1								19,495.9	19,495.9						증) 143.8
	도 로			15,646.9	15,646.9								15,646.9	15,646.9
	광 장	가		3,705.2	3,705.2						가		3,849.0	3,849.0						증) 143.8
		가-1	진관동 산67-2일대	652.5	652.5						가-1	진관동 산67-2일대	2,066.2	2,066.2						증)1,413.7
		가-2	진관동 산 91-7일대	274.1	274.1						가-2	진관동 산91-7일대	274.1	274.1
		가-3	진관동 산78-1일대	141.1	141.1						가-3	진관동 산78-1일대	141.1	141.1
		가-4	진관동 산97-3일대	1,269.9	1,269.9						가-4									감)1,269.9
		가-5	진관동 산97-3일대	66.4	66.4						가-5	진관동 산97-3일대	66.4	66.4
		가-6	진관동 산97-3일대	254.7	254.7						가-6	진관동 산97-3일대	254.7	254.7
		가-7	진관동 산97-3일대	168.5	168.5						가-7	진관동 산97-3일대	168.5	168.5
		가-8	진관동 산97-3일대	78.2	78.2						가-8	진관동 산97-3일대	78.2	78.2
		가-9	진관동 산97-3일대	87.7	87.7						가-9	진관동 산97-3일대	87.7	87.7
		가-10	진관동 산97-3일대	674.4	674.4						가-10	진관동 산97-3일대	674.4	674.4
		가-11	진관동 산97-3일대	37.6	37.6						가-11	진관동 산97-3일대	37.6	37.6
조경 시설	소 계			811.1	811.1					66			334.9	334.9					69	감) 476.2
	폭포	나		612.7	612.7						나		136.5	136.5						감) 476.2
	은하폭포	나-1	진관동 산67-2일대	420.1	420.1	RC. 석재				1	나-1	진관동 산67-2일대	136.5	136.5	RC. 석재				1	감)283.6
구 분	시설명	변 경 전									변 경 후									비 고
		부 호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구 조	규 모	건 축 물(㎡)		공작물 (기)	부 호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구 조	규 모	건 축 물(㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
조경 시설	산성폭포	나-2	진관동 산68일대	192.6	192.6	RC. 석재				1									1	감)192.6
	파고라	①	진관동 산97-3일대			목재				20	①	진관동 산97-3일대			목재				23	증) 3기
	사각정자	②	"			목재				1	②	"			목재				1
	원형파고라	③	"			목재				1	③	"			목재				1
	육각정자	④	"			목재				1	④	"			목재				1
	8각정자	⑤	"			목재				1	⑤	"			목재				1
	목교	⑥	"			목재				3	⑥	"			목재				3
	목재데크	⑦	"	198.4	198.4	목재				2	⑦	"	198.4	198.4	목재				2
	데크평교	⑧	"			목재				4	⑧	"			목재				4
	인공식물섬	⑨	"							1	⑨	"							1
	수질정화시설	⑩	"							1	⑩	"							1
	조형열주	⑪	"							10	⑪	"							10
	상징조형물	⑫	"							1	⑫	"							1
	게이트	⑬	"							2	⑬	"							2
	수목보호덮개	⑭	"							16	⑭	"							16
휴양 시설	소 계			2,907.9	2,907.9					206			3,023.4	3,023.4					218	증) 115.5
	휴게소	다		2,907.9	2,907.9						다		3,023.4	3,023.4						증) 115.5
		다-1	진관동 산94일대	201.2	201.2						다-1	진관동 산94일대	201.2	201.2
		다-2	진관동 산91-7일대	43.0	43.0						다-2	진관동 산91-7일대	43.0	43.0
		다-3	진관동 산78-2일대	75.4	75.4						다-3	진관동 산78-2일대	75.4	75.4
		다-4	진관동 산74-1일대	298.1	298.1						다-4	진관동 산74-1일대	298.1	298.1
구 분	시설명	변 경 전									변 경 후									비 고
		부 호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구 조	규 모	건 축 물(㎡)		공작물 (기)	부 호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구 조	규 모	건 축 물(㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
휴양 시설		다-5	진관동 산74-1일대	81.6	81.6						다-5	진관동 산74-1일대	81.6	81.6
		다-6	진관동 산79일대	100.0	100.0						다-6	진관동 산79일대	100.0	100.0
		다-7	진관동 산80-2일대	49.0	49.0						다-7	진관동 산80-2일대	49.0	49.0
		다-8	진관동 산73일대	96.0	96.0						다-8	진관동 산73일대	96.0	96.0
		다-9	진관동 산97-3일대	62.9	62.9						다-9	진관동 산97-3일대	62.9	62.9
		다-10	"	320.2	320.2						다-10	"	320.2	320.2
		다-11	"	68.2	68.2						다-11	"	68.2	68.2
		다-12	"	6.5	6.5						다-12	"	6.5	6.5
		다-13	"	90.0	90.0						다-13	"	90.0	90.0
		다-14	"	562.1	562.1						다-14	"	562.1	562.1
		다-15	"	51.6	51.6						다-15	"	51.6	51.6
		다-16	"	88.4	88.4						다-16	"	88.4	88.4
		다-17	"	58.9	58.9						다-17	"	58.9	58.9
		다-18	"	390.0	390.0						다-18	"	390.0	390.0
		다-19	"	238.2	238.2						다-19	"	238.2	238.2
		다-20	"	26.6	26.6						다-20	"	26.6	26.6
		다-21	"								다-21	"	115.5	115.5						증) 115.5
	앉음벽	⑮	"							10	⑮	"							10
	벤치	⑯	"							170	⑯	"							182	증) 12기
	사각통석벤치	⑰	"							7	⑰	"							7
	통나무의자	⑱	"							16	⑱	"							16
	야외탁자	⑲	"							3	⑲	"							3
구 분	시설명	변 경 전									변 경 후									비 고
		부 호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구 조	규 모	건 축 물(㎡)		공작물 (기)	부 호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구 조	규 모	건 축 물(㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
유희 시설	소 계			1,048.6	1,048.6					12			1,048.6	1,048.6					12
	어린이놀이터	라		1,048.6	1,048.6						라		1,048.6	1,048.6
		라-1	진관동 산97-3일대	330.4	330.4						라-1	진관동 산97-3일대	330.4	330.4
		라-2	진관동 산97-3일대	718.2	718.2						라-2	진관동 산97-3일대	718.2	718.2
	조합놀이대	⑳								3	⑳								3
	흔들말	㉑								2	㉑								2
	놀이집	㉒				FRP				3	㉒				FRP				3
	돌무더기	㉓				석재				2	㉓				석재				2
	장작더미	㉔				목재				2	㉔				목재				2
운동 시설	소 계			3,385.0	3,385.0					73			3,385.0	3,385.0					73
	체력단련장	마		3,385.0	3,385.0						마		3,385.0	3,385.0
		마-1	진관동 산91-5일대	45.8	45.8						마-1	진관동 산91-5일대	45.8	45.8
		마-2	진관동 산91-4일대	55.9	55.9						마-2	진관동 산91-4일대	55.9	55.9
		마-3	진관동 산92-6일대	42.7	42.7						마-3	진관동 산92-6일대	42.7	42.7
		마-4	진관동 산91-1일대	58.5	58.5						마-4	진관동 산91-1일대	58.5	58.5
		마-5	진관동 산76-14일대	459.0	459.0						마-5	진관동산76-14일대	459.0	459.0
		마-6	진관동 산97-3일대	271.3	271.3						마-6	진관동 산97-3일대	271.3	271.3
		마-7	"	139.3	139.3						마-7	"	139.3	139.3
		마-8	"	10.0	10.0						마-8	"	10.0	10.0
		마-9	"	8.9	8.9						마-9	"	8.9	8.9
		마-10	"	199.6	199.6						마-10	"	199.6	199.6
구 분	시설명	변 경 전									변 경 후									비 고
		부 호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구 조	규 모	건 축 물(㎡)		공작물 (기)	부 호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구 조	규 모	건 축 물(㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
운동 시설		마-11	"	50.2	50.2						마-11	"	50.2	50.2
		마-12	"	534.2	534.2					1	마-12	"	534.2	534.2					1
		마-13	"	529.7	529.7					1	마-13	"	529.7	529.7					1
		마-14	"	378.0	378.0					1	마-14	"	378.0	378.0					1
		마-15	"	159.2	159.2					1	마-15	"	159.2	159.2					1
		마-16	"	242.8	242.8						마-16	"	242.8	242.8
		마-17	"	73.5	73.5						마-17	"	73.5	73.5
		마-18	"	126.5	126.5						마-18	"	126.5	126.5
	체력단련시설	㉕								69	㉕								69
교양 시설	소 계			5,254.0	5,254.0					15			5,254.0	5,254.0					15
	자연생태학습장	바	진관동 산93-9일대	5,254.0	5,254.0						바	진관동 산93-9일대	5,254.0	5,254.0
	설명판	㉖								15	㉖								15
편익 시설	소 계			(30.9)	(30.9)			(30.9)	(30.9)				72.7	72.7			72.7	72.7		증) 72.7
	매 점	㉗	진관동 393 일대	(7.7)	(7.7)	RC. 라멘조		(7.7)	(7.7)
	화장실	㉘	진관동 393 일대	(23.2)	(23.2)	RC. 라멘조		(23.2)	(23.2)		사	진관동 393 일대	72.7	72.7	철근 콘크리트조		72.7	72.7		증) 72.7
관리 시설	소 계			45.1	45.1			39.4	165.4	225									228	감) 45.1
	관리동	사	진관동 393 일대	45.1	45.1			39.4	165.4											감) 45.1
	공원둥	㉙								154	㉙								154
	계단	㉚								7	㉚								7
	자전거보관대	㉛								20	㉛								20
구 분	시설명	변 경 전									변 경 후									비 고
		부 호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구 조	규 모	건 축 물(㎡)		공작물 (기)	부 호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구 조	규 모	건 축 물(㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
관리 시설	음수전	㉜								1	㉜								2
	램프	㉝								5	㉝								5
	가드레일	㉞								1	㉞								1
	그물망휀스	㉟								1	㉟								1
	안전휀스	㊱								1	㊱								1
	안전난간	㊲								2	㊲								2
	수목플랜터	㊳								9	㊳								9
	안내판	㊴								24	㊴								26
	휀스	㊵									㊵
녹지 및 기타	소 계			1,280,868.1									1,281,057.3
	녹 지		전지역	1,280,868.1								전지역	1,281,057.3							증) 189.2

다. 도로조서
구 분	등 급	유 별	번 호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기 능	기 점	종 점	비 고
합 계					8,698.5	15,646.9
당초	소로	소 계			486.3	1,329.6
		3류	1	4.0	62.4	249.5	진입로	공원경계	다-10
			2	4.0	87.7	350.9	진입로	가-6	공원경계
			3	3.0	75.2	225.6	연결로	가-8	마-11
			4	2.0	9.8	19.5	진입로	소로 3-1	공원경계
			5	2.0	9.8	19.5	진입로	소로 3-1	공원경계
			6	2.0	9.8	19.5	진입로	소로 3-1	공원경계
			7	2.0	9.8	19.5	진입로	소로 3-1	공원경계
			8	2.0	185.8	371.6	연결로	가-9	가-9
			9	1.5	14.5	21.8	진입로	다-10	공원경계
			10	1.5	21.5	32.3	진입로	다-10	공원경계
당초	산책로	소 계			8,212.2	14,317.3
			1	2.5	5.3	13.3	산책로	공원경계	다-15
			2	2.5	6.6	16.5	산책로	공원경계	소로 3-3
			3	2.0	318.3	636.6	산책로	다-1	가-2
			4	2.0	532.0	1,064.0	산책로	공원경계	다-1
			5	2.0	1,648.8	3,297.6	산책로	다-1	마-5
			6	2.0	371.8	743.7	산책로	마-5	다-7
			7	2.0	265.5	531.1	산책로	다-7	공원경계
			8	2.0	172.4	344.8	산책로	산책로 7	다-8
			9	2.0	464.2	928.3	산책로	다-8	가-1
			10	2.0	171.9	343.9	산책로	공원경계	공원경계
			11	2.0	16.9	33.9	산책로	가-11	다-20
구 분	등 급	유 별	번 호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기 능	기 점	종 점	비 고
당초	산책로		12	1.8	22.8	41.0	산책로	소로 3-2	공원경계
			13	1.5	515.7	773.6	산책로	공원경계	산책로 4
			14	1.5	544.5	816.8	산책로	산책로 13	산책로 13
			15	1.5	125.2	187.8	산책로	산책로 14	산책로 13
			16	1.5	42.5	63.8	산책로	산책로 13	산책로 14
			17	1.5	76.7	115.1	산책로	산책로 13	산책로 14
			18	1.5	51.0	76.5	산책로	산책로 13	산책로 14
			19	1.5	50.6	75.9	산책로	산책로 13	산책로 14
			20	1.5	362.2	543.4	산책로	공원경계	산책로 5
			21	1.5	27.4	41.1	산책로	공원경계	산책로 6
			22	1.5	248.6	373.0	산책로	공원경계	산책로 5
			23	1.5	28.2	42.3	산책로	가-3	산책로 5
			24	1.5	68.7	103.1	산책로	산책로 25	공원경계
			25	1.5	288.6	432.9	산책로	산책로 24	산책로 5
			26	1.5	118.4	177.6	산책로	산책로 6	다-5
			27	1.5	251.1	376.6	산책로	다-8	공원경계
			28	1.5	194.4	291.6	산책로	공원경계	다-8
			29	1.5	216.5	324.8	산책로	공원경계	산책로 9
			30	1.5	29.2	43.8	산책로	가-5	다-9
			31	1.5	21.7	32.6	산책로	다-9	산책로 32
			32	1.5	4.6	6.9	산책로	산책로 31	산책로 33
			33	1.5	65.5	98.3	산책로	공원 내	공원 내
			34	1.5	22.4	33.7	산책로	산책로 33	마-6
			35	1.5	151.7	227.5	산책로	공원경계	공원경계
			36	1.5	24.8	37.2	산책로	공원경계	소로 3-2
			37	1.5	11.1	16.6	산책로	소로 3-2	공원경계
			38	1.5	5.5	8.3	산책로	산책로 12	다-13
			39	1.5	89.4	134.1	산책로	공원경계	공원 내
구 분	등 급	유 별	번 호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기 능	기 점	종 점	비 고
당초	산책로		40	1.5	64.0	96.0	산책로	공원 내	다-14
			41	1.5	108.7	163.0	산책로	공원경계	라-2
			42	1.5	296.6	444.9	산책로	다-18	공원경계
			43	1.5	100.5	150.8	산책로	소로 3-3	소로 3-3
			44	1.5	6.7	10.1	산책로	공원경계	산책로 43
			45	1.0	1.5	1.5	산책로	마-7	소로 3-2
			46	1.0	1.5	1.5	산책로	마-7	소로 3-2

의안번호	제 3 호		의결사항
의 결 년 월 일	2015. 2. 24 (제 2 차)

한내근린공원 조성계획결정(변경)

서울특별시 도시공원위원회 심의안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2015. 2 .

도시공원위원회 심의안건

1. 의결주문

◦ 서울특별시 노원구 월계동 1-1 일원에 위치한 한내근린공원에 문화와 여가를  즐길 수 있는 한내공원 작은 도서관을 조성함으로써 노원구가 지향하는 문화와 생활체육이 있는 풍요로운 도시구현을 하고자 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조의 2에 따라 심의 의결코자 함.

2. 제안이유(입안취지)

가. 조성계획(변경) 결정의 목적

◦ 노원구가 지향하는 문화와 생활체육이 있는 풍요로운 도시 구현 및 문화환경이 취약한 월계지역을 위해 한내공원 작은 도서관조성으로 지역주민에게 삶의 질적 향상과 여가문화 및 휴식공간을 제공하는데 그 목적이 있음.

나. 조성계획 (변경)결정의 필요성

◦ 월계지역 내 주민 및 학생들을 위한 교양시설이 미흡한 상황으로 교양시설에 대한 지역주민들의 요구가 증대되고 있으므로, 노후된 수경시설의 부지에 한내공원 작은 도서관을 조성하여 다양한 문화 활동을 수용할 중심공간으로 공원 활용성을 제고하고자 함.

3. 공원 현황

◦ 위    치 : 노원구 월계동 1-1일원

◦ 공원면적 : 총 면적 20,300㎡

◦ 도시계획시설(공원)지정

- 최   초  1995. 03. 10. (서울특별시고시 제1995-52호)

◦ 공원조성계획결정

- 최   종  1995. 12. 20. (노원구고시 제1995-66호)

4. 계획의 주요내용

◦ 개발목표 및 방향

- 문화 환경이 취약한 월계지역에 한내공원 작은 도서관을 조성함으로써   주민들의 삶의 질 향상 및 지역공동체 활성화에 기여

- 공원 내 노후된 수경시설의 부지에 도서관 조성으로 휴식 및 운동공간 뿐 아니라 문화·여가, 방과후 활동, 마을가꾸기 등 교양 함양을 위한 복합공간으로 조성

◦ 주요(변경)내용

<신설>

- 조경시설 : 파고라(증) 48.0㎡ (1,522.9㎡ → 1,570.9㎡)

- 교양시설 : 한내공원 작은 도서관 1동 부지면적 500.0㎡

(건축면적 353.9㎡, 지상1층)

<변경>

- 기반시설 : 광장(감) 548.0㎡ (4,564.9㎡ → 4,016.9㎡)

5. 자연·인문·관광환경에 대한 조사 및 분석내용

◦ 자연환경

- 한내근린공원은 중랑천과 인접하게 위치하고 있음

- 평균기온은 12.2℃이고 평균최고기온은 16.7℃, 평균최저기온은 8.5℃

- 강수량은 년 1,646.3㎜이고, 월 최고 강수량은 8월에 464.9㎜

- 일조시간은 2,406.6시간이고, 평균풍속은 2.8m/s임

(2013년 노원구 통계연보 기준)

◦ 인문환경

- 동부간선도로와 마들로 사이에 위치하며, 공원 인근에 월계미성아파트단지 등의 주거단지와 한천초등학교, 월계3동주민센터가 입지함

- 공원 1km 반경 내에 학교는 총 21개, 학생 수는 총 12,134명임

- 노원구 내 도서관은 노원정보도서관, 노원어린이도서관 등 총 5개소 있으며, 공원 2km 반경 내에 2개소(월계문화정보도서관, 화랑도서관) 위치함

- 주변 단지 내 유휴공간이 없어 도서관 건립이 어렵고, 현재 동주민센터 내 문고는 협소하여 이용의 한계로 인해 주민들의 불만이 있음

◦ 관광환경

- 공원 주변에 노원구민체육센터(건립예정), 북서울미술관, 서울영어과학교육센터, 마들스타디움, 기원사 등이 위치함

6. 공원조성에 따른 부문별 계획

◦ 토지이용

- 이용자의 접근이 용이한 교차로와 인접한 주 광장 부지에 도서관을 건립하여 공간의 효율성 및 편의성을 증대시키고 외부공간에서도 교양 및 정서함양에 기여할 수 있도록 공원 내 시설과 연계하여 계획함.

◦ 시설의 배치

- 노후되어 방치된 수경시설의 부지인 광장에 도서관을 배치하고 주변 경관과 어우러지는 색채와 디자인, 에너지 절약을 위한 외단열 마감재 사용 등으로 건축물을 계획하며, 이용자들의 편의와 휴식을 고려한 휴게시설 배치

7. 공원조성에 따른 영향 및 효과

◦ 영향 및 효과

- 관내 문화 환경이 취약한 월계지역 내에 독서, 문화, 여가, 자녀교육, 주민커뮤니티 등 문화와 휴식이 있는 복합공간인 한내공원 작은 도서관 건립으로  주민들의 삶의 질 향상 및 지역공동체 활성화에 기여.

- 또한, 휴식과 운동공간으로 주로 이뤄진 공원에 여가와 문화를 즐길 수 있는  도서관 건립으로 주민과 학생들의 교양 및 건전한 정서함양에 기여.

8. 공원조성계획(안)에 대한 주민 의견 청취

◦ 주민의견 청취결과 : 의견 없음

<구보>

- 게재일자 : 2014. 12. 26.

- 의견청취 기간 : 2014. 12. 26. ~ 2015. 1. 9. (14일간)

<인터넷>

- 게재장소 : 노원구청 홈페이지

9. 관계기관 부서 협의 결과

◦ 협의의견 : 1건- 물관리정책과

◦ 조치사항 : 총1건(반영 1건)

◦ 의견 반영사항

구분

의 견

조 치 계 획

비고

물관리

정책과

의견1

◦「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례」 제8조, 제9조에 따라 사업구역 내에서 빗물의 외부 유출이 최소화될 수 있도록 빗물분담량을 적용한 빗물관리시설 도입을 사업계획에 반영하고, ‘저영향개발 사전협의 자료’ 를 작성하여 실시계획인가 전 재협의하여 주시기 바람

※ 서울시 홈페이지 – 분야별 정보 – 환경·공원·상수도 – 서울의 물 – 물관리 자료실에서 ‘저영향개발 사전협의제도’  참조

- 개발구역내에서 빗물이 최대한 집수, 저장되어 강우 시 빗물의 유출이 억제될 수 있도록 아래 빗물 분담량을 적용하여 저류시설, 빗물이용시설, 침투트렌치, 침투측구, 침투통, 투수포장 등 빗물관리시설 설치

※ 투수포장은 ‘서울특별시 투수 블록포장 설계·시공 및 유지관리 기준(2013)’ 에 따라 시행

※ 투수기능 확보를 위해 투수기층 등을 서울시 기준에 따라 시행하고, 자체 투수블록의 경우 ‘각종 포장공사 「투수성능 지속성 검증시험」 시행 통보(2012)’ 에 따른 시험결과를 확인하여 등급이 높은 제품을 우선 사용(3등급 이상 사용)

구 분	공공․교육	공원․녹지	교통․기반	민간 (대규모)	민간 (소규모)	비고
빗물분담량 (mm/hr)	6.0	7.5	5.0	5.5	3.5

- 화단, 가로수보호대, 녹지대 등은 빗물이 자연스럽게 유입되어 저류․침투가 이루어질 수 있도록 계획(보도·노면보다 낮게 설치)

◦한내공원 작은 도서관 건립에 대한 실시설계 시  투수블록포장, 침투측구 등의 빗물관리시설 도입 및 ‘저영향개발 사전협의 자료’를 작성하여 협의 하겠음.

반영

10. 공원조성을 위한 투자계획 및 재원조달계획

◦ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자계획				비고
		소계	2014	2015	2016
계	1,491	1,491	22	1,000	469	설계비 및 건축비 등
국비	500	500	-	500
시비	751	751	-	500	251
구비	240	240	22		218

◦ 재원조달방안

-  국비 34% 시비 50%, 구비 16%의 구성으로 조달할 계획임

11. 검토 및 입안부서 의견

◦ 법적검토 사항

- 시설율 : 39.9% → 39.9% (법정 40% 이내)

- 건폐율 : 0.6% →  2.3% (법정 20% 이내)

◦ 입안부서 의견

- 문화 환경이 취약한 월계지역에 공원 내 도서관 건립으로 노후된 수경시설의 공간 활용성 증대와 소외된 지역의 자연과 문화가 어울리는 소통의 공간을 제공하고 공원이용 활성화를 위한 사항으로 공원조성계획 변경이 타당하다고 사료됨.

첨부 : 1. 조성계획 (변경)결정 조서 1부(총괄표, 시설조서, 도로조서)

2. 위치도 및 도면  1부

3. 설명자료(PPT) 1부.  끝.

한내근린공원 조성계획결정(변경)조서

1. 총괄표 (위치 : 노원구 월계동 1-1일원)

구 분		변 경 전						변 경 후						비 고
		부지면적 ( ㎡ )	시설면적 ( ㎡ )	건 축 물			공작물 (기)	부지면적 ( ㎡ )	시설면적 ( ㎡ )	건 축 물			공작물 (기)
				동수 (동)	바닥면적 ( ㎡ )	연면적 ( ㎡ )				동수 (동)	바닥면적 ( ㎡ )	연면적 ( ㎡ )
계		20,300.0	8,115.5	1	112.8	112.8	183	20,300.0	8,115.5	2	466.7	466.7	177	부지면적: 증감없음 시설면적: 증감없음 바닥면적: 증 353.9㎡ 연면적: 증 353.9㎡
기반 시설	소 계	4,564.9	4,564.9					4,016.9	4,016.9					감 548.0㎡
	도 로	1,771.5	1,771.5					1,771.5	1,771.5
	광 장	2,793.4	2,793.4					2,245.4	2,245.4					감 548.0㎡
조 경 시 설		1,522.9	1,522.9				89	1,570.9	1,570.9				87	증 48㎡
휴 양 시 설		378.6	378.6				51	378.6	378.6				33
유 희 시 설		375.1	375.1				7	375.1	375.1				6
운 동 시 설		1,121.5	1,121.5				7	1,121.5	1,121.5				26
교 양 시 설								500.0	500.0	1	353.9	353.9		증 500.0㎡
편 익 시 설		28.9	28.9				2	28.9	28.9				4
관 리 시 설		123.6	123.6	1	112.8	112.8	27	123.6	123.6	1	112.8	112.8	21
녹지 및 기타		12,184.5						12,184.5
시 설 율 (법정 40%이하)		(8,115.5 / 20,300.0) × 100 = 39.9%						(8,115.5 / 20,300.0) × 100 = 39.9%
건 폐 율 (법정 20%이하)		(112.8 / 20,300.0) × 100 = 0.6%						(466.7 / 20,300.0) × 100 = 2.3%

구 분			변 경 전									변 경 후									비 고
			부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물 (㎡)		공작물 (기)	부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물 (㎡)		공작물 (기)
									바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
합 계					20,300.0	8,115.5		1동	112.8	112.8	183			20,300.0	8,115.5		2동	466.7	466.7	177	부지면적: 증감없음 시설면적: 증감없음 바닥면적: 증 353.9㎡ 연면적: 증 353.9㎡
기반시설	소 계				4,564.9	4,564.9								4,016.9	4,016.9						감 548.0㎡
	도 로				1,771.5	1,771.5								1,771.5	1,771.5
	광 장		가		2,793.4	2,793.4						가		2,245.4	2,245.4
		광장1	가-1	월계동 191-6잡 외	(654.5)	(654.5)						가-1	월계동 1공	(606.5)	(606.5)						감 48㎡
		광장2	가-2	월계동 1-7잡 외	(925.3)	(925.3)						가-2	월계동 1-7잡 외	(425.3)	(425.3)						감 500㎡
		광장3	가-3	월계동 1-1잡 외	(734.6)	(734.6)						가-3	월계동 1-1공	(734.6)	(734.6)
		광장4	가-4	월계동 6잡 외	(479.0)	(479.0)						가-4	월계동 1-1공	(479.0)	(479.0)
조경시설	소 계				1,522.9	1,522.9					89			1,570.9	1,570.9					87	증 48㎡, 감 2기
	화단		나		204.6	204.6						나		204.6	204.6
		화단1	나-1	월계동 191-6잡 외	(40.0)	(40.0)						나-1	월계동 1공	(40.0)	(40.0)
		화단2	나-2	월계동 1-1잡 외	(103.7)	(103.7)						나-2	월계동 1-1공	(103.7)	(103.7)
		화단3	나-3	월계동 6잡	(41.0)	(41.0)						나-3	월계동 1-1공	(41.0)	(41.0)
		화단4	나-4	월계동 9-5답 외	(19.9)	(19.9)						나-4	월계동 1-1공	(19.9)	(19.9)
	잔디밭		다		1,166.6	1,166.6						다		1,166.6	1,166.6
		잔디밭1	다-1	월계동 7천 외	(471.7)	(471.7)						다-1	월계동 1-1공	(471.7)	(471.7)
		잔디밭2	다-2	월계동 7천 외	(228.9)	(228.9)						다-2	월계동 1-1공	(228.9)	(228.9)
		잔디밭3	다-3	월계동 9-1답	(310.4)	(310.4)						다-3	월계동 1-1공	(310.4)	(310.4)
		잔디밭4	다-4	월계동 9-1답	(155.6)	(155.6)						다-4	월계동 1-1공	(155.6)	(155.6)
	조각물		①	월계동 1-7답							12	①	월계동 1-1공							12
	파고라		②		151.7	151.7					8	②	월계동 1공 외	199.7	199.7					11
	사각파고라		②-1	월계동 191-16답 외	(112.0)	(112.0)					(7)	②-1	월계동 1공 외	(160.0)	(160.0)					(10)	신설
	원형파고라		②-2	월계동 16답 외	(39.7)	(39.7)					(1)	②-2	월계동 1-1공	(39.7)	(39.7)					(1)
	열주		③	월계동 16잡 외							11	③	광장4							9
	볼라드			월계동 191-16답 외							55		월계동 1공 외							55
	벽천			월계동 1-7잡 외							1										폐지
	계류			월계동 1-7잡 외							1										폐지
	분수대			월계동 1-7잡 외							1										폐지
휴양시설	소 계				378.6	378.6					51			378.6	378.6					33	감 18기
	휴게소		라		312.9	312.9						라		312.9	312.9
		휴게소1	라-1	월계동 192-5잡 외	(158.8)	(158.8)						라-1	월계동 1공 외	(158.8)	(158.8)
		휴게소2	라-2	월계동 9-1답 외	(154.1)	(154.1)						라-2	월계동 1-1공	(154.1)	(154.1)
	등의자			월계동1-7답 외			목재				18		휴게소1			목재				9
	평의자			월계동9-1답 외			목재				19		광장4			목재				10
	연식의자		④	월계동1-7답 외	65.7	65.7					9	④	월계동 1공 외	65.7	65.7					9
	야외탁자			월계동7천, 9-1답 외							5		월계동 1-1공							5
유희시설	소 계				375.1	375.1					7			375.1	375.1					6	감 1기
	어린이 놀이터		마	월계동 1-1잡 외	375.1	375.1						마	월계동 1-1공	375.1	375.1
	조합놀이대			월계동 1-1잡 외							1		어린이놀이터							1
	십자시이소			월계동 1-1잡							1		어린이놀이터							1
	공룡놀이			월계동 1-1잡							2										폐지
	비행기타기			월계동 6잡							1										폐지
	흔들놀이			월계동 1-1잡							2		어린이놀이터							4
운동시설	소 계				1,121.5	1,121.5					7			1,121.5	1,121.5					26	증 19기
	다목적 운동장		바	월계동 1-7잡 외	1,121.5	1,121.5						바	월계동 1-1공	1,121.5	1,121.5
	농구대			월계동 1-7잡 외							1		다목적운동장							4
	철봉			월계동 1-1잡							1		다목적운동장							1
	평행봉			월계동 1-1잡							1		다목적운동장							1
	매달려 건너기			월계동 1-1잡							1										폐지
	오금펴기			월계동 3답							2		다목적운동장							2
	균형잡기			월계동 3답							1										폐지
	윗몸 일으키기												다목적운동장							3	신설
	야외운동 기구												다목적운동장							15	신설
교양시설	소 계													500.0	500.0		1동	353.9	353.9		증 500.0㎡
	한내공원 작은 도서관											2	월계동 1-1공	500.0	500.0	RC	1동	353.9	353.9		신설
편익시설	소 계				28.9	28.9					2			28.9	28.9					4	증 2기
	음수전		⑤	월계동 1-7답	28.9	28.9					1	⑤	월계동 1-1공	28.9	28.9					2
	자전거 보관소			월계동 2-8천							1		광장1							1
	시계탑											⑥	월계동 1-1공							1	신설
관리시설	소 계				123.6	123.6		1동	112.8	112.8	27			123.6	123.6		1동	112.8	112.8	21	감 6기
	관리사무소		1	월계동 6잡	123.6	123.6		1동	112.8	112.8		1	월계동 1-1공	123.6	123.6		1동	112.8	112.8
	종합안내판			월계동 6잡							1		월계동 1-1공							2
	공원등			전지역							14		전지역							14
	조명등			월계동 1-7답							3
	울타리			전지역							1		전지역							1	L=620.4m
	휴지통			전지역							8		전지역							4
녹지및기타	소 계				12,184.5									12,184.5
	녹지 및 기타			전지역	12,184.5								전지역	12,184.5

2. 시설조서 (위치 : 노원구 월계동 1-1일원)

3. 도로조서

- 공원시설 계획도로

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
합 계						1,771.5
당초	소로	소 계				759.3
		3	1	5.0	12.7	63.5	연결로	휴게소 라-1	소로3-2
		3	2	8.0	5.0	40.0	연결로	소로3-1	소로3-3
		3	3	6.0	10.0	60.0	연결로	소로3-2	소로3-4
		3	4	7.0	5.0	35.0	연결로	소로3-3	소로3-5
		3	5	5.0	10.8	54.0	연결로	소로3-4	광장 가-1
		3	6	5.5	20.5	112.8	연결로	광장 가-2	소로3-7
		3	7	7.5	15.0	112.5	연결로	소로3-6	다목적운동장
		3	8	6.0	10.0	60.0	연결로	광장 가-3	소로3-9
		3	9	4.0	20.5	82.0	연결로	소로3-8	소로3-10
		3	10	6.0	4.5	27.0	연결로	소로3-9	소로3-11
		3	11	5.0	22.5	112.5	연결로	소로3-10	광장 가-4
	산책로	소 계				1,012.2
		3	1	1.4	62.6	87.6	산책로	휴게소 라-1	광장 가-1
		3	2	1.4	100.2	140.3	산책로	광장 가-2	광장 가-3
		3	3	1.4	111.8	156.5	산책로	광장 가-2	광장 가-3
		3	4	1.4	65.0	91.0	산책로	광장 가-2	광장 가-4
		3	5	2.0	62.4	124.8	자전거도로	광장 가-3	광장 가-4
		3	6	1.4	115.4	161.6	산책로	광장 가-4	휴게소 라-2
		3	7	1.4	114.1	159.7	산책로	광장 가-4	휴게소 라-2
		3	8	1.4	25.8	36.1	산책로	산책로 3-6	산책로 3-7
		3	9	1.4	20.8	29.1	산책로	산책로 3-6	산책로 3-7
		3	10	1.4	18.2	25.5	산책로	산책로 3-6	산책로 3-7

의안번호	제 4 호		의결사항
의 결 년 월 일	2015. 2. 24 (제 2 차)

역삼문화공원 조성계획결정(변경)

서울특별시 도시공원위원회 심의안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2015. 2 .

도시공원위원회 심의안건

1. 의결주문

◦ 서울특별시 강남구 역삼동 635번지 일원 역삼문화공원 조성을 위한 공원조성계획 결정(변경)“안”에 대하여『도시공원 및 녹지 등에 관한 법률』제16조의 2에 따라 심의 의결코자 함.

2. 제안이유(입안취지)

가. 조성계획 (변경)결정의 목적

◦ 2013년 1월 근린공원에서 문화공원으로 변경 결정된 역삼공원을 국기원 성지화 사업 추진사항을 반영하고 문화공원의 기능에 부합한 공원조성계획을 수립하여 강남구의 대표적인 국제적 관광명소로 조성하는데 그 목적이 있음

나. 조성계획 (변경)결정의 필요성

◦ 역삼공원 내 노후화된 국기원의 리모델링 추진과 태권도의 위상, 문화적 기반 조성을 위해 역사, 문화, 체험공간 등 태권도에 대한 이해와 관련 문화를 체험하고 즐길 수 있는 문화체험형공원으로 재조성하여 관광 명소화 추진코자 함.

3. 공원 현황

◦ 위    치 : 강남구 역삼동 635번지 일원

◦ 공원면적 : 총 면적 33,974.9㎡

◦ 도시계획시설(공원)지정

- 최 초  1977. 7.  8 (건설부고시 제138호)

- 최 종  2013. 1. 10 (서울특별시고시 제2013-3호)

◦ 공원조성계획결정

- 최 초  1980. 6.  1 (도시공원법 부칙 1,2조)

4. 계획의 주요내용

◦ 개발목표 및 방향

- 강남의 문화, 예술, 활력과 태권도와의 시너지효과로 글로벌한 강남 이미지 부각

- 국기원 기존 건축물을 공연장 및 전시공간으로 리모델링하여 역사적 상징성과 의미를 보존하며 주차장을 전면 지하화하여 확보된 외부공간에는 충분한 녹지와 다양한 문화·예술 프로그램을 수용하고 지역 주민과 공원, 자연과 도시가 소통하는 문화공간으로 조성

◦ 주요변경내용

<신설>

- 휴양시설 : 증 621.11㎡

<폐지>

- 유희시설 : 감 32.40㎡

- 관리시설 : 감 173.60㎡

<변경>

- 기반시설 : 3,978.80㎡ → 8,446.24㎡ (증 4,467.44㎡)

- 조경시설 : 27.60㎡ → 1,253.93㎡ (증 1,226.33㎡)

- 운동시설 : 2,829.70㎡ → 171.00㎡ (감 2,658.70㎡)

- 교양시설 : 3,187.30㎡ → 7,305.76㎡ (증 4,118.46㎡)

- 편익시설 : 1,122.30㎡ → 850.68㎡ (감 271.62㎡)

- 녹지 및 기타 : 17,167.30㎡ → 15,326.18 (감 1,841.12㎡)

5. 인문, 관광환경에 대한 조사 및 분석내용

◦ 인문환경

- 공원 내에 국기원, 국립어린이청소년도서관을 포함하고 있어 내․외국인 방문 및 학생들의 이용이 많으며, 국기원에서 행해지는 각종 태권도 관련 행사 등으로 태권도 종주국으로서의 자부심을 느낄 수 있음

- 또한 강남역 주변은 강남구 최대의 유동인구 지역으로 거대 상권 및 U-street 특성화가로가 조성되어 있음

◦ 자연환경

- 서울시의 동남부에 위치하여 동쪽은 탄천을 경계로 송파구와 남쪽은 대모산과 세곡동을 경계로 경기도 성남시와 북쪽은 한강을 경계로 성동구와 마주하고 있음

- 공원은 구릉지에 입지하고 있으며, 개관당시 리기다소나무 조림지가 조성되어있음

- 평균기온은 1961~1990년에 11.8℃, 1971~2000년에 12.2℃, 1981~2010년에는 12.5℃로 점차 상승하고 있음

- 강수량은 1961~1990년에는 1,369.8㎜이고, 1981~2010년에는 1,450.5㎜로 소폭 증가하였음

◦ 관광환경

- 강남구는 벤처․첨단산업과 패션․예술․유통 및 화랑․가구 업종 등이 특화되어 권역별로 균형있게 발전하고 있음

- 국기원은 태권도종주국 관광상품개발 운용사업, 세계태권도 한마당 등 태권도 관련 행사로 인하여 약 25,000명/년 방문하고 있으며, 강남역 일대는 거대상권으로 인하여 강남구 최대 유동인구를 보이고 있음

6. 공원조성에 따른 부문별 계획

◦ 토지이용

- 국기원 성지화사업 건축계획을 반영하여 공연장, 수련관, 다목적홀, 전시관, 기념관을 조성하고 주차장의 전면 지하화를 통해 건축물 상부 외부공간에는 공공공간으로서 오픈스페이스를 확보하여 다양한 옥외활동이 가능토록 계획

- 건축배치계획에 따른 부지여건, 시설연계성을 고려하여 시설의 집약적 배치와 경관성을 강조한 토지이용계획 수립

◦ 동선

- 대상지를 가로지르는 주진입로와 인접지역에서 주요공간으로 진입이 가능한 부진입로를 계획하여 접근 편의 제공, 각 공간이 유기적으로 연결되도록 동선계획 수립

- 주요시설지로의 유지관리를 위한 서비스 동선 및 노약자, 보행약자를 고려한 우회 접근로 확보

◦ 시설의 배치

- 강남의 활력과 글로벌한 강남의 이미지가 유입되는 문화적 통로로서, 주진입 상징가로인 스트리트뮤지엄, 지역 주민의 커뮤니티 문화‧휴게공간으로 열린문화마당, 빛의 정원, 도시경관 조망이 가능한 미디어전망데크쉼터, 야외공연장 및 각종 이벤트 행사가 가능한 세계문화한마당과 글로벌 태권스퀘어, 오색수련정원 등 태권도와 강남문화를 테마로한 차별화된 시설을 도입하여 국기원 이용자 및 지역주민, 관광객의 참여를 유도하는 문화공간으로 조성

7. 공원조성에 따른 영향 및 효과

◦ 영향 및 효과

- 강남으로 대표되는 젊음의 활력과 문화‧예술 등 강남의 도시문화와 태권도로 대표되는 한국적 전통문화가 상호교류하여 발전‧성장하는 문화관광자원으로 조성

8. 공원조성 계획(안)에 대한 주민 의견 청취

◦ 주민의견 청취결과 : 의견없음

<시보>

- 게재일자 : 2014년 10월 10일

- 의견청취 기간 : 2014년 10월 10일 ~ 2014년 10월 24일

<인터넷>

- 게재장소 : 강남구청 홈페이지

9. 관계기관 부서 협의 결과

◦ 관련부서협의 : 건축과, 도시계획과, 관광진흥과, 기획예산과, 문화관광과,

지역경제과, 교통정책과, 도로관리과, 치수방재과,

도시계획상임기획단, 역삼1동

◦ 협의의견 : 관련부서 협의 의견 없음

◦ 조치사항 : 없음

10. 공원조성을 위한 투자계획 및 재원조달계획

◦ 투자계획                                      (단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자계획						비고
		소계	기투자	2015	2016	2017	2018
계	65,150	65,150	150	10,000	19,000	16,000	20,000
국 비	3,000	3,000	-	-	3,000	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-	-
구 비	5,000	5,000	-	-	-	-	5,000
민간자본 (국기원비)	57,150	57,150	150	10,000	16,000	16,000	15,000

◦ 재원조달방안

- 국비 : 태권도 중앙 시설 상징성 확보를 위한 리모델링비

국기원 건축공사비 사용

- 구비 : 지역경제 활성화를 위한 명소화 비용

지역 명소를 위한 조경공사비 사용

- 민간자본(국기원비) : 국기원 공연장, 지하주차장, 다목적홀, 기념관 등 건립

11. 검토 및 입안부서 의견

◦ 법적검토 사항

- 공원시설율 : 39.80% → 54.89% (법정시설율 제한없음)

- 공원건폐율 : 15.54％ → 14.35% (법정건폐율 20％ 이내)

◦ 입안부서 의견

- 국기원 성지화 사업 추진사항을 반영하고 태권도에 대한 이해와 관련 문화를 체험하고 즐길 수 있는 문화체험형공원으로 공원조성계획을 변경하여 강남구의 대표적인 국제적 관광명소로 조성함이 바람직 할 것으로 사료됨

첨부 : 1. 조성계획 (변경)결정 조서 1부(총괄표, 시설조서, 도로조서)

2. 위치도 및 도면  1부

3. 설명자료(PPT) 1부.  끝.

역삼문화공원 조성계획결정(변경)조서

1. 총괄표 (위치 : 강남구 역삼동 635번지 일원)

구 분		변 경 전 (근 린 공 원)						변 경 후 (문 화 공 원)						비 고
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건 축 물			공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건 축 물			공작물 (기)
				동수(동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)				동수(동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
계		28,519.00	11,351.70	9동	4,433.68	12,400.65	58	33,974.90	18,648.72	4동	4,875.10	32,477.17	48
기 반 시 설	소 계	3,978.80	3,978.80					8,446.24	8,446.24					증) 4,467.44㎡
	도 로	3,552.50	3,552.50					5,174.80	5,174.80					증) 1,622.30㎡
	광장	426.30	426.30					3,271.44	3,271.44					증) 2,845.14㎡
조 경 시 설		27.60	27.60	2동	27.60	27.60		1,253.93	1,253.93					증) 1,226.33㎡
휴 양 시 설							33	621.11	621.11				43	증) 621.11㎡
유 희 시 설		32.40	32.40				1							감) 32.40㎡
운 동 시 설		2,829.70	2,829.70	1동	2,369.73	4,220.58		171.00	171.00				5	감) 2,658.70㎡
교 양 시 설		3,187.30	3,187.30	1동	1,662.75	7,778.87	15	7,305.76	7,305.76	4동	4,875.10	32,477.17		증) 4,118.46㎡
편 익 시 설		1,122.30	1,122.30	2동	250.00	250.00		850.68	850.68					감) 271.62㎡
관 리 시 설		173.60	173.60	3동	123.60	123.60	9							감) 173.60㎡
녹지 및 기타		17,167.30						15,326.18						감) 1,841.12㎡
시설율 (제한없음)		(11,351.70 / 28,519.00) × 100 = 39.80%						(18,648.72 / 33,974.90) × 100 = 54.89%
건폐율 (법정 20%)		(4,433.68 / 28,519.00) × 100 = 15.54%						(4,875.10 / 33,974.90) × 100 = 14.35%

2. 시설조서

구분		변 경 전 (근 린 공 원)									변 경 후 (문 화 공 원)									비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
합 계				28,519.00	11,351.70		9동	4,433.68	12,400.65	58			33,974.90	18,648.72		4동	4,875.10	32,477.17	48
기반시설	소계			3,978.80	3,978.80								8,446.24	8,446.24
	도로		전지역	3,552.50	3,552.50							전지역	5,174.80	5,174.80
	광장	가	역삼635-1	426.30	426.30															폐지
											가	7개소	3,271.44	3,271.44						신설
	진입광장										가-1	역삼635-1	(330.23)	(330.23)						신설
	그늘광장										가-2	역삼635-1	(637.60)	(637.60)						신설
	진입소광장										가-3	역삼635-1	(37.87)	(37.87)						신설
	휴게광장										가-4	역삼635-1	(111.42)	(111.42)						신설
	가로광장										가-5	역삼635-1	(1,581.53)	(1,581.53)						신설
	수련광장										가-6	역삼635	(399.80)	(399.80)						신설
	문화광장										가-7	역삼635	(172.99)	(172.99)						신설
조경시설	소계			27.60	27.60		2동	27.60	27.60				1,253.93	1,253.93
	초정	1	역삼635-1	19.60	19.60		1동	19.60	19.60											폐지
	쉘터	2	역삼635-1	8.00	8.00		1동	8.00	8.00											폐지
	빛의못										나	역삼635-1	222.00	222.00						신설
	거울못										다	역삼635	523.96	523.96						신설
	다목적 잔디마당										라	역삼635-1	507.97	507.97						신설

구분		변 경 전 (근 린 공 원)									변 경 후 (문 화 공 원)									비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
휴양시설	소계									33			621.11	621.11					43
	평의자	①	역삼635-1							11										폐지
	돌의자	②	역삼635-1							22										폐지
	등의자										①	전지역							37	신설
	파고라										②	역삼635-1							6	신설
	휴게쉼터										마	역삼635-1	102.00	102.00						신설
	그늘쉼터										바	역삼635-1	90.00	90.00						신설
	솔숲쉼터										사	역삼635-1	71.37	71.37						신설
	태권쉼터										아	역삼635	75.20	75.20						신설
	데크쉼터										자	3개소	282.54	282.54						신설
	데크쉼터-1										자-1	역삼635-1	(128.00)	(128.00)						신설
	데크쉼터-2										자-2	역삼635-1	(129.76)	(129.76)						신설
	데크쉼터-3										자-3	역삼635	(24.78)	(24.78)						신설
유희시설	소계			32.40	32.40					1
	도섭지	③	역삼635-1	32.40	32.40					1										폐지
운동시설	소계			2,829.70	2,829.70		1동	2,369.73	4,220.58				171.00	171.00					5
	태권도장 (국기원)	3	역삼635	2,829.70	2,829.70	철근 CON'C	1동	2,369.73	4,220.58											폐지
	주민 운동공간										차	역삼635-1	171.00	171.00						신설
	체육시설										③	역삼635-1							5	신설

구분		변 경 전 (근 린 공 원)									변 경 후 (문 화 공 원)									비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
교양시설	소계			3,187.30	3,187.30		1동	1,662.75	7,778.87	15			7,305.76	7,305.76		4동	4,875.10	32,477.17
	조각좌대	④	역삼635-1	2.50	2.50					10										폐지
	인경	⑤	역삼635-1	0.50	0.50					1										폐지
	물시계	⑥	역삼635-1	15.00	15.00					1										폐지
	공연장										1	역삼635	2,895.47	2,895.47	철근 CON'C	1동	2,671.35	3,965.63		신설
	수련관										2	역삼635			철근 CON'C	1동	(2,613.00)	4,865.64		신설
	다목적홀										3	역삼635-1	506.64	506.64	철근 CON'C	1동	541.00	15,867.03		신설 (지하주차장:224대)
	국립어린이 청소년 도서관	4	역삼635-1	3,169.30	3,169.30	철근 CON'C	1동	1,662.75	7,778.87		4	역삼635-1	2,085.26	2,085.26	철근 CON'C	1동	1,662.75	7,778.87		감)1,084.04㎡
	세계 태권마당										카	역삼635	873.70	873.70						신설
	열린 문화마당										타	역삼635	944.69	944.69						신설
편익시설	소계			1,122.30	1,122.30		2동	250.00	250.00				850.68	850.68
	다과점	5	역삼635	180.00	180.00	CON'C	1동	160.00	160.00											폐지
	전망대	6	역삼635	110.00	110.00	철근 CON'C	1동	90.00	90.00											폐지
	주차장	다	역삼635	832.30	832.30															폐지 (42대)
	생태주차장										파	역삼635-1	753.10	753.10						신설 (33대)
	대형주차장										하	역삼635-1	97.58	97.58						신설 (2대)

구분		변 경 전 (근 린 공 원)									변 경 후 (문 화 공 원)									비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
관리시설	소계			173.60	173.60		3동	123.60	123.60	9			-	-
	휴지통	⑦	역삼635-1							5										폐지
	공원등	⑧	역삼635-1							4										폐지
	창고	⑨	역삼635	35.00	35.00	철근 CON'C				1										폐지
	수위실	7	역삼635	138.60	138.60		3동	123.60	123.60											폐지
녹지 및 기타	소계			17,167.30									15,326.18
	녹지			17,167.30									15,326.18							감) 1,841.12㎡

3. 도로조서

- 공원시설 계획도로

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기 능	시 점	종 점	비고
당초		소 계			528.0	3,552.5
변경		소 계			1,038.9	5,174.8
당초	소로	2	1	8.0	46.0	368.0	시설간 연결로	남측지구계	도서관
폐지					-	-
당초	〃	〃	2	8.0	225.0	1,800.0	〃	동측지구계	국기원
폐지					-	-
당초	〃	3	1	6.0	140.0	840.0	〃	소로2-2	북측지구계
폐지					-	-
당초	〃	〃	2	5.5	54.0	297.0	〃	서측지구계	도서관
폐지					-	-
당초	〃	〃	3	4.5	31.0	139.5	〃	소로3-1	국기원
폐지					-	-
당초	〃	〃	4	4.0	22.0	88.0	〃	소로3-1	국기원
폐지					-	-
당초	〃	〃	5	2.0	10.0	20.0	〃	국기원	전망대
폐지					-	-
신설	중로	2	1	16.0	35.0	560.0	다목적홀 진입로	소로2-3	다목적홀
신설	소로	2	1	10.0	82.0	820.0	도서관 진입로	소로2-3	국립어린이청소년도서관
신설	〃	〃	2	9.0	22.0	198.0	시설간 연결로	세계태권마당	거울못
신설	〃	〃	3	8.0	127.0	1,016.0	주진입로	남측지구계	가로광장
신설	〃	3	1	6.0	98.0	588.0	시설간 연결로	열린문화마당	다목적홀
신설	〃	〃	2	6.0	12.0	72.0	〃	세계태권마당	열린문화마당
신설	〃	〃	3	5.0	50.0	250.0	부진입로	서측지구계	휴게광장
신설	〃	〃	4	5.0	10.0	50.0	시설간 연결로	그늘광장	생태주차장
신설	〃	〃	5	4.5	53.0	238.5	〃	가로광장	소로3-6
신설	〃	〃	6	4.5	32.0	144.0	〃	소로3-5	소로3-7
신설	〃	〃	7	4.5	9.9	44.6	〃	소로3-6	녹지
신설	〃	〃	8	4.0	27.0	108.0	부진입로	진입소광장	휴게쉼터
신설	〃	〃	9	3.3	17.0	56.1	시설간 연결로	세계태권마당	열린문화마당
신설	〃	〃	10	3.0	96.0	288.0	〃	그늘광장	소로3-3
신설	〃	〃	11	3.0	10.0	30.0	〃	그늘광장	생태주차장
신설	〃	〃	12	2.4	7.0	16.8	〃	소로3-8	그늘광장
신설	〃	〃	13	2.3	10.0	23.0	〃	생태주차장	소로2-1
신설	〃	〃	14	2.0	124.0	248.0	〃	문화광장	세계문화한마당
신설	〃	〃	15	2.0	105.0	210.0	〃	태권쉼터	문화광장
신설	〃	〃	16	2.0	56.0	112.0	〃	소로3-3	소로3-19
신설	〃	〃	17	2.0	5.0	10.0	〃	생태주차장	소로2-1
신설	〃	〃	18	1.8	30.0	54.0	〃	솔숲쉼터	가로광장
신설	〃	〃	19	1.8	21.0	37.8	부진입로	서측지구계	솔숲쉼터

의안번호	제 5 호		의결사항
의 결 년 월 일	2015. 2. 24 (제 2 차)

시민의숲근린공원 도시계획시설(공원,도로)중복결정 자문

서울특별시 도시공원위원회 자문안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2015. 2. .

도시공원위원회 자문안건

1. 의결주문

◦ 서울 우면2지구 국민임대주택 예정지구 외부교통개선 대책일환으로 추진 중인 양재천 우안도로 개설사업(지하차도 1개소, 교량 2개소)을 시행하고자 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」제16조(자문은 제50조)의 규정에 따라 심의(자문)의결코자 함.

2. 제안이유(입안취지)

가. 도시관리계획(변경)결정의 목적

◦ 우면2지구 입주민 및 인근 지역주민의 교통불편을 최소화하고, 도로개설에 따른 양재천 및 양재시민의 숲 이용객의 편의를 도모하고자 함.

나. 도시관리계획(변경)결정의 필요성

◦ 우면2지구 국민임대주택사업의 외부교통개선대책으로 추진되던 태봉로 및 양재천길 확장공사는 사업추진과정에서 주민 및 인근 상가 입점인들로부터 집단 민원이 발생(2,069명 진정)하여 기존 계획으로 사업추진이 어려워짐에 따라

◦ 교통개선효과 등에 대한 타당성 검토를 수행하여 대안노선으로 『양재천 우안도로 신설 계획(안)』을 마련하였음.

◦ 이에 본 사업노선을 도시계획시설(도로)로 추진함에 따라 중복결정이 불가피함

3. 양재천우안도로 현황

◦ 위    치 : 서초구 우면동 143번지 ～ 양재동 126-1번지 일원

◦ 도로연장 및 폭원 : L=1,186m, B=14.0m～20.0m(왕복4차로)

◦ 도시계획시설 결정(변경)

- 당초(태봉로 및 양재천길 확장) → 변경(양재천우안도로 신설)

◦ 도시계획 중복결정 면적 : 3,825.5㎡

(양재시민의 숲 3,780.0㎡ / 마방공원 45.5㎡)

- 중복결정 면적 중 Box구조물 상부인 2,723.9㎡는 공원으로 복원

<표준횡단면도>

구 분	횡단면도	비 고
일반구간		B=14.0m
교량구간		B=16.9m
지하차도		B=17.0m
U-Type		B=16.0m

4. 계획의 주요내용

◦ 개발목표 및 방향

- 서울 우면2지구 국민임대주택단지 외부교통개선대책으로 추진되던 태봉로 및 양재천길 확장공사의 사업 추진과정에서 발생한 집단민원 해소 및 주변지역 교통개선효과 제고를 위해 대안노선을 선정, 우면2지구 건설로 인해 발생되는 교통수요로 인한 교통체계상 혼잡을 막고 지구주변 간선도로망과의 연계를 통해 이용자 편의를 제공하고자 함.

◦ 계획의 범위

구분	규 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원(m)
기정	대로	2	104	24〜33	보조간선도로	668	중1-233	지구계	일반 도로	시민의숲	83.09.07 (건고296)	태봉로
변경	대로	2	104	33	보조간선도로	186	중1-241	지구계	일반 도로	시민의숲
변경	중로	1	241	20	보조간선도로	520	중1-233	대2-104	일반 도로	시민의숲
기정	중로	1	452	16〜23	보조간선도로	814	광1-21	대2-104	일반 도로	시민의숲	83.09.07 (건고296)	양재천길
변경	중로	3	180	12	집 산 도 로	775	광1-21	중1-241	일반 도로	시민의숲
신설	중로	2	가	14〜20	보조간선도로	1,186	광1-21	중1-241	일반 도로	시민의숲		공원중복

5. 노선변경사유

◦ 추진경위

- [당초]

· 2009.09.24 : 도시관리계획(도로) 변경고시(서초구고시 제2009-56호)

· 2011.06.09 : 실시계획인가 고시(서울시고시 제2011-149호)

· 2011.11.18 : 보상계획공고 및 보상계획공고 통보

- [1차 변경]

· 2011.11.21 : 집단민원발생에 따른 노선변경 요청

· 2011.11.24 ～ 2012. 06. 25 : 관계기관 협의 및 주민설명회 개최

· 2012.10.10 : 양재천우안도로 설계용역 착수

· 2013.01.23 : 양재천우안도로 도시관리계획결정(변경) 신청서 제출

· 2013.02.15 : 관계기관 협의(1차)

· 2013.10.04 : 주민공람 및 관계기관 협의(2차)

· 2013.10.14 : 변경노선 서울시 관련실과 사전협의(서초구→서울시)

· 2013.10.15 : 서울시 도시공원위원회 자문(부동의)

- [금회 변경]

· 2013.11.20 : 도시공원위원회 부동의에 따른 대안노선 협의(1차, 서울시, 서초구)

· 2014.01.22 : 대안노선 협의(2차, 서울시, 서초구, 주민대표 합의)

· 2014.03.21 : 주민설명회 개최(서울시장, 서초구청장, 시 ‧ 구의원, 주민 참석)

· 2014.04.14 : 우면2지구 진입도로 변경 도로계획(안) 송부
(서울시→관련실과, 서초구, SH)

· 2014.10.22 : 협의노선 도시관리계획결정(변경) 신청서 제출 (SH→서초구)

· 2014.11.06 : 도시관리계획결정(변경)(안) 열람공고

(서초구공고 2014-1017호)

· 2014.12.29 : 제10차 도시공원위원회 개최 결과 통보

(보류, 공원조성과-15285호)

◦ 변경사유

- 우면2지구 국민임대주택사업의 외부교통개선대책으로 추진되던 태봉로 및 양재천길 확장공사는 사업추진과정에서 주민 및 인근 상가 입점인들로부터 집단 민원이 발생(2,069명 진정)하여 기존 계획으로 사업추진이 어려워짐에 따라

- 양재천 우안도로 신설 계획(안)을 마련하여 우면2지구 입주민 및 인근 지역주민의 교통불편을 최소화 하고 이용객의 편의를 도모하고자 함.

◦ 변경노선(안)

구 분		내 용
당초	개 요	양재천 좌안 도로 확장
	개요도
	사업내용	- 태봉로 확장 : 4→6차로, B=20→33m, L=710m - 양재천길 확장 : 2→4차로, B=12→25m, L=600m
1차 변경 (안)	개 요	양재천 우안 도로 신설
	개요도
	사업내용	- 도로신설 : L=1.199m, B=4차로(교량 2개소, 지하차도 1개소) - 공원중복면적 : 10,673㎡(구조물 상부 5,110㎡ 복원) - 서울시 도시공원위원회 자문(2013. 10. 15) : 부동의
금회 변경 (안)	개 요	양재천 우안 도로 신설(노선계획 변경)
	개요도
	사업내용	- 도로신설 : L=1.186km, B=4차로(교량 2개소, 지하차도 1개소) - 공원중복면적 : 3,825.5㎡(구조물 상부 2,723.9㎡ 복원)

6. 도로개설에 따른 영향 및 효과(노선 변경의 타당성)

◦ 교통개선효과 검토

- 당초 태봉로 확장공사(`12.1월)와 금번 양재천 우안도로 신설 계획(안)(`13.1월 현재)의 교차로 서비스수준 비교분석결과 30.4~91.0초/대의 지체 감소효과가 있으며, 영동1교 교차로의 경우 당초 3지 교차로에서 4지 교차로로 계획되어 23.2초/대의 지체도가 증가하는 것으로 분석됨.

<위   치   도>

<교차로 서비스수준 분석결과>

구 분 (2014년 기준)	기 존 안주) (태봉로 확장, `12.1월)		대 안 (양재천 우안도로, `13.1월)		비 고
	지체시간(초/대)	LOS	지체시간(초/대)	LOS	시간(초/대)	LOS
KT연구개발본부앞	177.2	F	86.2	E	∇ 91.0	F	➜	E
양재천길입구	124.5	F	94.1	E	∇ 30.4	F	➜	E
영동1교	51.6	D	74.8	E	▲ 23.2	D	➜	E

주)「교통개선 효과 등에 대한 타당성 검토 용역」(서초구 교통운수과, 2012. 2) 보고서 참조

- 또한, 당초 태봉로 확장 공사는 강남대로에 교차로가 신설되어 교차로간 이격거리가 협소한(200m～250m) 단점이 있는 반면, 금번 양재천 우안도로의 경우 종점부 교차로를 영동1교 교차로와 연계 계획(3지→4지)하여 현재의 교차로간 이격거리를 유지함으로써 본선교통류의 소통증진을 도모하였음.

7. 양재천우안도로 계획(안)에 대한 주민 의견 청취

◦ 2012.01.31 서초구 주관 주민설명회 개최

◦ 2014.03.21 변경노선 주민설명회 개최(서울시장, 서초구청장, 시‧구의원 등 참석)

◦ 2014.11.06 도시관리계획결정(변경)(안) 열람공고

(서초구공고 2014-1017호)

8. 관계기관 부서 협의 결과

◦ 협의의견(서울특별시 시설계획과-11131, 2014.11.06_열람공고에 따른 협의)

- 서울특별시 공원조성과(공원조성과-13571, 2014.11.18)

· 차폐식재 계획 반영 → 지하차도 상부공간 공원복원 및 차폐식재 계획을 반영

· 공원시설(테니스장 등) 잠식에 대책 마련 → 공원시설 관리기관 협의 조치

· 도시공원위원회 재자문(심의) 등 필요한 절차 이행 → 자문(안) 제출

- 서초구 공원녹지과(공원녹지과-22845, 2014.11.12)

· 공원진입 동선 확보 → 연결로, 산책로 복원 및 추가 조성 등의 계획 반영

- 서울특별시 동부공원녹지사업소(조경지원과-12287, 2014.11.14)

· 근로자 대기실, 창고 저촉 → 관련법령에 따라 조치예정

· 소음저감 및 차폐방안 강구 → 실시설계시 반영

9. 양재천우안도로 개설을 위한 투자계획 및 재원조달계획

◦ 투자계획

(단위 :억)

구 분	연도별 투자계획					비고
	소계	2015	2016	2017	2018
총사업비	630	130	190	190	120	행정2부시장 방침 제128호 (2014. 04. 11) 서울특별시 도로계획과-9218호 (2014. 07. 18) 서울특별시 도로계획과-11375호 (2014. 09. 03)

◦ 재원조달

- 사업시행자 : SH공사

10. 검토 및 입안부서 의견

◦ 법적검토 사항

- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제30조(도시관리계획의 결정)

- 도로, 공원시설 중복결정

◦ 입안부서 의견

- 우면2지구 입주에 따른 입주민 및 인근 지역주민의 교통불편을 최소화하고 하천과 공원의 경계를 이용한 노선 선정 및 지하차도 계획을 수립하여 공원부지중복면적을 최소화한 양재천 우안도로 개설사업의 도시관리계획 변경은 타당할 것으로 사료됨

첨부 : 1. 도시관리계획결정(변경)조서

2. 위치도 및 도시관리계획결정(변경)도

3. 설명자료(PPT) 1부(별첨).  끝.

도시관리계획결정(변경)조서

1. 교통시설(도로)

가. 도로결정(변경) 조서

구분	규 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
기정	대로	2	104	24 〜 33	보조간선도로	668	중1-233	지구계	일반 도로	시민의숲	83.09.07 (건고296)	태봉로
변경	대로	2	104	33	보조간선도로	186	중1-241	지구계	일반 도로	시민의숲
변경	중로	1	241	20	보조간선도로	520	중1-233	대2-104	일반 도로	시민의숲
기정	중로	1	452	16 〜 23	보조간선도로	814	광1-21	대2-104	일반 도로	시민의숲	83.09.07 (건고296)	양재천길
변경	중로	3	180	12	집 산 도 로	775	광1-21	중1-241	일반 도로	시민의숲
신설	중로	2	가	14 〜 20	보조간선도로	1,186	광1-21	중1-241	일반 도로	시민의숲		일부 하천시설공원시설 중복

주) 변경노선의 번호 및 재원은 서초구고시 제2009-56호 참조

나. 도로결정(변경) 사유

변경전 도로명	변경후 도로명	변 경 내 용	결정(변경) 사유
대로 2-104	대로 2-104	◦ 선형 및 시 ․ 종점 변경(연장축소) - L=186m, B=33m	◦ 우먼2지구 외부 교통개선대책으로 추진되던 태봉로 확장공사의 대안노선으로 양재천 우안도로의 건설이 추진됨에 따라 대로2-104호선(일부구간 선형변경 및 연장축소)과 중로1-241호선(일부구간 폭원변경)으로 분리
	중로 1-241	◦ 선형 및 폭원 변경 - 폭원축소 : 24〜33m → 20m
중로 1-452	중로 3-180	◦ 시 ․ 종점 및 폭원 변경 - 연장축소(39m) → 종점변경 - 폭원축소 : 16〜23m → 12m	◦ 양재천 우안도로 신설에 따른 노선연장 및 폭원 축소(양재천길 계획변경)
-	중로 2-가	◦ 노선신설 - L=1,186m, B=14〜20m	◦ 양재천 우안도로 건설에 따른 노선신설

2. 공공문화 체육시설 결정(변경) 도서

가. 연구시설결정(변경) 조서

구분	도면 표시 변호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
				기 정	변 경	변경후
변경	③	연구시설	우면동 16 일대	118,833	증)2,617	121,450	01.03.29 (서초구공고121)	자연녹지지역
변경	④	연구시설	우면동 142 일대	37,135.4	감)1,711	35,424.4	82.02.18 (건고76)	자연녹지지역

주) 시설번호 및 재원은 서초구고시 제2009-56호 참조

나. 연구시설결정(변경) 사유서

도면 표시 번호	시설명	변 경 내 용	결정(변경) 사유
③	연구 시설	◦ 면적증가 - 118,833㎡ → 121,450㎡ (증 2,617)	◦ 대로2-104호선 선형변경 및 폭원축소에 따른 면적 증가 (대로2-104호선 편입부지에서 제외됨)
④	연구 시설	◦ 면적감소 - 37,135.4㎡ → 35,424.4㎡ (감1,711)	◦ 대로2-104호선의 노선변경으로 인한 연구시설 면적감소

위 치 도

도시관리계획결정(변경)도