정보통신설비관리규정시행내규 일부개정내규(안) 제안요지

개정사유

- 열차무선(LTE-R) 시스템 개량 및 유지보수 점검과 관련하여 정보통신설비관리규정시행내규를 개정해 원활한 업무수행을 도모하고자 함

2. 주요골자

- 열차무선(LTE-R) 운전취급 통화장치 신설에 따른 열차무선 점검기준표 분기점검부 적용으로 정보통신설비 관리규정 시행내규 일부 개정

- 열차무선(LTE-R) 기지국장치(DU) 전압측정 점검기준 부적합에 따른 점검기준 변경

3. 참고사항

가. 제안근거

○ 사장방침,설비처-8906호(‘16. 09. 27.)『서울지하철 1~4호선 열차무선

시스템 고도화를 통한 통합무선통신망(LTE-R) 구축(안)』

○ 사장방침-391호(‘17. 10. 11.)『하남선 연장사업에 따른 열차무선설비

개량사업 추진계획』

○ 정보통신처-727호(‘18. 01. 30.)『2,5호선 열차무선시스템 개량(LTE-R)

사업 추진 알림』

○ 정보통신2사업소-8950호(‘19. 12. 26.)『5호선 열차무선시스템 개량(LTE-R)

사업 준공검사 결과보고

○ 정보통신1사업소-320호(‘21. 01. 12.)『사업준공 및 하자보증 개시 알림

(2호선 열차무선 시스템 개량(LTE-R)사업』

나. 예산조치: 해당 없음

다. 절    차 : 입안 → 관계부서 의견조회 및 홈페이지 사전예고 → 부패영향평가 → 사규심의위원회 → 사규 확정→  국토교통부 승인  → 시행

붙임  1. 정보통신설비관리규정시행내규 일부개정내규(안) 1부.

2. 정보통신설비관리규정시행내규 일부개정내규(안) 신·구조문대비표 1부.  끝.

정보통신설비관리규정시행내규 일부개정내규(안)

정보통신설비관리규정시행내규 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 1-1 라목을 다음과 같이 한다.

라. 분기점검

설 비 명	점 검 항 목	점 검 기 준 치	비 고
중계국 장치 (RRU)	RRU 상태 확인 RRU 고정 및 커넥터 체결 상태 안테나 및 급전선 고정상태 안테나 외관 이상 유무	- 알람메세지 확인 - 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량
조작반 (차량기지)	- 알람 확인 및 램프 현시상태 - 전원공급 상태 - 통화기능 상태	- 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량
운전취급 통화장치	- 전원공급 상태 - 통화기능 상태	- 양호/불량 - 양호/불량
이동국장치	- 각종 램프 및 Display 현시상태 - 각종 커넥터 접속 상태 - PTT 스위치 및 송수화기동작상태 - 전원공급 상태 - 통화 상태	- 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량

별표 1-1 마목 중 “220V / -48V DC”를 “220V / DC –53.5V±1%”로 한다.

부      칙(’21.00.00.)

(시행일) 이 내규는 2021년 0월 0일부터 시행한다.

정보통신설비관리규정시행내규 일부개정내규(안) 신·구조문대비표

현   행

개  정(안)

비  고

[별표 1-1] 中

라. 분기점검

설 비 명	점 검 항 목	점 검 기 준 치	비 고
중계국장치 (RRU)	RRU 상태 확인 RRU 고정 및 커넥터 체결 상태 안테나 및 급전선 고정상태 안테나 외관 이상 유무	- 알람메세지 확인 - 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량
조작반 (차량기지)	- 알람 확인 및 램프 현시상태 - 전원공급 상태 - 통화기능 상태	- 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량
<신 설>
이동국장치	- 각종 램프 및 Display 현시상태 - 각종 커넥터 접속 상태 - PTT 스위치 및 송수화기동작상태 - 전원공급 상태 - 통화 상태	- 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량

[별표 1-1] 中

라. 분기점검

설 비 명	점 검 항 목	점 검 기 준 치	비 고
중계국장치 (RRU)	RRU 상태 확인 RRU 고정 및 커넥터 체결 상태 안테나 및 급전선 고정상태 안테나 외관 이상 유무	- 알람메세지 확인 - 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량
조작반 (차량기지)	- 알람 확인 및 램프 현시상태 - 전원공급 상태 - 통화기능 상태	- 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량
운전취급 통화장치	- 전원공급 상태 - 통화기능 상태	- 양호/불량 - 양호/불량
이동국장치	- 각종 램프 및 Display 현시상태 - 각종 커넥터 접속 상태 - PTT 스위치 및 송수화기동작상태 - 전원공급 상태 - 통화 상태	- 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량

○운전취급통화장치

점검항목 추가

[별표 1-1] 中

마. 연간점검

설비명	점 검 항 목	점 검 기 준 치	비 고
기지국장치 (DU)	DU 절체 시험 RRU LINK 상태확인 입, 출력 전압측정 (정류기) 광레벨값 확인	- 양호/불량 - 양호/불량 - 220V / -48V DC - -19 ~ 5dBm	(별지제27호)
중계국장치 (RRU)	- 주파수 허용 편차 - 점유주파수 대역폭 - 공중선 전력	- 지정주파수 (±50.9 Hz) 이내 - 10Mhz 이내, 773~783Mhz(Tx) - 30 ~ 46.8dBm
이동국장치	- 주파수 허용 편차 - 점유주파수 대역폭 공중선 전력 - 통화(개별, 그룹) 상태	- 지정주파수 (±92.8 Hz) 이내 - 10Mhz 이내, 718~728Mhz(Tx) - 19.5 ~ 23dBm - 양호/불량

[별표 1-1] 中

마. 연간점검

설비명	점 검 항 목	점 검 기 준 치	비 고
기지국장치 (DU)	DU 절체 시험 RRU LINK 상태확인 입, 출력 전압측정 (정류기) 광레벨값 확인	- 양호/불량 - 양호/불량 - 220V / DC -53.5V±1% - -19 ~ 5dBm	(별지제27호)
중계국장치 (RRU)	- 주파수 허용 편차 - 점유주파수 대역폭 - 공중선 전력	- 지정주파수 (±50.9 Hz) 이내 - 10Mhz 이내, 773~783Mhz(Tx) - 30 ~ 46.8dBm
이동국장치	- 주파수 허용 편차 - 점유주파수 대역폭 공중선 전력 - 통화(개별, 그룹) 상태	- 지정주파수 (±92.8 Hz) 이내 - 10Mhz 이내, 718~728Mhz(Tx) - 19.5 ~ 23dBm - 양호/불량

○ 기지국장치(DU) 점검기준치 변경