제23차 도시공원위원회 소위원회 개최 결과

▣ 위원회 개최 개요

◦ 일    시 : 2015. 10. 13 (화) 14:30 ~ 18:10

◦ 장    소 : 도산근린공원, 보라매근린공원

◦ 참석위원 : 도시공원위원회 위원 5인

◦ 상정안건 : 2건

▣ 회의결과

연번	요청기관	상 정 안 건	결과
1	강남구	도산근린공원 조성계획결정(변경) ※ 현장조사
2	동부공원 녹지사업소	보라매근린공원 조성게획결정(변경) ※ 현장수권소위원회	조건부가결

세부심의(자문)결과 및 내용

1. 도산근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 강남구

공원현황 및 결정내역	현장조사결과
< 공원현황 > ◦ 위 치 : 서울특별시 강남구 신사동 649-9 ◦ 면 적 : 29,816.5㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1971. 08. 06 (건설부고시 제1971-465호) ◦ 조성계획(최종) : 1998. 01. 09 (서울시고시 제1997-431호) < 주요 변경 내역 > ◦ 기반시설 : 3,498.64㎡ → 4,223.08㎡ (증 724.44㎡) ◦ 조경시설 : 165.36㎡ → 157.71㎡ (감 7.65㎡) ◦ 휴양시설 : 57.27㎡ → 771.5㎡ (증 714.23㎡) ◦ 교양시설 : 1,183.91㎡ → 1,480.38㎡ (증 296.47㎡) ◦ 편익시설 : 441.68㎡ → 36.70㎡ (감 404.98㎡) ◦ 녹지 및 기타 : 23,457.19㎡ → 22,134.68㎡ (감 1,322.51㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 21.33% → 25.76%(법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 1.38% → 4.40%(법정 20% 이내)	- 현장조사 결과를 반영하여 도시공원위원회 본위원회 재상정 ○ 기존 건축물의 노후화 및 전시공간 부족에 따라 신축의 필요성은 타당하나, 수목생육상태가 양호한 기존 녹지 등 자연지형은 최대한 보전·유지가 필요하며, 산책로 등 기 훼손지역을 활용한 건축계획 조정 검토. - 전시장의 공간별 명확한 기능과 이용방안, 효율적인 공간활용(유사 기능의 공간 통폐합, 데드 스페이스 삭제) 및 동선계획 등 면밀한 건축세부계획과 전시·운영계획을 통해 건축물 규모를 축소할 수 있는 다각적 방안 모색이 필요함. - 공원경계 및 주택가, 도로와 연접한 건축물 위치와 지역성을 고려하여 건축물로 인해 경관 저해 및 위화감을 느끼지 않도록 계획하며, 전시장이 공원시설임을 고려하여 외장 디자인, 재료, 색채 등 재검토 - 수목 훼손 최소화를 위해 주차장 진입위치 조정 검토 - 공원 내 노후 및 훼손된 시설물의 정비 필요(포장, 조경시설물 등) - 공원이용 편의를 위해 입구 추가 조성 등 접근성 향상 방안 강구

세부심의(자문)결과 및 내용

2. 보라매근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 중부공원녹지사업소

공원현황 및 결정내역	심의결과
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 동작구 여의대방로20길33 일원 ◦ 면적 : 415,141㎡ ◦ 공원결정 - 최초 : 1986.06.20 (건설부 고시 265호) - 최종 : 2004.04.20 (서울시 고시 104호) ◦ 조성계획 - 최초 : 1987.04.15. (건설부 고시 130호) - 최종 : 2013.08.22. (서울시 고시 제270호) < 주요 변경내역 > ◦ 관리시설 : 2,680.56㎡ → 3,077.24㎡ (증396.68㎡) ※ 현장근로자 대기실(창고 포함) 신축 <법적검토> ◦ 시설율 : 39.42% → 39.45%(법정 40% 이하) ◦ 건폐율 : 3.36% → 3.53%(법정 10% 이하)	〔조건부가결〕 ❐ 아래 조건을 반영하여 주관부서와 협의 후 시행 ○ 기존 수목이 훼손되지 않고 최대한 보전될 수 있도록 건축물 위치 조정 등 방안 강구 ○ 창고와 주차장이 서로 상충되지 않도록 배치계획 조정 ○ 창고는 이용자의 편의(관리용품 상하차 등)를 위해 차량 진입 검토 및 출입문 위치, 크기 등 면밀한 건축계획 수립 검토 ○ 공원 및 둘레길 이용자의 이용편의 및 이용활성화를 위해 안내체계개선 및 이용자간 프라이버시가 확보될 수 있도록 다양한 방안 강구