제23차 도시공원위원회 소위원회 개최 결과

▣ 위원회 개최 개요

◦ 일    시 : 2017. 11. 2.(목) 13:00 ~ 16:30

◦ 장    소 : 무교별관9층 푸른도시국 회의실

◦ 참석위원 : 도시공원위원회 위원3인

◦ 상정안건 : 6건(자문 3, 심의 3)

▣ 회의결과

연번	요청기관	상 정 안 건	결 과
1	서울식물원	서울식물원 조성계획결정(변경) - 식물문화센터 후면부에 근로자휴게시설을 증측	조건부 동 의
2	중 구	세운재정비촉진지구 6-2-4구역 내 소공원 조성계획결정(최초) - 규모 : 1,317.7㎡, 시설율 17.63%(법정20%)	재자문
3	강북구	미아9-2지역 주택재건축정비사업구역 내 어린이공원 조성계획결정(최초) - 규모 : 7,533.0㎡, 시설율 55.6%(법정60%)	재자문
4	동대문구	동대문구 가로수 조성·관리 기본계획 변경 및 장한로 바꿔심기 - 변경 전 : 양버즘 등 5종 304주, 변경 후 : 이팝나무 304주	조건부 가 결
5	서대문구	서대문구 가로수 조성·관리 기본계획 변경 및 증가로 바꿔심기 - 변경 전 : 양버즘 등 2종 223주, 변경 후 : 이팝나무 223주	조건부 가 결
6	강동구	강동구 고덕강일지구 공공주택지구 내 가로수 신규식재 - 느티나무, 왕벚나무, 대왕참나무 등 7,062주	조건부 가 결

심의(자문)결과 및 내용

1. 서울식물원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 서울식물원

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
<공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 강서구 가양동, 마곡동 일원(서울식물원) ◦ 면적 : 504,012㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2007.12.28(서고 제2007-491호) ◦ 조성계획(최종) : 2016.07.28.(서고 제2016-225호) < 주요내역 > - 서울식물원 내 근로자가 휴식을 취할 수 있는 휴게시설 마련 · 위치 : 기존 교양시설(식물문화센터) 부지 내 증축 (부지면적 변화 없음) · 증축규모 : 지상1층(휴게실, 화장실, 샤워실, 창고, 기계실) · 건축면적 : 증 375.89㎡ · 연 면 적 : 증 504.47㎡ - 기반시설 · 도로 증 126.67㎡ · 광장 감 108.93㎡ - 녹지 및 기타 : 녹지 감 17.74㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 36.16%→36.17%(법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 6.03%→5.92%(법정 10% 이내)	조건부 동의 ○ 근로자휴게시설 평면 구조 배치 재검토 - 근로자 편의 및 유지관리가 용이하도록 분산 된 휴게실, 샤워실, 탈의실 등을 재배치 필요 ○ 근로자 휴게시설과 상부 오픈 공간과 연계하여 쉴 수 있도록 검토 ○ 위 자문 결과 및 의견을 반영‧보완하여 도시공원위원회 건축분야 위원의 자문을 시행하고, 조치결과를 반영한 후 사업 추진할 것

심의(자문)결과 및 내용

2. 세운재정비촉진지구 6-2-4구역 내 소공원 조성계획결정(최초)

요청기관 : 중구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 중구 예관동 53-4번지 일원 ◦ 면적 : 1,317.7㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2014. 3. 27. (서고 제2014-19호) ◦ 조성계획 : 최초결정 < 주요내역> ◦ 기반시설 : 192.73㎡ ◦ 운동시설 : 39.57㎡ ◦ 녹지 및 기타 : 1,085.40㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 17.63% (법정 20% 이내) ◦ 건폐율 : 해당없음	재자문 ○ 공원 이용행태 및 관리를 고려하여 공간 및 동선계획 재조정 - 덕수중학교와의 녹지 연계성을 검토하고 범죄예방을 고려하여 청소년 우범화가 일어나지 않도록 할 것 ○ 옛길 복원계획일 경우 명확한 컨셉 제시 - 단지 길로만 흔적을 재현하기보다 의미, 형태, 식재 등 복합적인 복원방향의 제시 필요 - 분산 된 식재를 한데 모아 경관식재로 재조성하고 옛길에 반영가능 한 수종 등 옛길 분위기 연출이 가능하도록 상세 식재계획이 필요 - 대상지의 옛길 사진을 설명 자료에 반영 할 것 ○ 체력단련시설은 제외할 것

심의(자문)결과 및 내용

3. 미아9-2지역 주택재건축정비사업구역 내 어린이공원 조성계획결정(최초)

요청기관 : 강북구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 강북구 미아동 100-29번지 일원 ◦ 면적 : 7,533㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2009.7.30(강북구고시제2009-301호) < 주요내역 > ◦ 기반시설 : 2,000.7㎡ ◦ 유희시설 : 752.6㎡ ◦ 휴양시설 : 1,015.3㎡ ◦ 교양시설 : 76.6㎡ ◦ 운동시설 : 345.0㎡ ◦ 녹지 및 기타 : 3,342.8㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 55.6% (법정 60% 이내) ◦ 건폐율 : 해당없음	재자문 ○ 숲과 물을 컨셉으로 공간 및 동선 계획 재조성 - 진입광장 등 포장면적을 줄이고, 녹지공간을 확대하여 도시숲 내에서 다양한 연령층이 뛰어놀 수 있는 숲놀이 공간으로 조성 검토 - 지형 높이차를 이용한 놀이시설을 적용하는 등 창의적인 놀이공간으로 조정 - 놀이 시설은 물놀이 시설 외 4계절 이용이 가능하도록 계획 - 고무칩 포장 외 물에 강한 포장재료 검토하고, 필요시 일부 공간만 적용 ○ 과도한 휴게 및 공원시설은 적정규모를 검토하고, 친환경 우배수 계획을 검토 - 물놀이 관련 시설을 위해서는 이동식 화장실 외에 상주 관리 인력을 배치하여 유지관리 가능한 소규모 관리시설 도입 필요 - 분산된 휴게시설(파고라 등)은 과도하게 배치되어 있으므로 적정규모를 배치하고 통합디자인을 고려할 것 - 체력단련시설은 산책로 주변 포켓공간에 축소 배치 - 우배수 계획은 전면 재검토하고 자연저류가 가능한 우배수 시설 적용 필요

심의(자문)결과 및 내용

4. 동대문구 가로수 조성·관리 기본계획 변경 및 장한로 바꿔심기

요청기관 : 동대문구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 가로수 현황 > ○ 위 치 : 동대문구 장한로 (장안 삼거리 ~ 장한평역 사거리) ○ 연 장 : 2.05㎞ ○ 가로수 현황 : 양버즘나무 등 5종 304주 (양버즘172, 이팝77, 은행47, 왕벚6, 목백합2) ○ 가로수 기본계획 - 장한로 : 유지관리노선(현황수종:양버즘나무) < 가로수 기본계획 변경내용 > ○ 변경대상 : 장한로 ○ 변경내용 - 당 초 : 유지관리노선(현황수종:양버즘나무) - 변 경 : 장기변경노선(계획수종:이팝나무) < 가로수 바꿔심기 내용> - 당 초 : 양버즘나무 등 4종 227주 (양버즘 172, 은행 47, 왕벚 6, 목백합 2) - 변 경 : 이팝나무 227주	조건부 가결 ○ 이팝나무 식재시 보행자에게 방해가 되지 않도록 지하고가 확보된 수목으로 식재하되 규격은 근원직경(R)15이상으로 식재 (수목식재시방서에 수목규격 세부 명기할 것) ○ 이팝나무 가로수 간격은 6m 이하로 식재 ○ 가로수 보호판은 보도폭이 협소한 곳은 정사각형이 아닌 직사각형으로 설치 ○ 보호판 등 가로수 보호시설은 ‘서울특별시 가로수 조성 및 관리조례 시행규칙’ 별표2 기준에 의거하여 설치 ○ 바꿔심기 가로수 중 수형이 양호한 수목은 공분 메워심기 등 최대한 이식조치

심의(자문)결과 및 내용

5. 서대문구 가로수 조성·관리 기본계획 변경 및 증가로 바꿔심기

요청기관 : 서대문구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 가로수 현황 > ○ 위 치 : 서대문구 증가로 (증산2교 ~ 연희삼거리) ○ 연 장 : 2.7㎞ ○ 가로수 현황 : 양버즘나무 등 3종 383주 (양버즘 251, 은행 99, 이팝 33) ○ 가로수 기본계획 - 증가로 : 유지관리노선(현황수종:양버즘나무) < 가로수 기본계획 변경내용 > ○ 변경대상 : 증가로 ○ 변경내용 - 당 초 : 유지관리노선(현황수종:양버즘나무) - 변 경 : 장기변경노선(계획수종:이팝나무) < 가로수 바꿔심기 내용> - 당 초 : 양버즘나무 등 2종 223주 (양버즘 207, 은행 16) - 변 경 : 이팝나무 223주	조건부 가결 ○ 이팝나무 식재시 보행자에게 방해가 되지 않도록 지하고가 확보된 수목으로 식재하되 규격은 근원직경(R)15이상으로 식재 (수목식재시방서에 수목규격 세부 명기할 것) ○ 이팝나무 가로수 간격은 6m 이하로 식재 ○ 가로수 보호판은 보도폭이 협소한 곳은 정사각형이 아닌 직사각형으로 설치 ○ 보호판 등 가로수 보호시설은 ‘서울특별시 가로수 조성 및 관리조례 시행규칙’ 별표2 기준에 의거하여 설치 ○ 바꿔심기 가로수 중 수형이 양호한 수목은 공분 메워심기 등 최대한 이식조치 ○ 2018년 사업추진 시 수형불량 및 위험수목을 우선적 실시하고 이후 연차적으로 점진적 교체작업을 실시

심의(자문)결과 및 내용

6. 강동구 고덕강일지구 공공주택지구 내 가로수 신규식재

요청기관 : 강동구

공원현황 및 결정내역

심의(자문)결과 및 내용

< 가로수 신규식재 내용>

○ 위    치 : 강동구 고덕강일공공주택지구

(※ 고덕동, 강일동, 상일동 일원)

○ 신규노선 : 20개 노선(대로3, 중로 17)

○ 식재내용 : 대왕참나무 등 5종 1,071주

(대왕참 270, 왕벚 269, 이팝 228, 느티 223, 목백합 81)

○ 지구별 세부내역

지구별	노선수	식재내용	비고
계	대로3, 중로 17	5종 1,071주
1지구	대로3, 중로12	느티 등 5종 630주
2지구	중로 3	이팝 166, 왕벚 106
3지구	중로 3	대왕참 149, 느티 20

조건부 가결

○ 목백합은 답압에 약하므로, 하부에 띠녹지를 조성하거나 어려울 경우에는 보호판을 목백합 지면으로부터 5㎝ 이상 상향 설치하여 답압방지

○ 이팝나무 식재시 규격은 근원직경(R) 15이상으로 식재하고 이팝나무 가로수 간격은 6m 이하로 식재

○ 동서로 조성되는 가로에는 해당구역 내 음지여부 및 일사량을 고려하여 수종 선정

○ 보호판 등 가로수 보호시설은 ‘서울특별시 가로수 조성 및 관리조례 시행규칙’ 별표2 기준에 의거하여 설치