상봉 9-I구역 주상복합 신축공사

<공통사항> 1. 친환경 및 에너지 절약계획 부분

○ 수정 전

구 분		주 거	비주거
녹색건축인증		그린2등급	그린2등급
건축물에너지 효율등급		1등급	1+등급
신재생에너지설비 공급비율		8.04%	12.82%
설치량	태양광(PV/BAPV)	5.60kW	23.20kW
	태양광(BIPV)	42.67kW	40.50kW
	지열(밀폐)	-	-
	연료전지	17kW	77kW

○ 수정 후

구 분		주 거	비주거
녹색건축인증		그린2등급	그린2등급
건축물에너지 효율등급		1등급	1등급
신재생에너지설비 공급비율		7.01%	11.14%
설치량	태양광(PV/BAPV)	36.45kW	34.65kW
	태양광(BIPV)	41.42kW	25.66kW
	지열(밀폐)	-	-
	연료전지	11kW	68kW