제30회 전국소방기술경연대회 경기요강(안)

	중앙소방본부

2017년 소방기술경연대회 『화재진압분야』 운영개요

1. 개 요

1) 일  시 : 2017. 10. 12.(목) ~ 10. 13.(금) / 2일간

2) 장  소 : 중앙소방학교 훈련탑 일대(충남 천안)

3) 분  야 : 화재진압분야

4) 종  목 : 2종목(속도방수 + 화재진압전술)

5) 대  상 : 전국 18개 시·도 18개 선발팀

2. 팀 구성(6명)

1) 지휘자 : 경 1 / 대원 : 장 2, 교 이하 3

※ 출전팀 구성 내 종목별(속도방수 ․ 화재진압전술) 선수변동 자율

2) 대회 개최일 기준 최근 6개월 이상 화재진압대원으로 근무한 직원

3) 출전팀 명단에 대한 해당 시·도 본부장 확인서 징구 예정

4) 화재진압전술 개인별 임무는 경기 전 추첨(4번 운전원 임무만 추첨)

5) 국민안전처 방호조사과로 선수명단 제출(2017.09.01.限)

3. 출전제한

1) 화재진압 업무 이외의 대원(구조 ․ 구급대원 등)

2) 전국소방기술경연대회 특진 유경험자(전 분야 해당)

3) 전국소방기술경연대회 화재진압분야 개선 실무팀 참여자(’16년, ’17년)

4. 운영요원(명)

분야별	종 목	총괄담당	심 판		시간측정	시간기록
			주 심	부 심
화재진압	속도방수	1	1	2 이상	3 이상	1 이상
	화재진압전술	1	1	2 이상	3 이상	1 이상

5. 종목별 배점 : 속도방수(100점) + 화재진압전술(100점)

- 동점처리기준 : 화재진압전술 고득점 순으로 결정

1) 속도방수(100점) : 소요시간(60점) + 경기능력(40점)

2) 화재진압전술(100점) : 정확성(100점) - 안전성(감점) – 신속성(감점)

※ 화재진압전술은 정확성 100점에서 안전성과 신속성 점수를 차감하는 방식

6. 훈련장 개방

1) 학교일정을 고려하여 2주간(월~금 / 07:00~18:00) 개방

2) 훈련일정은 시·도별 팀장 간 협의와 추첨에 의해 결정

3) 훈련장 개방 일정 위반 시 규정에 의거하여 감점(답사 포함)

- 사전 동의 없이 임의로 훈련시설 출입 시 무단훈련으로 간주

4) 공기 충전 시설 개방시간은 해당일 16:00 ~ 18:00(팀별 1인 사전 지정된 자)

7. 이의제기(조정요구)

1) 요구권자 : 경기를 진행한 팀의 전·후 시도 팀장 1인

2) 심판진에서 운영하는 영상장비를 확인하여 조정·반영

8. 기타사항

1) 속도방수와 화재진압전술 양일간 동시 운영

2) 안전사고 발생이 예상될 경우 심판은 경기 중단(대회운영본부에 통보)

3) 심판은 경기 중 위험요소 및 안전사고 발생 가능성 수시로 확인

4) 경기 진행 중 장비 이상 발생 시 재경기 불가(안전점검 미흡으로 간주)

5) 소방차량 고장 등 불가피한 경우 심판진이 재실시 판단(원칙적 불가)

2017년 소방기술경연대회 『속도방수』 세부요강

Ⅰ		평가기준 (속도방수)

1. 심판구성

1) 주심 1, 부심 2

2) 주심 : 출발선 통제 및 경기진행 총괄

3) 부심 : 1·2차 표적 각 1명 배치

2. 운영시간(경연 전 선수등록표 확인)

구 분	장 소	시 간	내 용
장비검사	점검구역	별도 시간운영	장비제출
출전대기	대기구역	5분	출전준비, 출전장비 지급(호스 등)
안전점검	경기구역	15분	경기 전 장비세팅, 이상유무 최종점검
경기진행	경기구역	5분	속도방수 경기
장비철수	대기구역	별도 시간운영	경기장비 철수 등

※ 경기시작 ‘10분전’, ‘5분전’, ‘1분전’ 예령(심판)

3. 점수집계

1) 구분 : 소요시간(60점) + 경기능력(40점)

- 소요시간 : 환산법에 의해 산출 반영(1/100초 단위 기록)

※ 소요시간 환산법 (최우수 팀 기록 / 대상 팀 기록) × 60점 = 환산점수

- 경기능력 : 채점표 점수 참고

2) 동점처리기준 : 고득점 순(종목점수 > 소요시간 > 선수연령 합 > 근무경력 합)

4. 장비기준(★표는 세부규격 참고)

1) 개인장비

연 번	품 명	규 격	중앙 지급	단위	수량	비 고
1	활동복	복제기준★		벌	1 / 인	긴팔(동·하절기)
2	활동화	복제기준		켤레	1 / 인	소방활동화 명시, 변형불가
3	헬멧	★	∨	점	1 / 인	세부규격참고
4	신체보호대	양무릎, 양팔꿈치★		세트	1 / 인	자율선택(패드일체형)
5	안전장갑	시도별 선택		켤레	1 / 인	자율선택

2) 공통장비(시도별 제출 장비는 수거·확인 후 무작위 불출)

연 번	품 명	규 격	중앙 지급	단위	수량	비 고
1	선수등록표	손목 부착형	∨	점	1 / 인	평가용 핸들링
2	소방펌프차	세부규격 별도시달★	∨	대	2	예비차량 포함(중앙 1 / 시·도 1)
3	관창40mm	KFI, 일반형	∨	개	1	방사직사겸용
4	관창65mm	KFI, 일반형	∨	개	1	방사직사겸용
5	결합금속구	Y형	∨	개	1
6	호스40mm	세부규격 별도시달		본	2	시도별 제출(새 제품)
7	호스65mm	세부규격 별도시달		본	3	시도별 제출(새 제품)
8	삼각줄	나사산 재생용		개	1/인	휴대 여부 자율

3) 구현물품(중앙 준비)

연번	품 명	규 격	수 량
1	스톱워치		3
2	깃발	황색2, 적색2	4
3	주수타깃	175cm형	2
4	신호총		1

Ⅱ		세부요강

1. 경기장 해설

1) 출발선 : 측후방 방수구 기준 전방 약 2.5m

2) 장비정렬선 : 출발선 기준 전방 약 1.5m

3) 장비정렬 순서 : 제한 없음

4) 1차 화재진압라인 : 출발선으로부터 36m지점

5) 1차 화재진압 목표물(표적) : 출발선으로부터 47m지점

6) 2차 화재진압 목표물(표적) : 출발선으로부터 75m지점

2. 세부요강

구 분		내 용
일반	지휘	- 안전점검 및 현장지휘 임무 - 경기진행을 보조 - 육성이나 수신호를 이용 경기진행을 지휘·보조
준비	장비 준비	- 고임목 등 지급된 평가장비 활용 장비 세팅 가능 - 호스말이기구 또는 솔 등 사용금지 - 호스 받침용 작은 돌 사용 가능(심판에게 사전 고지) - 호스 충수시험 가능(소요시간에 포함) - 65mm 호스 3본 결합 - 65mm 관창 - 호스 간 커플링은 육안 상 이격
	장비 불량	- 시합 전 장비 이상 시 심판에게 시정 요구 - 시합 전 장비 부정행위 적발 시 시정 및 감점 조치 - 교체 소요시간은 장비 준비 시간에 포함
출발자세		- 지휘자 및 출전선수는 출발선 내 대기 (세 손가락 이상이 지면에 닿은 상태) - 출발선 위로 머리 등 신체가 넘어가는 것은 인정

구 분		내 용
1차	고임목	- 좌측 앞바퀴 고임목 2개는 고정된 상태에서 시작 - 좌측 뒷바퀴 고임목 2개는 1차 방수구 개방 전까지 설치 (박스 바깥라인 내 바퀴에 밀착고정)
	진압 라인	- 1차 진압라인은 지휘자와 관창수, 관창보조 2인을 포함하여 완전히 넘을 것(밟으면 안 됨) - 1차 진압라인 넘은 후 표적을 주수 진압할 것 - 관창수 뒤에 관창보조 2명 배치하며 전방을 향하여 호스를 양손으로 파지
	결합부	- 장비가 결합되었으나 장비 조작 후 결합 부분이 분리 되면서 물이 분출되지 않을 것
2차	출발 신호	- 4명 전원이 1차 진압라인을 통과 한 상태에서 심판의 신호(깃발 + 호각)에 출발
	운전원	- 1차 완료(심판신호) 전 방수구를 닫지 않아야 하며 1차 완료 후 방수구를 완전폐쇄 후 2차 실시 - 2차 출발 위치는 출발선을 밟거나 넘지 않을 것 - 출발 신호 전 2차 진압 장비에 접촉하지 않아야하며 신호와 동시에 장비 운반 가능
	호스 전개	- 1차 진압 후 1차 진압라인까지 호스 재배치 가능 - 2차 진압용 호스는 한겹말이(역으로 감을 수 없음) - 1차 진압라인 통과직전 호스를 전개 가능하며 전개된 호스가 1차 진압라인을 넘을 것 - 진압 시 관창보조 자율
	결합 금속구 (Y형)	- 결합금속구(Y형) 밸브는 개방하여 운반 가능하며 호스 연결되지 않은 밸브에서 물이 30cm이상 분출되지 않을 것
	결합부	- 장비가 결합되었으나 장비 조작 후 결합 부분이 분리 되면서 물이 분출되지 않을 것
종료		- 2차 진압 후 모든 장비는 그 자리에 내려놓고 심판의 철수지시가 있을 때까지 어떠한 장비도 만질 수 없음

3. 기타사항(세부 규격)

연 번	품 명	규 격
1	활동복/ 활동화 (개별)			상의 : 주황색 긴팔 하의 : 벨트를 착용 부착물 : 태극기, 소방마크 ,명찰, 계급장 활동화 :“소방활동화” 명시
2	헬멧 (중앙)			제조사 : PROTEC(프로텍) 모델명 : ACE WATER
3	신체보호대 (개별)
		(예시)무릎보호대			(예시)팔꿈치보호대
4	소방펌프차 (중앙)
		차량전경				현대 / 2016년식 / (주)대진정공
		운전석측	조수석측				후면

속도방수 평가표

소 속 :			경기일시 :

심판관 서명
주심	부심	부심

경    기     요    령

평         가

총 소 요 시 간 (60점)

초

경  기  능  력 (40점)

점

준비

경기규칙에 맞게 20분 이내 장비를 착용·정렬하고 출발선에 양손 세손가락 이상 지면에 닿은 상태에서 출발을 준비한다.(최대 송수압력은 7kg/㎠이내)

► 장비준비시간 : 20분<5분 경기장 밖, 15분 경기장 내>

<경기시작 10분전 → 5분전 → 1분전 예령>

► 장비정렬선 수직으로 봤을 때 바깥라인 이탈금지

▪ 활동복의 임의변경(개조), 부착물(태극기,이름,계급) 미부착

3

▪ 장비착용 부적절 및 불공정(고무링사용 등 규칙위반)

3

▪ 부정한 방법으로 소방호스말이(정리) 한 경우

3

▪ 장비정렬선을 위반하여 정렬하고 심판의 시정요구 불응

3

▪ 장비에 표식행위 및 고정행위(규정된 장비의 정상적 활용은 허용)

3

▪ 장비준비시간 초과 또는 미 해당자가 관여하여 준비

3

▪ 경기준비 및 진행 간 송수압력 7kg/㎠ 초과

3

▪ 기타 공정성 및 안전성을 위반(매회 3~5점 감점)

3/5

경 기 요 령		평 가
1 차 진 압	출발신호와 함께 65mm 호스 3본과 관창을 이용하여 목표물(47m지점)에 주수(호스는 출발신호 전 미리 소방차에 연결) ※ 좌측 앞바퀴 고임목은 앞 ․ 뒤에 고정된 상태에서 시작하고 좌측 뒷바퀴 고임목은 방수구 개방 전까지 앞·뒤에 밀착고정	▪ 부정출발(1회 5점 감점 후 재출발, 2회 실격)	5
		▪ 1차 방수구 개방 전 고임목 고정 미실시 또는 박스 바깥라인 이탈	3
		▪ 1차 진압라인을 넘기 전에 타킷 넘어감(4명 전원통과)	5
		▪ 1차 진압 시 전방을 향해 양손으로 관창보조 미실시	3
		▪ 기타 공정성 및 안전성을 위반(매회 3~5점 감점)	3/5
2 차 진 압	1차 진압이 종료되었음을 알리는 심판관의 신호에 따라 방수구를 닫은 후 65mm 관창을 해체하고 출발선에 준비된 40㎜ 호스2본, Y카플링 1개, 40㎜ 관창 1개를 운반하여 연장한 후 2차 목표물(75m지점)에 주수.	▪ 2차 신호 위반(부정출발)	10
		▪ 1차 진압 완료 후 2차 진압 실시 전 방수구 폐쇄 위반	3
		▪ 1차 진압 완료신호 전 방수구 사전 폐쇄하는 경우	3
		▪ 운전원의 2차 출반신호 전 장비에 손을 대는 경우 (흐트러지거나 넘어진 장비를 포함)	3
		▪ 2차 소방호스(40mm) 전개 시 진압라인을 넘지 못함	3
		▪ Y카플링 연결 반대부위에서 30cm 이상 물이 새는 경우	3
		▪ 장비조작 후 결합부분이 분리	3
		▪ 2차 목표물 타격 후 모든 장비를 그 자리에 곧바로 내려 놓지 않는 등 심판지시에 불이행	3
		▪ 기타 공정성 및 안전성을 위반(매회 3~5점 감점)	3/5

2017년 소방기술경연대회 『화재진압전술』 세부요강

Ⅰ		평가기준 (화재진압전술)

1. 심판구성

1) 주심 1, 부심 2(중앙)

2) 주심 : 부심 통제 및 경기진행 총괄

3) 부심 : A ․ B ․ C구역 각 1명 배치(주심포함)

2. 운영시간

구 분	장 소	시 간	내 용
장비검사	점검구역	별도 시간운영	장비제출
출전대기	대기구역	5분	출전준비, 출전장비 지급(호스 등)
안전점검	경기구역	5분	경기 전 장비적재, 이상유무 최종점검
경기진행	경기구역	17분	화재진압전술 경기
장비철수	대기구역	별도 시간운영	경기장비 철수 등

※ 경연 전 선수등록표 확인

3. 점수집계(총점 100점에서 차감하는 방식)

1) 안전성 : 안전위반, 지휘미흡, 통제불응 시 감점

2) 정확성 : 임무 수행여부를 반영하여 감점

3) 신속성 : 경기진행(시작·전술·종료) 구간 내 제한시간 초과 시 감점

4) 순  위 : 고득점 순

(동점처리기준 : 안전성 > 정확성 > 전술구간 소요시간 순)

4. 시간측정(제한시간 17분)

- 제한시간 10초 초과 당 1점 감점   ※ 구간별 제한시간 초과는 평가표 참조

1) 시작구간[4분] : 정위치 ~ 장비점검(본부석에서 시간측정)

2) 전술구간[9분] : 1차 화재진압 실시 ~ 고립소방관 용기교환(터치식 스톱워치 운영)

3) 종료구간[4분] : 철수 ~ 점검보고(본부석에서 시간측정)

※ 전술구간 : 해당팀 지휘자가 스톱워치 직접 조작

5. 개인장비(★표는 세부규격 참고)

연 번	품 명	규 격	중앙 지급	수 량				비 고
				지휘	진압	운전	고립
1	활동복	복제기준★		1	3	1	1	동·하계 무관, 반팔 가능
2	활동화	복제기준		1	3	1	1	소방활동화 명시, 변형불가
3	특수방화복	KFI		1	3	1	1	내피 포함
4	안전화	KFI		1	3	1	1	고무제로 한정
5	방화두건	KFI		1	3	1	1	색상 무관
6	헬멧	KFI★		1	3	1	1	KFI인증된 구조헬멧 가능
7	안전장갑	KFI★		1	3	1	1	공지된 규격 중 택1
8	공기호흡기세트	45분용★		1	3		1	원터치식 사용불가
9	랜턴	시도별 장비★		1	3	1	1	ㄱ자형-연기투기랜턴
10	무전기	시도별 장비★		1	3	1	1	UHF, TRS 방식 등 실제 출동 장비
11	경보기	시도별 장비		1	3		1	태그분리형 사용 가능
12	선수등록표	손목 부착형	∨	1	3	1	1	선수등록 시 손목에 부착
13	임무번호표	용기부착형	∨		3			경기 전 공기용기 부착
14	삼각줄	나사산 재생용			3	1		휴대 여부 자율
15	카라비너	금속제		4	12	4		크기 무관

※ 상기 장비 생산년도는 무관하며, 해당장비 한정 KFI인증마크 육안 식별될 것

6. 공통장비(호스․로프는 수거․확인 후 무작위 불출)

연 번	품 명	규 격	중앙 지급	수 량	비 고
1	소방펌프차	세부규격 별도시달	∨	2	예비차량 포함
2	구급차	주들 것 포함	∨	1
3	호스 스패너	커플링 개폐기능★	∨	2
4	소화전 렌치	소화전 개폐기능★	∨	1
5	복식사다리	★	∨	1
6	만능도끼	소방용★	∨	1	도끼 휴대용 허리벨트 사용 자율
7	호스40mm	세부규격 별도시달		2	시도별 제출(새 제품)
8	호스65mm	세부규격 별도시달		3	시도별 제출(새 제품)
9	관창40mm	KFI, 피스톨형		1
10	관창65mm	KFI, 피스톨형		1
11	결합금속구	Y형★		1
12	개인 로프	10.5mm x 20m		1	시도별 제출, 세미스태틱
13	호스고정용 로프	10.5mm x 4m		1	시도별 제출, 세미스태틱
14	진출입상황판	형태 자율		1	차량외부에서 확인 가능한 구조
15	동력절단기	750~1,000cc 엔진식		1

7. 구현물품(중앙 준비)

연번	품 명	규 격	수 량
1	터치형 스톱워치	외부모니터, 측정장치, 스위치	1
2	사다리 장애물	라바콘, 플라스틱 튜브, 테니스 공★	6
3	주수타깃	175cm형★	7
4	개구부 장애물	10cm x 10cm x 50cm 목재	3
5	방화문 모형	210cm x 85cm 문 모형 (절단물 : 4cm x 2cm 사각파이프)★	1
6	임무 추첨함	상자, 공 4개	1

Ⅱ		세부요강

1. 전술구간 진행사항 요약

1) 1차 화재진압 : 1.5m 폭의 호스전개선 내에 전개상태를 상·중·하로 평가하며, 타깃 6점의 2개 유형(∧,∨)중 경기 전 추첨하여 진행(유형별 3개 표적)

2) 2차 화재진압 : 현관문이 폐쇄된 4층 건물의 2층을 사다리를 이용하여 진입하고, 1층 현관을 개방하여 동력절단기를 운반 후 2층의 방화문을 절단 개방하고, 4층의 화점을 진압하며, 지상에서는 사다리를 1인이 철수

3) 고립소방관 구조 : 3층 고립된 소방관의 공기용기를 교환하여 1층으로 구조

4) 펌프차량 조작 : 소방차량의 펌프를 조작하고, 소화전 점령 및 철수, 시동 OFF

2. 일반사항

1) 다음단계 진행은 평가관의 깃발(호각) 신호에 의함(이하“□”표시) - 미준수 시 안전성 감점

2) 경기 중 이동속도 제한 없음(넘어지는 경우 감점 적용)

3) 휴대 장비를 떨어뜨리거나, 밟지 않을 것(해당항목 실점)

4) 펌프차 조작 및 소화전 점령 등 차량관련 사항은 운전원이 수행할 것

5) 대원별 특정 임무 지정사항 없음(출전팀 자율적 판단 가능)

6) 대회요강 이외의 물품을 사용하지 않을 것(발견 시 실격 처리)

3. 장비점검 관련 참고사항(사전점검 등)

1) 기본복장 : 활동복·방화복 등 적합여부 확인

① 활동복 : 명찰·계급장·소방마크·태극기 등 부착, 하의 양말 속 고정 금지

② 활동화 : 복제규정상 지급품목 착용 (시·도별 사제품목 착용불가)

③ 방화복 : 내피제거 및 기타 변형 금지, 경기 전 방화복에 호스고정용 로프 휴대 허용

2) 선수등록표(핸들링) : 부착상태 및 동일인물 확인

3) 개인장비 적재 : 랜턴․무전기․경보기 OFF 및 공기호흡기 용기밸브 폐쇄 상태로 적재

4) 공용장비 적재 : 펌프차량 적재함 내 모든 장비 적재(위치 및 적재형태 자율)

※ 경기 전 차량 내 65mm호스 2본(한겹말은호스), 40mm호스(접은호스-결합) 2본 적재

5) 차량 준비상태 : 셔터 폐쇄, 고임목 잠금장치 고정, 연료량 확인

6) 펌프 준비상태 : 모든 밸브 폐쇄(냉각수 밸브만 개방), 유량 확인

7) 기준 미 준수 시 감점처리, 기준시간 내 장비 시험가동 허용

8) 카라비너 개인별 4점 이내, 크기 불문, 휴대 여부 및 휴대 형태 자율

9) 지휘자는 모든 장비를 착용하되 면체를 목에 걸을 것

Ⅲ		진행 단계별 내용

1. 시작구간(장비착용 및 점검)

구 분	평가구간	내 용(절차)
하 의	시작	- 하의 앞여밈 상태(똑딱이 또는 후크) - 신체 또는 활동복이 보이지 않을 것
승·하차	시작	- 좌·우 손잡이와 모든 발판 사용 - 탑승 전·후 차량문을 닫을 것 (-1번원 - 조수석, 2번원 - 운전석 뒤, 3번원 - 조수석 뒤)
출 차	시작	- 시동, 전조등, 경광등, 싸이렌 ON(순서 무관, 싸이렌은 즉시 OFF)
운 행	시작	- 하차 시 작업등과 주차브레이크가 작동되어 있을 것 - PTO 및 메인밸브 조작
상 의	시작	- 손토시 착용 - 지퍼와 벨크로 등 앞여밈 상태 - 상의 아래단이 말려 있지 않을 것 - 신체 또는 활동복이 보이지 않을 것
헬 멧	시작	- 안면보호렌즈가 눈 아래까지 내려질 것 - 머리에 밀착되어 시야확보 원활 - 턱 끈 결합
면 체	시작	- 머리카락과 머리끈이 면체 내에 없을 것 - 밀착되어 누기가 없을 것 - 대기호흡 상태로 하차
공기호흡기	시작	- 용기밸브를 개방한 상태로 하차 - 어깨, 허리, 가슴 밸트가 꼬임이 없이 정상적으로 체결 - 점멸등 점멸 - 보조면체 정상적 결합
방화두건	시작	- 두건은 상의 내로 정리 - 면체 안면창과 조임끈에 간섭이 없을 것 - 피부가 노출되지 않을 것
랜 턴	시작	- 하차 시 OFF 상태 - 공기호흡기 우측D링에 결합
무전기	시작	- 하차 시 OFF 상태
경보기	시작	- 하차 시 OFF 상태 - 허리벨트 좌측에 고정(배터리 제거)
고임목	시작	- 운전석 측 뒷바퀴 고정(박스 바깥라인 내 바퀴에 밀착고정)
운전원 하차	시작	- 하차 시 고임목 설치 확인, 좌·우 손잡이와 모든 발판 사용
장비점검	시작	- 점검순서 : 랜턴→무전기→경보기→압력확인→양압전환→바이패스 - 공기호흡기를 포함한 개인장비는 하차 전까지 착용 ※ 장비점검 전 조작 시 해당항목 실점
점검보고	시작	- 각 대원별 장비 이상유무를 개별적으로 지휘관에게 보고

2. 전술구간(1선 화재진압)

구 분	평가구간	내 용(절차)
1차 화재진압 지시	전술	- 스톱워치 버튼을 누를 것 ※ 스톱워치 버튼을 누른 후 “실시” 지시
태그 인계·인수	전술	- 운전원에게 인계 - 진·출입 상황판을 이용하여 차량 외부에 노출 시킬 것
호스전개	전술	- 운반법 자율(관창포함) - 전개된 호스의 최외곽이 채점 기준 - 2점의 호스 중 전개 우선순위 없음 - 전개 중 불특정 물체 또는 대원에 충격하지 않을 것 - 전개 정밀성 차등 점수(1.5m 폭 전개선 기준)
방수구 결합 (방수구 + 호스)	전술	- 결합 부위 누수 금지 - 결합법 자율 - 여유호스 자율, 호스 꼬임 및 꺽임 허용
호스·관창 결합 (호스 + 호스 + 관창)	전술	- 결합 부위 누수 금지 - 결합법 자율 - 호스 꼬임 및 꺽임 허용
방수개시 신호	전술	- 방수개시 신호 전 예비송수 허용 - 진압대원 중 1명이 무전기를 이용하여 운전원과 교신 - 운전원은 수신내용을 송신할 것
1차 압력 조절	전술	- 방수구 개방 후 7~8kg/㎠로 가압
화점진압	전술	- 주수제한선 내에서 진압 - 표적 중 추첨된 유형으로 3점 진압 - 장애물을 쓰러뜨리지 않고, 화점을 완벽히 진압할 것 - 장애물 쓰러짐 개수에 따른 차등점수 부여 - 주수형태(직사,분무) 제한 없음 - 진압 완료 시 평가관이 □신호 (평가관 □신호 후 “2차 화재진압 실시” 지시)
방수중지 신호	전술	- 진압대원 중 1명이 무전기를 이용하여 운전원과 교신 - 운전원은 수신내용과 “방수중지 완료”를 송신할 것 - 운전원 방수중지 완료 시 호스 내 잔압을 제거(제거방법 자율) - 잔압제거 후 관창 폐쇄(노즐 폐쇄 자율)
1차 방수구 폐쇄	전술	- 압력 3kg/㎠이하 시 폐쇄
호스전개 (소화전 점령)	전술	- 운반법 자율(관창포함) - 전개된 한겹말은 호스의 최외곽이 채점 기준 - 전개 중 불특정 물체에 충격하지 않을 것 - 전개 정밀성 차등 점수(1.5m 폭 전개선 기준) - 소화전 렌치 운반 및 사용 시점에 관한 감점 없음
보수호스 결합 (소화전 + 호스 + 보수구)	전술	- 소화전 이물질 제거 절차 수행 - 보수구와 소화전에 결합된 호스에서 누수가 없을 것 - 여유호스 자율, 호스 꼬임 및 꺽임 허용
보수 완료	전술	- 100 ~ 300리터 보수 시 차단
보수호스 철수	전술	- 보수구 이용 잔압 제거 - 소화전 등 밸브가 폐쇄되어 있을 것 - 어깨접이식 회수법 이용하여 차량 후면 지정 위치에 운반할 것 (회수 중 호스 지면접촉 시 감점) ※ 호스 철수는 고립소방관의 실린더 교환 완료 전까지 자율

3. 전술구간(2선 화재진압)

구 분	평가구간	내 용(절차)
2차 화재진압 지시	전술	- 평가관 깃발 신호 후 “2차 화재진압 실시” 지시
장비 운반	전술	- 동력절단기, 결합금속구(Y형), 접은호스 2본, 관창을 분리된 상태로 운반 - 운반순서 및 운반법 무관하며 2점 이상 운반 가능 - 기구묶기용 개인로프의 휴대법 자율
사다리2인_들기	전술	- 2급 기준에 의해 순차적으로 실행
사다리2인_운반	전술	- “Z”형태로 장애물에 부딪히지 않고 운반 - 장애물 이탈 개수에 따른 차등점수 부여 - 2급 기준에 의해 순차적으로 실행
사다리2인_설치	전술	- 2급 기준에 의해 순차적으로 실행
사다리2인_등반	전술	- 2급 기준에 의해 순차적으로 실행
장애물 제거	전술	- 장애물 블럭(3개)를 작업자세 상태에서 순차적으로 도끼로 제거
진 입	전술	- 최종 진입 시 최상단 가로대 또는 세로대를 잡을 것 - 후면으로 진입한 후 진입완료 통보 할 것
2층 방화문 개방	전술	- 동력절단기는 2층 방화문 앞 지정구역 내에서 시동할 것 - 동력절단기를 이용하여 현관문을 절단하여 개방 - 완전 절단 시 평가관이 깃발(호각)로 신호
결합금속구(Y형) 결합	전술	- 결합금속구(Y형) + 호스(40mm) + 호스(40mm) + 관창 - 2차 주수 시 결합금속구(Y형)이 1차 호스 전개선을 넘지 않을 것 - 결합법 자율이며, 결합 부위 누수 금지 - 호스 꼬임 및 꺽임 허용
로프 투척	전술	- 한쪽 끝을 지지물에 고정(말뚝+옭) 후 투척 - 로프 투척 후 지지물 고정 시 감점
관창 기구묶기	전술	- 2급 기준에 의해 실행
호스인양	전술	- 관창이 벽면과 난간에 닿지 않을 것 - 관창이 바닥에 끌리지 않을 것 - 인양 후 주수 전 관창에 묶인 로프를 풀 것
호스고정	전술	- 감아매기(2회 이상) + 말뚝 + 옭매듭
방수개시 신호	전술	- 결합금속구(Y형)까지 예비송수 허용 - 진압대원 중 1명이 무전기를 이용하여 운전원과 교신 - 운전원은 수신내용을 송신할 것
2차 압력 조절	전술	- 개방 후 7~8kg/㎠로 가압
화점진압	전술	- 주수제한선을 넘지 않고, 화점을 완벽히 진압할 것 - 운전원이 7~8kg/㎠로 가압되었을 때 주수 진압 할 것 - 주수형태(직사, 분무) 제한 없음 - 적정 진압 완료 시 평가관이 □신호 (평가관 □신호 후 “고립소방관 구조” 지시)
방수중지 신호	전술	- 진압대원 중 1명이 무전기를 이용하여 운전원과 교신 - 운전원은 수신내용과 “방수중지 완료” 송신 - “방수중지 완료” 무전 후 호스 내 잔압 제거 (잔압제거 방법은 자율이며 제거 후 관창밸브는 폐쇄)
2차 방수구 폐쇄	전술	- 3kg/㎠이하 시 폐쇄
사다리1인_들기	전술	- 1급 기준에 의해 순차적으로 실행
사다리1인_운반	전술	- “Z”형태로 장애물에 부딪히지 않고 운반 - 장애물 이탈 개수에 따른 차등 감점 - 1급 기준에 의해 순차적으로 실행
사다리1인_내림	전술	- 1급 기준에 의해 순차적으로 실행

4. 전술구간(고립소방관 구조~종료)

구 분	평가구간	내 용(절차)
고립소방관구조 지시	전술	- 평가관 깃발 신호 후 “고립소방관 구조 실시” 지시 (차량의 공기용기에 손 댈 수 있는 시점)
발견 보고	전술	- 발견한 대원이“고립소방관 발견” 무전 보고 - 지휘관은 “구조실시” 지시
호흡 유지	전술	- 고립대원의 면체를 발견대원의 보조면체 연결구에 결합 - 결합 후 고립대원의 면체 양압상태 확인
로프 투척	전술	- 한쪽 끝이 지지물에 고정(말뚝+옭)된 상태를 확인 후 투척 - 로프 투척 후 확보매듭 시 감점 - 투척시점은 2선 화재진압이 종료 된 이후
용기 기구묶기	전술	- 2급 기준에 의해 실행
용기 인양	전술	- 인양물이 벽면에 닿지 않을 것 - 용기가 난간에 닿거나 바닥에 끌리거나 추락하지 않을 것
용기 교환	전술	- 용기를 교환한 후 공기누출이 없을 것 - 공기용기가 흔들림이 없으며 등지게 벨크로가 정상적으로 고정되어 있을 것
면체 재결합	전술 / 종료	- 고립대원의 면체를 재결합 - 고립대원의 면체 양압상태 확인 - 보조면체 재결합 및 등지게 적정 착용 후 손을 들어 교환완료 신호 할 것□(시간측정종료) - 고립대원을 구급차로 유도 ※ 지휘자는 평가관 깃발 신호 후 스톱워치 종료 조작
차량 정지	종료	- 모든 밸브가 닫혀 있을 것(냉각수 밸브 예외) - 메인밸브, PTO, 시동이 OFF 될 것 - 적재함 등 모든 문 폐쇄
장비점검	종료	- 사다리, 교체된 용기, 도끼, 호스스패너, 소화전렌치를 지정장소에 위치 - 태그회수 및 경보기에 결합 - 모든 대원은 정위치선에 정렬 - 면체를 2급 기준을 준수하여 벗을 것 - 공기용기 밸브 폐쇄 및 점멸장치 소등되어 있을 것 - 랜턴, 무전기, 경보기 OFF / 압력확인 -------------------------------------------------- (순서 및 구호 예시) 대기호흡→무릎앉아→장갑벗어→헬멧벗어→두건벗어→ 면체벗어→벨브폐쇄→잔압제거→랜턴OFF→무전기OFF→ 경보기OFF→압력확인→바이패스 밸브 폐쇄 및 면체확인→ 헬멧착용→장갑착용
점검보고	종료	- 헬멧의 렌즈를 내리고 장갑을 착용할 것 - 특수방화복, 안전장갑 및 안전화 착용상태가 완전무결할 것 - 대원별 장비 이상유무를 개별적으로 지휘자에게 보고

Ⅳ		세부규격 등

1. 경기장 조감도

2. 차량주변

3. 1차 화재진압 호스 전개선

4. 소화전 주변

5. 1차 화점 주수타깃

6. 화재발생 건물(보조훈련탑)

7. 사다리 설치 지점

8. 2층 방화문(절단물 : 40mm * 20mm 사각파이프 2개)

절단부

9. 2차 화점 주수타깃(4층)

10. 기타사항(세부규격)

연 번

품 명

규  격

1

활동복/

활동화

상의 : 주황색 긴팔

하의 : 벨트를 착용

부착물 : 태극기, 소방마크 ,명찰, 계급장

활동화 :“소방활동화” 명시

2

헬멧

진압헬멧(KFIS 007) 또는 구조헬멧 TYPE 1(KFIS 043 type1)

경량구조헬멧 제외(아래 예시)

3

진압장갑

아래 모델 중 선택가능

4

공기호흡기

세트

6.8리터 용기, 2014년 이후 생산품, 원터치 형 제외

보조면체 공기호스를 어깨벨트 D형 고리 등에 넣지 않을 것

보조면체는 전용클립에만 결합할 것

5

랜턴

ㄱ자 형태, 연기투시랜턴(좌측 그림 예시)

금속제 고리 및 카라비너 사용가능

6

무전기

UHF, TRS방식 중 선택, 생활무전기 사용불가

휴대낭, 상의 포켓, 공기호흡기 어깨벨트 중 선택하여 휴대

금속제 고리 및 카라비너 사용가능

스피커 마이크, 인이어 마이크, 두성마이크, 넥 마이크 사용 가능

7

결합금속구

(Y형)

8

호스 스패너

및

소화전 렌치

9

복식사다리

10

만능도끼

11

소방펌프차

차량전경

현대 / 2014년식 / (주)우리특장

운전석 측

조수석 측

후면

Ⅴ		사전점검표

[구분1 : 장비검사 / 구분2 : 안전점검]

구분	연번	내용	점검결과(불량 시 √)			비고
			1차(-1점)	2차(-5점)	3차(실격)
1	1	활동복
1	2	활동화
1	3	특수방화복
1	4	안전화
1	5	방화두건
1	6	헬멧
1	7	진압장갑
1	8	공기호흡기세트
1	9	랜턴
1	10	무전기
1	11	경보기
1	12	소방호스40mm
1	13	소방호스65mm
1	14	관창40mm
1	15	관창65mm
1	16	진․출입상황판
1	17	동력절단기
1	18	선수등록표
2	1	선수등록표
2	2	임무번호표-부착
2	3	공기호흡기세트-off
2	4	랜턴-off
2	5	무전기-off
2	6	적재함 내 장비적재
2	7	셔터폐쇄
2	8	펌프 밸브 폐쇄
2	9	펌프 냉각수밸브 개방
2	10	주차브레이크
2	11	차량문 시건
2	12	고임목 고정장치

※ 훈련장 개방기간 내 시도별 제출장비를 중앙학교에 제출할 것

(경기 당일 장비검사 시 상기 품목 미 구비 시 실격)

Ⅵ		평가표

화재진압전술 평가표

소 속 :			경기일시 :

순번	계급	성명	임무	자필서명
1	지방소방경		지휘
2	지방소방		진압
3	지방소방		진압
4	지방소방		진압
5	지방소방		운전
6	지방소방		고립소방관

심판관 서명
주심	A	B	C

만점	안전성		정확성	신속성			계
	사전점검	경기 중		시작	전술	종료
100

	출전대기	안전점검	시작구간	전술구간	종료구간
기준	5분 00초 00	5분 00초 00	4분 00초 00	9분 00초 00	4분 00초 00
기록	분 초	분 초	분 초	분 초	분 초
초과

경기 중 안전성 평가
내용	감점	비고
평가관의 합당한 통제에 불응(2차 불응 시 실격)	5 / 건
지휘자 지휘 전 대원 단독행동(깃발신호 포함)	5 / 건
지휘자가 대원의 임무를 대신 수행	5 / 건
지휘자 장비 착용상태 불량	1 / 개소
스톱워치 부정 조작	5 / 건
사다리 전도	5 / 건
활동 중 대기호흡 전환	5 / 건
잔압 경보 발생	5 / 건
인양 중인 장비가 떨어지는 경우	5 / 건
휴대한 장비에 고의적인 충격을 주는 행위	5 / 건
이동 중 넘어지는 경우(발 외에 신체 접촉)	5 / 건
절차의 일부 또는 전체를 수행하지 않는 경우	5 / 건
출전대기 지정 시간 초과	1 / 10초
안전점검 지정 시간 초과	1 / 10초

정확성 평가표
소속		심판관 서명								감점
A			평가		B		평가		B			평가
하의 (1번원, 2번원)					하의 (3번원, 4번원)				사다리2인_들기
승하차 (2번원, 4번원)					승하차 (1번원, 3번원)				사다리2인_운반 (1, 2개)
출차					상의 (3번원, 4번원)				사다리2인_운반 (3, 4개)
운행					헬멧 (3번원, 4번원)				사다리2인_운반 (5, 6개)
상의 (1번원, 2번원)					면체 (3번원, 4번원)				사다리2인_설치
헬멧 (1번원, 2번원)					공기호흡기 (3번원, 4번원)				사다리2인_등반
면체 (1번원, 2번원)					방화두건 (3번원, 4번원)				장애물 제거
공기호흡기 (1번원, 2번원)					랜턴 (3번원, 4번원)				진입
방화두건 (1번원, 2번원)					무전기 (3번원, 4번원)
랜턴 (1번원, 2번원)					경보기 (3번원, 4번원)				결합금속구(Y형) 결합
무전기 (1번원, 2번원)					장비점검 (3번원, 4번원)				관창 기구묶기
경보기 (1번원, 2번원)					점검보고 (3번원, 4번원)				용기 기구묶기
고임목					1차 화재진압 지시
운전원 하차									사다리1인_들기
장비점검 (1번원, 2번원)					호스1전개 (중, 하)				사다리1인_운반 (1, 2개)
점검보고 (1번원, 2번원)					호스2전개 (중, 하)				사다리1인_운반 (3, 4개)
					호스관창결합				사다리1인_운반 (5, 6개)
태그인계인수					방수개시신호				사다리1인_내림
방수구결합					화점진압 (장애물 1번)
방수개시신호					화점진압 (장애물 2번)				장비점검 (3번원, 4번원)
1차 압력 조절					화점진압 (장애물 3번)
1차 방수구 폐쇄					방수중지신호
방수중지신호					2차 화재진압 지시
호스전개 (운전원)
보수호스 결합					C		평가		C			평가
보수 완료					장비 운반				로프 투척
보수호스 철수					2층 방화문 개방				호스인양
					화점진압				호스고정
방수개시신호					방수중지신호				방수개시신호
2차 압력 조절					고립소방관구조 지시				발견 보고
2차 방수구 폐쇄									호흡 유지
방수중지신호									로프 투척
									용기 인양
차량 정지									용기 교환
장비점검 (1번원, 2번원)									면체 재결합