제4차 작업지시 내역

설비명	지 적 사 항	화재안전기준	장소	비고
기타	○ 필동기계실. - 화장실 좌변기 및 소변기 교체 - 정화조 및 화장실 환기팬 설치 - 지하층 배수펌프 배관 보수 및 화장실 천정 누수부분 보수		남산1호	터 널 근무자 자 체 점 검
기타	○ 장충동기계실. - 2층 창문 방충망 교체(2개) - 옥상출입문 방충망 설치(1개) ○ 이태원기계실 - 옥상출입문 방충망 설치(1개)		남산2호	〃
소화 설비	○ 장충동기계실. - 소화전 물탱크 저수조용량 표지판설치	옥내소화전설비의 화재안전기준 (NFSC 102 제4조)	〃	〃
소화 설비	○ 회현 측 하행풍도. - 소화배관 제어밸브 교체(100A) ○ 회현 기계실. - 수위조절밸브(볼탑) 교체 - 수신기 감시제어반 불량중계기교체(2개) ○ 용산기계실 - 옥내소화전 충압펌프 제어반 전자접촉기(용량증설)교체 - 펌프실 감시제어반 불량중계기교체(2개)	옥내소화전설비의 화재안전기준 (NFSC 102 제6조) (NFSC 102 제9조)	남산3호	〃
기타	○ 회현 관리실. - 1층 주출입구 방충망설치		〃	〃
기타	○ 증산지하차도 기계실 - 토출배관(누수) 400A 교체		증산지하차도	지하차도근 무 자 자체점검