붙 임 1

제44차 서울시민디자인위원회  회의록

2012.  9

문화관광디자인본부

(도시디자인과)

｢서울시민디자인위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 9.11(화) 14:00~17:30 □ 장 소 : 13층 세미나 B 회의실 □ 참 석 - 김회서,박종호,김동조,전송미,황영모,하미정,최안섭,이연수 □ 안 건 ① 44-1. 청담동 관광숙박시설 신축공사 경관조명계획(심의) ② 44-2. 세곡2지구 보금자리주택지구 조성공사택지내 공원등 계획(심의) ③ 44-3. 종로구 생활형 지역공공디자인 시범사업 보안등 교체(심의) ④ 44-4. 세종로구역2지구 도시환경정비사업내 6성급 호텔 신축 경관조명계획(재심의) ⑤ 44-5. 전농 제7구역 삼성래미안 크레시티 경관조명계획(재심의) ⑥ 44-6. 한국방송통신대 정문 조형물 설치 조명계획(심의) □ 심의결과 - 조건부동의 3건, 재심 3건

44-1. 청담동 관광숙박시설 신축공사 경관조명계획

<위원장>

○ 빛공해심의 방향 및 안건설명

○ 경관조명계획 위주로 설명해주시지요

□ 설계자 조명계획설명

□ 위원 발언 내용(질의 응답 포함)

<위원장>

○ 위원님들 질의 해주시기 바랍니다.

<000 위원>

○ 측벽 LED 간접조명 설치 단면도 설명해주시지요

<위원장>

○ 옥상 스트로브잣나무 식재에 풍량에 안전성(뿌리와 토심깊이)에 문제가 있을 것으로 보입니다.

<설 계 자 >

○ 식재의 안정성을 건축 설계자하고 검토해 보겠습니다.

<000 위원>

○ 옥탑부 컬러조명을 사용하지 않아서 은은하게 보일 것으로 생각이 됩니다.

<000 위원>

○ 수목투사 조명계획에 있어 열과 자외선으로 수목의 수명에 영향을 주지 않는 LED조명으로 검토해 보세요

<설 계 자 >

○ LED 조명으로 교체 하겠습니다.

<000 위원>

○ 저층부 기둥조명을 눈부심 차폐장치가 필요하며, 진입부조명 휘도 분석을 하셔야 될것 같습니다.

□ 설계자 퇴장 후 위원들 토론

<위 원 장>

○ 질문하신 내용 외 다른 의견이 있으신지요

□ 위원들

○ 지적한 내용을 보완하는 조건으로 하시지요

<위 원 장>

○ 그럼 조건부로 하겠습니다.

44-2. 세곡2지구 보금자리주택지구 조성공사 공원등 계획

<위원장>

○ 공원등 조명계획과 전반적인 조경계획 설명해주시지요

□ 설계자 조명계획설명

□ 위원 발언 내용(질의 응답 포함)

<위원장>

○ 위원님들 질의 해주시기 바랍니다.

<000 위원>

○ 공원등에 LED 조명 반영이 안된 어떠한 이유가 있는지요

<설 계 자 >

○ 친환경적인 감성조명 차원에서 산책로에 간접조명방식으로 계획하였습니다.

<000 위원>

○ 조경조명계획안이 있습니까? 있다면 다른 시설물과 함께 포함하여 공원등, 볼라드 등이 조화성이 있는지를 전체적으로 검토할 수 있는 자료가 필요 합니다

<설 계 자 >

○ 조경설계자와 전기설계자가 따로 구분 되어 있습니다.

○ 조경시설물(파고라, 팔각정자, 전통놀이마당 등) 조명이 많지 않습니다.

<000 위원>

○ 산책로 폭이 다양하므로 세부적인 후사광 분석이 필요 합니다.

□ 설계자 퇴장 후 위원들 토론

<위 원 장>

○ 지적하신 내용 외 다른 의견이 있으신지요

□ 위원들

○ 조경시설 조명계획을 포함하여 전반적인 공원 조명계획을 검토해야 하므로 지적한 내용을 보안하여 재심의 하는 것으로 합시다

<위 원 장>

○ 재심하는 것으로 하겠습니다.

44-3. 종로구 생활형 지역공공디자인 시범사업 보안등 교체

<위원장>

○ 보안등 교체계획 발표해주시지요

□ 설계자 안건설명

□ 위원 발언 내용(질의 응답 포함)

<000 위원>

○ 조명등기구(컷오프형 EL 광원)는 주택가 일부 침입광은 줄일수 있으나, 골목길에서 조도와 휘도가 균일하지 못하므로 넓은 배광이 나올수 있는 등기구 선정이 필요 합니다.

○ EL램프는 공공 보안등 광원으로는 적합하지 않습니다.

<000 위원>

○ 주민 생활형 공공디자인 시범 사업으로서 야간활동에 안전과 주택내 침입광이 없는 환경 조성이 필요한데 보안등 교체 계획이 미흡하네요

<설 계 자 >

○ 시범 사업비중 보안등 교체 예산이 부족한것은 사실입니다.

<000 위원>

○ 사업취지는 좋으나 예산문제로 실행이 어려울 경우 사업범위를 축소하여서라도 제대로된 보안등 교체가 되어야 할것입니다.

<설 계 자 >

○ 검토해 보겠습니다.

□ 설계자 퇴장 후 위원들 토론

<위 원 장>

○ 지적하신 내용 외 다른 의견이 있으신지요

□ 위원들

○ 지적한 내용을 종로구 도시디자인과에 재검토하도록 합시다

<위 원 장>

○ 그럼 재심의로 하겠습니다.

44-4. 세종로구역 2지구 도시환경정비 호텔신축 경관조명계획

<위 원 장>

○ 지난 심의시 저층부 누락된 부분에 대해 설명해 주시지요

□ 설계자 안건설명

□ 위원 발언 내용(질의 응답 포함)

<000 위원>

○ 상층부, 중층부 광원 와트수가 같은 지요

○ Beam Angle, 에이밍 조절 설치가 필요하며

○ 하부층 옆면에는 조명계획이 없는지요

<설 계 자 >

○ 와트수는 같습니다. 에이밍은 검토하겠으며, 하부층 옆면은 유리마감으로 조명계획은 없습니다.

<도시빛정책팀장>

○ 상부층 조명이 경복궁 문화재 경관을 감안하여 삭제 하는 의견이 있는데 위원장님과 위원님들은 어떻게 생각하시는지요

<위원장>

○ 건축물의 수직적인 경관조명을 감안해서 상층부의 휘도를 최소로 낮추면 부담스럽지 안을것도 같은데요

□ 설계자 퇴장 후 위원들 토론

<000 위원>

○ 상부조명은 건축적으로 필요한 요소로 보이며, 광화문과의 관계도 eye level의 차이가 있으므로 큰 문제는 없을 것으로 보입니다.

<도시빛정책팀장>

○ 상부층 조명계획에 대하여는 세종로축의 문화재 경관 환경을 고려하여 좀더 신중하게 생각할 필요가 있다고 봅니다.

○ 아무튼 도시계획측면 등을 고려 관련부서장과 검토 의견을 구해 보겠습니다.

<위 원 장>

○ 서울시의 행정적인 차원에서 상부층 조명삭제에 대하여는 결정을 유보하겠습니다.

<도시빛정책팀장>

○ 본부장님 보고 및 관련부서 검토의견을 거쳐 결정 하겠습니다.

44-5. 전농 제7구역 삼성래미안 크레시티 경관조명계획

<위 원 장>

○ 지난번 지적한 사항 위주로 조치한 내용이 무엇인지 설명해 주시지요

□ 설계자 안건설명

□ 위원 발언 내용(질의 응답 포함)

<000 위원>

○ 옥탑부에 적용한 LED 컬러변화 조명은 주변환경과 조화롭지 못하는것 같습니다.

○ 조경조명 기준등 배치계획이 좀더 세부적인 자료가 필요합니다.

<위원장>

○ 빛공해 조례에도 있지만 빛공해위원회에서는 옥탑부만 강조하는것은 지양하고 있습니다.

<설 계 자 >

○ 네~, 발주자측과 협의해서 옥탑조명을 계획 하였습니다.

○ 조경조명 배치계획 자료를 보완 하겠습니다.

□ 설계자 퇴장 후 위원들 토론

<위 원 장>

○ 다른 의견이 있으신지요

<000 위원>

○ 옥탑조명 단독으로는 허공에 떠있는 빛덩어리로 보여지므로 재검토가 필요할 것 같습니다.

□ 위원들

○ 재심의하는 것으로 합시다

<위원장>

○ 재심의로 하겠습니다.

44-6. 한국방송통신대 정문 조형물 설치 조명계획

<위 원 장>

○ 조명계획을 설명해 주시지요

□ 설계자 안건설명

□ 위원 발언 내용(질의 응답 포함)

<000 위원>

○ 밋밋한 유리면은 낮이나 밤이나,먹먹한 햐얀 면으로로 인식될 것으로 유리의 Texture에 변화를 주어 유리의 질감과 빛이 조화있게 연출될 수 있도록 디자인 보완이 필요할 것 같습니다.

<000 위원>

○ 조형물에 대한 조명계획을 두가지로 제안하셨는데 Alt2가 좋을것 같으며, 측면에 레이져 컷팅된 부분 간접 빛으로 백라이팅되어 야간에도 시인성을 주면 어떨지요

<000 위원>

○ 조형물 바닥면에서 높이(0.5m) 부분까지 보행자, 운전자 눈부심이 발생할수 있으니 휘도를 검토해 보세요.

<설 계 자 >

○ 종로구 도시공간 예술에서 조형물 대해서 몇차레 전문가 자문을 거쳐서 최종 결정하였습니다.

○ 간접으로 조명이 은은하게 표출이 되기 때문에 별문제는 없을것으로 보이나 휘도는 체크해 보겠습니다.

<000 위원>

○ LED Bar 조명 연출에 있어 그라스 표면에 단순패턴 보다는 다소 정보가 들어 있는 패턴 요소가 가미 되었으면 좋겠네요.

<설 계 자 >

○ 원격 대학의 상징으로 디지털패턴 재해석 으로 표현했습니다.

○ 검토해 보겠습니다.

<위 원 장>

○ 다른 의견이 있으신지요

□ 설계자 퇴장 후 위원들 토론

□ 위원들

○ 의견주신 내용을 보완하는 것으로 하시지요

<위원장>

○ 그럼 조건부로 하겠습니다.

붙임 : 빛공해방지위원회 심의의결 조서 각 1부.

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2012. 9. 11(화). 14:00 ~ 17:30
신청위치	강남구 청담동 131번지
신청내용	청담동 관광숙박시설 신축공사 경관조명계획
심의번호	44 - 1	심의결과	조 건 부
【 의결 내용 】 ○ 아래 사항을 보완하여 시행하시기 바랍니다 1. 옥탑부 조명은 WARM WHITE 고정, 휘도는 15cd/㎡로 낮추시기 바람 2. 측면부 스트로브 잣나무 식재 태풍을 고려 안전성(뿌리깊이,토심깊이) 검토 및 수목투사조명 에이밍이 필요함 3. 저층부 기둥조명 눈부심 차폐 장치 보완 및 진입구 조명 휘도 분석 자료 제출 4. 열과 자외선으로 수목의 수명에 영향을 주지 않는 LED 조명 교체 검토

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2012. 9. 11(화). 14:00 ~ 17:30
신청위치	강남구 율현동 일대
신청내용	세곡 2 보금자리주택지구 조성공사 공원등 설치 계획
심의번호	44 - 2	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ○ 아래 사항을 보완하여 재심의를 받으시기 바랍니다 1. 공원등, 볼라드 등 이외의 조경조명 등 시설물 설치계획 부분도 함께 제출하여 전반적인 공원의 조명계획을 검토할 수 있도록 자료를 보완하여 주시기 바랍니다. 2. 근린공원, 경관녹지공원, 연결녹지공원 등 산책로 폭(3m, 2m 1.5m)이 각각 다르므로등기구 배광에 대한 정확한 자료 제출.

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2012. 9. 11(화). 14:00 ~ 17:30
신청위치	종로구 창신2동 13통, 14통, 17통 일대
신청내용	종로구 생활형 지역공공디자인 시범사업 보안등 교체 계획
심의번호	44 - 3	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ○ 아래 사항을 보완하여 재심의를 받으시기 바랍니다 1. 제안한 골목길 보안등 교체계획 조명등기구(컷오프형 EL 광원)는 주택가 일부 침입광은 줄일수 있으나, 좁고 가파른 골목길에서 전체적인 빛이 균일하지 못하므로 배광을 고려하여 등기구 재선정이 필요함. 2. 전체적으로 사업예산, 조명기구, 설치위치, 조도 및 균제도, 내부로 투입되는 빛의 세기 등을 재검토 하시여 골목길 환경에 맞는 조명배광 확보 3. 골목길 계단 조도는 핸드레일 일체형 조명기구로 해결하는 방안을 검토 하시기 바람.

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2012. 9. 11(화). 14:00 ~ 17:30
신청위치	종로구 당주동 29번지 일대
신청내용	세종로구역 2지구 도시환경정비사업내 세종로 호텔 경관조명계획
심의번호	44 - 4	심의결과	조 건 부
【 의결 내용 】 ○ 아래와 의견을 제시 합니다 1. 세종로축 광화문 등 문화재 경관을 감안하여 상부층 조명계획은 삭제 하시기 바랍니다.

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2012. 9. 11(화). 14:00 ~ 17:30
신청위치	동대문구 전농동 440-9 번지
신청내용	레미안 전농 크레시티 7구역 주택 재개발 경관조명계획
심의번호	44 - 5	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ○ 아래 사항을 보완하여 재심의를 받으시기 바랍니다 1. 건축물 조명을 옥탑에만 돌출되게 하는 컨셉은 주변 환경과 조화롭지 못하므로 옥탑조명계획은 삭제하시고 전체적으로 주거생활공간을 고려한 정적이며 차분한 조명계획으로 검토 하시기 바랍니다. 2. 조경조명 조도기준 및 배치도 자료 보완 제출

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2012. 9. 11(화). 14:00 ~ 17:30
신청위치	종로구 동숭동 169-1 번지
신청내용	한국방송통신대학교 대학본부 서관 정문 조형물 조명계획
심의번호	44 - 6	심의결과	조 건 부
【 의결 내용 】 ○ 아래 사항을 보완하여 시행하시기 바랍니다 1. 조형물의 밋밋한 유리면은 주,야간 하얀 면으로 인식되므로 유리의 Texture에 변화를 주어 유리의 질감과 빛이 조화있게 연출될 수 있도록 디자인 보완 2. 유리면 마감을 고려해서 단순패턴 연출보다는 방송통신대학의 첨단 디지털 정보이미지 등을 고려해 표출하시기 바람. 3. 조형물의 바닥에서 0.5m 높이 까지는 보행자, 운전자 눈부심을 줄수 있으니 이에 대한 보안대책 마련