제5차 도시공원위원회 개최 결과

2023. 5.

푸른도시여가국

(공원조성과)

작성자	과명: 공원조성과	과장: 박미애 (☎2133-2050)	팀장: 주동희 (☎2133-2078)	담당: 박나현 (☎2133-2081)

제5차 ｢도시공원위원회｣ 개최 결과

<회의개요>

□ 일   시 : 2023. 5. 22.(월) 14:00

□ 장   소 : 서소문 2청사 20층 스마트회의실

□ 참석대상

- 도시공원위원회 위원 27인

□ 안   건 : 5건 (심의)

- 심의 5건

연번	요 청 기 관	상 정 결 과
1	응봉 근린공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안)	원안 가결
2	물푸레 근린공원 조성계획결정(변경)	재심의
3	대모산 근린공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안)	조건부 가결
4	양재천 근린공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안)	재심의
5	현충 근린공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안)	조건부 가결

□ 심의결과

1. 응봉 근린공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안) : 원안 가결

※ 권고사항

- 가족 화장실이 건물 전면에 배치되어있으므로 일부 차폐식재 검토

- 배리어프리(Barrier-free) 동선에서 점형블록과 일부 선형블록이 연결되도록 설치 검토

2. 물푸레 근린공원 조성계획결정(변경)  : 재심의

○ 위치와 규모에 대한 종합적인 적정성 재검토

- 대상지는 공원과 공원이 연결되는 위치로 동물 놀이터가 설치 될 경우 두 공간이 분리되어 기존 산책 동선이 유지되기 어려울 수 있으므로 기존 이용행태를 유지할 수 있는 규모로 축소하여 설치 검토

- 예산에 맞는 규모의 공원 조성계획 수립 검토

○ 동물놀이터 설치 계획 시 지형의 특성(경사지)을 활용하는 등 특색있는 시설로 설치 검토

3. 대모산 근린공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안) : 조건부 가결

○ 건축물 상부 녹화는 관리상의 안전 등을 고려하여 꽃잔디 등 경량형, 저관리형 초화류로 변경 검토

○ 산지형 공원임을 감안하여 향토수종으로 선정하고, 수목 생장 속도별 식재 밀도, 꽃피는 계절 등을 고려하여 식재

○ 건축물 상부 경사면 하단의 공간을 활용하여 창고를 확장하는 등 효율성을 고려하여 설치 검토

4. 양재천 근린공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안) : 재심의

○ 주차장 설치 시 지상부 토심 등을 고려할 때 현재처럼 식생이 양호한 공원으로 복원은 어려움에 따라, 주차장 설치에 대한 수요, 선호도와 현재처럼 식생이 양호한 공원으로 이용에 대한 수요, 선호도 등에 대해서도 충분한 검토가 이루어져야 함

○ 대상지가 대형수목 생육 등 식생이 양호한바, 주차장 설치에 대한 규모 축소 등 재검토 필요

- 주차장 상부는 대형수목이 식재 가능하도록 토심 확보 및 지상부 녹지 복원계획 보완

○ 태풍 등 집중 호우시 주차장 출입구에 외부 물이 유입되지 않고 완전한 밀폐 될 수 있도록 차수시설을 설치하고, 주차장 집수정 용량을 여유 있게 설치 검토

○ 주차장 진·출입 시 차단기를 통과하여 안전하게 입차 할 수 있도록 가·감속 차선 등 공간을 확보하고 주 이용 시간에 기존 도로교통 흐름에 방해가 되지 않도록 사전 검토 후 추진

○ 암거배수관 설치 등 주차장과 상부 녹지대 사이 공간의 배수 계획 수립

- 주차장 천정의 요철 모양은 상부 녹지대 배수 시 물고임 발생 우려가 있으므로 변경 검토

○ 주차장 건축물의 상세자료(지하구조물 환풍구, 외장크기 등) 추가 보완

○ 과거 중복결정 당시 주차장 현황자료 보완

○ 천변에 위치하는 공원 지하에 주차장이 설치·운영된 타 사례 비교 분석자료 보완(예: 개포근린공원)

5. 현충 근린공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안) : 조건부 가결

○ 아파트에서 보이는 배드민턴장 앞 녹지대에는 차폐에 적합한 수목으로 식재 검토

○ 옥상녹화는 유지관리 및 녹화의 지속성 등을 고려하여 저 관리형 세덤류로 식재 검토

※ 권고사항

- 현재 공사 중인 사면의 보강을 철저히 하여 우기 전에 조치하고 향후 배수처리 계획수립