제5차 도시공원위원회 개최 결과

□ 일    시 : ‘17. 5. 16.(화) 15:00~18:15

□ 장    소 : 신청사 6층 기획상황실

□ 참석인원 : 14인 (외부 13, 내부 1)

□ 심의결과

- 심의(4) : 조건부 가결2, 보류1, 부결1

- 자문(1) : 보류1

연번	요청기관	상 정 안 건	비 고
1	중부공원 녹지사업소	낙산근린공원 조성계획결정(변경) 심의 - 낙산근린공원 내 구)원각사를 교양시설(도서관)과 주민편의시설로 리모델링	조건부 가결
2	성북구	오동근린공원(‘라’지구-성북) 조성계획결정(변경) 심의 - 월곡구민운동장 정비 및 주차장(지하64면, 지상5면) 설치	조건부 가결
3	강서구	수명산근린공원 조성계획결정(변경) 심의 - 실내배드민턴장(4면, 연면적 757㎡) 및 화장실 조성	보류
4	금천구	관악산도시자연공원(호압사지구) 조성계획결정(변경) 심의 - 무허가 건물 철거 후 산림문화회관(가칭) 등을 조성(면적 183㎡)	부결
5	중랑구	용마도시자연공원(망우지구) 조성계획결정(변경) 제안 자문 - 민자공원 조성계획 변경으로 인한 공원조성계획 제안 자문	보류 (현장조사)

세부 심의(자문)결과 및 내용

1. 낙산근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 중부공원녹지사업소

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 종로구 창신동 7-26 ◦ 면적 : 201,983.0㎡ ◦ 공원결정(최종) : 서울시고시 제99호(2016.4.7.) < 주요 변경내역 > ◦ 교양시설 : 5,314.0㎡→5,953.6㎡(증 639.6㎡) ◦ 편익시설 : 1,405.0㎡→1,915.1㎡(증 510.1㎡) ◦ 녹지 및 기타 : 146,228.1㎡→145,282.4㎡ (감 1,149.7㎡, 증 204㎡) <법적검토> - 적정 ◦ 시설율 : 27.54%→28.07%(법정 40% 이하) ◦ 건폐율 : 0.31%→0.512%(법정 10% 이하)	조건부 가결 ◦ 도서관 하부의 벽면녹화는 삭제하고 상부 한옥구조물과 하단부 기둥이 조화를 이룰 수 있도록 건축디자인 조정 검토 ◦ 카페 앞 계단실 등 각 공간에서 내·외부의 연결이 원활히 되도록 동선계획을 조정하고 도서관 하단부에서 지상으로 연결되는 계단의 위치 조정 및 계단폭 축소 검토 ◦ 계단과 램프에 핸드레일 설치 및 장애인 화장실 유효 폭을 고려하는 등 각 공간에 사회적 약자를 배려하는 유니버셜 디자인 도입 검토

세부 심의(자문)결과 및 내용

2. 오동근린공원(‘라’지구-성북) 조성계획결정(변경)

요청기관 : 성북구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 성북구 상월곡동 산1-1일대 ◦ 면적 : 1,532,959.4㎡(성북구 183,403㎡, 강북구1,349,556.4㎡) ◦ 공원결정(최초) : 1977. 7. 9(건고 제138호) (최종) : 2008. 11. 27(서고 제2008-428호) ◦ 조성계획(최초) : 1985. 9. 28(건고 제 424호) (최종) : 2016. 7. 7(서고 제 2016-187호) < 주요 변경내역 > ○ 전체 □ 기반시설 : 108,774㎡ → 107,567㎡(감 1,207㎡) □ 운동시설 : 60,893㎡ → 58,182㎡ (감 2,711㎡) □ 휴양시설 : 18,178㎡ → 17,973㎡ (감 205㎡) □ 녹지부지 : 1,151,379.4㎡→1,155,463.4㎡ (증 4,123㎡) ○ 부분(라지역) □ 기반시설 : 24,381㎡ → 23,174㎡(감 1,207㎡) - 광장 : 2,769㎡ → 1,562㎡(감 1,207㎡) (휴게광장-가 : 1,135㎡ 폐지 및 오기수정) □ 운동시설 : 31,896㎡ → 29,185㎡ (감 2,711㎡) - 축구장-자1 : 8,966㎡ → 6,255㎡(감 2,711㎡ ) □ 휴양시설 : 2,636㎡ → 2,431㎡ (감 205㎡) (휴게소-라3 : 205㎡ 폐지) □ 녹지부지 : 115,197㎡ → 119,320㎡ (증 4,123㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 22.97% → 22.69% (감 0.28%) (법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 1.25% (법정 10% 이내) : 변경없음 ◦ 도서관, 문화회관, 청소년수련시설, 노인복지회관, 보육시설, 운동시설 당초 18.84%→18.28%(감0.56%) (법정시설율 : 20％ 이내)	조건부 가결 ◦ 암반 사면에 설치되는 낙석 방지망은 자연 암반의 경관성 보전을 위해 전체적인 설치보다는 안전상 우려되는 구간만 선택하는 등 최소화하여 설치하고, 색상은 주변과 조화되도록 서울시 공원시설 색채디자인 가이드라인 참고 ◦ 운동장 진입부와 연계된 주변 산책로는 정비하고 지하 부설주차장 전면부 벽면녹화는 수목의 생육환경을 고려하여 설치 재검토 - 벽면녹화 설치 검토시 향후 구조물 유지관리 측면을 고려하여 계획 조정 ◦ 장애인 이용 공간은 실제 이용하는 장애인의 편의를 도모할 수 있도록 계획 - 주차공간은 지하에 설치하기 보다는 장애인들의 이동이 원활할 수 있도록 지상에 설치하는 방안 검토 - 화장실은 편안한 이용을 위하여 화장실 가이드라인 등을 참고하여 필수적인 유효 폭을 고려하여 조정 ◦ 자연형 잔디 관중석은 향후 유지관리를 고려하여 다양한 대안 검토 ◦ 양방향 차로는 안전 등을 위해 폭은 최소 5m이상 확보

세부 심의(자문)결과 및 내용

3. 수명산근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 강서구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 강서구 내발산동 748번지 일원 ◦ 면적 : 83,807.10㎡ ◦ 공원결정 - 최 초 : 2003. 10. 6 (서고 제2003-286호) - 최 종 : 2009. 12. 3 (서고 제2009-473호) ◦ 조성계획 - 최 초 : 2003. 12. 26 (서고 제2003-417호) - 최 종 : 2009. 12. 3 (서고 제2009-473호) < 주요 변경내역 > ◦기반시설 : 4,346.0㎡ → 5,945.6㎡ (증1,559.6㎡) ◦조경시설 : 20.0㎡ → 80.1㎡ (증60.1㎡) ◦휴양시설 : 1,016.5㎡ → 2,854.4㎡ (증1,837.9㎡) ◦운동시설 : 3,096.6㎡ → 1,988.0㎡ (감1,108.6㎡) - 실내배드민턴장 757.0㎡(신설) ◦편익시설 : 0㎡ → 83.4㎡ (증83.4㎡) - 화장실 63.4㎡(신설) - 흙먼지털이기 20.0㎡(신설) ◦녹지 및 기타 : 74,707.5㎡ → 72,235.1㎡ (감2,472.4㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 10.86% → 13.80%(법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 0.03% → 0.96%(법정 15% 이내)	보 류 ◦ 건축물은 꼭 필요한 공간만 배치하여 규모를 축소하고 공간 배치 및 동선계획은 이용상의 편의를 고려하여 조정 ◦ 건축물의 외관은 주변 경관과 조화되도록 색상 및 디자인, 재료 등을 단순화 ◦ 신축되는 화장실은 인근 시설을 이용하는 방안을 검토하여 공원내 과도한 시설 도입 지양 ◦ 공원내 부적합 배드민턴장 정비계획 등 관련 기준 및 지침에 적합한지 재검토가 필요하여 보류함

세부 심의(자문)결과 및 내용

4. 관악산도시자연공원(호압사지구) 조성계획결정(변경)

요청기관 : 금천구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 금천구 시흥동 산100-1번지 일대 ◦ 면적 : 12,396,760㎡(호압사지구 126,784㎡) ◦ 공원결정(최초) : 최초 1968. 1. 15(건고 제34호) ◦ 조성계획(최종) : 최종 2017. 1. 5.(서고 제2017-6호) < 주요 변경내역 > ◦ 기반시설 : 5.872.0㎡ → 5,942.0㎡(증 70㎡) ◦ 교양시설 : 16,350.0㎡ → 16,533.2㎡ (증 183.2㎡) - 문화회관 신설 ◦ 편익시설 : 1,192.0㎡ → 1,506.0㎡(증 314㎡) - 주차장 ◦ 녹지·기타 : 97,395.0㎡ → 96,827.8㎡ (감567.2㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 23.1% → 23.54% (법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 0.07% → 0.21% (법정 10% 이내)	부 결 ◦ 향후 유지관리 및 주변 경관과의 조화 등을 고려할 때 현 대상지는 문화회관 설치에 타당하지 않음

세부 심의(자문)결과 및 내용

5. 용마도시자연공원(망우지구) 조성계획결정(변경) 제안 자문

요청기관 : 중랑구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 중랑구 망우동 산69-4번지 일대 ◦ 면적 : 전체 5,107,709㎡ (망우지구 161,152㎡) ◦ 공원결정(최초) : 1958.2.15(내무부고시 제413호) ◦ 조성계획(최종) : 2016.1.14 (서울시고시 제2016-7호) < 주요 변경내역 > ◦ 기반시설 : 도로 14,923.92㎡→14,992.59㎡(증68.67㎡) - 소로 선형 변경 및 폐지, 산책로 1~20 폐지 : 광장 4,293.04㎡→5,580.19㎡ (증1,287.15㎡) - 광장 가-1~9 면적 및 위치 변경, 가10~14 신설 ◦ 조경시설 : 9,984.30㎡ → 5,487.21㎡ (감 4,497.09㎡) - 계류원, 캐스케이드, 허브가든 1개소, 마당 2개소, 돌담, 잔디광장 폐지, 잔디스탠드, 연못정원 신설 ◦ 휴양시설 : 8,491.91㎡ → 6,489.57㎡ (감 2,002.34㎡) - 쉘터 폐지, 캠핑장 면적 및 위치 변경, 휴게쉼터 자-11~16 신설 ◦ 유희시설 : 276.18㎡ → 3,656.10㎡ (증 3,379.92㎡) - 모험의숲 폐지, 테마파크 신설 ◦ 운동시설 : 6,981.62㎡ → 7,424.51㎡ (증 442.89㎡) - 배드민턴장 면적 변경, 롤러스케이트장 신설 ◦ 교양시설 : 4,126.97㎡ → 4,415.35㎡ (증 288.38㎡) - 온실 폐지, 허브체험관 면적 변경, 야외공연장, 실내공연장(극장) 신설 ◦ 편익시설 : 12,340.30㎡ → 12,141.44㎡ (감 198.86㎡) - 주차장 파-4,5,6, 휴게음식점 2개소, 화장실 폐지, 주차장, 일반음식점, 휴게음식점 면적 변경, 복층주차장, 대형주차장, 컨테이너빌리지 신설 ◦ 관리시설 : 818.00㎡ → 594.15㎡ (감 223.85㎡) - 관리사무소 면적 변경 및 9-1 폐지 ◦ 녹지 및 기타 : 98,915.76㎡ → 100,370.89㎡(증1,455.13㎡) <법적검토> ◦ 공원시설율 : 3.64% → 3.62%(감 0.02%) ◦ 공원건폐율 : 1.3% → 1.7%(증 0.4%) ◦ 지구시설율 : 38.6% → 37.7%(감 0.9%) ◦ 지구건폐율 : 4.7% → 7.0%(증 2.3%)	보 류(현장조사) ◦ 지형, 조망, 수목현황 등의 확인을 위해 공원·조경 및 건축, 토목분야 위원들의 현장조사 소위원회를 개최하고자 보류함