제5차 도시공원위원회 소위원회 개최 결과

▣ 위원회 개최 개요

◦ 일    시 : 2015. 3. 20 (금) 14:00 ~ 16:30

◦ 장    소 : 푸른도시국 회의실

◦ 참석위원 : 외부 3인

◦ 상정안건 : 2건 (자문2건)

▣ 회의결과

◦ 자 문 : 재자문 2건

연번	요청기관	상 정 안 건	결 과
1	동대문구	이문3재정비촉진구역 근린공원·소공원 조성계획 결정(최초)	재자문
2	강동구	둔촌주공 주택재건축정비사업 근린공원 1, 2 조성계획결정(최초)	재자문

세부심의(자문)결과 및 내용

1.  이문3재정비촉진구역 근린공원·소공원 조성계획결정(최초)

요청기관 : 동대문구

공원현황 및 결정내역	현장조사결과
▣ 근린공원 < 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 동대문구 이문동 138-1 일원 ◦ 면적 : 11,924㎡ ◦ 도시계획시설(공원)지정 - 최 초 2008. 01. 07 (서고2007-496) - 최 종 2014. 03. 13 (서고 2014-89호) ◦ 주요내역 - 기반시설 : 4,025.50㎡ / 광장 및 산책로 - 조경시설 : 74.11㎡ / 그늘시렁 - 유희시설 : 179.26 ㎡ / 놀이터 - 휴양시설 : 82.78㎡ / 휴게소 - 운동시설 : 345.12 ㎡ / 체력단련장 및 배드민턴장 - 편익시설 : 61.57 ㎡ / 화장실 - 녹 지 : 7,155.66㎡ ◦ 법적검토 - 시설율 : 39.99%(법정 40% 이내) - 건폐율 : 0.36%(법정 20% 이내) ▣ 소공원 < 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 동대문구 이문동 294-2번지 일원 ◦ 면적 : 1,181.00㎡ ◦ 도시계획시설(공원)지정 - 최 초 2008. 01. 07 (서고2007-496) - 최 종 2014. 03. 13 (서고 2014-89호) ◦ 주요내역 - 기반시설 : 182.07㎡ / 광장 및 산책로 - 조경시설 : 19.51㎡ / 그늘시렁 - 휴양시설 : 24.97㎡ / 휴게소 - 녹 지 : 954.45㎡ ◦ 법적검토 - 시설율 : 19.18%(법정 20% 이내)	〔재자문〕 ▣ 근린공원 ○ 공원기능과 상충되는 자전거도로와 보도는 도시계획시설 공원에서 제외할 것. ○ 이문, 휘경 재정비촉진지구 내 중심공원이며, 규모가 큰 공원으로 공원의 본래 기능을 충분히 발휘되고, 다양한 활동과 커뮤니티 활성화 도모 및 도심 내 큰 숲같은 공원이 될 수 있도록 공간, 동선, 식재·시설물계획 등 공원조성계획 보완할 것. - 어울림광장은 다양한 역할, 활동, 커뮤니티, 모임 등이 발생할 수 있도록 복합공간으로 계획하고, 시설물이 활동(activity)에 방해가 되지 않도록 위치 조정 - 복잡한 동선을 단순화 및 중첩되지 않도록 심플하게 계획 (과도한 포장 및 동선 줄이기) - 경관축(직선)에 대형 수목을 열주로 식재하여 큰 숲조성 및 사이사이 휴게공간 조성 - 썬큰 및 녹지 마운딩 등을 조성하여 평지를 입체감 있는 계획으로 공원이용자에게 흥미 및 재미 유발 - 배드민턴장은 다중이 이용할 수 있는 다목적 공간으로 변경 ○ 시설물계획 - 휴게공간은 목재데크와 심플하고 수준높은 디자인의 휴게시설과 녹음으로 자연 속 쉼터 조성 - 놀이터 바닥은 어린이들의 행동발달 및 창의적놀이가 가능하도록 모래포장으로 계획 ○ 수목계획 - 중부지방 하자가 많은 전나무, 자작나무 식재 재검토 - 좁은 공간 내 테마와 특색있는 숲이 될 수 있도록 테마 숲 수종의 수 조정 검토 - 팽나무 등 대형 독립수는 배수용이를 위해 암거설치 ○ 건축물 계획 - 화장실 및 관리사무실 필요시 이용자 편의와 공원경관을 고려하여 내부 공간계획 및 디자인, 재료 등 전면적인 재검토가 필요하며, 디자인이 우수한 일체형 화장실 설치 검토 ▣ 소공원 ○ 소공원 위치가 대형 근린생활시설 연접지로, 공원이용자의 이용 형태를 고려하고 연접한 녹지와 어우러진 공원조성계획 필요 - 단지 녹지계획과 연계하여 지하고가 높은 대형수목을 정형식재하고 수준높은 디자인의 휴게공간 조성 - 시설물(볼라드)이 공원이용에 위해요소가 되지 않도록 디자인 및 재료 변경 - 향후 유지관리시 단지와 공원경계를 알 수 있도록 낮은 지형지물이나 수목을 활용하여 공원경게 표시 필요 - 운동시설물은 서울시 색채디자인 가이드라인 반영

세부심의(자문)결과 및 내용

2. 둔촌주공 주택재건축정비사업 근린공원 1, 2 조성계획결정(최초)

요청기관 : 강동구

공원현황 및 결정내역	자문결과 및 내용
▣ 근린공원 1 < 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 강동구 둔촌1동 172-1번지 일대 ◦ 면적 : 17,875.80㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2006. 11. 02 (서고 제2006-372호) < 주요 변경내역 > ◦ 기반시설 : 5,166.02㎡ 산책로, 광장 ◦ 조경시설 : 1,069.87㎡ 전통연못, 앉음벽 등 ◦ 휴양시설 : 65.00㎡ 누각, 파고라 등 ◦ 유희시설 : 685.53㎡ 조합놀이대 등 ◦ 운동시설 : 77.86㎡ 운동시설 ◦ 관리시설 : 92개소 이용안내판 등 ◦ 녹 지 : 1,0811.52㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 39.51% (법정 40% 이내) ▣ 근린공원 2 < 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 강동구 둔촌1동 172-1번지 일대 ◦ 면적 : 13,580.40㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2006. 11. 02 (서고 제2006-372호) < 주요 변경내역 > ◦ 기반시설 : 2,857.61㎡ 산책로, 광장 ◦ 조경시설 : 365.27㎡ 생태연못, 앉음벽 등 ◦ 휴양시설 : 781.80㎡ 팔각정자, 조형의자 등 ◦ 유희시설 : 265.01㎡ 조합놀이대 등 ◦ 운동시설 : 3개소 운동시설 ◦ 관리시설 : 64개소 안내판, 공원등 등 ◦ 녹 지 : 9,297.59㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 31.53% (법정 40% 이내)	〔재자문〕 ▣ 근린공원 1 ○ 아파트단지 초입에 조성되는 입구 상징성이 큰 공원으로, 공원조성계획(조성방향) 및 세부 계획, 비용, 유지관리 등에 대해 지역주민 및 공원관리청의 충분한 의견이 반영되어야 함. ○ 근린공원의 본래의 기능, 주변 자연환경과 물순환체계 등이 자연스럽게 어우러진 공간계획, 경관, 식재, 시설물계획 등 디테일한 세부계획이 보완되어야 함. ○ 공원 내 백제정원 양식 및 역사문화적 의미를 부여하고 싶다면 전문가의 고증을 거쳐 - 백제정원 특화공간 및 조각, 놀이마당 등 공간 명칭에 적합한 활동계획과 세부적인 디자인이 수립되어야 함. (백제정원, 전통연못의 가장자리 처리, 식재계획, 시설물계획, 공간배치, 지형의 변화, 규모선정, 배경처리 등 검토) ○ 둔촌 생태습지에서 시작된 생태수로가 공원까지 연결되어 물순환체계가 확보될 수 있도록 방안 검토 ○ 놀이터 바닥은 어린이들의 행동발달 및 창의적놀이가 가능하도록 모래포장으로 계획 ▣ 근린공원 2 ○ 장애인, 약자 공원 진입 편의를 위해 계단, 램프시설, 내부 동선을 통합하여 경사 진입로 조성 ○ 복잡한 동선을 단순화하고 및 녹지를 가르는 동선 통합 ○ 기존 수림대 정상을 확대 조성(테크)하여 전망 및 휴게쉼터 마련 ○ 대형 수목을 이식할 경우 강전지로 수형이 양호하지 못하므로, 식재 위치를 후면부로 조정 ○ 지형차를 이용하여 물이 흘러내릴 수 있도록 계획 ○ 놀이터 바닥은 어린이들의 행동발달 및 창의적놀이가 가능하도록 모래포장으로 변경