제6차 도시공원위원회 개최 결과

□ 일    시 : ‘15. 6. 16 (화) 15:00~17:50

□ 장    소 : 신청사 6층 기획상황실

□ 참석인원 : 17인 (외부 16, 내부 1)

□ 심의결과 :  조건부가결 3건

연번	요청기관	상 정 안 건	결과
1	양천구	온수도시자연공원(미시설지구) 조성계획결정(변경) - 주요내용 : 시설외지구, 힐링숲, 야영장(가족캠핑장) 조성	조건부가결
2	중부공원 녹지사업소	오동근린공원 조성계획결정(변경) - 주요내용 : 건축물 증축(중식당), 휴게공간 확장, 운동시설 종류 변경	조건부가결
3	은평구	진관근린공원 조성계획결정(변경) - 주요내용 : 폭포정비, 화장실 건립, 테니스장(4면) 조성	조건부가결

※ 의견청취

1. 마포석유비축기지 문화공원 조성계획결정(최초)  - 공원조성과

2. 독립근린공원 조성계획결정(변경)   - 복지정책과

세부 심의(자문)결과 및 내용

1. 온수도시자연공원(미시설지구) 조성계획결정(변경)

요청기관 : 양천구

공원현황 및 결정내역	심의 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 양천구 신월동 728-4번지 일대 ◦ 면적 : 2,101,036㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1971. 8. 06(건설부고시 제465호) ◦ 공원결정(최종) : 1986. 11. 03(건설부고시 제528호) ◦ 조성계획(최초) : 1999. 1. 20(서울시고시 제11호) ◦ 조성계획(최종) : 2009. 8. 13(서울시고시 제309호) < 주요 변경내역 > ◦ 시설외지구 (※ 힐링숲, 야영장 조성 등) □ 기반시설 : 19,902㎡ → 22,194㎡(증 2,292㎡) □ 휴양시설 : 400㎡ → 2,296㎡(증 1,896㎡) □ 관리시설 : 138.0㎡(신설 138㎡) □ 녹지 및 기타 : 1,768,611㎡ → 1,764,285㎡ (감 4,326㎡) <법적검토> ◦ 공원시설율 : 4.6% → 4.81%(법정 20%이하) ◦ 공원건폐율 : 0.017% → 0.024%(법정 4%이하)	조건부가결 ○ 자연친화적 야영장 및 숲복원이 될 수 있도록 세밀한 세부계획이 필요하며, 전체적으로 관리동 · 데크 등은 실시설계 단계에서 산림을 훼손하지 않고 지형에 맞는 배치계획 필요 - 안전을 위해 석축수로와 인접한 데크 위치 조정 검토 ○ 야영장 이용자가 숲을 적극적으로 이용할 수 있는 숲학교 등 숲이용프로그램 개발과 숲 복원 컨셉에 맞는 수종 선정, 배식 등 세부 식재계획에 대한 전문가 자문 필요 ○ 광장의 이용목적에 적합하게 재료(잔디블럭) 재검토 및 이용자 안전과 편의를 고려하여 주차와 보행동선 분리 ○ 자연친화적 야영장계획임을 고려하여 건축물 옥상녹화 (저관리용)도입 검토 ○ 장애인화장실은 우리시 BF(barrier free,무장애)기준에 맞추어 세부계획 수립 - 장애인 화장실 출입문 등 ※ 계획단계에서부터 조성 후 관리방안 및 세부 운영계획을 수립하여 조성 후 관리미비로 공원기능이 훼손되지 않도록 관리계획 철저 ※ 연접한 주민 및 요양센터의 의견이 충분히 반영되고, 조성 후 민원이 발생하지 않도록 실시설계 단계에서도 주민들과 지속적인 피드백 필요

세부 심의(자문)결과 및 내용

2. 오동근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 중부공원녹지사업소

공원현황 및 결정내역	심의 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 강북구 번동 산28-6번지 일원 ◦ 면적 : 1,532,959.4㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1977.7.9.(건설부고시 제138호) ◦ 조성계획(최종) : 2013.5.2.(서고 제2013-128호) < 주요 변경내역 > ◦ 교양시설 : 아트센터 입구(지하1층) 휴게공간 확장 - 건축면적 : 5,037.59㎡(변경 없음) - 연 면 적 : 15,711.08㎡ → 15,760.97㎡(증 49.89㎡) ◦ 편익시설 : 메이린(중식당) 증축 - 건축면적 : 2,100.92㎡ → 2,280.41㎡(증 179.49㎡) - 연 면 적 : 2,100.92㎡ → 2,280.41㎡(증 179.49㎡) ◦ 운동시설 : 운동시설 종류 변경 - 시설면적 : 561㎡(변경 없음) - 종류변경 : 배드민턴장(폐지) → 족구장(신규) ◦ 녹지 및 기타 : 변경 없음 <법적검토> ◦ 시설율 : 22.97%(법정 40% 이내, 변경 없음) ◦ 건폐율 : 1.24% → 1.25%(법정 10% 이내)	조건부가결 ▣ 편익시설 증축 ○ 공원이용자의 편의를 위해 건축물 증축의 필요성은 인정되나, 이용약자의 안전 등을 고려하여 안전한 진입공간과 건축물과 주차장 사이 완충공간이 확보될 수 있도록 계획 변경 등 다양한 방안 강구 ▣ 운동시설 용도변경(배드민턴장⇒족구장) ○ 족구운동의 특성을 고려하여 안전거리 확보 및 휀스 등 안전시설 설치의 세부계획 필요 ※ 족구장 이용자와 연접 주민 및 휴식을 취하는 공원이용자 간 상충되지 않도록 계획단계에서 면밀한 검토가 이뤄져야함.

세부 심의(자문)결과 및 내용

3. 진관근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 은평구

공원현황 및 결정내역	심의 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 은평구 진관동 393번지 일대 ◦ 면적 : 1,313,671.9㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1977. 07. 14 (건고 제138호) ◦ 조성계획(최종) : 2008. 10. 16 (서고 제349호) < 주요 변경내역 > ◦ 기반시설 : 광장 3,705.2㎡ → 3,959㎡(증 253.8㎡) 도 로 :15,646.9㎡ → 15,779㎡ (증 132.1㎡) ◦ 조경시설 : 811.1㎡ → 292.4㎡(감 518.7㎡) - 벽천 94㎡ (신설) - 은하폭포 420.1㎡ → 0㎡(폐지) - 산성폭포 192.6㎡ → 0㎡(폐지) ◦ 운동시설 : 3,385.0㎡ → 6,062.9㎡(증 2,677.9㎡) - 테니스장 1개소 2,677.9㎡ (신설) ◦ 편익시설 : (30.9㎡) → 75.6㎡(증 75.6㎡) - 화장실 1개소 75.6㎡ (신설) ◦ 관리시설 : 45.1㎡ → 0㎡(감 45.1㎡) - 관리동 45.1㎡ → 0㎡(폐지) ◦ 녹지및기타 : 1,280,868.1㎡ → 1,278,292.5㎡ (감 2,575.6㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 2.5% → 2.7%(법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 0.003% → 0.006%(법정 10% 이내)	조건부가결 ▣ 구파발역 주변 폭포정비 ○ 폭포, 옹벽 등 구조물과 건축물 등이 전체적으로 일관된 디자인(마감재료, 문양, 색상 등)으로 공원과 조화를 이룰 수 있도록 기본계획 자문 참여 위원의 자문을 받아 세부계획(실시설계) 추진 ○ 옥상녹화 - 최대한 토심을 확보할 수 있는 방안 강구 - 유지관리를 고려하여 옥상녹화 식재 수종은 자생 세덤류 및 숙근초 등으로 변경 ○ 건축계획 - 장애인 및 노약자의 이용편의를 고려한 건축 세부 계획 필요. 우리시 BF(barrier free,무장애)기준 준수 - 화장실 앞 가벽은 건축물과 1.8m 이상 이격 ▣ 테니스장 조성 : 부적정 ○ 테니스장 계획 구역은 개별비오톱평가도 1구역으로 점진적으로 산림복원이 필요한 공간이며, 주변에 한옥박물관, 한옥마을, 학교 등 주변 여건과 자연환경을 고려하여 테니스장 조성계획은 부적절함.