제6차 도시공원위원회 소위원회 개최 결과

▣ 위원회 개최 개요

◦ 일    시 : 2015. 3. 24 (화) 15:00 ~ 17:00

◦ 장    소 : 푸른도시국 회의실

◦ 참석위원 : 외부 3인

◦ 상정안건 : 4건 (심의1건, 자문3건)

▣ 회의결과

◦ 심 의 :  1건 (조건부가결 1)

◦ 자 문 :  3건 (조건부동의 2, 재자문 1)

연번	요청기관	상 정 안 건	결 과
1	양천구	신정1 재정비촉진구역 1지구 내 소공원 1,2,3 조성계획결정(최초)	재자문
2	은평구	신사제1구역주택재건축정비사업 소공원 조성계획결정(최초)	조건부 동 의
3	서대문구	가재울뉴타운 6구역 갈매연어린이공원 조성계획 결정(변경)	조건부 동 의
4	중 구	중구 가로수 조성관리계획결정(변경) 및 장교구역 제4,5지구 삼일대로 가로수 바꿔심기 계획	조건부 가 결

세부심의(자문)결과 및 내용

1. 신정1 재정비촉진구역 1지구 내 소공원 1,2,3 조성계획결정(최초)

요청기관 : 양천구

공원현황 및 결정내역	자문결과 및 내용
▣ 소공원 1 < 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 양천구 신월6동 568-1번지 일원 ◦ 면적 : 6,035.00㎡ ◦ 공원지정(최초) : 2009. 3. 12 (서고 제2009-100호) ◦ 공원지정(최종) : 2014. 11. 20 (서고 제2014-395호) < 주요 내역 > ◦ 기반시설 : 546.80㎡ 도로 ◦ 조경시설 : 9.05㎡ 원형플랜터, 디딤돌 ◦ 휴양시설 : 22.48㎡ 사각파고라, 평의자, 등의자 ◦ 운동시설 : 168.56㎡ 체력단련시설 5종 6개소 ◦ 관리시설 공원등, cctv 등 ◦ 녹지 및 기타 : 5,288.11㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 12.38% (법정시설율 20% 이하) ▣ 소공원 2 < 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 양천구 신월6동 584-8번지 일원 ◦ 면적 : 1,298.50㎡ ◦ 공원지정(최초) : 2009. 3. 12 (서고 제2009-100호) ◦ 공원지정(최종) : 2014. 11. 20 (서고 제2014-395호) < 주요 내역 > ◦ 기반시설 : 186.51㎡ 광장, 도로 ◦ 조경시설 : 20.88㎡ 목재데크 ◦ 휴양시설 : 19.21㎡ 사각파고라, 평의자, 등의자 - 사각파고라 2개소, 평의자 6개소, 등의자 6개소 ◦ 운동시설 : 23.65㎡ 체련단련시설 ◦ 관리시설 공원등, cctv 등 ◦ 녹지 및 기타 : 1,048.25㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 19.27% (법정시설율 20% 이하) ▣ 소공원 3 < 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 양천구 신월6동 570-2번지 일원 ◦ 면적 : 4,862.80㎡ ◦ 공원지정(최초) : 2009. 3. 12 (서고 제2009-100호) ◦ 공원지정(최종) : 2014. 11. 20 (서고 제2014-395호) < 주요 내역 > ◦ 기반시설 : 915.92㎡ - 광장 196.13㎡, 도로 719.79㎡ ◦ 휴양시설 : 23.29㎡ - 사각파고라 1개소, 평의자 3개소, 등의자 9개소 ◦ 운동시설 - 체력단련시설 5종 5개소 ◦ 관리시설 : - 공원등 6개소, 수목투사등 8개소, CCTV 3개소 ◦ 녹지 및 기타 : 3,923.59㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 19.31% (법정시설율 20% 이하)	〔재 자 문〕 ▣ 공 통 ○ 계획된 공원이 내부 및 도로·단지와 지형차가 발생됨에 따라 공원 내·외부 지형 및 공간계획, 외부 경계부 계획 등 전체적인 계획지형과 주변 현황을 알 수 있도록 자문의견을 반영한 모형 제작 - 단순하며 획일적인 공원(1,2,3)이 되지 않도록 공간별 변화, 테마, 상징성을 갖도록 동선, 식재, 시설물, 지형, 공간계획 등 공원조성계획 보완 - 주요 공간에서 커뮤니티 및 활동이 이뤄질 수 있도록 계획하고 휴게공간 조성 - 산책로가 경관축을 이룰 수 있도록 계획하며, 대형 수목 정형식재를 통해 특색있는 공간 연출 - 공원 입구를 넓혀 개방성 및 인지성 확보 - 공원 경계부 옹벽(토목) 세부계획과 주거단지, 공원과의 연계성 및 공원이용형태를 알 수 있도록 단지정보 등 세부 자료 보완 - 소공원 1~2가 연결될 수 있도록 공공공지 산책로 조성 검토 ○ 소공원 1 - 기존 지형을 깍아내지 않고 지형을 유지하면서 산책로 등 공원 조성계획 수립 - 체련단련시설은 산책로 주변으로 배치 ○ 소공원 3 - 공원폭이 좁은 공간을 나누는 순환산책동선 제외 - 램프 외 산책로와 연결되는 계단설치 - 옹벽 등 인공구조물 녹시율 확보를 위해 입체녹화 방안 강구

세부심의(자문)결과 및 내용

2. 신사제1구역주택재건축정비사업 소공원 조성계획결정(최초)

요청기관 : 은평구

공원현황 및 결정내역	자문결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 은평구 신사동 164-1번지 일대 ◦ 면적 : 2,493.00㎡ ◦ 공원결정 - 최초 2009.12.24. (서울특별시고시 제 2009-350호) - 최종 2014.11.13(은평구고시 제 2014-81호) < 주요 내역 > ◦ 기반시설 : 319.07㎡ - 도로 304.60㎡, 광장 14.47㎡ ◦ 조경시설 : 14.50㎡ - 디딤석 14.50㎡, 파고라 1개소 ◦ 휴양시설 : 51.22㎡ - 휴게소 51.22㎡, 등의자 7개소 ◦ 운동시설 : 73.76㎡ - 체력단련장 73.76㎡, 체력단련시설 3개소 ◦ 관리시설 : - 종합안내판 1개소, CCTV 1개소, 공원등 7개소 ◦ 녹지및기타 : 2,034.45㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 18.39% (법정 20% 이하) ◦ 건폐율 : 0% (건축물 없음)	〔조건부동의〕 ❐ 아래 조건을 반영하여 주관부서와 협의 후 시행 ○ 단지 입구 및 도로와 연접한 소공원으로 경관 향상과 인지성을 높일 수 있는 식재 및 공간계획 필요 ○ 식재계획 - 잔디광장은 배수, 답압 등 유지관리 용이를 위해 토양기반층 세부계획 수립 - 단지녹지와 완충지대(buffer zone)인 후면부 녹지는 단지와 연계하여 식재하고, 향후 유지관리를 위해 낮은 지형·지물이나 수목을 활용하여 경계표시 필요 - 도로와 연접한 녹지는 상징성과 경관성을 높일 수 있도록 대형수목을 정형식재하며, 하부는 아교목, 관목, 초화류가 계절별로 어우러지게 다층구조로 계획 (스트로브잣나무 수량 조정) - 잔디광장 내 녹음수 식재로 휴식과 활동이 이뤄질 수 있도록 계획 ○ 잔디광장과 중앙광장은 가각이 발생하지 않도록 포장, 공간계획을 보완하고, 중앙광장을 잔디광장과 연계하여 숲속 데크 쉼터 조성 ○ 공원 입구를 넓혀 개방성 및 인지성 확보

세부심의(자문)결과 및 내용

3. 가재울뉴타운 6구역 갈매연어린이공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 서대문구

공원현황 및 결정내역	자문결과 및 내용
< 공원현황 > ○ 위 치 : 서울시 서대문구 남가좌동 175-5번지 일대 ○ 면 적 : 10,500.30㎡ ○ 공원지정 : 최초 1994. 9. 10(서고 제1994-296호) 최종 2014. 9. 25(서고 제2014-331호) ○ 조성계획 : 최초 1996. 7. 13(서고 제1996-49호) 최종 2012. 12. 5(서서고 제2012-111호) < 주요 변경 내역 > ◦ 기반시설 : 2,125.74㎡ → 2,288.17㎡ (도로 증 162.43㎡) ◦ 조경시설 : 197.64㎡ → 48.42㎡ (자연학습장 감 149.22㎡) ◦ 휴양시설 : 660.49㎡ → 297.28㎡ (휴게소 감 363.21㎡) ◦ 유희시설 : 576.81㎡ → 789.13㎡ (놀이터 증 212.32㎡) ◦ 운동시설 : 다목적운동장 528.53㎡ (신설) ◦ 관리시설 : 0㎡ (신설) - 공원등 11개소, CCTV 4개소 ◦ 녹지 및 기타 : 6,780.92㎡ → 6,548.77㎡(감 232.15㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 34.43% → 37.63%(법정 60% 이내) ◦ 건폐율 : 0%(건축물 없음)	〔조건부동의〕 ❐ 아래 조건을 반영하여 주관부서와 협의 후 시행 ○ 공간계획 - 어린이공원 내 조성 완료된 놀이터가 있으므로 소규모 놀이터는 제외하고, 다목적운동장 확장 및 쉼터를 조성하여 청소년을 위한 공간 조성 - 공원 진입부는 입구감과 인지성 확보를 위해 넓게 조성 - 휴게소는 큰 나무 하부 숲속 쉼터로 자연스럽게 조성 - 현장여건을 반영하여 연접한 아파트 주민이 공원을 이용할 수 있도록 출입구 위치 확인 ○ 휴게소 내 체육시설물 제외 ○ 식재계획 - 개방성과 경관성 높은 식재계획이 되도록 수종검토 - 단지와 연접한 녹지는 대지안의 조경과 조화되게 계획하고, 향후 유지관리를 위해 경계표시 ○ 1차사업지(가재울 5구역 어린이공원) 외곽부 구유지는 공원과 조화된 세부 계획 수립 및 공원 편입 검토

세부심의(자문)결과 및 내용

4. 중구 가로수 조성관리계획결정(변경) 및 장교구역 제4,5지구 삼일대로 가로수 바꿔심기 계획

요청기관 : 중구

공원현황 및 결정내역	자문결과 및 내용
< 도로현황 > ◦ 장교구역 제 4,5지구 정비기반시설 · 4지구 - 소로2-1(47.7m) , 보도폭(4.6m), 면적(98.7㎡) · 5지구 - 소로2-2(44.5m), 보도폭(4.0m), 면적(172,2㎡) ◦ 가로수 식재현황 · 4지구: 은행나무 3주 · 5지구: 은행나무1주+양버즘나무4주 < 심의내용 > ◦ 구 간 : 을지로 및 삼일대로변 (면적 : 270.90㎡) ◦ 주요 내용 : 수목 바꿔심기 · 4지구 : 은행나무 3주 → 느티나무5주 및 띠녹지 조성 · 5지구 : 은행나무 1주, 양버즘나무 4주 → 느티나무5주 및 띠녹지 조성 <상정사유> ◦ 삼일대로변 : 2007년 정비 협의 시 장교 6구역이 느티나무로 협의되어 식재되어 있으며, 장교구역 4, 5, 6지구의 연계된 식재 조성을 위하여 기존 은행나무를 느티나무로 수종 변경하고 띠녹지 조성 ◦ 을지로변 : 기존 소나무를 이전 식재하고 띠녹지 조성하여 경관성 향상 <기본계획 검토> ◦ 중구 가로수 조성관리계획	〔조건부 가결〕 ❐ 아래 조건을 반영하여 주관부서와 협의 후 시행 ○ 주변 건축물 및 보도 폭을 감안하여 가로수 규격 상향 ○ 띠녹지는 겨울철 염화칼슘 피해를 예방하고 가로경관향상을 위해 회양목, 철쭉류 식재 및 획일적 식재 패턴은 지양하고, 잔디, 숙근초, 관목(화살, 조팝, 사철, 흰말채 등)을 혼합식재하여 아름다운 가로경관을 조성될 수 있도록 계획. ○ 보도와 연접하여 장교지구 내 식재하는 수목은 보행자에게 녹음제공 및 녹시율 확보를 위해 가로수와 어울리도록 식재계획 변경(교목식재) 검토