제7차 설계변경 자문회의(소위원회) 검토의견 요약

건 명	검 토 의 견
장안교(구교)성능개선공사 유지관리부서요청에 따른 추가시설물 설치	○ p43 중성화방지도장 투입물량(0.256×25%=0.064 → 0.256×20%=0.0512) 조정하기 바람 ○ p37, 389 도장에 사용되는 트럭탑재형 크레인은 10톤, 유해조류방지시설물에 사용되는 크레인은 5톤으로서 특별한 이유가 없다면 5톤으로 변경을 검토하기 바람 ○ p36 제2호표 기구손료(노무비2%)에서 크레인 연마공 노무비의 2%가 되도록 조치하기 바람

2017년     월     일

설계변경자문위원    소속                   성명            (서명)