제7차 도시공원위원회 소위원회 개최 결과

▣ 위원회 개최 개요

◦ 일    시 : 2015. 4. 10 (금) 15:00 ~ 16:40

◦ 장    소 : 푸른도시국 회의실

◦ 참석위원 : 외부 3인

◦ 상정안건 : 2건 (자문)

▣ 심의결과 : 조건부동의 1건, 보류 1건

연번	요청기관	상 정 안 건	결 과
1	양천구	신정1 재정비촉진구역 1지구 내 소공원 1,2,3 조성계획결정(최초)	조건부 동 의
2	동대문구	이문3재정비촉진구역 근린공원 · 소공원 조성계획결정(최초)	보 류

세부심의(자문)결과 및 내용

1. 신정1 재정비촉진구역 1지구 내 소공원 1,2,3 조성계획결정(최초)

요청기관 : 양천구

공원현황 및 결정내역	자문결과 및 내용
▣ 소공원 1 < 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 양천구 신월6동 568-1번지 일원 ◦ 면적 : 6,035.00㎡ ◦ 공원지정(최초) : 2009. 3. 12 (서고 제2009-100호) ◦ 공원지정(최종) : 2014. 11. 20 (서고 제2014-395호) < 주요 내역 > ◦ 기반시설 : 646.55㎡ - 광장 96.83㎡, 도로 549.72㎡ ◦ 조경시설 : 2.55㎡ - 원형플랜터 1개소 ◦ 휴양시설 : 20.86㎡ - 사각파고라 1개소, 평의자 3개소, 등의자 6개소 ◦ 운동시설 : 101.81㎡ - 체력단련시설 5종 6개소 ◦ 관리시설 - 공원등 5개소, 수목투사등 6개소, CCTV 3개소 ◦ 녹지 및 기타 : 5,263.23㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 12.79% (법정시설율 20% 이하) ▣ 소공원 2 < 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 양천구 신월6동 584-8번지 일원 ◦ 면적 : 1,298.50㎡ ◦ 공원지정(최초) : 2009. 3. 12 (서고 제2009-100호) ◦ 공원지정(최종) : 2014. 11. 20 (서고 제2014-395호) < 주요 내역 > ◦ 기반시설 : 186.51㎡ - 광장 61.86㎡, 도로 124.65㎡ ◦ 조경시설 : 20.88㎡ - 목재데크 1식 ◦ 휴양시설 : 19.21㎡ - 사각파고라 2개소, 평의자 6개소, 등의자 6개소 ◦ 운동시설 : 23.65㎡ - 체력단련시설 3종 3개소 ◦ 관리시설 - 공원등 2개소, 수목투사등 4개소, CCTV 2개소 ◦ 녹지 및 기타 : 1,048.25㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 19.27% (법정시설율 20% 이하) ▣ 소공원 3 < 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 양천구 신월6동 570-2번지 일원 ◦ 면적 : 4,862.80㎡ ◦ 공원지정(최초) : 2009. 3. 12 (서고 제2009-100호) ◦ 공원지정(최종) : 2014. 11. 20 (서고 제2014-395호) < 주요 내역 > ◦ 기반시설 : 937.03㎡ - 광장 168.05㎡, 도로 768.98㎡ ◦ 휴양시설 : 28.61㎡ - 사각파고라 1개소, 평의자 3개소, 등의자 4개소 ◦ 운동시설 - 체력단련시설 5종 5개소 ◦ 관리시설 - 공원등 6개소, 수목투사등 5개소, CCTV 3개소 ◦ 녹지 및 기타 : 3,897.16㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 19.86% (법정시설율 20% 이하) ◦ 녹지 및 기타 : 3,923.59㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 19.31% (법정시설율 20% 이하)	〔조건부동의〕 ❐ 아래 조건을 반영하여 주관부서와 협의 후 시행 ▣ 공 통 ○ 휴게시설은 이용자의 편의와 유지관리를 고려하여 계획 - 파고라는 상부 햇볕이 충분히 차단될 수 있고 낙엽, 먼지, 빗물이 고이지 않는 자재(재료)와 디자인 선정 - 장의자에 팔걸이(경계부와 중간지역) 설치 ○ 트랠리스는 안전과 향후 시설유지를 위해 규모와 디자인을 변경하여 설치하고, 수목식재(덩쿨)로 공원과 어우러지게 계획 ○ 지형차가 있는 공원으로 우배수계획을 철저히 하며, 산책로 내 횡단배수로 설치 ○ 소공원 3 - 진입램프는 이용약자, 휠체어 이용편의를 위해 회전반경을 고려하여 넓게 조성하고, 결절부(엣지) 직각이 생기지 않도록 계획 - 램프 상부 수목생육환경 향상 방안 검토 및 경사지 공간임을 고려한 식재계획(위에서 내려다볼 때 수형과 꽃이 좋은 수종 선정) - 옹벽 상부구간에 수고가 높은 은행나무식재는 제외하고, 개나리와 수형이 좋은 아교목을 식재하여 인공구조물 차폐 및 특색있는 공간조성 검토 - 단지와 연계된 공원 진입 산책로는 단지 보도교 폭이 유지될 수 있도록 계획 ※ 권고사항 - 공공공지는 연접한 공원의 지형 및 주변 산책로, 이용을 고려하여 포장, 식재, 시설물 등 어울리게 계획하고, 신정1 재정비촉진구역 1지구 내 소공원 1,2,3 조성계획에 세부계획 반영할 것.

세부심의(자문)결과 및 내용

2. 이문3 재정비촉진구역 근린공원 조성계획결정(최초)

요청기관 : 동대문구

공원현황 및 결정내역	자문결과 및 내용
▣ 근린공원 < 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 동대문구 이문동 138-1 일원 ◦ 면적 : 11,924㎡ ◦ 도시계획시설(공원)지정 - 최 초 2008. 01. 07 (서고2007-496) - 최 종 2014. 03. 13 (서고 2014-89호) ◦ 주요내역 · 기반시설 : 2,945.49㎡ / 광장 및 산책로 · 조경시설 : 52.58㎡ / 그늘시렁 · 유희시설 : 205.59 ㎡ / 놀이터 · 휴양시설 : 99.66㎡ / 휴게소 · 운동시설 : 537.85 ㎡ / 체력단련장 및 다목적운동시설 · 편익시설 : 33.97 ㎡ / 화장실 · 녹지 : 8,048.86㎡ <법적검토> ◦ 시설률 : 32.50%(법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 0.19%(법정 20% 이내) ▣ 소공원 < 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 동대문구 이문동 294-2번지 일원 ◦ 면적 : 1,181.00㎡ ◦ 도시계획시설(공원)지정 - 최 초 2008. 01. 07 (서고2007-496) - 최 종 2014. 03. 13 (서고 2014-89호) ◦ 주요내역 · 기반시설 : 150.64㎡ / 광장 · 조경시설 : 16.00㎡ / 그늘시렁 · 휴양시설 : 56.55㎡ / 휴게소 · 녹지 : 957.81㎡ <법적검토> ◦ 시설률 : 18.90%(법정 20% 이내)	〔보 류〕 ○ 근린공원 ‣ 이문, 휘경 재정비촉진지구 내 중앙공원 성격을 갖는 중요한 공간으로, 장소성과 기능적 측면을 고려한 균형 있는 공간계획과 공원의 본래 기능이 충분히 발휘되고, 다양한 커뮤니티가 활성화 될 수 있는 방안을 공간계획에 반영하여 기본(안)과 비교 검토 ○ 소공원 (조건부동의) - 대형 수목의 배수 용이를 위해 하부 암거설치 - 이용편의를 위해 휴게시설 위치 조정 및 식재를 통해 위요된 휴게공간 조성