회의록

제78차

건설기술심의소위원회 회의록

2012.  8. 30

서 울 특 별 시

(기술심사담당관)

｢제78차 건설기술심의 소위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 8. 30(목) 14:00~17:30 □ 장 소 : 시청 서소문별관 2동 4층 회의실 □ 참 석 : 8명 - 내부위원(1명) : 기술심사담당관 - 외부위원(6명) : 구자갑, 유제남, 임영수, 이홍준, 김양중위원, 이선길위원 □ 안 건 - 지하철2~4호선 고가․교량 내진보강 및 방음벽교체 공사 실시설계(기본설계)용역 심의

□ 주요발언 내용

○ 내진성능평가 적용기준 선정에 있어서 정거장에 대하여 기존시설물(건축물)내진성능평가 요령을 적용하였던바, 기준의 적용 적정성에 대하여 재검토 바라며,

- 지하철 정거장 구조물의 콘크리트 골조구조물에 대하여는(지상정거장 포함)주요 적용하중이 철도시설이므로 일반적인 철도고가, 교량 구조물 적용함이 적정한 것으로 사료되는바, 적용기준은 본선과 동일기준 적용

○ 내진성능 평가에서 우물통 혹은 말뚝기초를 스프링 모델링 할 경우 받침 부재력이 감소될 것으로 추정되며, 이 경우 받침 교체 경우가 줄어들 것으로 사료되는바, 기초의 스프링 모델링화 검토필요

○ 방음벽 설계에 필요한 소음측정시 철도소음과 주변소음 구분 측정후 철도소음 저감방안 및 감소효과에 대한 검토가 필요하며, 자갈구간 및 콘크리트 도상구간 교체시 소음도 감안하여 검토필요

○ 기본설계에서 특정제품을 선정하여 제시하였으나, 각구조물별 최소요구 품질기준을 정하여 제시하고 자재 및 공법의 특성(경제성, 시공성, 환경성 등)에 대한 세부적 검토와 내․외부 관계 전문가로 구성된 기술자문위원회 등의 객관적 절차를 거쳐 소요 품질이 확보되는 범위내에서 최적 경제적 단가와 공법으로 선정하여 설계 반영

□ 심의 결과

○ 위 안건에 대한 건설기술심의 소위원회 심의결과 별첨 지적사항을 심도있게 검토 보완하여 설계도서에 반영하고 실시설계시 심의를 받는 것으로 「조건부채택」 의결.