제8차 도시공원위원회 개최 결과

□ 일    시 : ‘15. 8. 18 (화) 15:00~18:15

□ 장    소 : 신청사 6층 기획상황실

□ 참석인원 : 14인 (외부 12, 내부 2)

□ 심의결과 :

- 심의(6) : 조건부가결 3건, 보류 3건

- 자문(1) : 조건부동의 1건.

연번	요청기관	상 정 안 건	결 과
1	은평구	봉산도시자연공원, 서오릉도시자연공원 조성계획결정(변경) - 주요내용 : 시설외지구, 녹지연결로 (폭10m 연장 70m)	조건부가결
2	공원조성과	마포석유비축기지 문화공원 조성계획결정(최초) - 주요내용 : 기존 석유비축탱크(5기)를 활용한 문화공원 조성	조건부가결
3	서초구	양재근린공원 도시계획시설(유수지) 중복결정 자문 주요내용 : 우수저류시설 3,300㎡ 중복결정	조건부동의
4	강남구	도산근린공원 조성계획결정(변경) - 주요내용 : 전시장(도산기념관) 신축(연면적 983.4㎡→5,865.01㎡)	보류 (현장조사, 소위원회)
5	중부공원녹지사업소	나들이근린공원 조성계획결정(변경) - 주요내용 : 주차장 확장 (23면⇒70면)	조건부가결
6	관악구	상도근린공원 조성계획결정(변경) - 주요내용 : 공립어린이집 신축(지상 3층, 816㎡)	보류 (현장조사)
7	관악구	장군봉근린공원 조성계획결정(변경) - 주요내용 : 공립어린이집 신축(지상 3층, 852.37㎡)	보류 (현장조사)

세부 심의(자문)결과 및 내용

1. 봉산도시자연공원, 서오릉도시자연공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 은평구

공원현황 및 결정내역	심의 결과 및 내용
▣ 봉산도시자연공원 < 공원현황 > ◦ 위치 : 은평구 구산동 산130-9번지 일대 ◦ 면적 : 1,511,198.0㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1977. 7. 14 (건고 제138호) ◦ 조성계획(최종) : 2014. 9. 4 (서고 제2014-306호) < 주요 변경내역 > ▪시설외지구 “가”구역 ◦ 도로: 변경 3,911.0㎡ → 4,129.8㎡ (증218.8㎡) ◦ 녹지 및 기타 : 변경 475,875.0㎡ → 475,656.2㎡ (감218.8㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 3.48% → 3.49% (법정 20% 이내) ◦ 건폐율 : 0.06% ▣ 서오릉도시자연공원 < 공원현황 > ◦ 위치 : 은평구 갈현동 산131-8번지 일대 ◦ 면적 : 1,082,847.0㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1977. 7. 14 (건고 제138호) ◦ 조성계획(최종) : 2004. 4. 10 (서고 제2004-103호) < 주요 변경내역 > ▪시설외지구 ◦ 도로 : 변경 13,073.5㎡ → 13,958.5㎡ (증885.0㎡) ◦ 녹지 및 기타 : 변경 1,018,901.8㎡ → 1,018,016.8㎡ (감885.0㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 3.09% → 3.16% (법정 20% 이내) ◦ 건폐율 : 0.08%	조건부가결 - 아래 조건을 반영하여 심의주관부서와 협의 후 시행하며, 추진 중 디자인분야 전문가 자문 실시 및 실시설계 완료 전 도시공원위원회 (본위원회) 별도 보고 ○ 녹지연결로의 설치 목적(기능), 안전성, 이용자 편의, 지형의 복원 등을 고려하고 도심 내 경관 향상을 위해 경량화, 슬림화 및 지역성(문화,역사)을 반영한 우수한 디자인의 녹지 연결로 설치를 위해 교량형식, 구조물 디자인, 재료 등 세부디자인과 조경계획에 대한 검토가 필요함. - 녹지연결로 이용 동물의 특성을 고려하여, 도랑, 지하터널(관), 식재, 시설물 설치 등 세부계획 검토 - 동물이동구간 내 충분한 공간 확보 및 인공지반 생육환경에 적합한 수목선정과 하중을 줄일 수 있는 방안 강구 · 동물이동 편의를 고려하여 교목·중교목의 수종 및 수량 선정의 신중을 기하고, 충분히 여유 공간 확보 · 식재 기능을 살린 먹이수종 식재 및 지피류는 고유 자생수종으로 변경 - 인접한 거주지 주민의 민원발생 및 피해가 최소화될 수 있는 다양한 방안 강구 · 녹지연결로 보행로 및 진입계단의 위치 조정 검토 등 - 연결로 이용자 편의를 고려하여 보행 유효폭 확장 검토 - 모니터링을 위한 cctv, 적외선카메라 등 관리시설 도입 검토

세부 심의(자문)결과 및 내용

2. 마포석유비축기지 문화공원 조성계획결정(최초)

요청기관 : 공원조성과

공원현황 및 결정내역	심의 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울특별시 마포구 성산동 산 53-1일대 ◦ 면적 : 101,510㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2015. 7. 2.(서고 제2015-187호) ◦ 조성계획(최초) : (금회) 최초 입안 < 주요 조성내역 > ◦ 기반시설 : 11,472㎡ (신설) - 도로 : 4,877㎡ (신설) - 광장 : 6,595㎡ (신설) ◦ 조경시설 : 1,440㎡ (신설) - 야생화정원, 재생정원 : 1,440㎡ (신설) ◦ 휴양시설 : 591㎡ (신설) - 휴게소(임간) : 591㎡ (신설) ◦ 교양시설 : 8,739㎡ (신설) - 강당(파빌리온) : 770㎡ (신설) - 공연장 : 2,312㎡ (신설) - 비축탱크(폐쇄) : 1,173㎡ (신설) - 전시장(기획), 전시장(상설) : 3,017㎡ (신설) - 정보교류센터 : 1,467㎡ (신설) ◦ 편익시설 : 272㎡ (신설) - 화장실 및 기전실 : 247㎡ (신설) - 전망대 : 25㎡ (신설) ◦ 녹지 및 기타 - 녹지 : 78,996㎡ (신설) <법적검토> ◦ 시설율 : 21.85% (제한 없음) ◦ 건폐율 : 5.41% (20% 이하)	조건부가결 ○ 공원의 본래 기능이 충분히 발휘될 수 있도록 건축계획 외 현황자료, 조경시설물, 식재계획, 위험시설의 보완방안 제시 등 세부적인 외부 공간계획 수립 - 현장의 특수한 여건을 반영하고 공간의 기능을 충분히 살릴수 있는 세부적인 식재계획(노출지 회복, 암반녹화, 녹음식재, 경관식재, 입면녹화, 야생화원 등) 검토 - 사면 · 암반 등 위험 우려시설에 대한 안정성 검토 및 이용자 안전을 위해 적극적인 안전시설도입 - 광장 내 충분한 녹음수 식재 검토 - 지피야생화 씨드는 지양하며, 다양한 자생 지피류 도입과 4계절 변화감(계절감)있는 배식계획 - 주차장 부지에서의 접근 동선 외 공원이용자의 접근성을 높일 수 있는 진입로 및 동선 확보 방안 강구

세부 심의(자문)결과 및 내용

3. 양재근린공원 도시계획시설(유수지) 중복결정(안) 자문

요청기관 : 서초구

공원현황 및 결정내역	심의 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 서초구 양재동 311 ◦ 최초공원면적 : 36,523.4㎡ ◦ 변경공원면적 : 32,523.4㎡ (2005년 8월18일, 4,000㎡를 분할하여 학교용지로 지목변경) ◦ 공원지정(최초) : 건설교통부 고시 제296호 (1983.09.07.) ◦ 조성계획(최종) : 82.2∼88.12, 개포택지 개발지구 및 택지개발 사업완료 <주요변경내역> ◦ 도시계획시설 중복결정 - 유수지(우수저류시설) : 3,300㎡ (지하1층, V=12,850㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 44.35% - 변경전 시설율 : 44.35% - 변경후 시설율 : 44.35%	조건부동의 ○ 유수지 설치로 인한 소음 · 악취발생 등 공원이용에 불편을 최소화하고, 안전성이 확보될 수 있도록 면밀히 검토하여 시행 - 유입관로 설치구간 내 녹음이 좋은 대형수목이 저촉되므로 선형 조정을 통해 이식(제거)되지 않는 방안 강구 - 축구장 원상복구계획은 축구장 이용자를 고려하여 전체복구 및 이용자 의견을 반영한 재료 선정 - 정확한 우수량 및 유수량(저류량) 산출로 적정 규모의 유수지 건립(공원 지하의 과도한 개발 방지)

세부 심의(자문)결과 및 내용

4. 도산근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 강남구

공원현황 및 결정내역	심의 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위 치 : 서울특별시 강남구 신사동 649-9 ◦ 면 적 : 29,816.5㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1971. 08. 06(건고시 제1971-465호) ◦ 조성계획(최종) : 1998. 01. 09(서고 제1997-431호) < 주요 변경 내역 > ◦ 기반시설 : 3,498.64㎡ → 4,223.08㎡ (증 724.44㎡) ◦ 조경시설 : 165.36㎡ → 157.71㎡ (감 7.65㎡) ◦ 휴양시설 : 57.27㎡ → 771.5㎡ (증 714.23㎡) ◦ 교양시설 : 1,183.91㎡ → 1,480.38㎡ (증 296.47㎡) ◦ 편익시설 : 441.68㎡ → 36.70㎡ (감 404.98㎡) ◦ 녹지 및 기타 : 23,457.19㎡ → 22,134.68㎡ (감 1,322.51㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 21.33% → 25.76%(법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 1.38% → 4.40%(법정 20% 이내)	보 류 - 현장조사 및 심의의견을 보완한 공원조성계획(변경)안으로 소위원회 심의를 득하여, 본위원회 재상정 ○ 강남구에서는 그 간 추진한 도산근린공원 조성계획(변경)과 세분변경 심의(자문)결과 등 도시공원위원회 심의 의견을 준수하고 및 공원의 기본방향을 토대로 공원조성계획(변경)을 수립하여야 하며, ○ 전시장 및 주차장 확장에 대한 타당성 및 규모의 적정성에 대해서는 필요성 외 공원 내 문화재 보호구역(묘역) 및 동상과의 관계성, 전체적인 공원조성(운영) 방향, 도로 및 공원과 면한 주변 가로 등 총체적인 검토를 통한 공원조성계획(변경)과 전시물의 특성, 수량, 전시계획 등을 근거하여 최소화된 건축계획의 수립이 필요함.

세부 심의(자문)결과 및 내용

5. 나들이근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 중부공원녹지사업소

공원현황 및 결정내역	심의 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위 치 : 서울시 중랑구 망우동 산 30-7번지 일대 ◦ 면 적 : 32,000.0㎡ ◦ 공원결정 : 2005. 1. 15 (서고 제 2005-10호) ◦ 조성계획 - 최 초 2005. 03. 03(서고 제2005-61호) - 최 종 2015. 03. 12(서고 제2015-64호) < 주요 변경내역 > ◦ 광 장 : 1,847.0㎡ → 1,674.0㎡(감 173.0㎡) ◦ 운동시설 : 1,330.0㎡ → 956.0㎡(감 374.0㎡, 배드민턴장 2면) ◦ 편익시설 : 515.0㎡ → 2,009.0㎡(증 1,494㎡, 주차장 47면) ◦ 녹 지 : 21,634.2㎡ → 20,687.2㎡(감 947.0㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 32.39% → 35.35% (법정 40%이하) ◦ 건폐율 : 0.80% (법정 15%이하, 변경 없음)	조건부가결 - 아래 조건을 반영하여 심의주관부서의 공원조성계획(변경)안 승인 후 시행 ○ 공원의 기능과 공원 내 주차장 설치 목적을 고려하여, 절·성토를 수반한 옹벽설치보다는 지형의 변형(훼손)없이 기존 부지 및 이용율이 낮은 운동시설을 활용하여 주차장을 확충하고, 경관 및 환경을 고려한 친환경 주차장으로 세부계획 보완 - 축구장과의 완충 사면은 유지하고, 사면 추가 수목식재를 통해 완충기능 및 경관 향상 - 친환경 주차장이 될 수 있도록 충분한 녹음수 식재와 비점오염 방지시설 설치 검토 - 잔디블럭은 활착율, 효율성, 예산, 유지관리 등 종합적인 공법 비교를 통해 포장재 선정 - 주차는 이용자의 편의 및 안전사고율 등을 고려하여 90° 주차 설치 검토 - 조명 등 도입되는 관리시설은 기 조성된 공원 컨셉을 반영한 토탈디자인으로 계획

세부 심의(자문)결과 및 내용

6. 상도근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 관악구

공원현황 및 결정내역	심의 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 관악구 봉천동 산 103-3번지 일대 ◦ 면적 : 359,342.80㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1940. 3. 12 (총독부고시 제208) ◦ 조성계획(최종) : 2009. 7. 23 (서고 2009-280) < 주요 변경내역 > ◦ 교양시설 : 2,160.23㎡ - 놀이마당 : 2,581.19㎡ (감2,581.19㎡) - 공립어린이집 : 816.00㎡ (증816.00㎡) ◦ 녹지 및 기타 : 297,844.22㎡ → 299,609.41㎡ (증1,765.19㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 17.11% → 16.62%(법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 0.61% → 0.66%(법정 10% 이내)	보 류 ○공원조성계획(변경)의 타당성 및 위치의 적정성 확인 및 공원 내 국공립어린이집 건립 방향마련, 접근성, 건축계획, 기존 공원과의 연계성, 공원 훼손여부 등 적정성 판단을 위해 현장조사가 필요함.

세부 심의(자문)결과 및 내용

7. 장군봉근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 관악구

공원현황 및 결정내역	심의 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 신림동 산163-1 일원 ◦ 면적 : 128,100㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1971. 8. 6 (건고 제465호) ◦ 조성계획(최종) : 1987. 6. 5 (서고 제395) < 주요 변경내역 > ◦ 운동시설 : 2,778.85㎡ (감355.98㎡) ◦ 교양시설 : 852.37㎡ (증852.37㎡) - 공립어린이집 : 852.37㎡ ◦ 녹지 및 기타 : 114,148.86㎡ → 113,658.30㎡ (감 496.39㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 13.92% → 14.30%(법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 0.25% → 0.41%(법정 10% 이내)	보 류 ○ 공원조성계획(변경)의 타당성 및 위치의 적정성 확인 및 공원 내 국공립어린이집 건립 방향마련, 접근성, 건축계획, 기존 공원과의 연계성, 공원 훼손여부 등 적정성 판단을 위해 현장조사가 필요함.