2015. 8. 18.(화)

도시공원조성계획 심의안건

(2015년 제8차 도시공원위원회)

서울특별시 도시공원위원회

목     차

□		상정안건 개요
□		상정안건
	1.	봉산도시자연공원, 서오릉도시자연공원 조성계획결정(변경)	---	은 평 구	---	9
	2.	마포석유비축기지 문화공원 조성계획결정(최초)	---	공원조성과	---	25
	3.	양재근린공원 도시계획시설(유수지) 중복결정 자문	---	서 초 구	---	39
	4.	도산근린공원 조성계획결정(변경)	---	강 남 구	---	49
	5.	나들이근린공원 조성계획결정(변경)	---	중부공원 녹지사업소	---	59
	6.	상도근린공원 조성계획결정(변경)	---	관 악 구	---	68
	7.	장군봉근린공원 조성계획결정(변경)	---	관 악 구	---	84

□ 상정안건

번호	요청기관	안 건 명	주 요 내 용	비고
1	은평구	봉산도시자연공원 조성계획결정 (변경) - 심 의 -	< 공원현황 > ◦ 위치 : 은평구 구산동 산130-9번지 일대 ◦ 면적 : 1,511,198.0㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1977. 7. 14 (건고 제138호) ◦ 조성계획(최종) : 2014. 9. 4 (서고 제2014-306호) < 주요 변경내역 > ▪시설외지구 “가”구역 ◦ 도로: 변경 3,911.0㎡ → 4,129.8㎡ (증218.8㎡) ◦ 녹지 및 기타 : 변경 475,875.0㎡ → 475,656.2㎡ (감218.8㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 3.48% → 3.49% (법정 20% 이내) ◦ 건폐율 : 0.06%
		서오릉도시자연공원 조성계획결정 (변경) - 심 의 -	< 공원현황 > ◦ 위치 : 은평구 갈현동 산131-8번지 일대 ◦ 면적 : 1,082,847.0㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1977. 7. 14 (건고 제138호) ◦ 조성계획(최종) : 2004. 4. 10 (서고 제2004-103호) < 주요 변경내역 > ▪시설외지구 ◦ 도로 : 변경 13,073.5㎡ → 13,958.5㎡ (증885.0㎡) ◦ 녹지 및 기타 : 변경 1,018,901.8㎡ → 1,018,016.8㎡ (감885.0㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 3.09% → 3.16% (법정 20% 이내) ◦ 건폐율 : 0.08%

□ 상정안건

번호	요청기관	안 건 명	주 요 내 용	비고
2	공원 조성과	마포 석유비축기지 문화공원 조성계획결정 (최초) 심 의 -	< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울특별시 마포구 성산동 산 53-1일대 ◦ 면적 : 101,510㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2015. 7. 2.(서울특별시고시 제2015-187호) ◦ 조성계획(최초) : (금회) 최초 입안 < 주요 조성내역 > ◦ 기반시설 : 11,472㎡ (신설) - 도로 : 4,877㎡ (신설) - 광장 : 6,595㎡ (신설) ◦ 조경시설 : 1,440㎡ (신설) - 야생화정원, 재생정원 : 1,440㎡ (신설) ◦ 휴양시설 : 591㎡ (신설) - 휴게소(임간) : 591㎡ (신설) ◦ 교양시설 : 8,739㎡ (신설) - 강당(파빌리온) : 770㎡ (신설) - 공연장 : 2,312㎡ (신설) - 비축탱크(폐쇄) : 1,173㎡ (신설) - 전시장(기획), 전시장(상설) : 3,017㎡ (신설) - 정보교류센터 : 1,467㎡ (신설) ◦ 편익시설 : 272㎡ (신설) - 화장실 및 기전실 : 247㎡ (신설) - 전망대 : 25㎡ (신설) ◦ 녹지 및 기타 - 녹지 : 78,996㎡ (신설) <법적검토> ◦ 시설율 : 21.85% (제한 없음) ◦ 건폐율 : 5.41% (20% 이하)

□ 상정안건

번호	요청기관	안 건 명	주 요 내 용	비고
3	서초구	양재근린공원 도시계획시설 (유수지) 중복결정 - 자 문 -	< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 서초구 양재동 311 ◦ 최초공원면적 : 36,523.4㎡ ◦ 변경공원면적 : 32,523.4㎡ (2005년 8월18일, 4,000㎡를 분할하여 학교용지로 지목변경) ◦ 공원지정(최초) : 건설교통부 고시 제296호 (1983.09.07.) ◦ 조성계획(최종) : 82.2∼88.12, 개포택지 개발지구 및 택지개발 사업완료 <주요변경내역> ◦ 도시계획시설 중복결정 - 유수지(우수저류시설) : 3,300㎡ (지하1층, V=12,850㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 44.35% - 변경전 시설율 : 44.35% - 변경후 시설율 : 44.35%

□ 상정안건

번호	요청기관	안 건 명	주 요 내 용	비고
4	강남구	도산근린공원 조성계획결정 (변경) - 심 의-	< 공원현황 > ◦ 위 치 : 서울특별시 강남구 신사동 649-9 ◦ 면 적 : 29,816.5㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1971. 08. 06(건설부고시 제1971-465호) ◦ 조성계획(최종) : 1998. 01. 09(서울시고시 제1997-431호) < 주요 변경 내역 > ◦ 기반시설 : 3,498.64㎡ → 4,223.08㎡ (증 724.44㎡) ◦ 조경시설 : 165.36㎡ → 157.71㎡ (감 7.65㎡) ◦ 휴양시설 : 57.27㎡ → 771.5㎡ (증 714.23㎡) ◦ 교양시설 : 1,183.91㎡ → 1,480.38㎡ (증 296.47㎡) ◦ 편익시설 : 441.68㎡ → 36.70㎡ (감 404.98㎡) ◦ 녹지 및 기타 : 23,457.19㎡ → 22,134.68㎡ (감 1,322.51㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 21.33% → 25.76%(법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 1.38% → 4.40%(법정 20% 이내)

□ 상정안건

번호	요청기관	안 건 명	주 요 내 용	비고
5	중부공원녹지사업소	나들이근린공원 조성계획결정 (변경) - 심 의 -	< 공원현황 > ◦ 위 치 : 서울시 중랑구 망우동 산 30-7번지 일대 ◦ 면 적 : 32,000.0㎡ ◦ 공원결정 : 2005. 1. 15(서울특별시고시 제 2005-10호) ◦ 조성계획 - 최 초 2005. 03. 03(서울특별시고시 제2005-61호) - 최 종 2015. 03. 12(서울특별시고시 제2015-64호) < 주요 변경내역 > ◦ 광 장 : 1,847.0㎡ → 1,674.0㎡(감 173.0㎡) ◦ 운동시설 : 1,330.0㎡ → 956.0㎡(감 374.0㎡, 배드민턴장 2면) ◦ 편익시설 : 515.0㎡ → 2,009.0㎡(증 1,494㎡, 주차장 47면) ◦ 녹 지 : 21,634.2㎡ → 20,687.2㎡(감 947.0㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 32.39% → 35.35% (법정 40%이하) ◦ 건폐율 : 0.80% (법정 15%이하, 변경 없음)
6	관악구	상도근린공원 조성계획결정 (변경) - 심 의 -	< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 관악구 봉천동 산 103-3번지 일대 ◦ 면적 : 359,342.80㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1940. 3. 12 (총독부고시 제208) ◦ 조성계획(최종) : 2009. 7. 23 (서울시고시 2009-280) < 주요 변경내역 > ◦ 교양시설 : 2,160.23㎡ - 놀이마당 : 2,581.19㎡ (감2,581.19㎡) - 공립어린이집 : 816.00㎡ (증816.00㎡) ◦ 녹지 및 기타 : 297,844.22㎡ → 299,609.41㎡ (증1,765.19㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 17.11% → 16.62%(법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 0.61% → 0.66%(법정 10% 이내)

□ 상정안건

번호	요청기관	안 건 명	주 요 내 용	비고
7	관악구	장군봉근린공원 조성계획결정 (변경) - 심 의 -	< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 신림동 산163-1 일원 ◦ 면적 : 128,100㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1971. 8. 6 (건설부 고시 제465호) ◦ 조성계획(최종) : 1987. 6. 5 (서울시 고시 제395) < 주요 변경내역 > ◦ 운동시설 : 2,778.85㎡ (감355.98㎡) ◦ 교양시설 : 852.37㎡ (증852.37㎡) - 공립어린이집 : 852.37㎡ ◦ 녹지 및 기타 : 114,148.86㎡ → 113,658.30㎡ (감 496.39㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 13.92% → 14.30%(법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 0.25% → 0.41%(법정 10% 이내)

의안번호	제 1 호		의결사항
의 결 년 월 일	2015. 8. 18. (제8차)

봉산도시자연공원(시설외지구)․서오릉도시자연공원(시설외지구) 조성계획결정(변경)

서울특별시 도시공원위원회 심의안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2015. 8 .

도시공원위원회 심의안건

1. 의결주문

◦ 도로로 인해 단절된 서울특별시 은평구 구산동 산130-9번지 봉산도시자연공원과 갈현동 산131-8 일대 서오릉도시자연공원에 녹지연결로 및 산책로를 조성하고자 서울시 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조의2 규정에 따라 심의 의결코자 함

2. 제안이유(입안취지)

가. 조성계획 (변경)결정의 목적

◦ 봉산도시자연공원과 서오릉도시자연공원을 연결하는 육교형 녹지연결로를 조성하여 단절된 녹지축을 연결과 더불어 야생동물 및 지역주민들이 안전하고 편리하게 이동할 수 있도록 함

나. 조성계획 (변경)결정의 필요성

◦ 봉산도시자연공원 및 서오릉도시자연공원 계획과 연계하여 야생동물과 보행자들이 안전하고 편리하게 이용하여 공원활용성을 제고하고자 함

3. 공원 현황

가. 봉산도시자연공원

◦ 위    치 : 은평구 구산동 산130-9번지 일대

◦ 공원면적 : 총면적 1,511,198.0㎡

◦ 도시계획시설(공원)지정

- 최 초  1977. 7. 14 (건설부고시 제138호)

◦ 공원조성계획결정

- 최 초  1989. 6. 13 (건설부고시 제286호)

- 최 종  2014. 9.  4 (서울시고시 제2014-306호)

나. 서오릉도시자연공원

◦ 위    치 : 은평구 갈현동 산131-8번지 일대

◦ 공원면적 : 총면적 1,082,847.0㎡

◦ 도시계획시설(공원)지정

- 최 초  1977. 7. 14 (건설부고시 제138호)

◦ 공원조성계획결정

- 최 종  2004. 4. 10 (서울시고시 제2004-103호)

4. 계획의 주요내용

◦ 개발목표 및 방향

- 서오릉로 도로개설로 인해 단절된 녹지축을 녹지연결로로 연결을 하여 야생동물의 안전한 이동을 가능하게 하고 시민들이 편리하게 봉산도시자연공원에서 서오릉도시자연공원으로 이동할 수 있도록 함

◦ 주요변경내용

(1) 봉산 도시자연공원   [시설외지구 “가”구역]

․ 도 로 : 변경 3,911.0㎡ → 4,129.8㎡ (증 218.8㎡)

- 소로 3-1 신설 (증 250.0㎡)

- 산책로 1  변경 (감 31.2㎡)

․ 녹지및기타 : 변경 475,875.0㎡ → 475,656.2㎡ (감 218.8㎡)

(2) 서오릉 도시자연공원  [시설외지구]

․ 도 로 : 변경 13,073.5㎡ → 13.958.5㎡ (증 885.0㎡)

- 소로 3-1  신설 (증 450.0㎡)

- 산책로 54 신설 (증 435.5㎡)

․ 녹지및기타 : 변경 1,018,901.8㎡ → 1,018,016.8㎡ (감 885.0㎡)

5. 인문, 자연환경에 대한 조사 및 분석내용

◦ 인문환경

- 서오릉로(7차선)를 중심으로 서측으로 봉산도시자연공원, 동측으로 서오릉

도시자연공원이 조성되었으며 주변에는 전투경찰대, 선정중·고교, 단독주택, 상가 등으로 주거환경이 구성됨

- 향후 녹지연결로 조성시 봉산 및 앵봉산 인근 주민들이 편리하게 이동할 수 있을 것으로 판단됨

◦ 자연환경

- 대상지 주변 생태계조사결과 식생은 참나무류와 아까시나무 등이 주 수종을 식생을 이루고 있으며, 야생동물로는 다람쥐, 족제비 등이 조사됨

6. 녹지연결로 조성에 따른 부문별 계획

◦ 토지이용

- 봉산과 앵봉산의 연결하는 녹지연결로 조성으로 단절된 서울시 외곽 환상녹지축과 서울둘레길을 연결하여 잠재적인 자연환경자원의 가치를 높이고 늘어나는 트래킹 이용객의 안전과 편익을 증대

◦ 동   선

- 녹지연결로와 보행로 사이에 단차를 두어 보행자의 간섭을 최소화

- 보행동선은 봉산과 앵봉산의 기존 산책로과 연계하여 서울둘레길 연결

(기존에는 녹지축에서 벗어나 약 80m 우회하여 서오릉로 횡단보도 이용)

- 녹지연결로 하부 보도와 연결되는 계단을 설치하여 접근성 향상

◦ 시설의 배치

- 야생동물이 안전하게 이동할 수 있도록 녹지연결로 주변에 유도 울타리를 설치

(로드킬 방지)

- 야생동물에게 끼칠 수 있는 영향을 최소화하기 위하여 이동보행자 계도를 위한 안내판과 야생동물의 은폐, 엄폐를 위한 고사목더미 및 돌무더기를 설치

7. 녹지연결로 조성에 따른 영향 및 효과

◦ 영향 및 효과

- 서오릉로로 인해 단절된 녹지축(봉산~앵봉산)의 연결과 더불어 보행자와 야생동물이 안전하고 편리하게 이동할 수 있도록 계획하여 녹지축연결 및

경관성 향상의 상징적인 측면이 클 것으로 판단됨

- 봉산 도시자연공원과 서오릉 도시자연공원을 연결하는 산책로가 조성됨에

따라 시민들의 여가활동의 질적 향상에 기여할 것으로 예상됨

8. 공원조성 계획(안)에 대한 주민 의견 청취

◦ 주민의견 청취결과 : 의견 없음

【공  보】서울시보 제3292호(2015.5.14.)

은평구공고 제2015-495호

- 게재일자 : 2015년 5월 14일 ~ 2015년 5월 28일

9. 관계기관 부서 협의 결과

◦ 협의기관 : 806전경대, 고양시(도시계획과, 녹지과), 서부지구관리소, 서울시(물관리정책과, 푸른도시정책과, 공원조성과, 조경과, 자연생태과, 산지방재과)

- 협의의견 제출 : 806전경대측 휀스(보안,방어) 설치 요청 [806전경대]

- 조치사항 : 806전경대측의 보안, 방어를 위한 휀스 설치 요청 설계반영

10. 공원조성을 위한 투자계획 및 재원조달계획

◦ 투자계획                                                (단위 : 백만원)

구분	총사업비	연도별 투자계획			비고
		소계	2015	2016
시 비	5,450	5,450	280	5,170

◦ 재원조달 방안

- 2015년 시비확보 :   280백만원(기본설계비, 실시설계비)

- 2016년 시비확보 : 5,170백만원(토지보상비, 공사비)

11. 검토 및 입안부서 의견

◦ 법적검토 사항

(1) 봉산 도시자연공원

- 공원시설율 : 3.48%→3.49% (법정 20％ 이내)

- 공원건폐율 : 0.06%→0.06%

(2) 서오릉 도시자연공원

- 공원시설율 : 3.09%→3.16% (법정 20％ 이내)

- 공원건폐율 : 0.08%→0.08%

◦ 입안부서 의견(은평구)

- 봉산과 앵봉산을 연결하는 녹지연결로가 조성되면 야생동물이 안전하게 이동하여 생물다양성 증진이 예상되며,

- 녹지연결로를 통하여 서울둘레길 및 보행로를 이용하는 시민들이 안전하게 통행이 가능하며 지역주민의 생활권 여가공간 확대를 위하여 공원조성계획 변경이 타당할 것으로 사료됨

붙임 : 1. 조성계획 (변경)결정 조서 1부(총괄표, 도로조서)

2. 위치도 및 도면  1부

3. 설명자료(PPT) 1부.  끝

봉산도시자연공원 조성계획결정(변경)조서

가. 지구별 총괄표(위치 : 은평구 수색, 증산, 신사, 역촌, 구산, 갈현동 일대)

구 분	변 경 전						변 경 후
	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건 축 물			공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건 축 물			공작물 (기)	비 고
			동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
계	1,511,198.0	52,590.5	8	888.9	938.9	298	1,511,198.0	52,808.3	8	888.9	938.9	309	시설면적 증 218.8㎡
수국사지구	33,305.0	3,794.5	4	548.9	598.9	-	33,305.0	3,794.5	4	548.9	598.9	-	변동없음
신사지구	34,355.0	4,769.0	1	48	48	5	34,355.0	4,769.0	1	48	48	5	변동없음
증산지구	46,000.0	13,782.0	3	292	292	91	46,000.0	13,782.0	3	292	292	91	변동없음
수색지구	27,255.0	6,052.0	-			10	27,255.0	6,052.0	-			10	변동없음
소 계	140,915.0	28,397.5	8	888.9	938.9	94	140,915.0	28,397.5	8	888.9	938.9	106
시설외지구	1,370,283.0	24,193.0	-			203	1,370,283.0	24,410.8	-			203	증 218.8㎡
시 설 지 구 율 (법정 40%이하)	(28,397.5㎡ / 140,915.0㎡) x 100% = 20.1%						(28,397.5㎡ / 140,915.0㎡) x 100% = 20.1%
공 원 시 설 율 (법정 20%이하)	(52,590.5㎡ / 1,511,198㎡) × 100% = 3.48%						(52,809.3㎡ / 1,511,198㎡) × 100% = 3.49%
공 원 건 폐 율 (법정 10%이하)	(888.9㎡ / 1,511,198㎡) × 100% = 0.06%						(888.9㎡ / 1,511,198㎡) × 100% = 0.06%

나. 시설조서

1) 시설외지구 총괄표

구 분		변 경 전						변 경 후						비 고
		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건 축 물			공작물 (기)	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건 축 물			공작물 (기)
				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)
계		1,370,283.0	24,193.0				203	1,370,283.0	24,410.8				203	시설면적 증) 218.8㎡
기반 시설	소 계	12,383.0	12,383.0					12,600.8	12,600.8					시설면적 증) 218.8㎡
	도 로	12,383.0	12,383.0					12,600.8	12,600.8					증) 218.8㎡
	광 장	-	-					-	-
조 경 시 설							17						17
휴 양 시 설		238.0	238.0					238.0	238.0
운 동 시 설		11,545.0	11,545.0				186	11,545.0	11,545.0				186
편 익 시 설		27.0	27.0					27.0	27.0
녹지․기타		1,346,090.0	-					1,345,871.2	-					녹지 감) 218.8㎡

2) “가” 구역 총괄표( 은평구 갈현동 136-2임, 136-13임, 구산동 산61임 일대)

구 분		변 경 전						변 경 후						비 고
		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건 축 물			공작물 (기)	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건 축 물			공작물 (기)
				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)
계		483,543.0	7,668.0				58	483,543.0	7,886.8				58	시설면적 증) 218.8㎡
기반 시설	소 계	3,911.0	3,911.0					4,129.8	4,129.8					시설면적 증) 218.8㎡
	도 로	3,911.0	3,911.0					4,129.8	4,129.8					시설면적 증) 218.8㎡
조 경 시 설		-	-				4	-	-				4
휴 양 시 설		173.0	173.0					173.0	173.0
운 동 시 설		3,584.0	3,584.0				54	3,584.0	3,584.0				54
녹지․기타		475,875.0	-					475,656.2	-					녹지 감) 218.8㎡

3) “가” 구역 시설조서

구분	시설명	변 경 전									변 경 후									비 고
		부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물 (㎡)		공작물 (기)	부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물 (㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
계				483,543	7,668.0					58	계		483,543	7,886.8					58
기반시설	소계			3,911.0	3,911.0						소계		4,129.8	4,129.8						증)218.8㎡
	도로			3,911.0	3,911.0								4,129.8	4,129.8						증)218.8㎡
조경시설	소계									4	소계								4
	파고라	①								(1)	①								(1)
		①-1	갈현동 산136-5							(1)	①-1	갈현동 산136-5							(1)	가-1에 포함
		①-2	갈현동 산 36-8							(1)	①-2	갈현동 산 36-8							(1)	나-2에 포함
		①-3	갈현동 산136-13							(1)	①-3	갈현동 산136-13							(1)	가-3에 포함
		①-4	신사동 산 31-1							(1)	①-4	신사동 산 31-1							(1)	나-5에 포함
휴양시설	소계			173.0	173.0						소계		173.0	173.0
	휴게소	가		173.0	173.0						가		173.0	173.0
		가-1	갈현동 산136-5임	(63.0)	(63.0)						가-1	갈현동 산 136-5임	(63.0)	(63.0)
		가-2	“	(36.0)	(36.0)						가-2	“	(36.0)	(36.0)
		가-3	갈현동 산136-13	(74.0)	(74.0)						가-3	갈현동 산 136-13임	(74.0)	(74.0)
운동시설	소계			3,584.0	3,584.0					54	소계		3,584.0	3,584.0					54
	체력단련장	나		2,144.0	2,144.0					54	나		2,144.0	2,144.0					54
		나-1	갈현동 산 136-2	(579.0)	(579.0)					(12)	나-1	갈현동 산 136-2	(579.0)	(579.0)					(12)
		나-2	갈현동 산 136-8	(334.0)	(334.0)					(9)	나-2	갈현동 산 136-8	(334.0)	(334.0)					(9)
		나-3	구산동 산 61 일대	(173.0)	(173.0)					(9)	나-3	구산동 산 61 일대	(173.0)	(173.0)					(9)
		나-4	갈현동 산 141-9	(448.0)	(448.0)					(15)	나-4	갈현동 산 141-9	(448.0)	(448.0)					(15)
		나-5	신사동 산 31-1	(162.0)	(162.0)					(4)	나-5	신사동 산 31-1	(162.0)	(162.0)					(4)
		나-6	신사동 산 29-10	(448.0)	(448.0)					(5)	나-6	신사동 산 29-10	(448.0)	(448.0)					(5)
	배드민턴장	다		1,440.0	1,440.0						다		1,440.0	1,440.0
		다-1	역촌동 산 31-1임	(352)	(352)						다-1	역촌동 산 31-1임	(352)	(352)
		다-2	신사동 산 30임	(810)	(810)						다-2	신사동 산 30임	(810)	(810)
			역촌동 산 31-1임									역촌동 산 31-1임
		다-3	신사동 산 48-2임	(278)	(278)						다-3	신사동 산 48-2임	(278)	(278)
			신사동 산 31임									신사동 산 31임
녹지 및 기타				475,875.0							녹지 및 기타		475,656.2							감)218.8㎡

4) “나” 구역 총괄표(위치: 은평구 신사동 산 48-2임, 93-8묘, 산93-16묘 일대)

구 분		변 경 전						변 경 후						비 고
		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건 축 물			공작물 (기)	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건 축 물			공작물 (기)
				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)
계		344,050.0	6,985.0				65	344,050.0	6,985.0				65	변경없음
기반 시설	소 계	2,948.0	2,948.0					2,948.0	2,948.0
	도 로	2,948.0	2,948.0					2,948.0	2,948.0
조 경 시 설		-	-				4	-	-				4
휴 양 시 설		65.0	65.0					65.0	65.0
운 동 시 설		3,972.0	3,972.0				61	3,972.0	3,972.0				61
녹지 ․ 기타		337,065.0	-					337,065.0	-

5) “다” 구역 총괄표(위치: 은평구 신사동 산 98-13임, 증산동 산 7-5임 일대)

구 분		변 경 전						변 경 후						비 고
		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건 축 물			공작물 (기)	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건 축 물			공작물 (기)
				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)
계		370,900.0	6,915.0				66	370,900.0	6,915.0				66	변경없음
기반 시설	소 계	3,793.0	3,793.0					3,793.0	3,793.0
	도 로	3,793.0	3,793.0					3,793.0	3,793.0
조 경 시 설		-	-				6	-	-				6
운 동 시 설		3,095.0	3,095.0					3,095.0	3,095.0
편 익 시 설		27.0	27.0				60	27.0	27.0				60
녹지 ․ 기타		363,985.0	-					363,985.0	-

6) “라” 구역 총괄표(위치: 은평구 수색동 산 7-1임 일대)

구 분		변 경 전						변 경 후						비 고
		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건 축 물			공작물 (기)	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건 축 물			공작물 (기)
				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)
계		171,789.0	2,624.0				14	171,789.0	2,624.0				14	변경없음
기반 시설	소 계	1,730.0	1,730.0					1,730.0	1,730.0
	도 로	1,730.0	1,730.0				3	1,730.0	1,730.0				3
조 경 시 설		-	-				11	-	-				11
운 동 시 설		894.0	894.0					894.0	894.0
녹지 ․ 기타		169,165.0	-					169,165.0	-

다. 도로조서

1) “가” 구역 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
당초	합 계				3,263.0	3,911.0
변경	합 계				3,262.0	4,129.8
신설	소로	소 계			25.0	250.0
		3	1	10.0	25.0	250.0	연결로	외곽경계부	등산로
당초	산책로	소 계			3,263.0	3,911.0
변경	산책로	소 계			3,237.0	3,879.8
당초			1	1.2	271.0	325.2	등산로	외곽경계부	휴게소1
변경			1	1.2	245.0	294.0	등산로	소로	휴게소1
당초	산책로		2	1.2	67.0	80.4	등산로	휴게소1	등산로
당초			3	1.2	40.0	48.0	등산로	등산로	외곽경계부
당초			4	1.2	90.0	108.0	등산로	등산로	휴게소2
당초			5	1.2	289.0	346.8	등산로	휴게소2	체력단련장1
당초			6	1.2	252.0	302.4	등산로	체력단련장2	체력단련장1
당초			7	1.1	46.0	50.6	등산로	외곽경계부	체력단련장2
당초			8	1.2	90.0	108.0	등산로	외곽경계부	외곽경계부
당초			9	1.2	133.0	159.6	등산로	체력단련장1	휴게소3
당초			10	1.2	31.0	37.2	등산로	휴게소3	체력단련장4
당초			11	1.2	196.0	235.2	등산로	체력단련장3	체력단련장4
당초			12	1.2	8.0	9.6	등산로	체력단련장4	등산로
당초			13	1.2	86.0	103.2	등산로	등산로	외곽경계부
당초			14	1.2	149.0	178.8	등산로	등산로	외곽경계부
당초			15	1.2	883.0	1059.6	등산로	체력단련장3	배드민턴장1
당초			16	1.2	22.0	26.4	등산로	배드민턴장1	배드민턴장5
당초			17	1.2	237.0	284.4	등산로	체력단련장5	외곽경계부
당초			18	1.2	127.0	152.4	등산로	체력단련장3	등산로
당초			19	1.2	26.0	31.2	등산로	등산로	외곽경계부
당초			20	1.2	40.0	48.0	등산로	등산로	체력단련장6
당초			21	1.2	35.0	42.0	등산로	체력단련장6	배드민턴장2
당초			22	1.2	66.0	79.2	등산로	체력단련장6	배드민턴장2
당초			23	1.2	17.0	20.4	등산로	배드민턴장3	외곽경계부
당초			24	1.2	62.0	74.4	등산로	배드민턴장6	외곽경계부

서오릉도시자연공원 조성계획결정(변경)조서

가. 지구별 총괄표(위치 : 갈현지구, 탑골지구 등 일대)

구 분	변 경 전						변 경 후
	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건 축 물			공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건 축 물			공작물 (기)	비 고
			동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
계	1,082,847.0	33,428.9	2	885.0	1,226.0	201	1,082,847.0	34,313.9	2	885.0	1,226.0	201	시설면적 증 885.0㎡
갈현지구	19,205.8	6,317.2	1	234	234	27	19,205.8	6,317.2	1	234	234	27	변동없음
탑골지구	27,702.0	10,074.3	1	651	992	26	27,702.0	10,074.3	1	651	992	26	변동없음
소 계	46,907.8	16,391.5	2	885.0	1,266.0	53	46,907.8	16,391.5	2	885.0	1,266.0	53	변동없음
시설외지구	1,035,939.2	17,037.4	-	-	-	148	1,035,939.2	17,922.4	-	-	-	148	시설면적 증 885.0㎡
시 설 지 구 율 (법정 40%이하)	(16,391.5㎡ / 46,907.8㎡) x 100% = 34.9%						(16,391.5㎡ / 46,907.8㎡) x 100% = 34.9%
공 원 시 설 율 (법정 20%이하)	(33,428.9㎡ / 1,082,847㎡) × 100% = 3.09%						(34,313.9㎡ / 1,082,847㎡) × 100% = 3.16%
공 원 건 폐 율 (법정 10%이하)	(885.0㎡ / 1,082,847.0㎡) × 100% = 0.08%						(885.0㎡ / 1,082,847.0㎡) × 100% = 0.08%

나. 시설조서

1) 시설외지구 총괄표

구 분		변 경 전						변 경 후						비 고
		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건 축 물			공작물 (기)	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건 축 물			공작물 (기)
				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)
계		1,035,939.2	17,037.4				148	1,035,939.2	17,922.4				148	시설면적 증) 885.0㎡
기반 시설	소 계	13,073.5	13,073.5					13,958.5	13,958.5					시설면적 증) 885.0㎡
	도 로	13,073.5	13,073.5				25	13,958.5	13,958.5				25	시설면적 증) 885.0㎡
	광 장	-	-					-	-
휴 양 시 설		1,208.9	1,208.9				23	1,208.9	1,208.9				23
운 동 시 설		2,614.5	2,614.5				86	2,614.5	2,614.5				86
편 익 시 설		140.5	140.5				14	140.5	140.5				14
녹지․기타		1,018,901.8						1,018,016.8						녹지 감) 885.0㎡

2) 시설외지구 시설조서

구분	시설명	변 경 전									변 경 후									비 고
		부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물 (㎡)		공작물 (기)	부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물 (㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
계				1,035,939.2	17,037.4					148	계		1,035,939.2	17,922.4					148
기반시설	소 계			13,073.5	13,073.5					25	소 계		13,958.5	13,958.5					25	증)885
	도로		부지전체	13,073.5	13,073.5							부지전체	13,958.5	13,958.5						증)885
휴양시설	소 계			1,208.9	1,208.9					23	소 계		1,208.9	1,208.9					23
	휴게소	가		1,208.9	1,208.9						가		1,208.9	1,208.9
		가-1	갈현동 산 56-2, 산53-4	(91.5)	(91.5)					(3)	가-1	갈현동 산 136-5임	(91.5)	(91.5)					(3)
		가-2	갈현동 산 130-1임, 산 131-1임	(77.6)	(77.6)					(2)	가-2	갈현동 산 136-5임	(77.6)	(77.6)					(2)
		가-3	갈현동 산 130-1임, 산 131-2임	(85.0)	(85.0)					(6)	가-3	갈현동 산 136-13임	(85.0)	(85.0)					(6)
		가-4	구파발동 산11	(119.2)	(119.2)					(9)	가-4	구파발동 산11	(119.2)	(119.2)					(9)
		가-5	구파발동 산11, 진관내동 산 96-16	(704.3)	(704.3)					(3)	가-5	구파발동 산11, 진관내동 산 96-16	(704.3)	(704.3)					(3)
		가-6	진관내동 산 96-10	(131.3)	(131.3)						가-6	진관내동 산 96-10	(131.3)	(131.3)
운동시설	소 계			2,614.5	2,614.5					86	소 계		2,614.5	2,614.5					86
	체력단련장	나		1,159.0	1,159.0					76	나		1,159.0	1,159.0					76
		나-1	갈현동 산 56-2	(68.2)	(68.2)					(7)	나-1	갈현동 산 56-2	(68.2)	(68.2)					(7)
		나-2	갈현동 산 54	(32.8)	(32.8)					(4)	나-2	갈현동 산 54	(32.8)	(32.8)					(4)
		나-3	갈현동 산 54	(42.5)	(42.5)					(5)	나-3	갈현동 산 54	(42.5)	(42.5)					(5)
		나-4	갈현동 산 54	(160.0)	(160.0)					(8)	나-4	갈현동 산 54	(160.0)	(160.0)					(8)
		나-5	갈현동 산 12-1	(232.3)	(232.3)					(10)	나-5	갈현동 산 12-1	(232.3)	(232.3)					(10)
		나-6	갈현동 산 12-1	(132.4)	(132.4)					(7)	나-6	갈현동 산 12-1	(132.4)	(132.4)					(7)
		나-7	갈현동 산 12-1	(86.6)	(86.6)					(7)	나-7	갈현동 산 12-1	(86.6)	(86.6)					(7)
		나-8	갈현동 산 12-1, 산12-4	(143.8)	(143.8)					(9)	나-8	갈현동 산 12-1, 산12-4	(143.8)	(143.8)					(9)
		나-9	갈현동 산 12-4	(101.9)	(101.9)					(9)	나-9	갈현동 산 12-4	(101.9)	(101.9)					(9)
		나-10	구파발동 산11, 산 2-7	(158.5)	(158.5)					(10)	나-10	구파발동 산11, 산 2-7	(158.5)	(158.5)					(10)
	배드민턴장	다		1,455.5	1,455.5					10	다		1,455.5	1,455.5					10
		다-1	갈현동 산 54, 287-100, 산12-2	(756.1)	(756.1)					(7)	다-1	갈현동 산 54, 287-100, 산12-2	(756.1)	(756.1)					(7)
		다-2	갈현동 산 12-1	(699.4)	(699.4)					(3)	다-2	갈현동 산 12-1	(699.4)	(699.4)					(3)
편익시설	소 계			140.5	140.5					14	소 계		140.5	140.5					14
	약수터	라		140.5	140.5					(9)	라		140.5	140.5					(9)
		라-1	갈현동 289-100, 산12-2	(67.2)	(67.2)					(5)	라-1	갈현동 289-100, 산12-2	(67.2)	(67.2)					(5)
		라-2	갈현동 산12-2	(73.3)	(73.3)						라-2	갈현동 산12-2	(73.3)	(73.3)
녹지 및 기타				1,018,901.8							녹지 및 기타		1,018,016.8							감)885

다. 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
당초	합 계				8,617.0	13,073.5
변경	합 계				8,952.0	13,958.5
신설	소로	소 계			45.0	450.0
		3	1	10.0	45.0	450.0	연결로	산책로-54	공원경계 산130-9
당초	산책로	소 계			8,617.0	13,073.5
변경	산책로	소 계			8,907.0	13,508.5
당초	산책로		24	1.5	36.0	54.0	등산로	지구경계 산53-4	휴게소 가-1
당초			25	1.5	60.0	90.0	등산로	휴게소 가-1	산책로 26
당초			26	1.5	194.0	291.0	등산로	지구경계 산56-2	휴게소 가-2
당초			27	1.5	773.0	1,159.5	등산로	휴게소 가-2	체력단련장 나-5
당초			28	1.5	355.0	532.5	등산로	휴게소 가-1	산책로 29
당초			29	1.5	206.0	309.0	등산로	산책로 27	공원경계 산54
당초			30	1.5	329.0	493.5	등산로	산책로 29	공원경계 산49-22
당초			31	1.5	24.0	36.0	등산로	지구경계 산51-1	산책로 30
당초			32	1.5	365.0	547.5	등산로	산책로 30	체력단련장 나-5
당초			33	1.5	109.0	163.5	등산로	공원경계 281-213	산책로 32
당초			34	1.5	33.0	49.5	등산로	산책로 32	산책로 35
당초			35	1.5	1,327.0	1,990.5	등산로	체력단련장 나-5	산책로 49
당초			36	1.5	174.0	261.0	등산로	산책로 35	배드민턴장 다-2
당초			37	1.5	179.0	268.5	등산로	배드민턴장 다-2	공원경계 산12-7
당초			38	1.5	194.0	291.0	등산로	공원경계 산11-13	산책로 37
당초			39	1.5	781.0	1,171.5	등산로	체력단련장 나-9	산책로 35
당초			40	1.5	660.0	990.0	등산로	산책로 35	공원경계 산11
당초			41	1.5	972.0	1,458.0	등산로	산책로 39	휴게소 가-5
당초			42	1.5	574.0	861.0	등산로	산책로 49	공원경계 산2-1
당초			43	1.5	83.0	124.5	등산로	공원경계 산2-7	산책로 42
당초			44	1.5	10.0	15.0	등산로	체력단련장 나-10	산책로 42
당초			45	1.5	192.0	288.0	등산로	산책로 42	휴게소 가-5
당초			46	1.5	326.0	489.0	등산로	휴게소 가-5	공원경계 산99-1
당초			47	1.5	30.0	45.0	등산로	지구경계 산96-16	휴게소 가-5
당초			48	1.5	302.0	604.0	등산로	지구경계 산100	휴게소 가-6
당초			49	1.5	247.0	370.5	등산로	산책로 35	휴게소 가-6
당초			50	1.5	61.0	91.5	등산로	휴게소 가-6	공원경계 산96-5
당초			51	1.5	11.0	16.5	등산로	휴게소 가-2	휴게소 가-3
당초			52	1.5	6.0	7.2	등산로	체력단련장 나-2	체력단련장 나-3
당초			53	1.5	4.0	4.8	연결로	체력단련장 나-3	체력단련장 나-4
신설			54	1.5	290.0	435.0	등산로	산책로 27	소로3-1

의안번호	제 2 호		의결사항
의 결 년 월 일	2015. 8. 18. (제8차)

마포 석유비축기지 문화공원조성계획결정(최초)

서울특별시 도시공원위원회 심의안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2015. 8 .

도시공원위원회 심의안건

1. 의결주문

◦ 서울특별시 마포구 성산동 산53-1 번지 일대 마포 석유비축기지는 2002 월드컵 경기장를 앞두고, 위험시설물 및 환경정비를 위해 2000년 11월 비축유를 이전 폐쇄된 후에도 위험시설로 지정됨에 따라 시민 접근이 철저히 통제되고 있음

◦ 주변 지역의 이용수요를 고려한 시설도입과 공원조성으로 시민들에게 문화공간 제공 및 도시경관 향상을 도모하기 위해 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조의 2에 따라 심의 의결코자 함.

2. 제안이유(입안취지)

가. 조성계획 (최초)결정의 목적

◦ 대상지는 2000년 12월 석유비축기지 그 고유의 용도가 폐기된 이후 활용 용도가 결정되지 못하고 오랜 시간 시민들에게 잊혀져 온 장소임

◦ 환경도시를 지향하는 서울의 대표적 상징공간으로서 잠재력과 활용가치가 부각되고 있음

나. 조성계획 (최초)결정의 필요성

◦ 우리나라 경제성장기의 산업유산인 석유비축탱크를 활용하여 ‘문화비축공간’으로 재생시켜, 시민들이 쉽게 이용 및 참여할 수 있는 친환경 재생의 복합문화공간을 조성하고자 함

3. 공원 현황

◦ 위    치 : 서울시 마포구 성산동 산53-1번지 일원

◦ 공원면적 : 101,510㎡

◦ 도시계획시설(공원, 녹지)변경결정 및 지형도면 고시

- 최 초  2015. 7. 2. (서울특별시고시 제2015-187호)

4. 계획의 주요내용

◦ 개발목표 및 방향

- 절성토를 최소화하고 현재 지형을 최대한 활용하여 자연에 순응하고, 기존 산림을 최대한 활용하는 조성계획을 수립하여 지역주민의 건강, 휴식, 정서함양에 기여하고,

- 기존 석유비축탱크의 재생적 활용을 통해 시민들을 위한 커뮤니티 및 문화복합공간을 계획하여 공원이용객의 다양한 욕구가 충족되고 교류할 수 있는 공간을 제공하고자 함.

◦ 주요내용

<신설>

- 기반시설 : 도로 4,877㎡, 광장 6,595㎡

- 조경시설 : 야생화정원 616㎡, 재생정원 824㎡,

- 휴양시설 : 휴게소(임간) 591㎡

- 교양시설 : 강당(파빌리온) 770㎡,  공연장 2,312㎡

비축탱크(폐쇄) 1,173㎡,  전시장(기획) 1,748㎡

전시장(상설) 1,269㎡,  정보교류센터 1,467㎡

- 편익시설 : 화장실 및 기전실 247㎡, 전망대 25㎡

- 녹지 및 기타 : 녹지 78,996㎡

5. 인문, 관광환경에 대한 조사 및 분석내용

◦ 인문환경

- 대상지와 인접해서는 월드컵공원(노을공원, 하늘공원, 평화의 공원, 난지천공원, 난지생태공원), 한강, 선유도공원 등 대규모의 친환경 자원이 위치하고 있음

- 북측으로 상암DMC의 첨단산업 중심의 업무단지, 동측의 월드컵경기장이 접하고 있어 다양한 도시기능이 주변에 위치함

- 동측으로 강변북로와 연결되는 증산로(8차선)와 직접 접하고 있음

◦ 자연환경

- 한강 인근의 매봉산 내의 구릉지로 동북쪽은 매봉산이 자리하고, 서남쪽으로 한강이 흐르는 표고 17∼94m의 분포를 보임

- 석유비축탱크로 접근할 수 있는 순환도로는 표고 16∼33m로서 최대 경사 11.5%로 차량이동 위주로 조성되어 있어 보행약자에 불편한 경사를 보임

◦ 현황분석 (종합)

- 대상지 주변은 여가, 업무, 주거 등이 존재하고 있어 잠재 이용인구가 양호한 상황임

- 대상지는 14여 년간 방치된 땅이었고, 마포구 나무은행 및 폐기물 적치장으로 활용되어 부지 정리 및 시설 개선이 필요함

- 산지의 특성상 보행약자의 이용에 불편함이 없도록 진입 동선계획 필요함

6. 공원조성에 따른 부문별 계획

◦ 토지이용

- 현재 지형을 최대한 활용하여 자연에 순응하는 공간계획을 수립.

- 기존 순환도로를 정비하여 건축물의 성격과 조화로운 광장을 조성하고,

경사도 10%미만의 가용 가능한 완경사지에 시민들의 커뮤니티 및 휴게 공간 등 조경 공간 조성

◦ 동선

- 부지 남측과 접한 매봉산 산책로를 활용 진입 동선과 월드컵경기장역에서의 진입동선 계획을 통해 도로 기반 조성

◦ 시설의 배치

- 기존 석유비축탱크의 재생적 활용을 통해 시민들을 위한 커뮤니티 및 문화복합공간으로 계획하여 주민들의 삶의 질 향상에 기여하고, 현재 우수한 자연자원의 활용 및 개선을 통해 녹음과 자연 속에서 산책, 휴식, 문화를 즐길 수 있는 공원으로 조성

7. 공원조성에 따른 영향 및 효과

◦ 영향 및 효과

- 대상지는 2000년 12월 석유비축기지가 폐쇄된 후 활용용도를 결정하지 못해 오랜 시간 시민들에게 잊혀져 온 장소임

- 상암·난지지역 신도시 조성에 있어 마지막 부지의 하나로 환경도시를 지향하는 서울의 대표적 상징공간으로서 잠재력과 활용가치가 부각되고 있음

- 현재 마포구 나무은행 및 폐기물 적치장으로 활용되어 수목, 녹지, 시설 등에 대한 관리가 이루어지지 않고 방치되어 시민들을 위한 공원조성이 필요함

- 석유비축기지 기존 탱크를 산업유산으로 이해하고 재생적 활용 계획을 통해 환경과 생태적 가치를 존중하는 시민참여 문화공간으로 제공하고자 함

- 본 사업으로 상암·난지지역의 장기발전에 대한 파급효과와 함께 시민들의 다양한 요구가 충족되는 공간을 제공하고 지역주민들의 건강, 휴양 및 정서함양에 기여할 것으로 판단됨

8. 공원조성 계획(안)에 대한 주민 의견 청취

<주민설명회 개최>

◦ 일    자 : 2015. 3. 18. 19:00

◦ 장    소 : 마포구청 시청각실

연번	건 의 자	건 의 내 용	검 토 결 과	비 고
1	정해원(상암동)	주차장 부지를 활용하여 페스티벌이 가능한 최고의 공연장 및 ‘유니버셜 스튜디오’와 같은 경제적인 산출물이 발생할 수 있는 문화복합단지를 가능하다면 건립해 주시기 바람	주차장을 활용 공연장과 스튜디오 등을 갖춘 영상문화콤플렉스(약 95,000㎡/지하2,지상8/2,243억)를 검토하였으나, 예정시설의 대부분이 IT-Complex (‘16. 2. 개관예정) 및 DMC첨단산업센터에 설치(약 70%)됨에 따라 “재생 및 공원화 사업”과 연계한 활용계획 수립	반 영 (창조적 빈 공간-공연가능)
2	윤정희(상암동)	분당에 ‘잡월드’라는 곳이 있는데, 학부모로서 이와 같은 중학생 아이들이 직업 등 체험교육을 경험할 수 있는 시설을 반영 요청	시민 스스로 새로운 창조적 아이디어를 만들고, 동시에 다양한 창조 주체활동을 집적, 연결, 확장하는 커뮤니티 파크 공간이나, 직업 등 체험교육을 경험할 수 있는 프로그램 등도 반영 가능성을 검토하겠음.	반 영
3	송병길(성산동)	400억 이상의 금액이 투입된 프로젝트이기 때문에 주민의 의견과 마포구의 행정지원이 잘 반영되기를 바람 - 주차장 부지는 사업범위에서 빠져있는데, 이곳에 무엇을 할 것인가? - 다른 사업을 한다면, 언제 시행할 것인가?	마포구의 차질 없는 행정지원과 구민들의 요구사항이 가능한 반영될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠으며, 영상문화콤플렉스, 미니어쳐도시 등 주차장 부지 대상 사업들이 취소됨에 따라 주민들을 위한 휴식공간(공원화)으로 활용할 계획임.(프로그램 전초기지 활용 등)	반 영
4	백남환(구의원)	광장(임시 주차장부지)에 문화예술학습공간의 건립을 적극 검토하여 주시기 바람	임시 주차장 부지는 향후 구체적인 활용계획 수립 시까지 “재생 및 공원화 사업”의 프로그램운영 전초기지 및 주민들을 위한 휴식공간(공원화)으로 활용할 계획임.	반 영
5	신종갑(구의원)	테이트모던과 차별화될 수 있는 부분은 무엇인지? 단순히 문화예술인만이 아닌 일반인을 위한 지원시설 계획은 어떻게 진행될 것인가?	위치, 규모, 목적, 이용현황 등이 상이한 다른 도시의 재생 프로젝트와 차별화에 대해 이야기하는 것은 적절하지 않은 것으로 판단되며, 석유비축기지의 특징(장점)을 최대한 살리고, 도입되는 모든 시설은 문화예술인만이 아닌 모든 이용객들을 위해 계획됨	반 영
6	김진철(시의원)	장애인 접근은 모든 탱크에서 가능한 것인가?	장애인을 포함한 모든 시민들의 이용에 불편이 없도록 각 탱크(시설)별로 편의시설을 반영하여 계획하였음	반 영
7	오경환(시의원)	석유비축탱크라는 산업화시대의 유물을 현대적으로 해석하여 어떻게 좋은 문화휴식공간을 만들어갈지에 대한 고민에 감사드림 - 석유 비축기지의 탱크부분과 주차장 부지를 연계한 문화 미디어 콤플렉스 등 검토 필요	임시 주차장 부지는 향후 구체적인 활용계획 수립 시까지 “재생 및 공원화 사업”의 프로그램운영 전초기지 및 주민들을 위한 휴식 공간(공원화)으로 활용할 계획임	반 영
8	조혜영(상암동)	주말이면 월드컵경기장과 주변 공원을 이용하려는 차량이 혼잡한데, 이에 대한 대책을 수립하기 바라며, 상암, 성산동 사람들을 배려하는 교통량 해소방안과 주민혜택 요청	서울의 공원은 대중교통 이용 활성화를 위해 주차장을 최소화하고 있음. 본 공원도 지하철역으로부터 진입로 개선과 함께 공원 북측(매봉산 뒤편) 이용 시민들의 편의를 위해 등산로(산책)를 추가할 계획임	일부 반영
9	송매희(상암동)	일반적인 도서관보다, 열람실 위주의 도서관 계획 요청	정보교류센터는 시민주체의 다양한 실험과 체험 공간으로 자료관, 휴먼라이브러리, 커뮤니티 카페 등의 프로그램 운영 예정임.(열람 위주의 전용도서관이 아님)	미반영

◦ 건의내용 및 검토결과

9. 도시공원위원회 의견 청취

◦ 일    자 : 2015. 6. 16.

◦ 장    소 : 서울시청

◦ 청취결과

연번	검 토 의 견	조 치 계 획	비 고
1	석유비축시설의 의미를 살려 에너지 관련 테마의 공원으로 조성이 될 수 있도록 관련 해외 사례들을 참고하여 계획할 수 있을 것임.	현재의 공원조성계획(안)은 국제 현상설계공모 당선작을 바탕으로, 여러 차례의 주민 의견수렴 절차(토론 4, 공모 3, 설명회 2)와 자문회의(전문가 18, 워킹그룹 9), 그리고 해외 사례들을 참조하여 수립되었으며, 친환경 에너지는 BIPV시스템의 태양광이용과 지열(열원)을 사용한 냉난방 시스템을 적용하였음.	일부 반영
2	재생프로그램이라는 것이 무엇보다 우선 고려되어야 함. 그것이 문화와 결합되어 계획되어져야 하고, 모든 사람의 편리한 이용을 위하여 BF최우수 등급을 받을 수 있는 무장애 친화 공원이 되어야 함.	재생의 의미를 최대한 반영한 계획으로 단순히 존재하는 구축물의 재생뿐만 아니라 과거 구축의 행위 또한 드러낼 수 있는 계획안임. BF최우수 등급 인증은 산지 지형에서 획득하기 어려운 기준임으로 서울형 무장애 친화공원 가이드라인을 기준으로 계획하였음.	반 영
3	공원에는 수공간이 있어야하며, 유수지 계획과 식재의 사계절 시뮬레이션을 통한 계획수립	본 공원은 산지형으로 경사지 중간에 대부분의 시설이 위치해 있음. 따라서 인위적으로 수공간을 만드는 것은 재생의 개념과 어울리지 않고, 부적절한 위치와 향후 유지관리의 낮은 경제성에 의해 설계 자문회의 과정에서 부정적인 의견이 많아 건천의 형태로 계획됨.	반 영
4	건축물 계획에 비해 외부공간의 계획이 부족해 보이므로, 외부공간이 계획될 수 있는 공간이 있을 것으로 판단되니, 탱크와 탱크 사이에 터널과 탱크 위 떠있는 데크를 만들어서 외부공간을 만들 수 있는지를 검토	과거 석유비축시설을 재생하여 만들어지는 공원으로, 외부 공간뿐 아니라 그 시설을 이용하는 내부공간도 중요함. 외부 공간 활용은 다각적으로 검토해 보았을 때, 터널 굴착 비용과 이용측면 등을 고려하였을 때 경제성이 낮고 계획된 공사비로는 시공에 어려움이 있음. (국제 현상설계공모 당선작의 계획개념과 다른 점도 해결되어야 함)	미반영
5	좋은 계획안이지만, 계획안의 내재된 뜻을 많은 사람들이 이해할 수 있었으면 좋겠음. 국제 현상설계공모 당선작이 의도하는 바가 그대로 유지되면서 현실화 되었으면 함.	국제 현상설계공모 당선작의 최초 제안의도를 최대한 유지하면서 설계가 진행될 수 있도록 노력하고 있음.	반 영

10. 조성계획 결정(안) 열람공고

<열람공고 개요>

◦ 공 고 명 : 마포 석유비축기지 문화공원 조성계획 결정(안) 열람공고

◦ 공고번호 : 서울특별시공고 제2015-1289호 (2015. 7. 9)

◦ 방    법 : 일간신문(동아일보, 문화일보), 서울시보, 서울시 인터넷 홈페이지

◦ 열람기간 : 2015. 7. 10.∼7. 23. (14일간)

◦ 열람결과 : “의견 없음”

11. 관계기관 부서 협의 결과

◦ 마 포 구 : 현재 임시 주차장 부지를 본 “재생 및 공원화사업”과 연계한 가족 공원 조성

◦ 조치사항 : 임시 주차장 부지 또한 “재생 및 공원화사업”과 연계하여 추진

12. 공원조성을 위한 투자계획 및 재원조달계획

◦ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자계획					비고
		소계	기투자 (~2014)	2015	2016	2017
계	44,153	44,153	2,000	10,319	24,334	7,500
시 비	44,153	44,153	2,000	10,319	24,334	7,500

◦ 재원조달방안

- 2015년 시비확보 : 10,319백만원

13. 검토 및 입안부서 의견

◦ 법적검토 사항

- 공원 시설율 : 21.85% (법정시설율 제한없음)

- 공원 건폐율 : 5.41％ (20% 이하)

◦ 입안부서 의견(서울시)

- 석유비축기지는 1978년 건립된 후 월드컵경기장 건립과 함께 2000년 용인기지로 비축유를 이송․폐쇄한 후, 약 14년 이상 방치됨에 따라 안전사고 위험성이 상존하는 산업유산으로,

- 상암 DMC~평화․노을공원~월드컵경기장을 잇는 석유비축기지의 입지적 중요성이 부각되면서 재생적 활용에 대해 지속적인 논의와 시민․전문가 아이디어 공모 및 토론회 등 시민공론화 절차를 거쳐 마련한 기본계획을 토대로 국제현상설계 공모를 통해 기본 및 실시설계를 추진하고 있음

- 석유비축탱크가 가지고 있는 장소․공간적 특성을 살려 생태․환경․문화적 측면에서 재활용하여 시민들에게 환경의 소중함과 다양한 문화 활동을 경험할 수 있는 친환경 문화의 중심공간으로 조성하기 위해 공원조성계획의 결정이 타당할 것으로 사료됨

첨부 : 1. 조성계획결정(최초) 조서 1부(총괄표, 시설조서, 도로조서)

2. 설명자료(PPT) 1부.  끝.

마포 석유비축기지 문화공원 조성계획결정(최초) 조서

1. 총괄표 (위치 : 서울특별시 마포구 성산동 산53-1 일대)

구 분		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건 축 물			공작물 (기)	비고
				동수 (동)	건축면적 (㎡)	연면적 (㎡)
계		101,510.00	22,177.00	6	5,489.80	7,422.04	12
기반 시설	소 계	11,472.00	11,472.00	-	-	-	-
	도 로	4,877.00	4,877.00	-	-	-	-
	광 장	6,595.00	6,595.00	-	-	-	-
조 경 시 설		1,440.00	1,440.00	-	-	-	-
유 희 시 설		-	-	-	-	-	-
휴 양 시 설		591.00	591.00	-	-	-	10
교 양 시 설		8,739.00	8,471.00	5	5,452.67	6,973.27	1	(매점:46.08㎡, 편의시설:31.68㎡, 카페테리아:271.26㎡, 관리시설:433.46㎡, 화장실:454.52㎡)
운 동 시 설		-	-	-	-	-	-
편 익 시 설		272.00	203.00	1	37.13	448.77	1	(휴게공간:48.83㎡, 휴게정원:20.37㎡, 기전실:170.71㎡, 샤워실:42.20㎡)
관 리 시 설		-	-	-	-	-	-	(정보교류센터:433.46㎡)
녹지 및 기타		78,996.00	-	-	-	-	-
시 설 율 (제한없음)		(22,177.00 / 101,510.00) × 100 = 21.85%
건 폐 율 (20%이하)		(5,489.80 / 101,510.00) × 100 = 5.41%

구분	시설명		부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물 (㎡)				공작물 (기)	비고
							구조	규모	건축면적 (㎡)	연면적 (㎡)
합 계					101,510.00	21,199.00		6	5,489.80	7,422.04	12
기반시설	소 계				11,472.00	11,472.00
	도 로				4,877.00	4,877.00
	광장	진입	가-1	마포구 성산동 산58-3	306.00	306.00
		공연	가-2	마포구 성산동 산53-5,11,12	3,555.00	3,555.00
		전시	가-3	마포구 성산동 산53-1, 산56	2,734.00	2,734.00
조경시설	소 계				1,440.00	1,440.00
	야생화 정원		나-1	마포구 성산동 산53-13, 산58-1	616.00	616.00
	재생정원		나-2	마포구 성산동 산53-15, 산56	824.00	824.00
휴양시설	소 계				591.00	591.00					10
	휴게소 (임간)		다-1	마포구 성산동 산53-1	324.00	324.00					3
			다-2	마포구 성산동 산53-16	9.00	9.00
			다-3	마포구 성산동 산53-1, 산57-1	150.00	150.00					5
			다-4	마포구 성산동 산57-1	108.00	108.00					2
교양시설	소계				8,739.00	8,471.00		5	5,452.67	6,973.27	1
	강당 (파빌리온)		1	마포구 성산동 산53-12	770.00	770.00	R/C	1	584.85	553.87		(화장실:61.19㎡)
	공연장		2	마포구 성산동 산53-7, 산53-12	2,312.00	2,312.00	R/C	1	1,641.36	1,353.78		실내:608.48㎡, 실외:1,226.17㎡ (매점:46.08㎡, 화장실:145.26㎡)
	비축탱크 (폐쇄)		라	마포구 성산동 산53-1, 산57-1	1,173.00	1,173.00					1	기존시설
	전시장 (기획)		3	마포구 성산동 산53-1	1,748.00	1,748.00	R/C	1	1,227.86	1,227.86		(화장실:42.39㎡)
	전시장 (상설)		4	마포구 성산동 산53-1	1,269.00	1,269.00	철골조	1	866.11	889.85		(편의시설:31.68㎡, 화장실:13.50㎡)
	정보교류센터 (지하2,지상2)		5	마포구 성산동 산53-12, 산53-5	1,467.00	1,199.00	R/C	1	1,132.49	2,947.91		(관리공간:433.46㎡, 화장실:192.18㎡, 카페테리아:271.26㎡)
편익시설	소 계				272.00	203.00		1	37.13	448.77	1
	화장실 및 기전실		6	마포구 성산동 산53-12	247.00	178.00	R/C	1	37.13	448.77		(휴게공간:48.83㎡, 휴게정원:20.37㎡, 기전실:170.71㎡, 샤워실:42.20㎡)
	전망대		마	마포구 성산동 산53-1	25.00	25.00					1
녹지 및 기타	소 계				78,996.00
	녹지 및 기타				78,996.00

2. 시설조서

3. 도로조서

- 공원시설 계획도로

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
신설	합 계				1,693.00	4,877.00
	소로	소 계			213.00	1,444.00
		3	1	4	97.00	494.00	진입로	공원경계	소로2
		2	2	6-9	116.00	950.00	진입로	공원경계	광장(전시)(가-3)
	산책로	소 계			1,480.00	3,433.00
		-	1	3	185.00	556.00	산책로	광장(진입)(가-1)	공원경계
		-	2	2-4.5	27.00	95.00	산책로	공원경계	산책로1
		-	3	1-3	32.00	58.00	산책로	산책로1	야생화정원(나-1)
		-	4	1-6	92.00	360.00	산책로	공원경계	공원경계
		-	5	1.5	14.00	22.00	산책로	공원경계	야생화정원(나-1)
		-	6	1.5	14.00	21.00	산책로	야생화정원(나-1)	광장(공연)(가-2)
		-	7	1.5	79.00	132.00	산책로	공원경계	공연장(2)
		-	8	2.5-3.5	20.00	60.00	산책로	공원경계	산책로9
		-	9	2-3	362.00	905.00	산책로	공원경계	공원경계
		-	10	1.5	46.00	69.00	산책로	산책로9	공원경계
		-	11	2-3	46.00	115.00	산책로	산책로9	휴게소(임간)(다-1)
		-	12	1.5	38.00	57.00	산책로	산책로9	휴게소(임간)(다-1)
		-	13	2.5	138.00	345.00	산책로	휴게소(임간)(다-1)	공원경계
		-	14	1.5-2	116.00	199.00	산책로	공원경계	광장(전시)(가-3)
		-	15	1.5-2.5	56.00	109.00	산책로	공원경계	소로2
		-	16	1.5	4.00	8.00	산책로	산책로15	화장실 및 기전실( 6 )
		-	17	1.5	53.00	79.00	산책로	산책로18	공원경계
		-	18	2	14.00	27.00	산책로	공원경계	광장(전시)(가-3)
		-	19	1.5	129.00	194.00	산책로	광장(공연)(가-2)	전시장(기획)(3)
		-	20	1.5	15.00	22.00	산책로	산책로19	비축탱크(폐쇄)(라)

의안번호	제 3 호		의결사항
의 결 년 월 일	2015. 8. 18. (제8차)

양재근린공원 도시계획시설(유수지) 중복결정

서울특별시 도시공원위원회 자문안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2015. 8 .

도시공원위원회 자문안건

1. 의결주문

◦ 서울시 서초구 양재동 311번지 일원 양재근린공원이 국토교통부의 공원 내 유수지(우수저류시설) 확대정책 추진으로 인한 시범사업 대상지로 선정되어 유수지를 도시계획시설로 공원과 중복결정하고 이에 따른 사업 시행으로 주택 및 도로의 침수피해를 사전에 예방하기 위해 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조의 규정에 따라 자문 의결코자 함.

2. 제안이유(입안취지)

가. 조성계획 (변경)결정의 목적

◦ 유수지(우수저류시설)를 공원과 중복 결정하여 주택 및 도로의 침수피해를 사전에 예방하고자 함.

나. 조성계획 (변경)결정의 필요성

◦ 유수지(우수저류시설) 조성에 따라 훼손된 공원시설(운동공간)을 복구하여 공원 이용자에게 쾌적한 공원 이용 및 접근성을 용이하게 하고자 공원 조성이 필요함

3. 공원현황

◦ 위      치 : 서울시 서초구 양재동 311

◦ 면적(최초) : 36,523.4㎡(근린공원)

(변경) : 32,523.4㎡

【2005년 8월18일, 4,000㎡를 분할하여 도시계획시설(학교)용지 편입】

◦ 도시계획시설(공원)지정

- 최 초 건설교통부 고시 제296호 (1983.09. 07)

◦ 공원조성계획 결정

- 최 종 1982. 2 ∼ 1988. 12 개포택지 개발지구 및 택지개발 사업완료

4. 계획의 주요내용

◦ 개발목표 및 방향

- 양재근린공원의 일부 운동시설에 도입되는 유수지(3,300㎡)로 인하여 훼손되는 인조잔디 축구장은 원상복구 하여 변경 전 시설율 44.35%는 변동사항이 없도록 계획함.

◦ 주요변경내용

- 도시계획시설 중복결정

① 유수지(우수저류시설) 3,300㎡ (지하1층, V=12,850㎥)

5. 자연․인문환경에 대한 조사 및 분석내용

◦ 인문환경

- 양재2동 주민센터 주변은 인근지역(강남대로, 동산로, 양재근린공원)보다 지대가 낮아서 집중강우로 인한 침수가 발생됨

◦ 자연환경

- 공원은 평지에 조성되어 있으며 공원 내 식생은 울창한 수림을 이루고 있음

- 평균기온은 12.2℃이고, 평균 최고기온은 16.7℃ 임

- 강수량은 년 1,646.3㎜이고 월 최고 강수량은 8월에 464.9㎜ 임(2012년기준)

- 일조시간은 2,406.6 시간이고, 평균풍속은 2.8m/s 임

6. 공원조성(변경)에 따른 부문별 계획

◦ 토지의 이용

- 공원 내 기존 운동시설에 유수지를 설치하여 훼손되는 인조잔디 축구장은 공사 후 원상 복구함

- 유입관로 및 유출관로 설치로 인한 지장수목은 버즘나무 대형목은 벌목하며 소나무, 느티나무, 은행나무 등은 이식하고 조경수를 식재하여 주변경관과 이질감이 없도록 복원함

◦ 동  선

- 유입관로 및 유출관로로 인하여 훼손되는 산책로는 기존과 동일하게 복원하여 공원 순환로 기능은 현재 상태로 유지됨

◦ 시설의 배치

- 인조잔디 축구장은 유수지 설치 후 인조잔디 축구장으로 원상 복구

7. 공원조성(변경)에 따른 영향 및 효과

◦ 영향 및 효과

- 유수지(우수저류시설) 도입으로 집중호우 시 서초구 양재2동 주민센터 인근에 위치한 주택 및 도로의 침수피해를 사전에 예방함

8. 관계기관 부서 협의 결과

◦ 협의의견 : 관련부서 협의 의견 없음

◦ 조치사항 : 없음

9. 공원조성을 위한 투자계획 및 재원조달계획

◦ 투자계획

구 분		금 액 (원)	비고
총 공 사 비		9,677,000,000
유수지(저류시설)		9,677,000,000
조경 공사	소 계	921,000,000	유수지공사비에포함
	철거 / 폐기물공사	86,000,000
	수목이식 및 식재공사	25,000,000
	시설물 / 포장공사	20,000,000
	인조잔디 축구장복구공사	790,000,000

◦ 재원조달방안 (2015년 확보예산 70억원)

구 분	금 액 (원)	비고
계	9,677,000,000
국 비(소방방재청)	4,838,500,000
시 비(서울특별시)	4,838,500,000

10. 검토 및 입안부서 의견

◦ 시설율 등 법적검토 사항

- 공원시설율 : 44.35%

※ 법정시설율 40%이하에는 충족하지 않지만 공원부지의 학교용지 편입(4,000㎡)으로 인한 시설율 변동임. 학교용지 편입 전 시설율은 39.5%로 법정 시설율을 충족하며 공원시설 변경으로 인한 시설율은 44.35%로 변동사항 없음

◦ 입안부서 의견(서초구)

- 양재2동 주민센터 주변은 저지대로 과거 집중 호우시 침수 피해가 여러 차례 발생한 바 주민의 생명과 재산을 보호하기 위하여 공원 내 유수지(우수저류시설) 조성이 타당하다고 사료되며, 유수지(우수저류시설) 조성에 따라 훼손된 공원시설(운동공간)은 복구하여 공원 이용자에게 쾌적한 공원 이용 이 가능하도록 계획함.

첨부 : 1. 조성계획(변경)결정 조서 1부(총괄표, 시설조서, 도로조서)

2. 설명자료(PPT) 1부.  끝.

양재근린공원 조성계획결정(변경)조서

1. 총괄표 (위치 : 서울시 서초구 양재동 311)

구 분		변 경 전						변 경 후						비 고
		부지면적 ( ㎡ )	시설면적 ( ㎡ )	건 축 물			공작물 (기)	부지면적 ( ㎡ )	시설면적 ( ㎡ )	건 축 물			공작물 (기)
				동수 (동)	바닥면적 ( ㎡ )	연면적 ( ㎡ )				동수 (동)	바닥면적 ( ㎡ )	연면적 ( ㎡ )
계		32,523.3	14,423.4				83	32,523.3	14,423.4				83	시설면적 증감 없음
기반 시설	소 계	5,231.4	5,231.4					5,231.4	5,231.4
	도 로	3,520.4	3,520.4					3,520.4	3,520.4
	광 장	1,711.0	1,711.0					1,711.0	1,711.0
조 경 시 설		0.0	0.0				7	0.0	0.0				7
유 희 시 설		547.0	547.0				8	547.0	547.0				8
휴 양 시 설		343.5	343.5				46	343.5	343.5				46
교 양 시 설		0.0	0.0					0.0	0.0
운 동 시 설		8,190.5	8,190.5				15	8,190.5	8,190.5				15
편 익 시 설		41.0	41.0				3	41.0	41.0				3
관 리 시 설		70.0	70.0				4	70.0	70.0				4
녹지 및 기타		18,099.9						18,099.9
시 설 율 (법정 40% 이내)		(14,423.4 / 32,523.3) × 100 = 44.35%						(14,423.4 / 32,523.3) × 100 = 44.35%
건 폐 율 (법정 10%)

2. 시설조서

구 분		변 경 전									변 경 후									비 고
		부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물 (㎡)		공작물 (기)	부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물 (㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
합 계				32,523.3	14,423.4					83			32,523.3	14,423.4					83	증감 없음
기반시설	소 계			5,231.4	5,231.4								5,231.4	5,231.4
	도 로			3,520.4	3,520.4								3,520.4	3,520.4
	광 장	가		1,711.0	1,711.0								1,711.0	1,711.0
		가-1		(1,259.0)	(1,259.0)								(1,259.0)	(1,259.0)
		가-2		(452.0)	(452.0)								(452.0)	(452.0)
조경시설	소 계									7									7
	파고라	①								7									7
	파고라“A"	①-1								(3)									(3)
	파고라“B"	①-2								(1)									(1)
	파고라“C"	①-3								(2)									(2)
	파고라“D"	①-4								(1)									(1)
휴양시설	소 계			343.5	343.5					46			343.5	343.5					46
	휴게소	나		343.5	343.5								343.5	343.5
		나-1		(32.0)	(32.0)								(32.0)	(32.0)
		나-2		(62.5)	(62.5)								(62.5)	(62.5)
		나-3		(10.5)	(10.5)								(10.5)	(10.5)
		나-4		(10.5)	(10.5)								(10.5)	(10.5)
		나-5		(10.0)	(10.0)								(10.0)	(10.0)
		나-6		(10.0)	(10.0)								(10.0)	(10.0)
휴양시설		나-7		(8.5)	(8.5)						나-7		(8.5)	(8.5)
		나-8		(108.5)	(108.5)						나-8		(108.5)	(108.5)
		나-9		(79.0)	(79.0)						나-9		(79.0)	(79.0)
		나-10		(12.0)	(12.0)						나-10		(12.0)	(12.0)
	등의자	②								(43)	②								(43)
	야외탁자	③								(3)	③								(3)
유희시설	소 계			547.0	547.0					8			547.0	547.0					8
	어린이놀이터			547.0	547.0								547.0	547.0
	조합놀이대	④								(1)	④								(1)
	흔들놀이	⑤								(3)	⑤								(3)
	그 네	⑥								(1)	⑥								(1)
	시 소	⑦								(1)	⑦								(1)
	놀이집	⑧								(1)	⑧								(1)
	모래놀이	⑨								(1)	⑨								(1)
운동시설	소 계			8,190.5	8,190.5					15			8,190.5	8,190.5					15
	운동공간	라		8,190.5	8,190.5						라		8,190.5	8,190.5
	배드민턴장	라-1		(448.5)	(448.5)						라-1		(448.5)	(448.5)
	농구장	라-2		(582.0)	(582.0)						라-2		(582.0)	(582.0)
	축구장	라-3		(7,160.0)	(7,160.0)						라-3		(7,160.0)	(7,160.0)
	체력단련시설	⑩								(15)	⑩								(15)
편익시설	소 계			41.0	41.0					3			41.0	41.0					3
	음수대	⑪		(15.0)	(15.0)					(2)	⑪		(15.0)	(15.0)					(2)
	화장실	⑫		(26.0)	(26.0)					(1)	⑫		(26.0)	(26.0)					(1)
관리시설	소 계			70.0	70.0					4			70.0	70.0					4
	지역정압기	⑬		(15.0)	(15.0)					(1)	⑬		(15.0)	(15.0)					(1)
	관리사무소	⑭		(39.0)	(39.0)					(1)	⑭		(39.0)	(39.0)					(1)
	비상급수시설	⑮		(7.0)	(7.0)					(1)	⑮		(7.0)	(7.0)					(1)
	관리사무소 창고	⑯		(9.0)	(9.0)					(1)	⑯		(9.0)	(9.0)					(1)
	우수저류시설																			도시계획시설중복결정 (지하, 3,300㎡)
녹지 및기타	녹 지			18,099.9									18,099.9

3. 도로조서

- 공원시설 계획도로

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
당초	합 계				1,094.0	3,520.4
당초	소로	소 계			392.0	2,106.0
당초		3	1	5.0	114.5	572.5	진입로	광장 가-1	서측경계
당초		3	2	4.0	55.0	220.0	진입로	광장 가-1	소로 3-10
당초		3	3	8.0	64.0	512.0	진입로	동측경계	광장 가-1
당초		3	4	4.0	14.0	56.0	진입로	광장 가-1	광장 가-2
당초		3	5	5.0	47.5	237.5	진입로	소로 3-7	광장 가-2
당초		3	6	6.0	28.0	168.0	진입로	소로 3-5	남측경계
당초		3	7	3.5	31.0	108.5	진입로	소로 3-8	소로 3-6
당초		3	8	6.0	25.5	153.0	진입로	광장 가-1	소로 3-7
당초		3	9	6.0	5.5	33.0	진입로	북측경계	축구장
당초		3	10	7.0	7.0	45.5	진입로	휴게공간 나-1	산책로3
당초	산책로	소 계			702.0	1,414.4
당초		-	1	1.6	58.5	93.6	산책로	산책로10	소로 3-9
당초		-	2	1.6	22.0	35.2	산책로	소로 3-9	소로 3-1
당초		-	3	2.0	133.5	267.0	산책로	소로 3-1	소로 3-3
당초		-	4	1.2	14.5	17.4	산책로	배드민턴장	산책로3
당초		-	5	2.0	12.0	24.0	산책로	산책로3	북측경계
당초		-	6	3.0	65.0	195.0	산책로	휴게공간 나-3	소로 3-3
당초		-	7	2.0	106.0	212.0	산책로	소로 3-5	산책로6
당초		-	8	2.0	79.5	159.0	산책로	동측경계	소로3-6
당초		-	9	2.0	96.0	192.0	산책로	산책로8	산책로8
당초		-	10	2.0	101.5	203.0	산책로	남측경계	산책로1
당초		-	11	1.2	13.5	16.2	산책로	남측경계	산책로1

의안번호	제 4 호		의결사항
의 결 년 월 일	2015. 8. 18. (제8차)

도산근린공원 조성계획결정(변경)

서울특별시 도시공원위원회 심의안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2015. 8 .

도시공원위원회 심의안건

1. 의결주문

○ 서울특별시 강남구 신사동 649-9에 위치한 도산근린공원은 역사적·교육적 가치가 큰 도심 근린공원으로 주변 거주자와 근로자 및 공원 내 도산기념관을 찾는 방문객이 급증하고 있는 현황임.

이에 기념관 방문자에 대한 효율적 관람시스템, 공원이용의 다양성을 제공하고자 도산기념관을 신축하여 시민편의와 정서함양에 기여하는 조성계획결정(변경)의 사유가 타당하므로 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조의2 규정에 따라 심의 의결함.

2. 제안이유(입안취지)

가. 조성계획(변경) 결정의 목적

○ 도산근린공원은 도산 안창호선생 내·외의 묘역이 자리잡고 있으며, 묘역이2012. 10월 문화재(문화재청 고시 제2012-123호, 문화재 등록번호 517호)로 등록된 역사적·교육적 가치가 큰 공원으로, 늘어나는 이용수요 및 공원이용자들에게 효율적 관람시스템을 제공하고 도산 안창호 선생의 애국정신과 교육정신을 귀감이 될 수 있도록 1998년 준공된 전시장(기념관)을 신축하고자 함.

나. 조성계획 (변경)결정의 필요성

○ 급증하는 이용수요와 시설 노후화로 충분한 기능을 발휘하지 못하고 있는 기념관을 신축하여 공원이용자 및 전시장(기념관) 방문자에게 다양한 문화적·교육적 공간을 제공하고자 함

3. 공원현황

○ 위    치 : 서울특별시 강남구 신사동 649-9번지

○ 공원면적

총 면 적	국·공유지		사 유 지
29,816.5㎡	29,816.5㎡	100%	-	-

○ 도시계획시설(공원)지정

- 최 초 : 1971. 08. 06(건설부고시 제1971-465호)

○ 공원조성계획결정

- 최 종 : 1998. 01. 09(서울시고시 제1997-431호)

○ 주변여건

- 도산근린공원은 도산대로에서 북쪽으로 160m 떨어진 곳에 위치하고 있으며 서쪽 언주로에서 진입할 수 있는 도로가 연결되어있음.

- 주변이 1종 및 2종 주거지역으로 둘러싸여 있으며 주거지 및 도심 근린생활시설의 토지이용 현황임.

4. 계획의 주요내용

○ 개발 목표 및 방향

- 늘어나는 이용수요 및 효율적 관람시스템을 제공

- 접근 보행동선의 다양화 및 보행 안전성 확보

- 기존 공원 녹지의 훼손을 최소화하며 도산공원의 역사성, 상징성을 갖는 휴식·문화공간 제공

○ 주요(변경) 내용

<신설>

- 기반시설 : 도로 587.14㎡

- 휴양시설 : 휴게소 714.23㎡

- 기반시설 : 광장 259.25㎡

<변경>

- 기반시설 : 도로 (감) 3.98㎡ (341.46㎡ → 337.48㎡)

- 교양시설 : 전시관 (증) 296.47㎡ (1,157.53㎡ → 1,454.00㎡)

- 편익시설 : 음수전 (감) 127.66㎡ (164.36㎡ → 36.70㎡)

- 녹지 및 기타시설 : 녹지 (감)1,322.51㎡ (23,457.19㎡ → 22,134.68㎡)

<폐지>

- 기반시설 : 광장 117.97㎡

- 조경시설 : 원두막 7.65㎡

- 편익시설 : 주차장 122.77㎡, 화장실 154.55㎡

5. 인문, 자연환경에 대한 조사 및 분석내용

○ 자연환경

- 강남구의 자연녹지와 생산녹지는 전체의 42.42%이며, 대부분이 남쪽에 치우쳐 있음. 남쪽에 구룡산, 대모산의 공원지구와 그 주변의 개발제한지구, 그리고 약간의 자연녹지지구를 보유하고 있어, 전체적으로 녹지가 부족한 편은 아니지만 북부의 시가지에는 봉은사와 선․정릉, 청담공원, 학동공원 등 적은양의 녹지가 있을 뿐임.

- 대상지 서측 55.0m, 동측 53.0m, 으로 대상지 내는 비교적 평편한 지형을 갖고 있으며 대상지 인접도로는 북동측으로 낮아지는 지형

- 강남구 상업․업무지구에서 나타나는 부족한 시민 이용의 공원현황을 감안한다면 도산기념관의 공원시설이용측면에서 그 가치가 절대적이며, 개선 및 향상을 위한 대책마련이 필요함

○ 인문환경

- 본 계획 대상지는 전체가 일반 주거지역 내의 공원용지로 되어 있음

- 북동측으로 압구정 로데오거리가 위치하며 업무, 상업 및 판매시설이 다수 입지하여 유동인구가 많은 현황

- 남측 도산대로와 연계되는 동선이 입지

⇒ 대상지 남측 진입부와 연계한 전시관 및 주변 공간을 활용하여 공원 이용자에게 휴식 문화 공간 및 녹지를 제공

6. 공원조성에 따른 부문별 계획

○ 토지의 이용

- 전시장(기념관) 주변으로 진입광장 및 휴게공간 조성

- 공원이용자의 다양한 이용이 가능한 전시장 옥내·외 공원시설 조성

○ 동선

- 공원 이용객의 원활한 진․출입을 고려하고, 전시관 출입시설을 편리하게 이용할 수 있도록 기존 동선의 연계성을 최대한 활용하여 계획

- 차량 방문객의 교통정체가 최소화 되도록 차량동선 확보 및 유도안내 계획

○ 공원시설의 배치

- 도심 문화공연 및 기념관 방문자의 옥외 교육이 가능한 야외 데크설치

- 경관성 및 휴식의 기능을 갖춘 다양한 규격의 휴게 시설(통석) 배치

○ 식재계획

- 기존 수목의 훼손 최소화 및 공사범위 내 수목 이식

- 인접 도로에서의 건축물 위화감 완화를 위한 가로변 식재 계획

7. 공원조성(변경)에 따른 영향 및 효과

○ 전시공간 주변으로 진입 광장 및 휴게 공간 계획으로 문화 이용공간 제공

○ 신축되는 전시공간과 어우러지는 녹지, 휴게공간 조성으로 공원 경관 개선

8. 공원조성계획(변경)에 대한 주민 의견청취

○ 주민의견 청취결과 : 2015.06.15 ~ 2015.06.29

<서울시보>

- 게재일자 : 2015.06.18

- 의견청취기간 : 2015.06.18 ~ 2015.07.02

<인터넷>

- 장    소 : 강남구청 홈페이지

- 의견청취기간 : 2015.06.15 ~ 2015.06.29

- 접수의견 : 의견 없음

9. 관계기관·부서 협의결과

◦ 의견 없음

10. 공원조성을 위한 투자계획 및 재원조달방안

○ 사업계획

- 사업주체 : 사단법인 도산 안창호선생 기념사업회

- 시행시기 : 조성계획 변경 이후

- 관리·운영 : 신축 후 강남구에 기부채납하여 기념사업회에서 관리운영

○ 투자계획

<단위, 백만원>

구 분	총사업비	연도별 투자계획					비고
		소 계	기투자	2015	2016	2017
계	16,500	16,500	126	1,759	12,956	1,650
국 비	4,950	4,950	-	-	4,950	-	전시장
기념 사업회	3,000	3,000	126	1,759	1,115	-	전시장
시 민 모 금	8,550	8,550	-	-	6,900	1,650	전시장, 공원조성

◦ 재원조달방안

- 국비확보방안 : 국가보훈처(기념사업과, 남부보훈지청) 지원 계획

11. 검토 및 입안부서 의견

○ 법적검토 사항

- 공원시설율 : 당초 21.33% → 변경 25.76% (법정 40%이하)

- 건폐율 : 당초 1.38% → 변경 4.40% (법정 20%이하)

○ 입안부서 의견(강남구)

- 도산근린공원은 도산 안창호 선생의 묘소가 자리 잡은 대한민국 애국정신이 담겨있는 대표적 공원으로서, 급증하는 이용수요와 시설 노후화로 충분한 기능을 발휘하지 못하고 있는 기념관을 신축하여 공원이용자 및 전시장(기념관) 방문자에게 다양한 문화적·교육적 공간을 제공하려는 계획으로, 공원조성계획 변경이 타당하다고 사료됨

첨부 : 1. 조성계획 (변경)결정 조서 1부(총괄표, 시설조서, 도로조서)

2. 조성계획도면  1부

3. 설명자료(PPT) 1부.  끝.

도산근린공원 조성계획결정(변경)조서

1. 총괄표 (위치 : 강남구 신사동 649-9번지)

구 분		변 경 전						변 경 후						비 고
		부지면적 ( ㎡ )	시설면적 ( ㎡ )	건 축 물			공작물 (기)	부지면적 ( ㎡ )	시설면적 ( ㎡ )	건 축 물			공작물 (기)
				동수 (동)	바닥면적 ( ㎡ )	연면적 ( ㎡ )				동수 (동)	바닥면적 ( ㎡ )	연면적 ( ㎡ )
계		29,816.50	6,359.31	2	411.31 (375.03)	1,011.03	45	29,816.50	7,681.82	1	1,311.46	5,865.01	42	시설면적 증가 1,322.51㎡
기반 시설	소 계	3,498.64	3,498.64					4,223.08	4,223.08					증 724.44㎡
	도 로	2,553.59	2,553.59					3,136.75	3,136.75					증 583.16㎡
	광 장	945.05	945.05					1,086.33	1,086.33					증 141.28㎡
조 경 시 설		165.36	165.36				4	157.71	157.71				3	감 7.65㎡
휴 양 시 설		57.27	57.27				1	771.50	771.50				1	증 714.23㎡
교 양 시 설		1,183.91	1,183.91	1	383.68 (347.40)	983.40	1	1,480.38	1,480.38	1			1	증 296.47㎡
운 동 시 설		255.22	255.22				1	255.22	255.22				1
편 익 시 설		441.68	441.68	1	27.63 (27.63)	27.63	6	36.7	36.7				4	감 404.98㎡
관 리 시 설		757.23	757.23				32	757.23	757.23				32
녹지 및 기타		23,457.19						22,134.68						감 1,322.51㎡
시 설 률 (법정 40%)		(6,359.31 / 29,816.50) × 100 = 21.33%						(7,681.82 / 29,816.50) × 100 = 25.76%
건 폐 율 (법정 20%)		(411.31 / 29,816.50) × 100 = 1.38%						(1,311.46 / 29,816.50) × 100 = 4.40%

2. 시설조서

구 분		변 경 전									변 경 후									비 고
		부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물 (㎡)		공작물 (기)	부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물 (㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
합 계				29,816.50	6,359.31		2동	375.03	1,011.03	45			29,816.50	7,681.82		1동	1,311.46	5,865.01	42
기반시설	소 계			3,498.64	3,498.64								4,223.08	4,223.08						증 724.44㎡
	도 로	소로		2,553.59	2,553.59						소3		3,136.75	3,136.75						증 583.16㎡
	광 장	가		945.05	945.05						가		1,086.33	1,086.33						증 259.25㎡
		가-1	신사649-9	156.07	156.07						가-1	신사649-9	156.07	156.07
		가-2	신사649-9	136.03	136.03						가-2	신사649-9	136.03	136.03
		가-3	신사649-9	534.98	534.98						가-3	신사649-9	534.98	534.98
		가-4	신사649-9	117.97	117.97															폐지
											가-5	신사649-9	139.14	139.14						신설
											가-6	신사649-9	120.11	120.11						신설
조경시설	소 계			165.36	165.36					4			157.71	157.71					3	감 7.65㎡
	파고라	①	신사649-9	157.71	157.71					3	①	신사649-9	157.71	157.71					3
	원두막	②	신사649-9	7.65	7.65					1									1	폐지
휴양시설	소 계			57.27	57.27					1			771.50	771.50					1	증 714.23㎡
	장의자		신사649-9	57.27	57.27					1		신사동649-9	57.27	57.27					1
											나		714.23	714.23						증 714.23㎡
											나-1	신사동649-9	127.66	127.66						증 127.66㎡
											나-2	신사동649-9	586.57	586.57						증 586.57㎡
교양시설	소계			1,183.91	1,183.91		1동	383.68 (347.40)	983.40	1			1,480.38	1,480.38		1동	1,311.46	5,865.01	1	증 296.47㎡
	전시장	1	신사649-9	1,157.53	1,157.53	SRC조	1동(지상2층/지하1층)	383.68 (347.40)	983.40		1	신사649-9	1,454.00	1,454.00		1동(지하2층/지상3층)	1,311.46	5,865.01		증 296.47㎡
	동 상	다	신사649-9	26.38	26.38					1	라	신사649-9	26.38	26.38					1
운동시설	소 계			255.22	255.22					1			255.22	255.22					1
	체 력 단련장	나	신사649-9	255.22	255.22					1	다	신사649-9	255.22	255.22					1
편익시설	소 계			441.68	441.68		1	27.63 (27.63)	27.63 (27.63)	6			36.70	36.70					4	감 404.98㎡
	주차장	라	신사649-9	122.77	122.77					1										폐지
	화장실	2	신사649-9	154.55	154.55	조적조	1동(지상1층)	27.63 (27.63)	27.63 (27.63)											폐지
	음수전	③	신사649-9	164.36	164.36					4	②	신사649-9	36.70	36.70					3	감 127.66㎡
	시계탑	④	신사649-9							1	③	신사649-9							1
관리시설	소 계			757.23	757.23					32			757.23	757.23					32
	묘 소	마	신사649-9	757.23	757.23					1	마	신사649-9	757.23	757.23					1
	안내판	⑤	신사649-9							4	④	신사649-9							4
	가로등		신사649-9							20		신사649-9							20
	휴지통		신사649-9							1		신사649-9							1
	기념비	⑥	신사649-9							2	⑤	신사649-9							2
	석 등	⑦	신사649-9							4	⑥	신사649-9							4
	담장 (사고석)		신사649-9			한식 기와	31.29M					신사649-9			한식 기와	31.29M
	담장 (투시형)		신사649-9				663.40M					신사649-9				663.40M
녹지 및 기타	소 계			23,457.19									22.134.68							감 1,322.51㎡
	녹지 및 기타		신사649-9									신사649-9	22.134.68							감 1,322.51㎡

3. 도로조서

- 공원시설 계획도로

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
당초	합 계				630.35	2,553.59
변경					895.18	3,136.75
당초	소로	소 계			630.35	2,553.59
변경					889.58	3,085.65
당초	소로	3	1	6	94.17	565.03	부진입로	가-1	가-2
당초	〃	3	2	6.5	26.59	172.84	〃	소로 3-1	가-3
당초	〃	3	3	3.5	153.77	538.19	〃	소로 3-5	가-3
당초	〃	3	4	3.2	35	112.01	〃	소로 3-5	가-3
당초	〃	3	5	4	85.37	341.46	〃	소로 3-1	가-4
변경	〃	3	5	3.8-4.8	78.4	337.48	〃	소로 3-1	나-2
당초	〃	3	6	3.5	62.18	217.62	〃	소로 3-7	소로 3-7
당초	〃	3	7	3.5	173.27	606.44	〃	소로 3-1	소로 3-1
신설	〃	3	8	2.5	152	380	〃	①	소로 3-3
신설	〃	3	9	1.3	114.2	156.04	〃	소로 3-7	①
신설	중로	2	10	6.4-16.3	5.6	51.1	〃	공원경계	나-2

의안번호	제 5 호		의결사항
의 결 년 월 일	2015. 8. 18. (제8차)

나들이근린공원 조성계획결정(변경)

서울특별시 도시공원위원회 심의안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2015. 8 .

도시공원위원회 심의안건

1. 의결주문

◦ 서울시 중랑구 망우동 산30-7번지 일대에 위치한 나들이근린공원은 청소년, 가족단위 시민들을 위해 자연학습장, 놀이시설 등을 조성한 근린공원으로서 청소년들의 주5일 근무제의 정착으로 자연을 통한 여가활동 수요 증가 및 중랑캠핑숲근린공원 내 청소년 체험의 숲 조성에 따른 주차수요 증가에 맞춰 주차시설을 확장하여 이용 시민의 불편을 해소하고 공원이용 만족도를 향상하고자 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」제16조의2 규정에 따라 심의 의결코자 함

2. 제안이유(입안취지)

가. 조성계획 (변경)결정의 목적

◦ 중랑캠핑숲근린공원 및 나들이근린공원 내 청소년 체험숲 조성에 따른 주차시설부족으로 공원 내 기존 주차장을 확장하여 시설 이용의 편의를 제공하기 위함

나. 조성계획 (변경)결정의 필요성

◦ 중랑캠핑숲 및 중랑구립 잔디구장 이용객 및 청소년 체험의 숲 조성에 따른 주차수요 증가에 맞쳐 공원 내 부족한 주차시설로 인한 불편을 해소하기 위해 주차시설 확장이 요구됨

3. 공원 현황

◦ 위    치 : 서울특별시 중랑구 망우동 산 30-7번지 일대

◦ 공원면적 : 총 면적 32,000.00㎡

총 면 적	국·공유지		사유지
32,000.00㎡	32,000.00㎡	100.0%	-	-

◦ 도시계획시설(공원)지정

- 최 초  2005. 01. 15(서울특별시고시 제2005-10호)

◦ 공원조성계획결정

- 최 초  2005. 03. 03(서울특별시고시 제2005-61호)

- 최 종  2015. 03. 12(서울특별시고시 제2015-64호)

◦ 주변여건

- 대상지는 길게 펼쳐진 지형적 특성으로 인해 우수의 유출은 주로 동서 양사면방향으로 이루어지며, 자연적으로 형성된 우·배수로를 통해 자연스럽게 배출

- 대부분 경사도 5% 이내의 비교적 완만한 경사를 이루고 있으며, 지형은 최저표고 50m, 최고표고 62.5m, 표고차는 12.5m이며 지표면의 기복이 거의 없는 평탄한 지형

4. 계획의 주요내용

◦ 개발목표 및 방향

- 중랑캠핑숲 및 나들이근린공원 내 청소년 체험의 숲 조성에 따른 공원 내 부족한 주차시설을 확장하여 이용 시민의 편의 제공

- 기존 시설과 녹지 훼손을 최소화하고 효율적인 공간 활용을 위해 기존 주차장 부지 유휴공간 활용하여 주차장 확장

- 공원 주변경관에 어울리게 주차시설을 정비하여 공원이용 만족도 향상

◦ 주요 변경 내용

- 주차장 확장 : 증) 1,494㎡ (23면 → 70면, 증 47면)

· 광    장 : 감) 173.0㎡ (1,847.0㎡ → 1,674.0㎡)

· 운동시설 : 감)  374.0㎡ (1,330.0㎡ → 956.0㎡)

· 편익시설 : 증) 1,494㎡ (515.0㎡ → 2,009.0㎡)

· 녹    지 : 감) 947.0㎡ (21,634.2㎡ → 20,687.2㎡)

5. 인문, 관광환경에 대한 조사 및 분석내용

◦ 자연환경

- 대상지 서측으로 중랑캠핑숲이 위치하여 부지 내로 녹지가 연결되어 있음

- 대상지 서측으로 아까시나무림과 상수리나무림이 높은 밀도를 차지하고 있음

◦ 인문환경

- 대상지 주변으로 철도(양원역), 병원, 학교, 아파트가 밀집하여 경제활동이 활발

- 대상지 북측으로 중랑구립잔디축구장, 남측으로는 극락사(사찰)가 위치

◦ 관광환경

- 대상지주변으로 초·중·고등학교 등 교육시설이 인접해 있어 학생들을 비롯해 가족단위 이용자가 많음

6. 공원조성에 따른 부문별 계획

◦ 토지이용

- 캠핑숲 공원내 청소년 모험의 숲 조성에 따른 체험차량의 불편을 해소하고 공원이용 만족도를 향상할 수 있는 주차장 확장으로 기반시설, 운동시설, 녹지가 일부 변경됨

◦ 시설의 배치

- 주차장 확장(515.0㎡ → 2,009.0㎡)으로 장애인주차 2면, 경차주차 6면, 일반형주차 62면을 조성하여 총 70면의 주차가능 공간을 확보토록 하였고, 운전자의 편리한 주차환경을 고려하여 60° 전진주차형으로 주차장 배치계획을 수립함.

7. 공원조성에 따른 영향 및 효과

◦ 영향 및 효과

- 중랑캠핑숲 및 나들이근린공원 내 청소년 체험의 숲 이용차량의 불편이 해소되도록 조성

- 주변공원 경관과 조화되는 주차시설 확장으로 공원이용 만족도 향상

8. 공원조성계획(안)에 대한 주민의견 청취 및 관계기관 부서 협의 결과

◦ 주민의견 청취

〈시보, 인터넷〉

- 게재일자 : 2015.6.19.~7.2(14일간), 서울특별시 공고 제2015-1181호

◦ 접수의견 및 조치결과

- 중랑캠핑숲, 나들이공원 방문객의 주차 수요를 감안하여 활용도가 낮은

주차장 인근 체육시설 일부를 주차장으로 확대 활용 건의

(배드민턴장 4면 → 2면 축소)

※ 조치결과 : 공원이용 활성화와 향후 주차 수요를 감안하여 의견 반영

- 주차장 추가 확보 가능 (15면)

◦ 관계기관 부서 협의의견 : 중랑구 문화체육과, 공원녹지과 등 의견 없음

9. 공원조성을 위한 투자계획 및 재원조달계획

◦ 투자계획                                               (단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자계획				비고
		소계	2014	2015	2016
시비	600	600	-	600	-

◦ 현재 확보 예산

- 설계비 :   25백만원 (2015년도, 시비)

- 조성비 : 575백만원 (2015년도, 시비)

10. 검토 및 입안부서 의견

◦ 법적검토 사항

- 공원시설율 : 당초 32.39% → 변경 35.35％ (법정 40%이하)

- 공원건폐율 : 당초  0.80％ → 변경 0.80% (법정 15％이하)

◦ 입안부서 의견(중부공원녹지사업소)

- 나들이공원 내 청소년 체험의 숲 조성으로 인한 주차수요 증가에 맞춰 편익시설(주차장)을 확장하여 이용시민의 불편을 해소하고 공원이용 만족도 향상을 위한 본 공원조성계획 변경이 타당할 것으로 사료됨.

첨부 : 1. 조성계획 (변경)결정 조서 1부(총괄표, 시설조서)

2. 조성계획도면 1부.

3. 설명자료(PPT) 1부.  끝.

나들이근린공원 조성계획결정(변경)조서

1. 총괄표 (위치 : 중랑구 망우동 산 30-7번지 일대)

구 분		변 경 전						변 경 후						비 고
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건 축 물 (㎡)			공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건 축 물 (㎡)			공작물 (기)
				동 (수)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)				동 (수)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
계		32,000.00	10,365.80	3동	256.90	249.70	6.00	32,000.00	11,312.80	3동	256.90	249.70	6.00	감)947.0㎡
기반 시설	소계	5,769.00	5,769.00	-	-	-	-	5,596.00	5,596.00	-	-	-	-	감)173.0㎡
	도로	3,922.00	3,922.00	-	-	-	-	3,922.00	3,922.00	-	-	-	-	-
	광장	1,847.00	1,847.00	-	-	-	-	1,674.00	1,674.00	-	-	-	-	감)173.0㎡
조경시설		700.00	700.00	-	-	-	-	700.00	700.00	-	-	-	-	-
휴양시설		144.00	144.00	-	-	-	5	144.00	144.00	-	-	-	5	-
운동시설		1,330.00	1,330.00	-	-	-	-	956.00	956.00	-	-	-	-	감)374.0㎡
교양시설		964.60	964.60	2동	70.40	70.40	-	964.60	964.60	2동	70.40	70.40	-	-
편익시설		515.00	515.00	-	-	-	-	2,009.00	2,009.00	-	-	-	-	증)1,494.0㎡
유희시설		663.00	663.00	-	-	-	1	663.00	663.00	-	-	-	1
관리시설		280.20	280.20	1동	186.50	179.30	-	280.20	280.20	1동	186.50	179.30	-	-
녹지		21,634.20	-	-	-	-	-	20,687.20	-	-	-	-	-	감)947.0㎡
시설율 (법정 40%이하)		10,365.80 ÷ 32,000.00 × 100 = 32.39%						11,312.80 ÷ 32,000.00 × 100 = 35.35%
건폐율 (법정 15%이하)		256.90 ÷ 32,000.00 × 100 = 0.80%						256.90 ÷ 32,000.00 × 100 = 0.80%

2. 시설조서

구분	시설명	변 경 전									변 경 후									비 고
		부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구 조	규 모	건 축 물		공작물 (기)	부 호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구 조	규 모	건 축 물		공작물 (기)
								바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)								바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
합계				32,000.00	10,365.80		3동	256.90	249.70	6			32,000.00	11,312.80		3동	256.90	249.70	6	감)947.0㎡
기반 시설	소계			5,769.00	5,769.00	-	-	-	-	-			5,596.00	5,596.00	-	-	-	-	-	감)173.0㎡
	도로			3,922.00	3,922.00	-	-	-	-	-			3,922.00	3,922.00	-	-	-	-	-
	광장	가	전지역	1,847.00	1,847.00	-	-	-	-	-	가	전지역	1,674.00	1,674.00	-	-	-	-	-
조경 시설	소계			700.00	700.00	-	-	-	-	-			700.00	700.00	-	-	-	-	-
	피크닉장	나		320.00	320.00	-	-	-	-	-	나		320.00	320.00	-	-	-	-	-
	휴게데크	다		133.00	133.00	-	-	-	-	-	다		133.00	133.00	-	-	-	-	-
	수로	라		247.00	247.00	-	-	-	-	-	라		247.00	247.00	-	-	-	-	-
	목교	①	초화원사이	-	-	목재	-	-	-	-	①	초화원사이	-	-	목재	-	-	-	-
휴양 시설	소계			144.00	144.00	-	-	-	-	5			144.00	144.00	-	-	-	-	5
	휴게소	마	발맛사지주변	144.00	144.00	-	-	-	-	-	마	발맛사지 주변	144.00	144.00	-	-	-	-	-
		마-1		(72.0)	-	-	-	-	-	-	마-1		(72.0)	-	-	-	-	-	-
		마-2		(72.0)	-	-	-	-	-	-	마-2		(72.0)	-	-	-	-	-	-
	파고라	②	전지역	-	-	목재	-	-	-	5	②	전지역	-	-	목재	-	-	-	5
유희 시설	소계			663.00	663.00	-	-	-	-	1			663.00	663.00	-	-	-	-	1
	놀이터	바		308.00	308.00	-	-	-	-	-	바		308.00	308.00	-	-	-	-	-
	뜀동산	③		-	-	막구조	-	-	-	1	③		-	-	막구조	-	-	-	1
	체험의숲	사		355.00	355.00	-	-	-	-	-	사		355.00	355.00	-	-	-	-	-
운동 시설	소계			1,330.00	1,330.00	-	-	-	-	-			956.00	956.00	-	-	-	-	-	감)374.0㎡
	맨발건강원	아		627.00	627.00	-	-	-	-	-	아		627.00	627.00	-	-	-	-	-
	배드민턴장	자		703.00	703.00	-	-	-	-	-	자		329.00	329.00	-	-	-	-	-
교양 시설	소계			964.60	964.60	-	2동	70.40	70.40	-			964.60	964.60	-	2동	70.40	70.40	-
	농가체험장	차		861.20	861.20	-	-	-	-	-	차		861.20	861.20	-	-	-	-	-
	농가주택	2		71.20	71.20	-	1동	51.60	51.60	-	2		71.20	71.20	-	1동	51.60	51.60	-
	외양간	3		32.20	32.20	-	1동	18.80	18.80	-	3		32.20	32.20	-	1동	18.80	18.80	-
편익 시설	소계			515.00	515.00	-	-	-	-	-			2,009.00	2,009.00	-	-	-	-	-	증)1,494.0㎡
	주차장	카		515.00	515.00	-	-	-	-	-	카		2,009.00	2,009.00	-	-	-	-	-
관리 시설	소계			280.20	280.20		1동	186.50	179.30	-			280.20	280.20		1동	186.50	179.30	-
	관리사무소	타	운영센터 및 매점	280.20	280.20		1동	186.50	179.30	-	타	운영센터 및 매점	280.20	280.20		1동	186.50	179.30	-
녹지 및 기타			전지역	21,634.20								전지역	20,687.20							감)947.0㎡

3. 도로조서

구분	등급	류별	번호		폭원 (m)		연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
당초	합 계						990.00	3,922.00
변경	합 계						990.00	3,922.00
당초		소 계					990.00	3,922.00
변경							990.00	3,922.00
당초	소로	(2)		(1)		8.0	285.00	2,280.00	진입도로	북측경계	남측경계
변경		2		1		8.0	285.00	2,280.00	진입도로	북측경계	남측경계
당초		(2)		(2)		8.0	50.00	400.00	연결로	소로2-1	북측경계
변경		2		2		8.0	50.00	400.00	연결로	소로2-1	북측경계
당초	산책로			1		2.0	73.00	146.00	산책로	소로2-1	동측경계
변경				1		2.0	73.00	146.00	산책로	소로2-1	동측경계
당초				2		1.2	86.00	104.00	산책로	휴게데크	맨발건강원 하부
변경				2		1.2	86.00	104.00	산책로	휴게데크	맨발건강원 하부
당초				3		2.0	17.00	34.00	연결로	입구광장	산책로-6
변경				3		2.0	17.00	34.00	연결로	입구광장	산책로-6
당초				4		2.0	30.00	60.00	연결로	산책로-6	산책로-7
변경				4		2.0	30.00	60.00	연결로	산책로-6	산책로-7
당초				5		2.0	126.00	252.00	연결로	산책로-7	입구광장
변경				5		2.0	126.00	252.00	연결로	산책로-7	입구광장
당초				6		2.0	53.00	106.00	연결로	산책로-7	나들이마당
변경				6		2.0	53.00	106.00	연결로	산책로-7	나들이마당
당초				7		2.0	93.00	186.00	산책로	소로2-1	나들이마당
변경				7		2.0	93.00	186.00	산책로	소로2-1	나들이마당
당초				8		2.0	152.00	304.00	산책로	북측경계	남측경계
변경				8		2.0	152.00	304.00	산책로	북측경계	남측경계
당초				9		2.0	25.00	50.00	산책로	서측경계	산책로-8
변경				9		2.0	25.00	50.00	산책로	서측경계	산책로-8

의안번호	제 6 호		의결사항
의 결 년 월 일	2015. 8. 18. (제8차)

상도근린공원 조성계획결정(변경)

서울특별시 도시공원위원회 심의안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2015. 8 .

도시공원위원회 심의안건

1. 의결주문

◦ 국공립 어린이집에 대한 수요가 지속적으로 증가되고 있으나 수요대비 어린이집이 부족한 실정으로 공원 내 구립어린이집을 확충하여 지역주민들의 복지 및 보육행정 수요를 충족하고자 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조의2에 의해 의결코자 함.

2. 제안이유

◦ 근린공원내 국공립 어린이집 신축사업을 통하여 지역주민의 보육수요를

충족하여 지역주민들의 삶의 복리증진에 기여

3. 공원현황

가. 공원현황

◦ 공원  지정 연월일 : 최    초 1940. 3.12 (총독부고시 제208호)
최    종 1998.12.18 (서울시고시 제98-213호)

◦ 공원조성계획 결정 : 최    초 1987. 6.  5 (서울시고시 제395)

최    종 2009. 7.23 (서울시고시2009-280호)

나. 공원면적

계(㎡)	국․공유지		사 유 지		비 고
	(㎡)	비율(%)	(㎡)	비율(%)
359,642.80	108,880.87	30.3	250,461.93	69.7

다. 주변 여건

◦ 대상지는 관악구와 동작구 2개의 행정구역에 걸쳐 대규모 아파트단지 및 초․중․고․대학교와 연접하고 있고, 인근 까치산․장군봉․신림근린공원등과 함께 녹지체계의 거점을 형성하고 있으며, 관악산으로 위요된 공간에서 한강을 조망하는 작은 언덕을 이루고 있음.

4. 계획의 주요내용

◦ 개발 목표 및 방향

- 어린이집을 신축하여 주민들의 이용이 편리하도록 하고자함.

◦ 주요(변경) 내용

<변 경>

- 교양시설 : 시설면적 61,498.58㎡ → 59,733.39㎡

· 공립어린이집 816㎡ 신설, 놀이마당 2,581.19 ㎡ 폐지

<공원시설 변경 내용>

구 분		부지면적(㎡)		시설면적(㎡)		비 고
		당초	변경	당초	변경
합 계		359,342.80	359,342.80	61,498.58	59,733.39
기반 시설	소계	29,398.08	29,398.08	29,398.08	29,398.08
	도로	25,848.50	25,848.50	25,848.50	25,848.50
	광장	2,685.62	2,685.62	2,685.62	2,685.62
	생태육교	863.96	863.96	863.96	863.96
조경시설		5,547.13	5,547.13	5,547.13	5,547.13
휴양시설		10,594.52	10,594.52	10,594.52	10,594.52
유희시설		1,053.09	1,053.09	1,053.09	1,053.09
운동시설		9,553.72	9,553.72	9,553.72	9,553.72
교양시설		3,925.42	2,160.23	3,925.42	2,160.23	감1,765.19㎡ 놀이마당2,581.19폐지,공립어린이집 816㎡신설
편익시설		1,177.67	1,177.67	1,177.67	1,177.67
관리시설		248.95	248.95	248.95	248.95
녹지 및 기타		297,844.22	299,609.41			증1,765.19㎡

<법적 검토사항 : 시설율 및 건폐율>

구 분	당초(%)	변경(%)	비고
공원 시설율	17.11	16.62	법정 40%이하
공원 건폐율	0.61	0.66	법정 10%이하

5. 자연•인문•관관환경에 대한 조사 및 분석내용

◦ 자연환경

- 연평균 기온은 12.1℃이고 최고평균 기온은 7월에 28.8℃, 최저평균

기온은 12월에 -7.4℃임

- 평균습도는 65-70%이고, 연중 맑은 날은 104일, 흐린날은 98일

- 주풍향은 여름에 동북풍이며, 평균풍속은 2.3㎧, 최대풍속은 12.9㎧

◦ 인문환경

- 인근에 까치산 근린공원과 장군봉근린공원, 신림근린공원과 함께 녹지     체계의 거점을 형성하고 관악산으로 위요된 공간에서 한강을 향한 언덕을 이루고 있음

- 상도근린공원의 이용 대상은 공원 면적에 의한 공원 분류에 의해 근린공으로 이용자는 거리에 제한이 없으나 공원의 입지와 지형, 이용 특성상 대상지 경계에 위치한  관악구의 봉천동과 동작구의 상도동이 주 이용권으로 예상됨

6. 어린이집 신축에 따른 부문별 계획

◦ 토지의 이용

- 어린이집을 신축하여 이용률을 높이고, 외부 공간에 놀이시설 및 휴게시설을 두어 외부활동 및 휴식할 수 있는 공간을 계획함.

◦ 외부 공간

- 어린이들을 위한 놀이시설 조성.

- 생태 놀이시설과 모래놀이터, 생태 텃밭, 유실수 체험정원 조성.

7. 어린이집 신축에 영향 및 효과

◦ 어린이집 신축을 통한 이용시민들의 편의증진

◦ 어린이집 주변 공간별 특성을 부여하여 다양한 욕구 충족과 삶의 질 향상

8. 공원조성을 위한 투자계획 및 재원조달방안

◦ 총사업비 : 2,325,000,000 원

◦ 투자계획                                                (단위 : 백만원)

구분	총사업비	연도별 투자계획					비고
		소계	기투자	2014	2015	2016 이후
계	2,325	2,325			2,325
시설비 (토지보상포함)	2,325	2,325			2,325		◦사업비2014년 기확보 ◦2014년 명시이월 예산

9. 검토 및 입안부서 의견

◦ 법적 검토사항

- 공원시설율 : 당초 17.11% → 변경 16.62%(법정 40%이하)

- 공원건폐율 : 당초  0.61% → 변경   0.66%(법정 10%이하)

◦ 입안부서 의견(관악구)

- 국공립 어린이집에 대한 수요가 지속적으로 증가되고 있으나 수요대비 어린이집이 부족한 실정으로 공원 내 구립어린이집을 확충하여 지역주민들의 복지 및 보육행정 수요를 충족하고자 추진하는 사업으로, 공원조성계획(변경) 결정이 타당할 것으로 사료됨.

첨 부 :  1) 조성계획조서 1부

2) 위치도 및 도면 1부

3) 공원심의 PPT 1식  끝.

상도근린공원 조성계획결정(변경) 조서

가. 조성계획 총괄표(관악구 봉천동 산 103-3번지 일대)

구 분		변 경 전						변 경 후						비 고
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건 축 물			공 작 물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건 축 물			공 작 물 (기)
				동 수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)				동 수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
합 계		359,342.80	61,498.58	3	2,181.62	2,301.62	493	359,342.80	59,733.39	4	2,381.53	2,988.96	500	감1,765.19
기 반 시 설	소 계	29,398.08	29,398.08					29,398.08	29,398.08
	도 로	25,848.50	25,848.50					25,848.50	25,848.50
	광 장	2,685.62	2,685.62					2,685.62	2,685.62
	생태육교	863.96	863.96					863.96	863.96
조경시설		5,547.13	5,547.13				52	5,547.13	5,547.13				52
휴양시설		10,594.52	10,594.52				312	10,594.52	10,594.52				312
유희시설		1,053.09	1,053.09					1,053.09	1,053.09
운동시설		9,553.72	9,553.72	1	1,996.73	1,996.73	120	9,553.72	9,553.72	1	1,996.73	1,996.73	120
교양시설		3,925.42	3,925.42					2,160.23	2,160.23	1	199.91	687.34	7	감1,765.19
편익시설		1,177.67	1,177.67	1	34.53	34.53		1,177.67	1,177.67	1	34.53	34.53
관리시설		248.95	248.95	1	150.36	270.36	9	248.95	248.95	1	150.36	270.36	9
녹지 및 기타		297,844.22						299,609.41						증1,765.19
시설율 (법정40%)		61,498.58 / 359,342.80 × 100 =17.11%						59,733.39 / 359,342.80 × 100 =16.62%
건폐율 (법정20%)		2,181.62 / 359,342.80 × 100 =0.61%						2,381.53 / 359,342.80 × 100 =0.66%

나. 세부시설조서

구분	변 경 전										변 경 후									비 고
	시 설 명	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
합 계				359,342.80	61,498.58			2,181.62	2,301.62	493			359,342.80	62,314.58			2,381.53	2,988.96	500
기반 시설	소 계			29,398.08	29,398.08								29,398.08	29,398.08
	도 로			25,848.50	25,848.50								25,848.50	25,848.50
	광 장	가		2,685.62	2,685.62						가		2,685.62	2,685.62
		가-1		(222.23)	(222.23)						가-1		(222.23)	(222.23)
		가-2		(454.94)	(454.94)						가-2		(454.94)	(454.94)
		가-3		(19.35)	(19.35)						가-3		(19.35)	(19.35)
		가-4		(830.70)	(830.70)						가-4		(830.70)	(830.70)
		가-5		(299.30)	(299.30)						가-5		(299.30)	(299.30)
		가-6		(40.81)	(40.81)						가-6		(40.81)	(40.81)
		가-7		(108.96)	(108.96)						가-7		(108.96)	(108.96)
		가-8		(60.16)	(60.16)						가-8		(60.16)	(60.16)
		가-9		(172.91)	(172.91)						가-9		(172.91)	(172.91)
		가-10		(240.88)	(240.88)						가-10		(240.88)	(240.88)
		가-11		(99.87)	(99.87)						가-11		(99.87)	(99.87)
		가-12		(113.75)	(113.75)						가-12		(113.75)	(113.75)
		가-13		(21.76)	(21.76)						가-13		(21.76)	(21.76)
	생태육교	2		863.96	863.96						2		863.96	863.96
		2-1		(240.00)	(240.00)						2-1		(240.00)	(240.00)
		2-2		(623.96)	(623.96)						2-2		(623.96)	(623.96)
조경 시설	소 계			5,547.13	5,547.13								5,547.13	5,547.13
	야생초화원	나		297.21	297.21						나		297.21	297.21
	암석원	하		3,826.55	3,826.55						하		3,826.55	3,826.55
	화계식옹벽	①		489.12	489.12						①		489.12	489.12
	팔각정	②		170.29	170.29						②		170.29	170.29
		②-1		(93.94)	(93.94)						②-1		(93.94)	(93.94)
		②-2		(76.35)	(76.35)						②-2		(76.35)	(76.35)
	파고라	③		546.75	546.75						③		546.75	546.75
		③-1		(20.25)	(20.25)						③-1		(20.25)	(20.25)
		③-2		(20.25)	(20.25)						③-2		(20.25)	(20.25)
		③-3		(20.25)	(20.25)						③-3		(20.25)	(20.25)
		③-4		(40.50)	(40.50)						③-4		(40.50)	(40.50)
		④-5		(40.50)	(40.50)						④-5		(40.50)	(40.50)
		④-6		(40.50)	(40.50)						④-6		(40.50)	(40.50)

구분	변 경 전										변 경 후									비 고
	시 설 명	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
조경 시설	파고라	③-7		(40.50)	(40.50)					2	③-7		(40.50)	(40.50)					2
		③-8		(20.25)	(20.25)					1	③-8		(20.25)	(20.25)					1
		③-9		(40.50)	(40.50)					2	③-9		(40.50)	(40.50)					2
		③-10		(40.50)	(40.50)					2	③-10		(40.50)	(40.50)					2
		③-11		(20.25)	(20.25)					1	③-11		(20.25)	(20.25)					1
		③-12		(20.25)	(20.25)					1	③-12		(20.25)	(20.25)					1
		③-13		(20.25)	(20.25)					1	③-13		(20.25)	(20.25)					1
		③-14		(20.25)	(20.25)					1	③-14		(20.25)	(20.25)					1
		③-15		(20.25)	(20.25)					1	③-15		(20.25)	(20.25)					1
		③-16		(40.50)	(40.50)					2	③-16		(40.50)	(40.50)					2
		③-17		(20.25)	(20.25)					1	③-17		(20.25)	(20.25)					1
		③-18		(20.25)	(20.25)					1	③-18		(20.25)	(20.25)					1
		③-19		(20.25)	(20.25)					1	③-19		(20.25)	(20.25)					1
		③-20		(20.25)	(20.25)					1	③-20		(20.25)	(20.25)					1
	목재데크	④	2개소	175.35	175.35						④	2개소	175.35	175.35
				(130.35)	(130.35)								(130.35)	(130.35)
				(45.00)	(45.00)								(45.00)	(45.00)
	볼라드	⑤								14	⑤								14
	앉음벽	⑥		41.86	41.86						⑥		41.86	41.86
휴양 시설	소 계			10,594.52	10,549.52								10,594.52	10,549.52
	피크닉장	다		4,227.48	4,227.48						다		4,227.48	4,227.48
	휴게소	라	21개소	6,435.31	6,435.31						라	21개소	6,435.31	6,435.31
		라-1		(81.28)	(81.28)						라-1		(81.28)	(81.28)
		라-2		(451.67)	(451.67)						라-2		(451.67)	(451.67)
		라-3		(63.62)	(63.62)						라-3		(63.62)	(63.62)
		라-4		(1,353.31)	(1,353.31)						라-4		(1,353.31)	(1,353.31)
		라-5		(167.97)	(167.97)						라-5		(167.97)	(167.97)
		라-6		(781.72)	(781.72)						라-6		(781.72)	(781.72)
		라-7		(28.27)	(28.27)						라-7		(28.27)	(28.27)
		라-8		(429.19)	(429.19)						라-8		(429.19)	(429.19)
		라-9		(327.95)	(327.95)						라-9		(327.95)	(327.95)
		라-10		(269.67)	(269.67)						라-10		(269.67)	(269.67)
		라-11		(594.15)	(594.15)						라-11		(594.15)	(594.15)
		라-12		(246.20)	(246.20)						라-12		(246.20)	(246.20)
		라-13		(57.41)	(57.41)						라-13		(57.41)	(57.41)

구분	변 경 전										변 경 후									비 고
	시 설 명	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
휴양 시설	휴게소	라-14		(140.80)	(140.80)						라-14		(140.80)	(140.80)
		라-15		(254.00)	(254.00)						라-15		(254.00)	(254.00)
		라-16		(151.00)	(151.00)						라-16		(151.00)	(151.00)
		라-17		(151.00)	(151.00)						라-17		(151.00)	(151.00)
		라-18		(176.00)	(176.00)						라-18		(176.00)	(176.00)
		라-19		(78.53)	(78.53)						라-19		(78.53)	(78.53)
		라-20		(408.81)	(408.81)						라-20		(408.81)	(408.81)
		라-21		(194.49)	(194.49)						라-21		(194.49)	(194.49)
	야외탁자	⑧		(38.85)	(38.85)					15	⑧		(38.85)	(38.85)					15
	등벤치	⑨								196	⑨								196
	평벤치	⑩								56	⑩								56
	평상	⑪								2	⑪								2
	통나무의자	⑫								30	⑫								30
	쉼돌	⑬								6	⑬								6
유희 시설	소 계			1,053.09	1,053.09								1,053.09	1,053.09
	놀이터	마	5개소	1,053.09	1,053.09						마	5개소	1,053.09	1,053.09
		마-1		(131.81)	(131.81)						마-1		(131.81)	(131.81)
		마-2		(183.70)	(183.70)						마-2		(183.70)	(183.70)
		마-3		(283.52)	(283.52)						마-3		(283.52)	(283.52)
		마-4		(227.83)	(227.83)						마-4		(227.83)	(227.83)
		마-5		(226.23)	(226.23)						마-5		(226.23)	(226.23)
	놀이시설물	⑭								7	⑭								7
운동 시설	소 계			9,553.72	9,553.72			1,996.73	1,996.73				9,553.72	9,553.72			1,996.73	1,996.73
	배드민턴장	바		4,431.65	4,431.65			1,996.73	1,996.73		바		4,431.65	4,431.65			1,996.73	1,996.73
		바-1		(439.86)	(439.86)						바-1		(439.86)	(439.86)
		바-2		(617.63)	(617.63)						바-2		(617.63)	(617.63)
		바-3		(352.66)	(352.66)						바-3		(352.66)	(352.66)
		바-4		(340.00)	(340.00)						바-4		(340.00)	(340.00)
		바-5		(439.86)	(439.86)						바-5		(439.86)	(439.86)

구분	변 경 전										변 경 후									비 고
	시 설 명	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
운동 시설	배드민턴장	바-6		(244.91)	(244.91)						바-6		(244.91)	(244.91)
		바-7		(1,996.73)	(1,996.73)			1,996.73	1,996.73		바-7		(1,996.73)	(1,996.73)			1,996.73	1,996.73
	농구장	사	2개소	754.95	754.95						사	2개소	754.95	754.95
		사-1		(272.05)	(272.05)						사-1		(272.05)	(272.05)
		사-2		(482.90)	(482.90)						사-2		(482.90)	(482.90)
	체력단련장	아	15개소	4,367.12	4,367.12						아	15개소	4,367.12	4,367.12
		아-1		(652.85)	(652.85)						아-1		(652.85)	(652.85)
		아-2		(396.33)	(396.33)						아-2		(396.33)	(396.33)
		아-3		(89.78)	(89.78)						아-3		(89.78)	(89.78)
		아-4		(174.26)	(174.26)						아-4		(174.26)	(174.26)
		아-5		(258.92)	(258.92)						아-5		(258.92)	(258.92)
		아-6		(160.00)	(160.00)						아-6		(160.00)	(160.00)
		아-7		(658.50)	(658.50)						아-7		(658.50)	(658.50)
		아-8		(581.50)	(581.50)						아-8		(581.50)	(581.50)
		아-9		(54.08)	(54.08)						아-9		(54.08)	(54.08)
		아-10		(54.97)	(54.97)						아-10		(54.97)	(54.97)
		아-11		(56.11)	(56.11)						아-11		(56.11)	(56.11)
		아-12		(61.42)	(61.42)						아-12		(61.42)	(61.42)
		아-13		(52.58)	(52.58)						아-13		(52.58)	(52.58)
		아-14		(678.42)	(678.42)						아-14		(678.42)	(678.42)
		아-15		(437.40)	(437.40)						아-15		(437.40)	(437.40)
	체력단련시설	⑮								34종 120	⑮								34종 120
교양 시설	소계			3,925.42	3,925.42								2,160.23	2,160.23
	야외공연장	자		1,344.23	1,344.23						자		1,344.23	1,344.23
	놀이마당	차		2,581.19	2,581.19															감2,581.19
	공립어린이집										차		816.00	816.00			199.91	687.34	7	증816.00
편익 시설	소계			1,177.67	1,177.67			34.53	34.53				1,177.67	1,177.67			34.53	34.53
	주차장	카		844.59	844.59						카		844.59	844.59
	약수터	타		298.55	298.55						타		298.55	298.55
		타-1		(278.30)	(278.30)						타-1		(278.30)	(278.30)
		타-2		(20.25)	(20.25)						타-2		(20.25)	(20.25)
	화장실	파		34.53	34.53			34.53	34.53		파		34.53	34.53			34.53	34.53

구분	변 경 전										변 경 후									비 고
	시 설 명	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
관리 시설	소계			248.95	248.95			150.36	270.36	9			248.95	248.95			150.36	270.36	9
	관리사무소	3		218.59	218.59			120	240		3		218.59	218.59			120	240
		3-1		(218.59)	(218.59)	R.C조	지상1층,지하1층	(120)	(240)		3-1		(218.59)	(218.59)	R.C조	지상1층,지하1층	(120)	(240)
	표석	⑯								4	⑯								4
	표지판	⑰								5	⑰								5
	계단	4		30.36	30.36			30.36	30.36		4		30.36	30.36			30.36	30.36
		4-1		(15.18)	(15.18)						4-1		(15.18)	(15.18)
		4-2		(15.18)	(15.18)						4-2		(15.18)	(15.18)
녹지 및 기타	소계			297,844.22									299,609.41
	녹지			297,844.22									299,609.41							증1,765.19

다. 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
당초	합계				11,190	25,848.5
당초	소로	소계			291	1,826.00
당초		3	1	8	40	320		상도동 286-7	상도동 산 101-96
당초		3	2	6	141	846		진입광장1	사자암입구
당초		3	3	6	70	420		봉천동 635-400	산책로 25 시점
당초		3	4	6	40	240		진입광장 5	체력 단련시설14
당초	산책로	소계			10,899	24,022.5
당초			1	1.5	13	19.5		상도제3동 278-6	어린이 놀이터 1
당초			2	1.5	25	37.5		어린이 놀이터 1	상도동 산 80-9
당초			3	1.5	84	126		상도동 산 80-9	휴게소 2
당초			4	3	29	87		휴게소 2	주차장 1
당초			5	1.5	66	99		휴게소 2	휴게소 14
당초			6	1.5	68	102		주차장 1	소로 3-2
당초			7	3	48	144		주차장 1	소로 3-2
당초			8	2	174	348		봉천동 산 133-19	체력 단련시설 6
당초			9	2	100	200		봉천동 산 677	약수터 1
당초			10	2	105	210		휴게소12	약수터 1
당초			11	2	115	230		휴게소14	산책로17
당초			12	2	120	240		봉천동 산 148-2	산책로14 종점
당초			13	2	40	80		산책로12 종점	휴게소 12
당초			14	2	115	230		봉천동 산649-118	산책로13 기점
당초			15	2	145	290		봉천동 산 649-84	휴게소 12
당초			16	2	265	530		휴게소12	휴게소16

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
당초	산책로		17	2	75	150		산책로 30	휴게소 15
당초			18	2	60	120		휴게소 15	휴게소 16
당초			19	2	90	180		휴게소 15	휴게소 17
당초			20	2	35	70		휴게소 16	휴게소 17
당초			21	2	75	150		휴게소 17	산책로 30
당초			22	2	35	70		산책로 24	휴게소 17
당초			23	2	80	160		휴게소 18	휴게소 16
당초			24	2	670	1,340		산책로 23	산책로 50
당초			25	2	70	140		소로 3-3 종점	휴게소 18
당초			26	2	115	230		봉천동 산635-457	휴게소 18
당초			27	2	95	190		체력단련 시설 14	산책로 24
당초			28	3	102	306		소로 3-3	소로 3-4 종점
당초			29	1.5	77	115.5		산책로 24	휴게소 4
당초			30	3	344	1,032		휴게소 2	휴게소 4
당초			31	1.5	66	99		휴게소 3	산책로 32
당초			32	3	581	1,743		소로 3-2	상도제4동 210-270
당초			33	1.5	77	115.5		상도제3동 283-141	산책로 32
당초			34	1.5	114	171		산책로 32	산책로 30
당초			35	1.5	116	174		산책로 32	상도동 산 65-41
당초			36	1.5	141	211.5		산책로32	상도동 산 65-41
당초			37	1.5	85	127.5		상도동 산 67-27	산책로 32
당초			38	2	27	54		상도동 산 65-41	휴게소 4
당초			39	2	151	302		산책로 32	상도동 산 65-41

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
당초	산책로		40	2	48	96		산책로 41 종점	산책로 32
당초			41	2	30	60		산책로 43	산책로 40 기점
당초			42	2	32	64		산책로 43	산책로 40 기점
당초			43	2	201	402		진입광장 7	체력 단련시설 1
당초			44	1.5	82	123		상도동 산 210-278	산책로 43
당초			45	3	129	387		체력 단련시설 1	휴게소 6
당초			46	1.5	47	70.5		상도동 산 65-141	휴게소 6
당초			47	3	28	84		휴게소 6	체력 단련시설 2
당초			48	1.5	173	259.5		휴게소 6	산책로 49
당초			49	3	76	228		휴게소 5	휴게소 4
당초			50	3	247	741		진입광장 2	휴게소 5
당초			51	2	126	252		휴게소 7	휴게소 5
당초			52	1.5	113	169.5		체력 단련시설 2	휴게소 7
당초			53	3	188	564		진입광장 2	체력 단련시설 2
당초			54	1.5	88	132		진입광장 2	휴게소 7
당초			55	3	393	1,179		진입광장 8	산책로 58
당초			56	1.5	240	360		봉천동 1718-10	산책로 55
당초			57	1.5	41	61.5		봉천동 1712-10	휴게소-20
당초			58	2	15	30		산책로 66	휴게소 8
당초			59	2	14	28		산책로 66	휴게소 8
당초			60	1.5	113	169.5		상도동 241-14	산책로 66
당초			61	1.5	71	49		산책로 65	산책로 65
당초			62	1.5	273	410		진입광장 9	산책로 65
당초			63	1.5	12	18		산책로 62	산책로 65

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
당초	산책로		64	1.5	47	74		-	산책로 65
당초			65	3	843	2,529		진입광장 9	진입광장 10
당초			66	1.5	80	120		상도동 244-477	산책로 65
당초			67	1.5	123	186		산책로 65	산책로 65
당초			68	1.5	22	34		산책로 67	진입광장 13
당초			69	3	46	138		상도동 산 69-104	진입광장 10
당초			70	2	139	278		상도동 산 65-75	진입광장 10
당초			71	1.5	54	81		야외공연장 시점	야외공연장 내부
당초			72	1.5	45	67.5		야외공연장 시점	야외공연장 내부
당초			73	1.5	12	18		야외공연장 시점	야외공연장 내부
당초			74	1.5	12	18		산책로 65	야외공연장 내부
당초			75	2.5	22	55		산책로 80	휴게소 21
당초			76	1.5	83	124.5		산책로 75	체력 단련시설 4
당초			77	1.5	58	87		체력 단련시설 4	산책로 81
당초			78	1.5	59	88.5		산책로 80	어린이 놀이터 3
당초			79	1.5	215	322.5		진입광장 11	어린이 놀이터 3
당초			80	3	794	2,382		진입광장 9	진입광장 4
당초			81	1.5	82	123		어린이 놀이터 3	산책로 80
당초			82	2	22	44		산책로 80	휴게소 9
당초			83	2	27	54		진입광장 12	휴게소 9
당초			84	2	19	38		야생초화원	진입광장 13
당초			85	1.5	12	18		체력 단련시설 5	야생초화원
당초			86	2	19	38		산책로 80	야생초화원
당초			87	3	55	165		상도 제5동 126-70	산책로 80

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
당초	산책로		88	1.5	25	37.5		산책로 80	체력 단련시설 5
당초			89	1.5	61	91.5		상도 제5동 126-68	산책로 80
당초			90	1.5	47	70.5		진입광장 4	휴게소 10
당초			91	2	83	166		봉천동 1712-10	산책로 80
당초			92	1.5	17	25.5		마을숲	휴게소 11
당초			93	3	9	27		마을숲	휴게소 11
당초			94	1.5	36	54		마을숲	휴게소 11
당초			95	2	31	62		소로 3-3	산책로 28
당초			96	2	32	64		산책로 28	산책로 28
당초			97	2	75	150		산책로 28	소로 3-4
당초			98	1.5	20	30		산책로 97	산책로 28

의안번호	제 7 호		의결사항
의 결 년 월 일	2015. 8. 18. (제8차)

장군봉근린공원 조성계획결정(변경)

서울특별시 도시공원위원회 심의안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2015. 8 .

도시공원위원회 심의안건

1. 의결주문

◦ 국공립 어린이집에 대한 수요가 지속적으로 증가되고 있으나 수요대비 어린이집이 부족한 실정으로 공원 내 구립어린이집을 확충하여 지역주민들의 복지 및 보육행정 수요를 충족하고자 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조의2에 의해 의결코자 함.

2. 제안이유

◦ 근린공원내 국공립 어린이집 신축사업을 통하여 지역주민의 보육수요를

충족하여 지역주민들의 삶의 복리증진에 기여

3. 공원현황

가. 공원현황

◦ 공원  지정 연월일 : 최    초 1971. 8. 6 (건설부 고시 제465호)
최    종 1977. 7. 9 (건설부 고시 제138호)

◦ 공원조성계획 결정 : 최    초 1987. 6. 5 (서울시 고시 제395)

최    종 2010. 7. 1 (서울시 고시 제238호)

나. 공원면적

계(㎡)	국․공유지		사 유 지		비 고
	(㎡)	비율(%)	(㎡)	비율(%)
128,100.0	24,211.0	18.9	103,889.0	81.1

다. 주변 여건

◦ 대상지는 주택가 밀집지역에 위치한 공원으로 접근성이 양호하여 많은 사람들이 이용하고 있는 공원임.

4. 계획의 주요내용

◦ 개발 목표 및 방향

- 어린이집을 신축하여 주민들의 이용이 편리하도록 하고자함.

◦ 주요(변경) 내용

구 분		부지면적(㎡)		시설면적(㎡)		내 용	비 고
		당초	변경	당초	변경
합 계		128,100.00	128,100.00	17,826.90	18,323.29
기반 시설	소계	9,071.33	9,071.33	9,071.33	9,071.33
	도로	8,099.82	8,099.82	8,099.82	8,099.82
	광장	971.51	971.51	971.51	971.51
조경시설		1,000.36	1,000.36	1,000.36	1,000.36
휴양시설		325.57	325.57	325.57	325.57
유희시설
운동시설		3,134.83	2,778.85	3,134.83	2,778.85	감355.98㎡
교양시설			852.37		852.37	증 852.37㎡	공립 어린이집
편익시설		111.98	111.98	111.98	111.98
관리시설		301.24	301.24	301.24	301.24
녹지 및 기타		114,154.69	113,658.30	3,881.59	3,881.59	감496.39㎡

◦ 법적 검토사항 : 시설율 및 건폐율

구 분	당초(%)	변경(%)	비고
공원 시설율	13.92	14.30	법정 40%이하
공원 건폐율	0.25	0.41	법정 10%이하

5. 자연•인문•관관환경에 대한 조사 및 분석내용

◦ 자연환경

- 평균기온은 13.0℃이고, 평균최고 기온은 8월에 31.1℃, 평균최저 기온은 2월에 -4.0℃임.

- 강수량은 연 1681.9mm이고, 월 최고 강수량은 7월에 1014.0mm임.

- 일조시간은 1931.7시간이고, 평균풍속은 2.4m/s, 최대풍속은 4월에 3.0m/s 임.

◦ 인문환경

- 어린이집은 장군봉 근린공원과 주거지 사이에 위치하고 있으며, 접근성이 좋음.

◦ 관광환경

- 관악구에는 관악산, 마애미륵불등의 관광자원들이 있으며, 서울대학교 등의 명소들이 있음.

6. 어린이집 신축에 따른 부문별 계획

◦ 토지의 이용

- 어린이집을 신축하여 이용률을 높이고자 하였고, 외부 공간에 놀이시설 및 휴게시설을 두어 외부활동 및 휴식할 수 있는 공간을 두고자 함.

◦ 외부 공간

- 어린이들을 위한 놀이시설 조성.

- 생태 놀이시설과 모래놀이터, 생태 텃밭, 유실수 체험정원 조성.

7. 어린이집 신축에 영향 및 효과

◦ 어린이집 신축을 통한 이용시민들의 편의증진

◦ 어린이집 주변 공간별 특성을 부여하여 다양한 욕구 충족과 삶의 질 향상

8. 공원조성을 위한 투자계획 및 재원조달방안

◦ 총사업비 : 2,410백만원

◦ 투자계획                                           (단위 : 백만원)

구분	총사업비	연도별 투자계획					비고
		소계	기투자	2014	2015	2016 이후
계	2,410	2,410			2,410
시설비 (토지 보상비포함)	2,410	2,410			2,410		◦사업비2014년 기확보 ◦2014년 명시이월 예산

9. 검토 및 입안부서 의견

◦ 법적 검토사항

- 공원시설율 :당초 13.92% → 변경 14.70%(법정 40%이하)

- 공원건폐율 :당초 0.25% → 변경 0.41%(법정 10%이하)

◦ 입안부서 의견(관악구)

- 국공립 어린이집에 대한 수요가 지속적으로 증가되고 있으나 수요대비 어린이집이 부족한 실정으로 공원 내 구립어린이집을 확충하여 지역주민들의 복지 및 보육행정 수요를 충족하고자 추진하는 사업으로, 공원조성계획(변경) 결정이 타당할 것으로 사료됨.

첨 부 :  1) 조성계획조서 1부

2) 위치도 및 도면 1부

2) 공원심의 PPT 1식  끝.

장군봉근린공원 조성계획결정(변경)조서
가. 총괄조서
구 분		변 경 전						변 경 후						비 고
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물(㎡)			공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물(㎡)			공작물 (기)
				동수 (동)	바닥면적	연 면 적				동수 (동)	바닥면적	연 면 적
계		128,100.00	17,826.90	2	321.17	483.22	163	128,100.00	18,323.29	3	520.89	1,169.80	169	증496.39
기반시설	소 계	9,071.33	9,071.33					9,071.33	9,071.33
	도 로	8,099.82	8,099.82					8,099.82	8,099.82
	광 장	971.51	971.51					971.51	971.51
조경시설		1,000,36	1,000.36				5	1,000.36	1,000.36				5
휴양시설		325.57	325.57	1	212.19	374.24	56	325.57	325.57	1	212.19	374.24	56
유희시설
운동시설		3,134.83	3,134.83				22	2,778.85	2,778.85				22	감355.98
교양시설								852.37	852.37	1	199.72	686.58	6	증852.37
편익시설		111.98	111.98	1	108.98	108.98	31	111.98	111.98	1	108.98	108.98	31
관리시설		301.24	301.24				49	301.24	301.24				49
녹지/기타		114,154.69	3,881.59					113,658.30	3,881.59
참고사항		시설율	17,826.90㎡÷128,100.00㎡×100%=13.91%(40%이하)					18,323.29㎡÷128,100.00㎡×100%=14.30%(40%이하)
		건폐율	321.17㎡÷128,100.00㎡×100%=0.25%(10%이하)					520.89㎡÷128,100.00㎡×100%=0.41%(10%이하)

나. 시설조서
구 분	시설명	변 경 전									변 경 후									비 고
		부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물(㎡)				공작물 (기)	부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물(㎡)				공작물 (기)
						구조	동수 (동)	바닥면적	연면적						구조	동수 (동)	바닥면적	연면적
기반 시설	계			9,071.33	9,071.33								9,071.33	9,071.33
	도로			2,720.66	2,720.66								2,720.66	2,720.66
	산책로			5,397.16	5,397.16								5,397.16	5,397.16
	광장	다	1개소	971.51	971.51						다	1개소	971.51	971.51
	광장-1	다-1	신림동 산164-5	(971.51)	(971.51)						다-1	신림동 산164-5	(971.51)	(971.51)
조경 시설	계			1,000.36	1,000.36					5			1,000.36	1,000.36					5
	플랜트박스	①	봉천동 산151-139	25.00	25.00					4	①	봉천동 산151-139	25.00	25.00					4
	연못	아	2개소	747.60	747.60						아	2개소	747.60	747.60
	연못	아-1	신림동 산164-2	(590.82)	(590.82)						아-1	신림동 산164-2	(590.82)	(590.82)
	연못	아-2	신림동 산164-2	(156.78)	(156.78)						아-2	신림동 산164-2	(156.78)	(156.78)
	목재데크	5	신림동 산164-2	38.55	38.55						5	신림동 산164-2	38.55	38.55
	초화원	자	봉천동 산149-8	189.21	189.21					1	자	봉천동 산149-8	189.21	189.21					1
휴양 시설	계			325.57	325.57		1	212.19	374.24	56			325.57	325.57		1	212.19	374.24	56
	정자	1	봉천동 산151-139	23.38	23.38					1	1	봉천동 산151-139	23.38	23.38					1

구 분	시설명	변 경 전									변 경 후									비 고
		부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물(㎡)				공작물 (기)	부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물(㎡)				공작물 (기)
						구조	동수 (동)	바닥면적	연면적						구조	동수 (동)	바닥면적	연면적
휴양 시설	파고라	②	2개소	90	90					2	②	2개소	90	90					2
	파고라	②-1	신림동 산164-5	(30)	(30)					1	②-1	신림동 산164-5	(30)	(30)					1
	파고라	②-2	신림동 산163-1	(30)	(30)					1	②-2	신림동 산163-1	(30)	(30)					1
	파고라	②-3	신림동 산164-2	(30)	(30)					1	②-3	신림동 산164-2	(30)	(30)					1
	장의자	③	공원전체							51	③	공원전체							51
	경로당	2	신림동 1510-6	212.19	212.19	적벽돌+적삼목+노출콘크리트	1	212.19	374.24		2	신림동 1510-6	212.19	212.19	적벽돌+적삼목+노출콘크리트	1	212.19	374.24
운동 시설	계			3,134.83	3,134.83					22			2,778.85	2,778.85					22	감355.98
	다목적운동공간	마	신림동 산164-5	2,427.57	2,427.57						마	신림동 산164-5	2,176.00	2,176.00						감251.57
	배드민턴장	바	1개소	614.41	614.41						바	1개소	510.00	510.00						감104.41
	배드민턴장1	바-1	봉천동 산151-139	(614.41)	(614.41)						바-1	봉천동 산151-139	(510.00)	(510.00)
	체력단련장	사	신림동 산164-5	92.85	92.85						사	신림동 산164-5	92.85	92.85
	평행봉	④	신림동 산163-8							1	④	신림동 산163-8							1
	풀웨이트	⑤	신림동 산164-5							1	⑤	신림동 산164-5							1
	레그스트레치	⑥	신림동 산164-5							2	⑥	신림동 산164-5							2
	롤링웨이스트	⑦	신림동 산164-5							1	⑦	신림동 산164-5							1
	트윈바디싣업	⑧	신림동 산164-5							2	⑧	신림동 산164-5							2
	스트레칭롤라	⑨	신림동 산164-5							1	⑨	신림동 산164-5							1

구 분	시설명	변 경 전									변 경 후									비 고
		부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물(㎡)				공작물 (기)	부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물(㎡)				공작물 (기)
						구조	동수 (동)	바닥면적	연면적						구조	동수 (동)	바닥면적	연면적
운동 시설	크로스컨트리	⑩	신림동 산164-5							1	⑩	신림동 산164-5							1
	다리운동		신림동 산163-8							1		신림동 산163-8							1
	마라톤운동		신림동 산169-49							1		신림동 산169-49							1
	양다리운동		신림동 산163-8							1		신림동 산163-8							1
	양회전운동		신림동 산163-8							1		신림동 산163-8							1
	옆회전운동		공원전체							3		공원전체							3
	팔올리기운동		공원전체							2		공원전체							2
	허리운동		공원전체							4		공원전체							4
교양 시설	계												852.37	852.37						증852.37
	공립어린이집										아	신림동 산1-1	852.37	852.37		1	199.72	686.58	6	증852.37
편익 시설	계			111.98	111.98		1	108.98	108.98	31			111.98	111.98		1	108.98	108.98	31
	음수대	⑪	봉천동 산151-139	3	3						⑪	봉천동 산151-139	3	3
	화장실	3	봉천동 산151-139	108.98	108.98	RC	1	108.98	108.98		3	봉천동 산151-139	108.98	108.98	RC	1	108.98	108.98
	종합안내판		공원전체							4		공원전체							4
	이정표		공원전체							27		공원전체							27
관리 시설	계			301.24	301.24					49			301.24	301.24					49
	배수로	4	봉천동 산151-139	186.69	186.69						4	봉천동 산151-139	186.69	186.69
	조명등	⑫	공원전체							31	⑫	공원전체							31
	돌수로	6	공원전체	114.55	114.55						6	공원전체	114.55	114.55
	목재펜스		공원전체							16		공원전체							16
	목책		봉천동 149-8							1		봉천동 149-8							1
	로프난간		봉천동 149-8							1		봉천동 149-8							1

구 분	시설명	변 경 전									변 경 후									비 고
		부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물(㎡)				공작물 (기)	부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물(㎡)				공작물 (기)
						구조	동수 (동)	바닥면적	연면적						구조	동수 (동)	바닥면적	연면적
기타/녹지	계			114,154.69	3,881.59								113,658.30	3,881.59
	녹지및기타	⑬	봉천동 산151-15	3,881.59	3,881.59						⑬	봉천동 산151-15	3,881.59	3,881.59
		⑭	공원전체	110,273.10							⑭	공원전체	109,776.71							감496.39

다. 도로조서
구 분	등 급	류 별	번호	폭 원 (m)	연 장(m)	면 적(㎡)	기 능	기 점	종 점	비고
당초	합 계				4,094.77	8,099.82
당초	도 로 계				533.10	2,720.66
당초	소로	소 계			533.10	2,720.66
당초		3	1	5.0	379.56	1,984.04	주출입로	주진입구	장군봉 배수지
당초		3	2	3.5	21.17	74.20	시설연결	소로 3류-1	배수지 체육시설
당초		3	3	5.5	132.37	662.42	도시계획도로	봉천동 산149-8	신림동 산169-49
산책로
당초	산 책 로 계				3,561.67	5,379.16
당초	산책로	4	2	0.8	44.60	36.33	등산로	보림빌라	휴게소-라
당초		4	4	1.8	70.40	157.27	등산로	소로 3류-1	소로 3류-1
당초		4	6	0.8	248.14	200.09	등산로	산책로 4류-4	산책로 4류-9
당초		4	8	0.8	65.56	51.09	등산로	산책로 4류-6	산책로 4류-9
당초		4	9	0.8	165.85	149.11	등산로	산책로 4류-48	광장-2
당초		4	10	0.8	97.57	76.77	등산로	산책로 4류-9	배드민턴장2
당초		4	12	0.8	67.06	52.72	등산로	산책로 4류-9	봉림중학교
당초		4	13	0.8	171.05	137.05	등산로	산책로 4류-12	산책로 4류-17
당초		4	14	0.8	9.08	6.65	등산로	산책로 4류-52	산책로 4류-15
당초		4	15	0.8	100.74	79.29	등산로	산책로 4류-10	산책로 4류-13
당초		4	17	0.8	202.37	190.45	등산로	신림동 1510-6	산책로 4류-19
당초		4	19	0.8	396.61	619.68	등산로	산책로 4류-17	산책로 4류-48
당초		4	20	0.8	71.21	111.32	등산로	산책로 4류-17	산책로 4류-19
당초		4	25	0.8	149.30	136.51	등산로	산책로 4류-30	산책로 4류-19

구 분	등 급	류 별	번호	폭 원 (m)	연 장(m)	면 적(㎡)	기 능	기 점	종 점	비고
당초	산책로	4	29	0.8	11.07	7.63	등산로	산책로 4류-19	산책로 4류-25
당초		4	30	0.8	162.16	443.94	등산로	나자로의집	산책로 4류-19
당초		4	31	0.8	449.52	398.27	등산로	산책로 4류-30	산책로 4류-47
당초		4	33	1.2	127.22	187.77	등산로	산책로 4류-31	산책로 4류-19
당초		4	39	0.8	27.76	21.61	등산로	산책로 4류-31	산책로 4류-46
당초		4	40	0.8	49.66	38.44	등산로	산책로 4류-47	산책로 4류-31
당초		4	44	0.8	20.58	15.67	등산로	산책로 4류-31	배수지 체육시설
당초		4	46	2.5	173.24	430.12	산책로	신관중학교	산책로 4류-47
당초		4	47	5.0	145.06	631.29	산책로	신림동 92-47	소로 3류-1
당초		4	48	3.0	346.39	1014.34	산책로	광장-1	다목적 운동공간
당초		4	49	1.8	41.96	70.73	산책로	소로 3류-1	배수지 체육시설
당초		4	51	0.8	43.17	33.69	산책로	산책로 4류-13	산책로 4류-13
당초		4	52	0.8	76.64	59.83	등산로	산책로 4류-31	산책로 4류-46
당초		4	53	0.8	27.70	21.50	등산로	산책로 4류-54	산책로 4류-46