소방재난본부

연번	25					< 제257회 정례회 5분 발언 >
< 구룡마을 화재사고 관련 > ○ 적극적인 화재예방조치 필요. 지역별로 대피로 확보 바람
의 원 명			추진부서	작 성 자				분 류
김 현 기 (행자, 새누리당, 강남4)			소방재난본부 (예방과)	팀장	장만석		☎ 3706-1510	추진완료
				담당	김기영		☎ 3706-1512

[ 구룡마을 현황 ]

○ 건물구조 : 가건물(떡솜, 비닐, 합판, 스티로폼 등)

○ 규    모 : 391개 동, 약 1,098세대(2,085명), 연면적 58,281㎡

[ 안전관리상 문제점 ]

○ 가건물 형태로 지붕이 서로 연결, 대형화재 가능성

○ 비닐, 합판, 떡솜 등 가연성 재료로 급격한 연소 확대 우려

○ 복잡한 내부구조, 소방통로 협소로 신속한 피난 및 진압 곤란

○ 노후화된 전기·가스시설과 인화성 물질로 급격한 연소 확대 우려

○ 소방용수 공급 부족으로 연소 확대 방지 곤란 및 화재 대형화

[ 중점 추진사항 ]

□ 진압 대책

○ 소방차 근접 배치(14.11.14.~15.3.24.)

- 소방차 1대, 1일 7개 대(21명) 순환근무(구룡마을 4지구 진입로)

- 화재예방순찰, 소방시설 점검, 화재발생시 신속한 초기 대응

※ 기온 급강하로 인한 차량펌프 동결 우려시 순찰 후 귀소

○ 구룡마을 소방파견소 운영(15.3.25. ~

- 소방차 2대(물탱크, 이륜) 2명(운전1, 진압1), 24시간 고정근무

- 화재예방순찰, 소방시설 점검, 화재발생시 신속한 초기 대응

○ 소화전 신설

- 1개소 신설 완료(’15.1.14.) : 양재대로 구룡마을 8지구 초입

- 구룡마을 건너편 양재대로 300㎜ 배관과 입구의 소화전과 연결(’15.1.14.)

※ 소요 예산 : 7,000만원(소방본부 재난대응과 예산)

- 2개소 신설 완료(’15.3.9.) : 구룡마을 2지구 내

- 원거리 소방용수 공급 위한 수관전개용 수레 및 수관보관함 설치

- 구룡마을 비상소화장치(물탱크) 일제정비

지구별	2지구(5호)	5지구(7,8호)	6지구(3호)	7B지구(9호)	8지구(4호)
설치갯수	1 (20톤,15마력)	2 (20톤,15마력)	1 (24톤,7.5마력)	1 (20톤,15마력)	1 (20톤,7.5마력)
설치년도	2002. 3	2002. 3	1996.11	2002.3	1996.12
현상태	사용가능	사용가능	사용가능	사용가능	사용가능

○ 전문 의용소방대 설치 및 운영

- 거주자 중심 의용소방대 발족(12.23.), 상시 예방순찰 실시(2인 1조)

○ 소방안전지도 업데이트 및 매뉴얼 정비

- 세대별 자력 대피 곤란자 정보 입력, 출동대 업무 명확화 및 간결화

※ 차량부서 등 부분 훈련으로 검증, 매뉴얼 정비 후 종합훈련 실시

- 소방차 통행 장애지역 해소를 위한 드론 촬영(‘17.4.17~4.28)

(출동 위치도 및 소방차량 출동로 표시 등 소방안전지도 등록)

○ 연결수관 적재함 설치(6개소 설치)

- 소화전-선착대 및 소화전-간이연결송수관 사이 호스 연결시간 단축

○ 화재지킴이 공공근로 사업 추진(3명)

- 예방순찰, 소방시설(소화전,비상소화장치 등) 유지관리, 재난취약계층 현장확인/관리

○ 소방차 진입로 확보를 위한 주차금지 안내 현수막 설치(28개소)

□ 예방 대책

○ 소방시설 보수·보강 지원을 추가 설치 완료(예산: 3,000만원)

- 소화기 보관함(소화기 10여개) 추가 설치(기설치 5개소)

- 비상방송 시스템 설치(타종시설 설치 및 호각 배부)

- 주요 통행로 유도표지(야광) 설치 및 기초소방시설 보강(소화기, 감지기)

- 연결송수관 방수구 위치표지판 설치(7개소)

※ 화재 초기 대응시설 등 설치 현황

분 야	품 명	수 량	비 고
화재초기대응시설	소화기보관함	5	- 100cm * 50cm *120cm - 2단, 스테인레스
	방수구위치표지판	7	- 측광식, 아크릴판
	타종	10	- 구경 Φ230
	호각	40	- 전문의용소방대 및 지구장 배부
기초소방시설 등 추가 보급설치	수관	50	- 수관적재함 50본 적재
	소화기(1.5kg)	230	- 소화기보관함(신설) 20개씩 적재 - 소화기보관함(기존) 교체 및 추가적재
	단독경보형감지기	361	각 세대 노후 감지기 교체 세대별 감지가 보강 설치
	대피로 유도표지판	120	- 측광식 아크릴판
소화기구 추가비치	소화기(3.3kg)	85	- 구룡마을 보이는 소화기

○ 합동 안전점검 확대를 통한 화재취약요인 제거(연 1회→반기 1회 이상)

○ 유관기관 합동 안전협의체 운영(반기 1회 이상, 주민자치회 등 참석)

○ 1지구 1소방관 담당제 운영 강화(월 1회→주 1회 이상)

- 기존 1지역 1소방관 → 1지구별 1소방관으로 강화(총 8명 지정)

○ 화재예방순찰 및 화재예방 안내 방송 실시(1일 2회 이상)

○ 초기 대응태세 확립을 위한 기초소방시설 및 보이는 소화기 설치

- 기초소방시설(소화기, 단독경보형감지기) 전세대 설치

- 보이는 소화기 50개 설치(2016.9.)

○ 구룡마을 생활밀착형 안전플러스 교육 실시(16.2.5)

- 겨울철 주택화재 예방 교육, 초기대응 강화를 위한 소화기 배부

- 기초검진 및 심폐소생술 교육, 세대별 소방안전점검 실시

○ 관리현황 강화 및 화재취약요인 사전 제거

- 세대별 거주인원 매월 현행화

- 연소확대 방지를 위한 방치 가연물 제거(연중)

○ 지역주민과 함께하는 화재예방 순찰활동

- 도보순찰 활동으로 지역주민과 소통강화(개포119안전센터장)

- 기동·펌프·이륜 순찰 및 소방통로확보훈련시 주민 참여