제9차 도시공원위원회 개최 결과

2023. 10.

푸른도시여가국

(공원조성과)

작성자	과명: 공원조성과	과장: 박미애 (☎2133-2050)	팀장: 주동희 (☎2133-2078)	담당: 박나현 (☎2133-2081)

제9차 ｢도시공원위원회｣ 개최 결과

<회의개요>

□ 일   시 : 2023. 10. 24.(화) 14:00

□ 장   소 : 서소문 2청사 20층 스마트회의실

□ 참석대상

- 도시공원위원회 위원 27인

□ 안   건 : 9건 (심의)

- 심의 9건

연번	요 청 기 관	상 정 결 과
1	북악산 근린공원(가구박물관지구) 조성계획결정(변경)	조건부 가결
2	양재천근린공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안)	조건부 가결
3	응봉근린공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안)	조건부 가결
4	여의도근린공원 조성계획결정(변경)	조건부 가결
5	능동근린공원 조성계획결정(변경)	조건부 가결
6	망우리묘지공원 조성계획결정(변경)	조건부 가결
7	불암산근린공원(가재울지구) 조성계획결정(변경)	조건부 가결
8	이촌어린이공원 조성계획결정(변경)	조건부 가결
9	꿈나무어린이공원 조성계획결정(변경)	조건부 가결

□ 심의결과

1. 북악산근린공원(가구박물관지구) 조성계획결정(변경) : 조건부 가결

○ 비오톱 1등급지 내 기존 수목은 이식을 최소화하고 훼손된 곳은 식생을 복원하여 추진

○ 데크로드와 기존 보행동선은 현장 여건을 감안하여 함께 이용할 수 있도록 검토

○ 인접한 가구박물관과 연계하여 전통가구 재료로 이용되는 수종을 다양하게 식재 검토

2. 양재천근린공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안) : 조건부 가결

○ 도시환경 개선을 위해 지하주차장 설치 후에는 주변의 기존 노면 주차장 축소 검토

○ 관리사무소의 공간 배치가 다소 폐쇄적이므로, 1층 화장실의 장애인 동선 개선 및 복도를 공용공간으로 가능하도록 확장하여 재배치 검토

○ 대상지 수목 분양 시 제거되는 수목이 최소화되도록 적극적인 분양 추진

○ 공원 특성상 낙엽이 많이 떨어지므로 주차장 입구 상부 캐노피 설치 시 유지관리를 고려하여 캐노피의 재질 및 형태 결정

○ 주차장의 지하 2층이 하천부지의 수면보다 낮아지므로 구조적 방재 안전성 확보

- 지상부 바닥슬래브 설치 시 하중 계산을 철저히 하고 부력 방지 조치로 차수벽 시설에 대한 보완 강화

- 유사시를 대비해 펌핑 시설 추가 확보

○ 전체적인 차량 회전반경을 충분히 확보하여 편리한 이용이 되도록 검토

- 주차장에서 지상으로 나가는 부분의 회전반경이 짧아 차량 정체가 발생할 우려가 있으므로 회전반경 확대 필요

- 지하 1층의 주차장 관리사무실 설치 시 원활한 이용 동선을 고려하여 엣지 부분이 나오지 않도록 구조 조정 필요

- 지하 2층의 보행자들을 위한 공간확보 필요 (엘리베이터, 계단 이용 시 이동공간 등)

3. 응봉 근린공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안) : 조건부 가결

○ 공원 내 건축물임을 감안하여 건축물 테라스 프레임은 경관을 고려하여 설치

(공원프로그램 운영 시 이용편의 등 활용성 고려)

4. 여의도근린공원 조성계획결정(변경) : 조건부 가결

○ 기존 안을 포함하여 향후 여의도공원의 개발 등을 고려한 대상지 적정성 검토

- 바닥이 포장된 구간을 최대한 활용하고, 녹지의 중앙보다는 가장자리로 설치 검토

○ 도심 한가운데 설치하는 시설인 만큼 안전에 대해 충분히 고려하여 설치

- 대상지의 현재 건축물 현황 및 계획 중인 건축물 등에 대한 풍속, 풍향 등 고려

○ 계류식 가스기구 설치 장소의 녹지 훼손은 최소화 (관람석의 선쉐이드, 벤치 등 설치 시)

○ 여의도 재구조화를 대비하여 이전 가능성을 열어두고 이동성을 확보할 것

○ 조성 후 이용자의 편의를 위해 주차, 교통 등 편익 시설을 고려하여 설치

5. 능동근린공원 조성계획결정(변경) : 조건부 가결

○ 어린이대공원 공간이 주는 상징성을 고려하여 아이들이 좋아하는 공간 구성 및 식재 검토

○ 방문객이 많을 때의 동선 등 기존 공간의 쓰임 및 이용행태를 고려하여 기능적인 부분을 살려 공간의 적정한 재배치로 개방적이고 유연한 공간으로 조성 검토

○ 버스킹 테라스에서 공연 시 기존 산책로를 이용하는 이용객을 위해 주 동선과 연계된 우회 동선 검토

6. 망우리묘지공원 조성계획결정(변경) : 조건부 가결

○ 공원의 연계성을 고려하여 두 공간으로 단절하는 도로의 보행로 연결 및 식별 가능한 포장 검토

※권고사항 : 고원식(험프식) 횡단보도 설치

○ 공원 경계는 보행자들에게 그늘을 제공할 수 있도록 가로수 기능이 가능한 녹음수로 식재 검토

7. 불암산근린공원(가재울지구) 조성계획결정(변경) : 조건부 가결

○ 연못 등 친수공간 조성 시 지형을 고려하여 지속적인 수원 확보 방안을 검토하여 조성

○ 기존의 숲과 공원의 경계를 단절하지 않고 하나의 공간으로 느껴지도록 조화롭게 조성

○ 인접한 아파트와 공원 북측 주 동선과의 경계에 차폐식재 또는 충분히 이격하여 사생활 보호 철저

○ 화장실, 전망대 등의 시설물은 자연경관과 조화되도록 설치

- 화장실 입구는 사생활 보호를 위해 식재나 트랠리스 설치로 차폐 검토

8. 이촌 어린이공원 조성계획결정(변경) : 조건부 가결

◦ 공원 우측 리모델링중에 있는 현대맨션 계획고(16.2m)와 공원 지반고(14.8m)와 1.4m 표고차 발생, 단차 극복을 위하여 공원 진입부 도로 경계에 설치 계획된 램프 적정성 여부 검토

◦ 공원 내 시설이 과다하므로 조합놀이대, 운동시설, 바닥 포장면적을 줄이고 녹지로 조성

◦ 획일적 공원 조성보다는 현재 공원에 많이 식재되어있는 수목을 최대한 보존 및 활용한 공원시설 설치

◦ 어린이들 모래 놀이시설 이용 시 그늘을 만들어줄 수 있는 차양막 설치

◦ 휴게공간 느티나무 식재 구역에 암거배수망 설치하여 수목 생육 개선 확보

◦ 폭염 등 기후변화 대비 휴게공간 및 놀이공간 주변에 미스트시설 등 수경시설 설치

9. 꿈나무어린이공원 조성계획결정(변경) : 조건부 가결

◦ 공원 진입부 앞 버스정류장과 연계되어 조성된 휴게시설이 공원 안쪽까지 드넓게 조성되어 있음, 휴게시설의 규모, 동선과 배치 등 조정하여 공원 진입부 열린공간 확보

◦ 공원 내 상징목인 양버즘나무 보호를 위한 플랜트박스 설치 대신 생육에 도움이 되는 설치방안 검토

◦ 공원 관리사무소 가설구간 철거 후 드러난 외벽 마감공사 시 공원풍경과 어우러지는 외벽마감재 선택