제9차 도시공원위원회 소위원회 개최 결과

▣ 위원회 개최 개요

◦ 일    시 : 2015. 4. 28 (화) 15:00 ~ 16:40

◦ 장    소 : 온수도시자연공원

◦ 참석위원 : 외부 4인

◦ 상정안건 : 1건 (현장조사)

▣ 개최 목록

연번	요청기관	상 정 안 건	비고
1	양천구	온수도시자연공원 조성계획결정(변경)

세부 심의(자문)결과 및 내용

1. 온수도시자연공원 조성계획결정(변경)  - 현장조사

요청기관 : 양천구청

공원현황 및 결정내역	현장조사결과
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 양천구 신월동 728-4번지 일대 ◦ 면적 : 2,101,036.00㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1971. 8. 06(건설부고시 제465호) (최종) : 1986.11. 03(건설부고시 제528호) ◦ 조성계획(최초) : 1999. 1. 15(서울시고시 제11호) (최종) : 2009. 4. 23(구로구고시 제30호) < 주요 변경내역 > ※ 삼림욕장, 초화원, 야영장 조성 ◦ 시설외지구 □ 기반시설 : 19,902㎡ → 21,584㎡(증 1,682㎡) □ 휴양시설 : 400㎡ → 3,379㎡(증 2,979㎡) □ 관리시설 : 133.0㎡(신설 133㎡) □ 녹지 및 기타 : 1,768,611㎡ → 1,763,817㎡ (감 4,794㎡) <법적검토> ◦ 공원시설율 : 4.6% → 4.83%(법정 20%이하) ◦ 공원건폐율 : 0.017% → 0.023%(법정 4%이하)	○ 계획부지와 연접한 아파트 단지 및 구립양천노인요양센터의 민원발생 소지가 있으므로, 주민설명회 등을 통해 주민의견 청취 후 결과를 본위원회 보고. ○ 계획도면이 부지현황, 훼손지, 경사지형(지반 레벨, 등고선 등) 등 현황을 반영하지 않아 현장과 상이한 계획으로, 조성계획에 대한 종합적인 판단이 어려움. 현황이 반영된 재계획이 필요함. - 경사지형, 습지(웅덩이), 유수량(수리계산) 등 현황조사 및 자료 보완필요 ○ 부지가 협소하고 지형차가 있으며 접근성이 양호하지 않으므로 위험요소를 저감할 수 있는 친환경적인 야영 형식에 대한 다양한 방안 모색 필요 ○ 야영장 조성시 안전이 최우선으로 고려되어야 하므로 수로 등 공원시설별 세부 안전계획 수립필요