2018. 7. 5.(목)

가로수 조성관리계획 심의(자문)안건

(2018년 제9차 도시공원위원회 소위원회)

서울특별시 도시공원위원회 소위원회

목     차

□		상정안건 개요
□		상정안건
	1.	종로구 가로수 조성 ․ 관리계획(변경) 및 서순라길 가로수 정비계획	---	종 로 구	---	8
	2.	성북구 가로수 조성 ․ 관리계획(변경), 장위1,5구역 가로수 신규식재 및 바꿔심기계획	---	성 북 구	---	15
	3.	도봉구 가로수 조성 ․ 관리계획(변경) 및 시루봉로15길 가로수 정비계획	---	동 대 문 구	---	24
	4.	영등포구 가로수 조성 ․ 관리계획(변경) 및 신길로 가로수 바꿔심기계획	---	동 작 구	---	29
	5.	강서구 가로수 조성 ․ 관리계획(변경) 및 공항대로 가로수 바꿔심기계획	---	강 서 구	---	35

□ 상정안건

번호	요청기관	안 건 명	주 요 내 용	비고
1	종로구	종로구 가로수 조성·관리계획( 변경) 및 서순라길 가로수 정비 계획(안) - 심 의 -	< 도로현황 > ◦ 노 선 명 : 서순라길(율곡로~서순라길 공영주차장) ◦ 규 모 : 연장 660m, 폭 6.0~15.0m(보도폭 1.5~2.5m) ◦ 가로유형 : 일반생활가로 ◦ 관리구분 : 구 관리도로 <가로수 현황> ◦ 수 량 : 총142주(은행나무 72주, 느티나무70주) ◦ 가로수 기본계획 : 유지관리노선 <계획(변경) 내용> ◦ 가로수 조성․관리 기본계획 변경 - 단기변경계획 - 계획수종 : 느티나무 ◦ 정비계획 - 율곡로~서순라길 공영주차장 : 은행나무(B12~40) : 63주 제거 / 9주 타현장반출 느티나무(R20~55) : 14주 존치 / 27주 타현장반출 / 29주 이식 / 33주 신규식재 ◦ 수 량 : 142주 → 76주 (감 66주) ◦ 띠녹지 : 보행환경 및 유지관리 등을 고려 미조성 ◦ 가로수 정비 사유 - 율곡로에서 서순라길 공영주차장까지 ‘서순라길 보행중심공간 조성사업’을 시행함에 있어 종묘 돌담길 거리경관 회복 및 보행중심공간 조성을 위해 보도확폭, 포장정비에 따른 도로구조의 변경을 추진하고자 함 - 보도 최소폭원을 고려하지 않은 상태로 가로수가 위치하고 있어 보행이 불편하며, 가로수로 인해 인접상가 출입부 앞에 위치하거나 건물 지붕, 차양시설과 맞닿아 인접주민들의 불편을 초래하고 있어 이를 개선하고자 함

□ 상정안건

번호

요청기관

안  건 명

주 요 내 용

비고

2

성북구

성북구 가로수 조성․관리계획(변경), 장위1,5구역 가로수 신규식재 및 바꿔심기 계획

- 심 의 -

< 도로현황 >

◦ 노선명 : 총 4개 노선

- 기존도로 : 한천로, 장월로 2개노선

- 신설도로 : 한천로99길, 한천로101가길,

◦ 규  모

노선명	연장(m)	도로폭(m)	보도폭m)
한천로	690	30	2.0
장월로	180	20	2.0
한천로99길	280	20	3.0
한천로101가길	320	20	3.0

◦ 도로유형 : 주거지인접가로

◦ 관리구분 : 시도로 1(한천로), 구도로 3

< 가로수 현황 >

◦ 한천로 : 가로수 66주(양버즘 65, 은행1)

◦ 가로수 조성·관리 기본계획

- 한천로 : 유지관리계획

- 장월로 : 장기변경계획(계획수종 : 은행나무)

<계획(신규식재) 내용>

◦ 한천로99길, 한천로101가길 2개노선

- 계획수종 : 이팝나무

- 신규식재

· 한천로 99길 : 이팝나무 24주

· 한천로 101가길 : 이팝나무 24주

<계획(변경) 내용>

◦ 한천로 가로수 조성·관리 기본계획 변경

- 변경내용 : 장기변경계획

- 계획수종 : 왕벚나무

- 가로수 바꿔심기

· 당 초 : 양버즘나무 등 2종 66주

· 변 경 : 왕벚나무 98주

◦ 장월로 가로수 조성·관리 기본계획 변경

- 변경내용 : 장기변경계획

- 계획수종 : 은행나무 → 이팝나무

· 이팝나무 38주 식재(기 가로수 없음)

□ 상정안건

번호	요청기관	안 건 명	주 요 내 용	비고
3	도봉구	도봉구 가로수 기본계획 변경 및 시루봉로 15길 가로수 정비계획 - 심 의 -	<도로현황> ◦ 노 선 명 : 시루봉로 15길 (남도빌라 교차로 ~ 로뎀감리교회 교차로) ◦ 규 모 : 연장 280m, 폭 11m(보도폭 1.0~2.5m) ◦ 가로유형 : 일반생활가로(주거지 및 상가) ◦ 관리구분 : 구관리 도로 <가로수 현황> ◦ 가로수 식재 현황 - 수종 및 수량 : 은행나무 44주 ◦ 가로수 기본계획 : 유지관리 노선 <계획(변경) 내용> ◦ 가로수 조성․관리 기본계획 변경 - 당 초 : 유지관리노선 - 변 경 : 은행나무 전체(44주) 제거 ◦ 가로수 제거 상정 사유 - 보도폭 대비 가로수의 수고가 높고 근원부 폭이 넓어 교차 보행이 어렵고, 일부 주민들은 차도로 보행하고 있으며, - 특히 실버카와 유모차 보행이 불가능한 구간이 많아 사고의 위험이 많으며 민원 발생이 잦아 가로보행환경 개선을 위해 가로수 제거가 필요한 실정임 - 시루봉로 15길 가로수는 은행나무이며, 대상지 주변여건 및 지역주민의 의견을 반영하여 가로수 전체를 제거하고자 함

□ 상정안건

번호

요청기관

안  건 명

주 요 내 용

비고

4

영등포구

영등포구 가로수 조성 관리계획(변경) 및 신길로 가로수 바꿔심기계획

- 심  의-

< 도로현황 >

◦ 노 선 명 : 신길로(사러가시장교차로 ~ KT대방지점)

◦ 규    모 : 연장1,200m, 폭20m(보도폭 1.5～4.0m)

◦ 가로유형 : 상업가로

◦ 관리구분 : 시 관리도로

<가로수 현황>

◦ 식재현황 : 250주

- 느티나무 11주, 은행나무 75주, 양버즘나무164주

수종	규격	수량	단위	비고
양버즘나무	B20~50	164	주
은행나무	B10~28	75	주
느티나무	B18~36	11	주

◦ 가로수 기본계획

- 가로유형 : 일반생활가로

- 계획수종 : 유지관리노선

<계획(변경) 내용>

◦ 기본계획 변경

- 장기변경계획

- 계획수종 : 왕벚나무

◦ 가로수 바꿔심기 내용

- 당  초 : 은행나무 및 양버즘나무 239주

- 변  경 : 왕벚나무 239주

※ 느티나무는 수형이 양호하여 존치

◦ 가로수 바꿔심기 상정 사유

- 뿌리의 생육상태가 불량하며 기울어짐 및

근원부 부패 등으로 인한 보행자 및 차량의 안전

사고등의 발생우려가 있음

- 주민요구를 고려하여 왕벚나무로 교체

□ 상정안건

번호	요청기관	안 건 명	주 요 내 용	비고
5	강서구	강서구 가로수 조성 관리계획(변경) 및 공항대로 가로수 바꿔심기계획 - 심 의 -	< 도로현황 > ◦ 노 선 명 : 강서구 공항대로 (방화대로초입~발산사거리)-마곡지구 ◦ 규 모 : 연장1.85km, 폭30m(보도폭 2.5m ~ 8.0m) ◦ 가로유형 : 상업가로 ◦ 관리구분 : 시 관리도로 < 가로수 현황> ◦ 가로수 식재 현황 - 수종 및 수량 : 메타세콰이어 268주 ◦ 가로수 기본계획 : 장기변경노선 - 계획수종 : 메타세콰이어 <계획(변경) 내용> ◦ 기본계획 변경 - 장기변경계획 - 계획수종 : 왕벚나무 ◦ 가로수 바꿔심기 내용 - 당 초 : 메타세콰이어 268주 - 변 경 : 왕벚나무 276주 ◦ 바꿔심기 사유 - 지역 여건 : 마곡지구 조성 시 신규로 식재된 메타세콰이어는 주변지역에서 지속적으로 피해가 발생하고 있는 수목으로 강서구 대표가로의 활성화에 적합하지 않음 - 보행 환경 : 호습성 수종인 메타세콰이어의 특성으로 인하여 하수관 파손 및 보도융기 등 다양한 피해가 지속적으로 발생하는 바, 수목의 뿌리가 완전히 활착하기 이전, 마곡지구 내 가로수 변경이 시급함 - 가로 경관 : 기존 가로수의 수형이 외소하고 불량하여, 대로변 가로수의 경관향상 기능을 충족시키지 않아, 가로경관의 향상이 가능한 수목으로 교체

의안번호	제 1 호		의결사항
의 결 년 월 일	2018. 7. 5 (제 9 차)

종로구 가로수 조성·관리계획 결정(변경)

및 서순라길 가로수 정비계획

서울특별시 도시공원위원회 소위원회 심의안건

제 출 자	서울특별시장
제출년월일	2018. 7. 5.

도시공원위원회 소위원회 심의안건(가로수)

1. 의결주문

◦ 서울특별시 종로구 가로수 조성․관리계획 변경 및 가로수 정비를 위하여 ‘서울특별시 가로수 조성 및 관리조례’ 제7조의2 규정에 따라 심의 의결함

2. 제안이유(입안취지)

가. 조성·관리계획(변경) 및 가로수 정비 목적

◦ 종로구 가로수 조성·관리계획을 재생사업 및 보행환경 개선사업 등 변화하는 지역여건과 쾌적하고 수려한 보행여건을 요구하는 시민 요구를 고려하여 변경 수립함으로써 보다 양호하고 체계적인 가로수를 조성하고 관리하여 가로수의 공익적 기능을 향상시키는데 그 목적이 있음.

나. 가로수 정비계획 필요성

◦ 해당 지역은 창덕궁 앞 도성한복판 역사인문재생지역의 활성화 사업 중 지역 활성화를 위한 공공의 마중물 사업으로 주요가로인 ‘서순라길 보행중심공간 조성사업＇을 시행중임

◦ 율곡로에서 서순라길 공영주차장까지 ‘서순라길 보행중심공간 조성사업’을 시행함에 있어 종묘 돌담길 거리경관 회복 및 보행중심공간 조성을 위해 보도 확폭, 포장정비에 따른 도로구조의 변경을 추진하고자 함

◦ 보도 최소폭원을 고려하지 않은 상태로 가로수가 위치하고 있어 보행이 불편하며, 가로수로 인해 인접상가 출입부 앞에 위치하거나 건물 지붕, 차양시설과 맞닿아 인접 주민들의 불편을 초래하고 있어 이를 개선하고자 함

◦ 가로수 정비를 통하여 창덕궁 앞 서순라길의 돌담길 경관회복 및 보행편의성 향상하고자 함

다. 계획의 범위

◦ 공간적 범위 : 종로구 서순라길(율곡로~서순라길 공영주차장), 660m

◦ 내용적 범위 : 가로수 등의 조성과 정비계획

◦ 시간적 범위 : 단기실행(2019년 상반기 서순라길 보행중심공간 조성사업 착공)

3. 도로현황

◦ 명   칭 및 심의구간

- 서순라길(시점 : 율곡로 ~ 종점 : 서순라길 공영주차장)

◦ 규모 및 관리구분

구 분	도로길이 (m)	도로폭 (m)	보도폭 (m)	고압선 유무	띠녹지 유무	관리 구분	비고
서순라길	660	6.0 ~15.0	1.5 ~2.5	있음	없음	구도로

◦ 가로유형 및 주변여건

- 율곡로~서순라길 공영주차장 : 주거지 및 상가 인접가로이며 보도폭이 좁고 통행량이 적음

4. 가로수현황

◦ 종로구 가로수 식재현황

(단위 : 주)

계	수종별
	은행나무	양버즘나무	느티나무	왕벚나무	소나무	회화나무	기타
8,656	5,300	1,256	680	444	278	148	550
(100%)	(61)	(15)	(8)	(5)	(3)	(1)	(7)

◦ 가로수 정비 구간 연결 도로 가로수 식재현황

연번	연결지점	연 결 도 로 (가로수 수종)		비고
		연속도로	교차도로
1	율곡로	율곡로(양버즘,은행나무)	-
2	돈화문로10길	-	돈화문로10길(은행나무)

5. 계획수종 내용

◦ 서순라길(시점 : 율곡로 ~ 종점 : 서순라길 공영주차장)

- 기존 수종 : 은행나무, 느티나무

- 계획 수종 : 느티나무

6. 가로수 정비계획 내용

◦ 목표 및 방향

- 시간적 : ‘서순라길 보행중심공간 조성사업’ 일환으로 2019년 상반기 착공추진

- 도시적 : 창덕궁 지역의 역사적(한양도성)이미지 등 지역 역사성과 부합하도록 경관보존

- 공간적 : 종묘 담장 역사경관보존을 고려하여 일부구간 가로수 정비

- 기능적 : 생육불량수목 및 보행불편초래 수목 제거 후 신규식재

◦ 가로수 정비계획 (가로수 제거,반출) 계획

구 분	수 종	규 격	수량(주)	존치	제거	반출	이식
키큰나무	은행나무	B12~40	주	-	63주	9주	-
〃	느티나무	R20~55	주	14주	-	27주	29주

◦ 신규식재 계획

구 분	수 종	규 격	수량(주)	식재간격 (m)	식재형태
키큰나무	느티나무	R4.0xR12	33	6~8m	1열식재

◦ 신규수종의 특성

수 종	수 형	수고 (m)	적응지역	토 양	성질	뿌리분포	꽃,열매 (월)	주요 병해충
느티나무	평정형	25	전지역	사질양토	중용	심근성	4/5월	갈색무늬병

7. 수종의 선정 및 구비조건 분석

◦ 서울의 기후와 토양에 적합

- 우리나라 전 지역에 생육이 가능하고 배수가 잘되는 토양

◦ 서울의 역사와 문화에 적합하고 향토성을 지닌 수종

- 우리나라 자생수종으로 서순라길 정체성 이미지에 부합

◦ 환경오염 저감, 기후 조절 등의 기능 보유

- 생장이 빠르고 경관성 및 도심열섬 완화

◦ 시민의 보건에 나쁜 영향을 끼치지 않는 수종

- 수형이 아름답고 깨끗한 품격을 지녀 시각적 시민만족 부여, 여름철 밀원 제공

8. 기존 가로수 활용계획

◦ 은행나무 : 총 72주 중

- 흉고직경 12~40cm 63주 제거/ 9주 타 현장 반출

◦ 느티나무 : 총 70주 중

- 근원직경 20~55cm 14주 존치/ 27주 타 현장 반출 / 29주 이식

9. 관계 기관․부서 협의결과

◦ 협의의견

- 인접 자치구 : 해당없음

- 도로관리부서 : 해당없음

10. 투자계획 및 재원조달방안

◦ 투자계획                                                (단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연 도 별 투 자 계 획		비 고
		소 계	2018
계	100	100	100
시 비	100	100	100

◦ 재원조달방안(현재 확보 예산) : 돈화문로 보행중심 역사공간 조성사업으로 확보

- 설계비 : 돈화문로 보행중심 역사공간 조성사업 설계에 포함

- 조성비 : 100백만원

11. 검토 및 입안부서 의견

◦ 가로수 정비 사유

- 기존 협소한 보행로에 생육하고 있는 은행나무로 인해 보행불편에 대한 민원이 매년 급증하고 있음

- 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 재생을 위한 보행환경개선사업의 일환으로 ‘돈화문로 역사중심공간 조성사업’ 시행에 따른 보도 확폭으로 기존 가로수 위치가 더욱 부적합할 것으로 고려됨

- 종묘 순라길이라는 정체성 및 역사경관보존을 고려하여 가로수 정비를 추진코자 함

◦ 입안부서 의견

- 돈화문로는 종로구 가로수 조성․관리계획에 따른 계획이 되어 있으나 서순라길은 종묘를 따라 순환하는 역사성 있는 가로경관 조성 등을 위해 가로수(은행나무, 느티나무)정비를 실시하여 종묘 돌담길 거리경관 회복 및 보행중심공간 조성을 통해 보도 확폭 및 포장을 정비하여 경관회복 및 보행편의성 향상함이 타당할 것으로 사료됨

첨부 : 1. 조성계획 (변경)결정 조서 1부(총괄표, 시설조서)

2. 설명자료(PPT) 1부.  끝.

종로구 가로수 조성․관리계획 결정(변경) 및 서순라길 가로수 정비 계획 조서

1. 총괄표 (서순라길)                                                                                                      단위 : m, 그루

구 간		현 황							계 획
		연 장	도로폭	보도폭	가 로 수			하부 식재 수종	연 장	도로폭	보도폭	가 로 수			증감	하부 식재 수종
					계	느티 나무	은행 나무					계	느티 나무	은행 나무
종로구	소 계				142	70	72					76	76		감66	-
	서순라길	660	6~15	1.5 ~2.5	142	70	72		660	6~15	3.5 ~6.0	76	76		감66	-
종로구 기본계획		종로구 가로수 조성․관리 기본계획(2009. 06)

2. 조서(가로수 및 보호시설)

구 분			현 황										계 획								비고
			가 로 수 직 경(cm)								보호틀	보호 덮개	가 로 수 직 경(cm)						보호틀	보호 덮개
			계	15이하	16~20	21~25	26~30	31~40	41~50	51이상			계	15이하	16~20	21~25	26~30	30이상
종로구	서순라길	소 계	142	1	11	22	40	59	8	1	126	65	76	33	3	6	20	14	76	76
		은행나무	72	1	8	16	20	27	-	-	60	31	-	-	-	-	-	-	-	-
		느티나무	70	-	3	6	20	32	8	1	66	34	43	-	3	6	20	14	43	43
		느티나무 (신규)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	33	-	-	-	-	33	33

의안번호	제 2 호		의결사항
의 결 년 월 일	2018. 7. 5. (제 9 차)

성북구 가로수 조성․관리계획 (변경),

장위1·5구역 가로수 신규식재 및 바꿔심기계획

서울특별시 도시공원위원회 소위원회 심의안건

제 출 자	서울특별시장
제출년월일	2018. 7. 5.

도시공원위원회 소위원회 심의안건(가로수)

1. 의결주문

◦ 서울특별시 성북구 장위재정비촉진지구 중 장위1구역·장위5구역주택재개발구역내 위치 및 선형변경된 한천로, 도로확폭된 장월로, 한천로99길, 한천로101가길, 순환가로에 지역 환경과 도로 유형에 어울리는 가로수를 식재하여 우리구의 특색 있고 아름다운 가로경관을 조성하기 위해「서울특별시 가로수 조성 및 관리조례」제7조의2 규정에 따라 심의 의결하고자 함

2. 제안이유(입안취지)

가. 성북구 가로수(신설) 계획의 목적

◦ 장위1구역·장위5구역주택재개발정비사업, 인근 장위1구역, 장위3구역, 장위5구역과 연계한 한천로(대(간)3-40)의 도로선형 변경에 따라 지역적 특색과 주변여건에 어울리고, 가로환경을 고려한 가로수 신규계획을 시행하여 가로수의 공익적 기능을 향상시키고 시민에게 아름다운 가로경관을 제공하여 지속가능한 가로수 조성‧관리하는데 그 목적이 있다

나. 가로수 수종 변경의 필요성

◦ 성북구는 물론 서울시의 대표적인 가로수 중 하나인 버즘나무는 수형이 아름답고 생육상태가 양호하며 공해저항성과 공기정화 능력도 뛰어나, 병해충도 잘 견디는 나무로서, 1980년대 즈음부터 성북구 “한천로” 일대를 비롯하여 성북구 전 지역에 버즘나무 가로수를 집중적으로 식재하여 현재까지 가로수를 관리하고 있음

◦ 버즘나무의 생육특성상 높고 큰 수형으로 고층 빌딩과 조화를 이루고 무더운 여름철 도심에 충분한 녹음을 제공하는 수종으로, 도로 폭이 큰 대로변이나 업무중심 가로환경에 어울리는 수종임

◦ 한천로 가로수는 40년 가까지 자란 버즘나무로 근원직경 R40～50 이상이 대부분이며 일부는 수간의 내부부패 현상과 공동 발생으로 수목 외과수술 처리에 따른 비용의 부담증가와 태풍 등 자연재해가 발생하는 경우 전도하여 2차적인 인명‧재산 피해를 일으킬 가능성이 높아지고 있음

◦ 또한, 성북구 장위재정비촉진지구 정비사업으로 한천로의 선형변경 및 도로확폭(폭25m→30m)으로 가로수(버즘나무) 정비가 불가피한 실정임

◦ 이에, 우리 구는 장위1구역과 장위5구역 사업 구역 내 왕벚나무와 이팝나무를 가로수로 심는 “장위1구역·장위5구역 주택재개발정비사업에 따른 가로수 신설사업”을 시행하여 가로수의 공익성을 회복하고 안전한 보행환경을 만들어 아름다운 가로환경으로 개선하고자 함

3. 도로 현황

◦ 위    치

- 한천로(대(간)3-40) : 장위1·5구역주택재개발정비사업 구역 내

- 장월로(중(집)1-510,512) : 장위1·5구역주택재개발정비사업 구역 내

- 한천로99길(중(집1-517) : 장위5구역주택재개발정비사업 구역 내

- 한천로101가길(중(집)2-522) : 장위5구역주택재개발정비사업 구역 내

◦ 도로규모 및 관리구분(장위1·5구역 주택재개발정비사업 구역 내)

도 로 명	도로길이(m)	도로폭(m)	보도폭(m)	고압선 유무	띠녹지 유무	관리 구분
한천로	690	30	2.0~4.0	무	무	시도로
장월로	180	20	2.0~3.0	무	유	구도로
한천로99길	280	20	1.5~2.0	무	유	기부채납
한천로101가길	320	20	3.0	무	유	기부채납

◦ 심의구간 : 장위1구역·장위5구역주택재개발정비사업 구역 내 구간

◦ 주변여건

- 장위1구역·장위5구역 주택재개발정비사업지를 비롯하여 인근 주택재개발사업지가 한천로변에 위치하고 있음

- 이들 주택재개발사업지 구간은 공동주택 및 근린생활시설이 밀집한 지역으로 주거지 인접가로에 해당하며 수고는 높고 수간은 매우 큰 대형 버즘나무 가로수는 생육에 적합하지 않는 가로환경임

4. 가로수 현황

◦ 가로수 현황

노선	수 종	수량(비율)	수고 (m)	흉고직경 (cm)	식재간격 (m)	생육불량목 (수형불량‧동공‧ 부후‧기울어짐)	비고 (비율)
계	1개 노선	66주
한천로	소 계	66주(100%)					결주 3
	버즘나무	65주(96%)	10~12	R28~56	6~8
	은행나무	1주(4%)	8~10	R18	-

※1. 장위1구역·장위5구역주택재개발사업 구역 내 도로구역 안에 가로수는 총 24주이며, 수종별로는 버즘나무 23주, 은행나무 1주가 생육하고 있음

※2. 한천로 도로 set back 되는 기존 버즘나무 23주, 은행 1주는 제거

※3. 한천로 도로 노선 조정이 되는 기존 버즘나무 42주는 존치

5. 가로수 계획의 주요내용

◦ 목표 및 방향

- 시간적 : 한천로 임시 개통 및 식재 시기를 고려 금년까지 사업 추진

- 공간적 : 보도폭을 고려하여 과대생장을 하지 않는 아름다운 수종 선정

- 기능적 : 가로경관을 향상시키고 충분한 녹음 및 꽃을 제공할 수 있는 수종 선정

◦ 가수로(신설) 계획 수량표

구 분	수 종	규 격	수량(주,㎡)	식재간격(m)	식재형태	비고
가로수	왕벚나무	H4.0×B12	98	6.0~8.0	1열 식재
	이팝나무	H4.0×R15	86	6.0~8.0	1열 식재
중앙분리대	둥근소나무	H1.2×W1.5	48	6.0~8.0	1열 식재
	잔디	0.3×0.3×0.03	628
띠녹지	황금사철나무	H1.0×W0.3	220		군식	16주/㎡
	회양목	H0.3×W0.3	1,400		군식	16주/㎡
	산수국	H0.3×W0.4	4,270		군식	9주/㎡
	무늬맥문동	8cm	6,770		군식	36본/㎡
	옥잠화	8cm	5,370		군식	36본/㎡

◦ 도입수종의 특성

수 종	수 형	수고(m)	적응지역	토 양	성질	뿌리분포	꽃/열매 (월)	주요 병해충
이팝나무	원정형	20	중부이남	사질양토	강	천근성	5/9	근주심재부후병
왕벚나무	원형	15	중부이남	사질양토	중	천근성	4/7	흰가루병
둥근소나무	우산형	3	전국	사질양토	중	천근성	5 / 10	재선충
황금사철나무	피복형	3	중부이남	사질양토	강	천근성	7 / 10	탄저병
회양목	타원형	3	전국	사질양토	강	천근성	4 / 7	깍지벌레
산수국	피복형	1	중부이남	사질양토	강	천근성	7 / 10	반점병
무늬맥문동	피복형	0.3～0.5	중부이남	사질양토	강		5～6/11	굼벵이
옥잠화	피복형	0.4～0.5	전국	사질양토	강		8～9/10	흰비단병

6. 수종의 선정 및 구비조건 분석내용

◦ 서울의 기후와 토양에 적합 여부

- 양지바르고 통풍이 잘되는 곳과 배수가 잘되는 사질양토에서 생육이 양호하며 내한성이 비교적 강함

◦ 서울의 역사와 문화에 적합하고 향토성을 지닌 수종 여부

- 이팝나무 : 세계적인 희귀종으로 거목은 대부분 천연기념물로 지정하여 보호

- 왕벚나무 : 여의도 윤중로 등을 비롯한 시내 도처의 왕벚나무 가로수 구간은 특색 있는 장소로 제공되고 있음

◦ 주변 경관과 어울림 여부

- 이팝나무 : 봄철 5월경에 잎이 보이지 않을 정도로 만개하는 흰색 꽃이 나무전체를 뒤덮고, 노란 단풍 및 보랏빛 열매가 매우 아름다움

- 왕벚나무 : 주변경관이 불량할 경우는 주변 경관을 차폐하고 자체적 경관가치가 높은 수종

◦ 환경오염 저감, 기후 조절 등의 기능 보유 여부

- 생장이 빠르고 환경오염 저감 및 기후 조절기능을 가지고 있음

◦ 시민의 보건에 나쁜 영향을 끼치지 않는 수종 여부

- 공동주택 외부 녹지와 연계, 보도 내 풍부한 녹음을 형성하여 보행자에게 그늘을 줄 수 있는 대표적인 수종

7. 기존 가로수 활용계획

◦ 버즘나무 등 가로수 24주

- 가로수 제거 후 수목잔재는 톱밥 및 천연비료로 제작하여 녹지대에 부엽토로 사용하거나 농가에서 활용하도록 조치

◦ 버즘나무 등 가로수 42주 존치

- 한천로 구간 도로 노선 조정에 따른 기존 도로구역에 생육중인 버즘나무 42주는 존치

8. 관계기관 부서 협의 결과

◦ 협의 의견

- 인접 자치구  : 해당없음

- 도로관리부서 : 해당없음

9. 투자계획 및 재원조달계획

◦ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자계획		비고
		소계	2018
계	440	440	440
사업시행자	440	440	440	기부채납

◦ 재원조달방안

- 조성에 관련한 비용은 전액 사업시행자 부담으로 시행․조성 후 기부채납

10. 검토 및 입안부서 의견

◦ 가로수 조성‧관리 기본계획 반영 여부

- 서울시(‘07.10. 수립) : 해당없음

- 자치구(‘11.10. 수립) : 해당없음

◦ 가로수 수종변경 및 신규수종 검토

- 한천로 가로수는 40년 가까지 자란 버즘나무로 근원직경 R40～50 이상이 대부분이며 일부는 수간의 내부부패 현상과 공동 발생으로 수목 외과수술 처리에 따른 비용의 부담증가와 태풍 등 자연재해가 발생하는 경우 전도하여 2차적인 인명‧재산 피해를 일으킬 가능성이 재난 대비 차원에서 가로수 수종 교체가 필요한 상황임

- 또한, 성북구 장위재정비촉진지구 정비사업으로 한천로의 선형변경 및 도로확폭(폭25m→30m)으로 가로수(버즘나무) 정비가 불가피한 실정임

- 이에 따라, 주변여건과 가로환경에 어울리고 봄철에 의 공익성을 회복하고 안전한 보행환경을 만들어 아름다운 가로환경으로 개선하고자 함

- 장월로는 장위1구역과 장위5구역 공동주택 사이에 위치한 주거지 인접가로에 해당하여 공동주택과 연계하여 지역주민들의 거리 이용을 증진시킬 수 있는 가로수 신규 수종 선정이 필요함

- 이에 따라, 주변여건과 가로환경에 어울릴 수 있도록 한천로에는 4월에 연분홍색의 꽃이 아름다운 “왕벚나무”를 장월로, 한천로99길, 한천로101가길에는 초여름 흰색 꽃이 아름다운 “이팝나무”를 식재하고 하부 띠녹지를 조성하여 쾌적하고 아름다운 가로환경을 조성하고자 함

◦ 입안부서 의견

- 가로수의 공익성을 회복하고 안전한 보행환경을 만들며, 아름다운 가로환경으로 개선하기 위해 한천로에는 왕벚나무를 장월로, 한천로99길, 한천로101가길에는 이팝나무 및 하부 띠녹지에 산수국, 옥잠화 등을 식재하는 것이 타당할 것으로 사료됨

첨부 : 1. 조성계획 (변경)결정 조서 1부(총괄표, 시설조서)

2. 설명자료(PPT) 1부.  끝.

성북구 가로수 조성․관리계획 (변경),

장위1·5구역 가로수 신규식재 및 바꿔심기계획

1. 총괄표(위치 : 한천로, 장월로, 한천로99길, 한천로101가길)

단위 : m, 그루

구 간		현 황										계 획
		연 장	도로폭	보도폭 (북서/ 동남)	가 로 수(북서 / 동남)						하부식재 수 종	연 장	도로폭	보도폭 (북서/ 동남)	가 로 수(북서 / 동남)								하부식재 수 종
					계	버즘	은행	느티	이팝	기타수종					계	버즘	은행	느티	이팝	둥근 소나무	왕벚	증 감
합 계					438	311	107	5	15		-				603	244	107	5	101	48	98		-
성북구	소 계				438	311	107	5	15		-				603	244	107	5	101	48	98		-
	한천로	2,000	25	2~4	346	310	16	5	15		-	2,000	30	2~4	402	243	16	5	15	25	98		-
	장월로	1,750	10	1.5~2	92	1	91				-	1,750	20	2~3	130	1	91	-	38				회양목,산수국, 무늬맥문동,옥잠화
	한천로99길 (신규노선)	-	-	-	-	-				-	-	280(금회)	20	1.5~2	37	-	-	-	24	13			회양목,산수국, 무늬맥문동,옥잠화
	한천로101가길 (신규노선)	-	-	-	-	-				-	-	320(금회)	20	3	34	-	-	-	24	10			회양목,산수국, 무늬맥문동,옥잠화
서울특별시 기본계획		가로수 조성관리 기본계획(2009. 11)
성북구 기본계획		성북구 가로수 조성․관리 기본계획(2011. 10) / 가로수 관리현황(성북구, 2017.12.31.) - 유지관리노선 (시도로:한천로 / 구도로:장월로)

2. 조서(가로수 및 보호시설)

구 분			현 황										계 획								비 고 (가로구분)
			가 로 수 직 경(cm)								보호틀	보호 덮개	가 로 수 직 경(cm)						보호틀	보호 덮개
			계	15이하	16~20	21~25	26~30	31~40	41~50	51이상			계	15이하	16~20	21~25	26~30	30이상
합 계			438				36	91		311	438	438	603	232	36			335	603	603
성북구	한천로	소 계	346		15	21				310	346	346	402	123	36			243	402	402
		버즘나무	310							310	310	310	243					243	244
		왕벚나무	-										98	98					98
		이팝나무	15		15						15	15	15		15				15
		은행나무	16		16						16	16	16		16				16
		느티나무	5		5						5	5	5		5				5
		둥근소나무	-										25	25					25	25
	장월로	소 계	92					91		1	92	92	130	38				92	130	130
		버즘나무	1							1	1	1	1					1	1	1
		은행나무	91					91			91	91	91					91	91	91
		이팝나무	-										38	38					38	38
	한천로99길 (신규노선)	소 계	0								0	0	37	37					37	37
		이팝나무											24	24					24	24
		둥근소나무											13	13					13	13
	한천로101가길 (신규노선)	소 계	0								0	0	34	34					34	34
		이팝나무											24	24					24	24
		둥근소나무											10	10					10	10

의안번호	제 3 호		의결사항
의 결 년 월 일	2018. 7. 5 (제 9 차)

도봉구 가로수 조성·관리계획 결정(변경)

및 시루봉로15길 가로수 정비계획

서울특별시 도시공원위원회 소위원회 심의안건

제 출 자	서울특별시장
제출년월일	2018. 7. 5.

도시공원위원회 소위원회 심의안건(가로수)

1. 의결주문

◦ 시루봉로 15길 가로수(은행나무 44주)를 제거, 가로수 조성·관리계획 결정(변경) 및 가로수 변경(제거) 계획을 ‘서울특별시 가로수 조성 및 관리 조례’ 제7조의2 규정에 따라 심의 의결함

2. 제안이유(입안취지)

가. 가로수 변경(제거) 계획 목적

◦ 현재 시루봉로 15길은 유동인구 및 보도폭 대비 수고가 높고 근원부 폭이 넓어 보행환경 불량, 도시미관 저해 등에 따른 지속적인 민원이 발생하고 있고, 근원부 폭이 넓고 보도 폭이 좁아 보행의 위험요소 해소를 위해 수목을 제거하여 가로수의 공익적 기능을 향상시키고 쾌적한 생활환경을 조성하는데 그 목적이 있음

나. 계획의 범위

◦ 공간적 범위 : 시루봉로 15길(남도빌라 교차로~로뎀감리교회 교차로)

◦ 내용적 범위 : 가로수 제거와 관리

다. 가로수 변경(제거) 계획의 필요성

◦ 대형수목이 주거지와 상가에 밀집되어 가지치기 민원과 보행위험이 해마다 발생하고 있어 가로수 강전지와 가로수 제거가 불가피한 사항이며, 주민들의 가로수제거에 대한 민원이 다발적으로 발생하는 지역으로 가로보행환경 개선을 위해 가로수 제거가 필요함

◦ 오래된 가로수와 주민의 증가로 보도 폭이 좁아 교차 보행이 어려워지고 안전사고의 위험이 있어 대형 가로수를 제거하고자 함

◦ 시루봉로 15길 가로수 변경계획의 계획수종은 은행나무이며, 대상지 주변여건 및 지역주민의 의견을 반영하여 가로수를 제거하고자 함

◦ 일부 구간은 주민들이 차도로 보행하거나 실버카와 유모차는 보행이 불가능한 구간이 많아 사고의 위험이 많으며 민원 발생이 잦음

3. 노선현항

◦ 명    칭 : 시루봉로 15길

- 시․종점 : 남도빌라 교차로 ~ 로뎀감리교회 교차로

◦ 규모 및 관리구분 : 연장 281m(양방향), 구 도로

◦ 심의구간 : 시루봉로 15길(남도빌라 교차로 ~ 로뎀감리교회 교차로)

구 분	도로길이(m)	도로폭(m)	보도폭(m)	고압선유무	띠녹지유무	관리구분
시루봉로	281	8	1.8	있음	없음	구 도로

◦ 가로유형 및 주변여건

- 주거지 및 상가 인접가로이며 통행량이 많음

4. 가로수 현황

◦ 가로수 식재현황

- 시루봉로 15길

수 종	수 량(비율)	지 름(cm)	식재간격(m)	식재형태	비고
은행나무	44주(100%)	R30~40	8m	가로수1열
소계	44주

5. 가로수 변경(제거) 내용

◦ 계획 : 은행나무 전체(44주) 제거

구 분	수 종	규 격	수 량 (주)	비고
가로수	은행나무 제거	R30~40	44

6. 관계 기관․부서 협의결과

◦ 협의의견

- 인접 자치구  : 해당없음

- 도로관리부서 : 도로굴착 허가받음

7. 투자계획 및 재원조달방안

◦ 투자계획                                                (단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연 도 별 투 자 계 획			비 고
		소 계	2018	2019
계	44	44	44	-
자치구비		-	-	-
시 비	44	44	44	-

◦ 재원조달방안(현재 확보 예산)

- 제거비 : 44백만원

8. 검토 및 입안부서 의견

◦ 가로수 조성‧관리 기본계획 반영여부

- 서울시(’07.10. 수립) : 해당없음

- 자치구(’11. 9. 수립) : 유지관리노선

◦ 변경(제거) 계획 사유

- 보도의 폭이 좁은데 비해 가로수인 은행나무의 근원직경 폭이 넓어 실버카·유모차·장애인의 보행에 불편을 초래하고 위험에 노출되어 있음

- 주거환경 관리사업으로 쉼터와 어린이공원, 화단의 녹지를 확대하고 안전한 보행환경을 구축하기 위한 보행가로의 가로수를 제거하고자 함

◦ 입안부서 의견(도봉구)

- 시루봉로 15길은 대형수목이 주거지와 상가에 밀집되어 가지치기 민원과 보행위험이 해마다 증가하고 있어 가로수 강전지와 제거가 불가피한 상항이며, 주민들의 가로수 제거에 대한 민원이 다발적으로 발생하는 지역으로 가로보행환경 개선을 위해 가로수 제거가 필요함

첨부 : 1. 조성계획 (변경)결정 조서 1부(총괄표, 시설조서)

2. 설명자료(PPT) 1부.  끝.

도봉구 가로수 조성․관리계획(변경) 및 시루봉로15길 가로수 정비계획 조서

1. 총괄표 (전체구간 : 남도빌라 교차로 ~ 로뎀감리교회 교차로)

구 간		현 황						계 획
		연 장 (m)	도로폭 (m)	보도폭 (m)	가 로 수(주)		사이목 수 종	연 장 (m)	도로폭 (m)	보도폭 (m)	가 로 수(주)			사이목 수 종
					계	은행나무 (R30~40)					계	은행나무 제거 (R30~40)	증 감
합 계		281 (양방향)	8	1.8	44	44	-	281 (양방향)	8	1.8	44	44	감 44	-
시 루 봉 로 1 5 길	소 계	281 (양방향)	8	1.8	44	44	-	281 (양방향)	8	1.8	44	44	감 44	-
	계 획	281 (양방향)	8	1.8	44	44	-	281 (양방향)	8	1.8	44	44	감 44	-
도봉구 가로수 기본계획		은행나무

의안번호	제 4 호		의결사항
의 결 년 월 일	2018. 7. 5 (제 9 차)

영등포구 가로수 조성․관리계획(변경) 및

신길로 가로수 바꿔심기 계획

서울특별시 도시공원위원회 소위원회 심의안건

제 출 자	서울특별시장
제출년월일	2018. 7. 5.

도시공원위원회 소위원회 심의안건(가로수)

1. 의결주문

◦ 영등포구 신길로 가로수(은행나무 75주, 양버즘나무 164주)를 왕벚나무(H4.0×B12) 239주로 바꿔 심기 위한 가로수 조성·관리계획 결정(변경)및 가로수 바꿔심기 계획을 “서울특별시 가로수 조성 및 관리조례’ 제7조의  1,2 규정에 따라 심의 의결함

2. 제안이유(입안취지)

가. 가로수 바꿔심기의 목적

◦ 현재 신길로는 유동인구 및 보도 폭 대비 가로수(양버즘나무)의 수고가 높고 수관폭이 넓어 보행환경 불량, 도시미관저해 등에 따른 지속적인 민원이 발생하고 있고, 수간부와 근원부 부패로 인한 위험수목이 상당수 있어 위험요소 해소를 위해 주변 환경에 적합한 가로수로 바꿔심기를 실시하여 가로수의 공익적 기능을 향상시키고 쾌적한 생활환경을 조성하는데 그 목적이 있다.

나. 계획의 범위

◦ 공간적 범위 : 사러가시장교차로 ~ KT대방지점

◦ 내용적 범위 : 가로수의 조성과 관리

다. 가로수 바꿔심기의 필요성

◦ 대형수목이 상가에 밀집되어 가지치기 민원이 해마다 발생하고 있어 가로수 강전지가 불가피한 사항이며, 주민들의 수종교체에 대한 민원이 다발적으로 발생하는 지역으로 가로미관 향상을 위해 가로수 수종교체가 필요함

◦ 수피 및 수형이 불량하며 수간이 부러지고 근원부가 부패하여 주변 대상지에 위험이 있는 가로수 교체가 필요함

◦ 심한 병충해등의 피해가 발생하여 일정구간의 가로수를 전체 제거하고 동일장소에 적절한 수종으로 교체하고자 함

3. 노선현항

◦ 명 칭 : 신길로

- 시․종점 : 사러가시장교차로 ~ KT대방지점

◦ 규모 및 관리구분 : 1,200m(양방향), 시도로

◦ 심의구간 : 신길로(사러가시장교차로 ~ KT대방지점)

구 분	도로길이(m)	도로폭(m)	보도폭(m)	고압선유무	띠녹지유무	관리구분
신길로	1,200	20	1.5～4.0	있음	부분 있음	시도로

◦ 가로유형 및 주변여건

- 주거지 및 상가 인접가로이며 통행량이 많음

4. 가로수현황

◦ 가로수 식재현황

- 신길로

수종	수량 (비 율)	지름 (cm)	식재형태	비고
은행나무	75주(30.0%)	10~28	가로수
느티나무	11주(4.4%)	18~36	가로수
양버즘나무	164주(65.6%)	20～50	가로수
소계	250주

5. 식재내용

◦ 바꿔심기 계획

구분	수종	규격	수량(주)	식재간격(m)	식재형태
키큰나무	왕벚나무	H4.0×B12	239	6～8m	가로수

◦ 바꿔심기 수종의 특성

수종	수형	수고(m)	적응지역	토양	성질	뿌리분포	꽃,열매 (월)	주요 병해충
왕벚나무	원정형	4.0	전지역	사질양토	양수	깊음	4월 6~7월	빗자루병, 흰가루병

6. 수종의 선정 및 구비조건 분석

◦ 서울의 기후와 토양에 적합

◦ 서울의 역사와 문화에 적합하고 향토성을 지닌 수종

◦ 주변 경관과 어울림

◦ 환경오염 저감, 기후 조절 등의 기능 보유

◦ 시민의 보건에 나쁜 영향을 끼치지 않는 수종

7. 관계 기관․부서 협의결과

◦ 협의의견

- 인접 자치구 : 해당없음

8. 투자계획 및 재원조달방안

◦ 투자계획                                               (단위 : 백만원)

구분	총사업비	연도별 투자계획			비고
		소계	2018	2019
계	300	300	300	-
자치구비		-	-	-
시비	300	300	300	-

◦ 재원조달방안(현재 확보 예산)

- 설계비 : 14백만원(18년도, 시비)

- 조성비 : 286백만원(시비)

9. 검토 및 입안부서 의견

◦ 가로수 조성 관리 기본계획 반영여부

- 서울시(’07.10. 수립) : 해당없음

- 자치구(’11. 9. 수립) : 해당없음

◦ 바꿔심기 사유 및 수종 검토

- 양버즘나무 같은 대형수목이 식재되어 있어 가로경관을 저해하고 있음

◦ 입안부서 의견(영등포구)

- 신길로는 대형수목이 상가에 밀집되어 가지치기 민원이 해마다 발생하고있어 가로수 강전지가 불가피한 사항이며, 주민들의 수종교체에 대한 민원이 다발적으로 발생하는 지역으로 주변 대림로 가로수와 연계성이 있도록 왕벚나무로 바꿔심어 지속적이고 고질적인 민원을 해결하고, 지역 특화하고자 함

- 또한 수피 및 수형이 불량하고, 병충해등의 피해가 발생된 수목구간의 가로수를 전체 제거하고 새로 식재해 줘야 함

첨부 : 1. 조성계획 (변경)결정 조서 1부(총괄표, 시설조서)

2. 설명자료(PPT) 1부.  끝.

영등포구 가로수 조성 및 관리계획 변경 및 신길로 가로수 바꿔심기 계획 조서

1. 총괄표 (전체구간 : 신길로 사러가시장교차로 ~ KT대방지점)

구간		현 황							계 획
		연 장(m)	도로폭(m)	보도폭(m)	가 로 수(주)			사이목 수종	연 장(m)	도로폭 (m)	보도폭(m)	가 로 수(주)			사이목 수종
					계	양버즘나무 ( B20~50)	은행나무 ( B10~28)					계	왕벚나무 (H4.0×B12)	증 감
합 계		1,200 (양방향)	16	1.5~4.0	239	164	75	-	1,200 (양방향)	16	2.0~4.0	239	239	0	-
신길로	소계	1,200 (양방향)	16	1.5~4.0	239	164	75	-	1,200 (양방향)	16	2.0~4.0	239	239	0	-
	신길로 (사러가시장교차로~ KT대방지점)	1,200 (양방향)	16	1.5~4.0	239	164	75	-	1,200 (양방향)	16	2.0~4.0	239	239	0	-
영등포구 가로수 기본계획		왕벚나무

의안번호	제 5 호		의결사항
의 결 년 월 일	2018. 7. 5 (제 9 차)

강서구 가로수 조성·관리계획 결정(변경)

및 공항대로 가로수 바꿔심기계획

서울특별시 도시공원위원회 소위원회 심의안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2018. 7. 5.

도시공원위원회 소위원회 심의안건(가로수)

1. 의결주문

◦ 서울특별시 강서구 공항대로(방화대로 초입~발산역 사거리) 구간에 가로수 교체식재를 위하여 ‘서울특별시 가로수 조성 및 관리조례’ 제7조의2 규정에 따라 심의 의결함

2. 제안이유(입안취지)

가. 가로수 조성계획의 목적

◦ 메타세콰이어 수목의 생육적 특색으로 인하여 강서구 내 기존 가로에서 하수관 파손 및 뿌리융기 등으로 다양한 피해가 지속적으로 발생하고 있는 바, 수목의 뿌리가 완전히 활착하기 이전 마곡지구 내 가로수를 교체하여 추가피해를 예방하고 안전하고 쾌적한 생활환경을 조성하는데 그 목적이 있다.

나. 계획의 범위

◦ 공간적 범위 : 강서구 공항대로(방화대로 초입~발산역 사거리) 1.85km 구간

◦ 내용적 범위 : 가로수 바꿔심기

다. 기본방향

◦ 장기적 피해를 예방 할 수 있는 가로수 도입

◦ 주변 가로수종을 고려하여 조화롭고, 노선의 정체성을 구분지어 주는 가로경관 연출을 위한 수종 선정

◦ 천공, 부패, 뿌리융기 등으로 시민안전 위협 및 보행불편 사항 반영

◦ 계절감이 풍부한 가로수 도입으로 밝고 생동감 넘치는 쾌적한 도시경관 창출

3. 도로현황

◦ 명칭 및 심의구간

- 공항대로(방화대로 초입~발산역 사거리)

◦ 규모 및 관리구분

	노선길이 (m)	구역 내 길이(m)	도로폭 (m)	보도폭 (m)	고압선 유무	띠녹지 유무	관리구분
공항대로	1,850	2,050	30	2.5~8.0	무	유	시도로

◦ 가로유형 및 주변여건

- 기존 조성된 띠 녹지에 식재가능

4. 가로수 현황

◦ 강서구 가로수 현황 (2017년말, 가로수 통계자료 기준)

계		주 요 수 종						기타수종
노선수	수 량	은행나무	벚나무류	메타 세콰이어	느티나무	양버즘 나무	이팝나무
41노선	10,994주	3,978주	2,112주	1,650주	919주	720주	493주	1,122주
비율(%)	100%	36.2%	19.2%	15%	8.4%	6.5%	4.5%	10.2%

◦ 연결도로 가로수 식재현황

연번	가로	가로수 수종	식재간격	식재형태	기타
1	마곡서로	이팝나무	8m	교목1열
2	마곡중앙로	느티나무	8m	교목1열
3	마곡동로	칠엽수	8m	교목1열

5. 계획수종 내용

◦ 공항대로 (방화대로 초입~발산역 사거리)

- 기존 수종 : 메타세콰이어 1종

- 변경 계획 수종 : 왕벚나무 1종

6. 식재계획 내용

◦ 목표 및 방향

- 기존 주변 가로수를 파악하여  가로경관을 향상시키고 충분한 녹음을 제공할 수 있는 수종 선정

◦ 식재계획

구 분	수 종	규 격	수 량(주)	식재간격 (m)	식재형태
공항대로	왕벚나무	H4.0×B12	268	8m	1열 식재

◦ 식재계획 수종의 특성

수 종	수 형	수고 (m)	내공해성	토 양	성질	생장속도	꽃,단풍 (월)	병해충
왕벚나무	원형	15	강함	비옥지	양수	느림	4/황적색	빗자루병

7. 수종의 선정 및 구비조건 분석

◦ 서울의 기후와 토양에 적합

◦ 서울의 역사와 문화에 적합하고 향토성을 지닌 수종

◦ 주변 경관과 어울림

◦ 환경오염 저감, 기후 조절 등의 기능 보유

◦ 시민의 보건에 나쁜 영향을 끼치지 않는 수종

8. 기존 가로수 활용계획

◦ 수요처 조회 후 필요한 기관에 이식(마곡 유수지 공원)

◦ 이식비용은 SH공사가 부담(이식비용 절감)

- 이식가능목 : 268주

9. 관계 기관․부서 협의결과

◦ 협의의견

- 인접 자치구  : 해당없음

- 도로관리부서 : 해당없음

10. 투자계획 및 재원조달방안

◦ 투자계획                                                (단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연 도 별 투 자 계 획			비 고
		소 계	2018	2019
계	184	-	20	164
자치구비	184	-	20	164
시 비	-	-	-	-

◦ 재원조달방안(현재 확보 예산)

- 설계비 :  20백만원

- 조성비 : 164백만원

11. 검토 및 입안부서 의견

◦ 가로수 조성관리 기본계획 반영여부

- 자치구 계획 : 장기적 피해가 예방되고 가로의 특성이 부각 될 수 있는

가로수종의 변경

◦ 바뀌심기 사유 및 수종 검토

- 기존 가로수의 생태적 특성에 의한 보행로 파손 사전예방

- 현재 생육이 불량한 상황의 가로수를 생육이 원활한 공간으로 이식

- 지역의 이미지를 부각 시킬 수 있는 수종도입

- 주변가로와 이미지 및 개화시기를 연계 할 수 있는 수종도입.

◦ 입안부서 의견

- 강서구 내 기 식재되어 있는 메타세콰이어 가로수의 다양한 피해를 사전에 예방하고 수목의 생육상태가 좋지 못한 공항대로 내 메타세콰이어를 생육에 적합한 유수지로 이식하여 수목의 생육을 증진될 수 있는 여건조성

- 지역에 알맞은 가로수의 식재를 통하여 주변가로에 식재된 가로수와의 연계성을 확보하고, 가로시설의 유지관리의 용이성 확보를 위하여 왕벚나무의 도입이 타당할 것으로 사료됨

첨부 : 1. 조성계획 (변경)결정 조서 1부(총괄표, 시설조서)

2. 설명자료(PPT) 1부.  끝.

강서구 가로수 조성․관리계획(변경) 및 공항대로 가로수 바꿔심기 계획

1. 총괄표 (공항대로 : 방화대교 초입 ~ 발산역 사거리)

단위 : m, 주

구 간		현 황								계 획
		연 장	도로폭	보도폭	녹지폭	가 로 수			하부 식재 수종	연 장	도로폭	보도폭	녹지폭	가 로 수			하부 식재 수종
						계	메타 세콰이어	공분						계	왕벚나무	증감
합 계		1,850	30	2.5~ 8.0	-	268	268	8	-	1,850	30	2.5~ 8.0	-	276	276	△8	-
강서구	소 계	1,850	30	2.5~ 8.0	-	268	268	8	-	1,850	30	2.5~ 8.0	-	276	276	△8	-
	공항 대로	1,850	30	2.5~ 8.0	-	268	268	8	-	1,850	30	2.5~ 8.0	-	276	276	△8	-
서울특별시 기본계획		가로수 조성․관리 기본계획(2009. 11)
강서구 기본계획		강서구 가로수 조성․관리 기본계획(2011. 8) - 유지관리 노선

2. 조서 1(가로수 및 보호시설)

단위 : 주, 개

구 분			현 황								계 획								비고 (가로 구분)
			가 로 수 (흉 고 ) 직 경(cm)						보호틀	보호 덮개	가 로 수 (흉 고 ) 직 경(cm)						보호틀	보호 덮개
			계	12이하	15	18	20	25			계	15이하	16~20	21~25	26~30	30이상
합 계			276		276						276	276							공항 대로
강서구	공항대로	소 계	276		276						276	276
		메타 세콰이어	268		268
		공분			8
		왕벚나무									276	276