2014. 11. 18.(화)

도시공원조성계획 심의안건

(2014년 제9차 도시공원위원회)

서울특별시 도시공원위원회

목     차

□		상정안건 개요
□		상정안건
	1.	역삼문화공원 조성계획결정(변경)	---	강 남 구	---	10
	2.	장충단근린공원 조성계획결정(변경)	---	중부공원 녹지사업소	---	22
	3.	중랑캠핑숲근린공원 외 1개소 공원조성계획 결정(변경)	---	중부공원 녹지사업소	---	39
	4.	백련근린공원 조성계획결정(변경)	---	서대문구	---	60
	5.	온수도시자연공원(능안지구) 조성계획결정(변경)	---	구로구	---	82
	6.	신도림테크노근린공원 도시계획시설(공원, 철도) 중복결정(안) 자문	---	구로구	---	93
	7.	양재근린공원 도시계획시설(공원,유수지,주차장) 중복결정(안) 자문	---	강 남 구	---	104

□ 상정안건

번호	요청기관	안 건 명	주 요 내 용	비고
1	강남구	역삼문화공원 조성계획결정(변경) - 심 의 -	< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 강남구 역삼동 635번지 일원 ◦ 면적 : 33,974.9㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1977.07.08 (건설부고시 제138호) ◦ 공원결정(최종) : 2013.01.10 (서울시고시 제2013-3호) ◦ 조성계획(최초) : 1980.06.01 (도시공원법 부칙 1,2조) < 주요 변경내역 > ◦ 기반시설 : 3,978.80㎡ → 9,113.97㎡(증 5,135.17㎡) ◦ 조경시설 : 27.60㎡ → 2,072.00㎡(증 2,044.40㎡) ◦ 휴양시설 : 증 994.19㎡ (신설) ◦ 유희시설 : 감 32.40㎡ (폐지) ◦ 운동시설 : 2,829.70㎡ → 171.00㎡ (감 2,658.70㎡) ◦ 교양시설 : 3,187.30㎡ → 8,700.59㎡ (증 5,513.29㎡) ◦ 편익시설 : 1,122.30㎡ → 1,304.05㎡ (증 181.75㎡) ◦ 관리시설 : 173.60㎡ → 195.06㎡ (증 21.46㎡) ◦ 녹지 및 기타 : 17,167.30㎡ → 11,424.04 (감 5,743.26㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 39.80% → 66.38%(법정 제한없음) ◦ 건폐율 : 15.54% → 14.94%(법정 20% 이내)

번호	요청기관	안 건 명	주 요 내 용	비고
2	중부공원녹지사업소	장충단 공원 조성계획결정(변경) - 심 의 -	< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 중구 장충동2가 197번지 일원 ◦ 면적 : 289,209.00㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2009. 1. 15 (서고 제 19호) ◦ 조성계획(최종) : 2014. 10. 16 (서고 제350호) < 주요 변경내역 > ◦ 도 로 : 20,365.30㎡ → 20,759.80㎡ (증 394.50㎡) ◦ 유희시설 : 0㎡ → 201.00㎡ (증 201.00㎡) ◦ 녹 지 : 181,238.92㎡ → 180,643.42㎡ (감 595.50㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 33.95% → 34.16% (법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 6.53% (법정 10% 이내, 변경 없음)

번호	요청기관	안 건 명	주 요 내 용	비고
3	중부 공원 녹지 사업소	중랑캠핑숲 근린공원 조성계획결정 (변경) - 심 의 -	< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 중랑구 망우동 산33번지 일대 ◦ 면적 : 147,666.00㎡ ◦ 공원결정 : 2007. 11. 22(서고 제 2007-426호) ◦ 조성계획 - 최 초 : 2009. 01. 02(서고 제2009-1호) - 최 종 : 2009. 02. 19(서고 제2009-65호) < 주요 변경내역 > ◦ 신설 - 유희시설 : 체험의숲 1,230㎡, 모험시설 19개소 - 녹지 : (감) 1,230㎡ (109,144.27㎡ → 107,914.27㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 26.08%→26.92% (법정 40%이하) ◦ 건폐율 : 0.91% (법정 10%이하, 변경없음)
		나들이근린공원 조성계획 결정(변경) - 심 의 -	< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 중랑구 망우동 산30-7일대 ◦ 면적 : 32,000.0㎡ ◦ 공원결정 : 2005. 1. 15(서고 제 2005-10호) ◦ 조성계획 - 최 초 2005. 03. 03(서고 제2005-61호) - 최 종 2005. 07. 07(서고 제2005-196호) < 주요 변경내역 > ◦ 유희시설 : 체험의숲 355.0㎡ ◦ 관리시설 : 관리사무소 → 운영센터 및 매점 (용도변경) ◦ 녹지 : (감) 355.0㎡ (21,989.20㎡ → 21,634.20㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 31.28% → 32.39% (법정 40%이하) ◦ 건폐율 : 0.80% (법정 15%이하, 변경없음)

번호	요청기관	안 건 명	주 요 내 용	비고
4	서대문구	백련근린공원 조성계획결정(변경) - 심 의 -	< 공원현황 > ◦ 위치 : 서대문구 홍은동 산11번지 일대 ◦ 면적 : 1,310,294㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1966.2.5(건설부고시 제2181호) ◦ 조성계획(최종) : 2014.10.16.(서울시고시 제2014-355호) < 주요 변경내역 > - 도 로 : 38,544㎡ (변경없음) - 조경시설 : 2,653㎡ (변경없음) - 휴양시설 : 9,048.5㎡ (변경없음) - 유희시설 : 1,778㎡ (변경없음) - 운동시설 : 33,715㎡ ⇒ 33,715㎡(변경없음) : 체육관 건축바닥 면적 3,484.63㎡ ⇒ 3,260.12㎡ (감 224.51㎡) : 체육관 연면적 7,682.77㎡ ⇒ 8,830.36㎡ (증1,147.59㎡) - 교 양 시 설 : 자연학습장 10,758㎡ ⇒ 116,002.21㎡ (증105,244.21㎡) - 편 익 시 설 : 5,052㎡(변경없음) - 관 리 시 설 : 250㎡(변경없음) - 녹지 및 기타 : 1,203,495.5㎡ ⇒ 1,098,251.29㎡ (감 105,244.21㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 8.25%→19.15%(증 16.18% 법정40%이내) ◦ 건폐율 : 0.74%(감 0.01%, 법정 10% 이내)

번호	요청기관	안 건 명	주 요 내 용	비고
5	구로구	온수도시자연공원 (능안지구) 조성계획결정 (변경) - 심 의 -	<공원현황> ○위치: 서울시 구로구 온수동 산 10-4 일대 ○면적: 총면적 2,101,036㎡ (능안지구 8,080㎡) ○도시계획시설(공원)지정 - 최초: 1971.08.06. (건설부고시 제 465호) - 최종: 1986.11.03. (건설부고시 제 528호) ○조성계획결정 - 최초: 1999.01.15. (서울특별시고시 제1991-11호) - 최종: 2009.04.23. (구로구고시 제2009-30호) <주요 변경내역 – 능안지구> ○ 기반시설 1,599㎡ (신설) ○ 휴양시설 274㎡ (신설) ○ 유희시설 161㎡ (신설) ○ 운동시설 1,124㎡ (신설) ○ 편익시설 44㎡ (신설) ○ 녹지 및 기타 4,878㎡ (신설) <법적검토- 능안지구> ○ 시설율 : 39.6% (법정 40%이하) ○ 건폐율 : 0.54% (법정 10%이하)

번호	요청기관	안 건 명	주 요 내 용	비고
6	구로구	신도림 테크노근린공원 도시계획시설 (공원,철도) 중뵥결정 (안) - 자 문-	< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울특별시 구로구 구로5동 3-39번지 일대 ◦ 면적 : 10,482.00㎡ ◦ 공원지정(최초) : 2005. 01. 05 (서울시고시 제2004-453호) ◦ 조성계획결정(최종) : 2007. 06. 14 (구로구 고시 제 2007-48호) < 주요 변경 내역 > ◦ 공원면적 : 10,482.0㎡ (변경없음) ◦ 기반시설 : 2,718.5㎡ → 2,756.8㎡ (증 38.3㎡) ◦ 조경시설 : 270.62㎡ → 48.6㎡ (감 222.02㎡) ◦ 휴양시설 : 409.6㎡ → 289.3㎡ (감 120.3㎡) ◦ 교양시설 : 499.66㎡ → 549.9㎡ (증 50.24㎡) ◦ 편익시설 : 79.39㎡ → 6.48㎡ (감 72.91㎡) ◦ 기타시설 : 51.26㎡ → 190.6㎡ (증 139.34㎡) ◦ 녹지 : 6,411.97㎡ → 6,607.82㎡ (증 187.35㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 37.04%(법정 40% 이내)

번호	요청기관	안 건 명	주 요 내 용	비고
7	서초구	양재근린공원 도시계획시설 (공원,유수지, 주차장) 중복결정 (안) - 자 문 -	< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 서초구 양재동 311 ◦ 면적 : 32,523.4㎡ ◦ 도시계획시설(공원)지정 - 최초 : 1983.09.07. (건설교통부 고시 제296호) ◦ 조성계획(최종) : 1982.2 ~ 1988.12 - 개포택지 개발지구 및 택지개발 사업완료 <주요변경내역> ◦ 도시계획시설 중복결정 - 유수지(저류시설): 2,000㎡ (지하2층, V=7,700㎡) - 지하주차장 : 2,550㎡ (지하1층, 주차46대, 주차장2,020㎡, 차량진출입로530㎡) ◦ 기반시설 : 3,178.0㎡ → 3,254.0㎡(증76.0㎡) ◦ 휴양시설 : 264.0㎡ → 285.5㎡(증21.5㎡) ◦ 녹지및기타 : 19,636.3㎡→19,538.8㎡(감97.5㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 39.9% (법정 40% 이내)

의안번호	제 1 호		의결사항
의 결 년 월 일	2014. 11. 18 (제 9 차)

역삼문화공원 조성계획결정(변경)

서울특별시 도시공원위원회 심의안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2014. 11. 18.

도시공원위원회 심의안건

1. 의결주문

◦ 서울특별시 강남구 역삼동 635번지 일원 역삼문화공원 조성을 위한 공원조성계획 결정(변경)에 대하여 『도시공원 및 녹지 등에 관한 법률』 제16조의 2에 따라 심의 의결코자 함.

2. 제안이유(입안취지)

가. 조성계획 (변경)결정의 목적

◦ 2013.1.10. 근린공원에서 문화공원으로 변경 결정된 역삼공원에 국기원 성지화 사업 추진사항을 반영하고 문화공원의 기능에 부합한 공원조성계획을 수립하여 강남구의 대표적인 국제적 관광명소로 조성하는데 그 목적이 있음.

나. 조성계획 (변경)결정의 필요성

◦ 역삼공원 내 노후화된 국기원의 리모델링 추진과 태권도의 위상, 문화적 기반 조성을 위해 역사, 문화, 체험 공간 등 태권도에 대한 이해와 관련 문화를 체험하고 즐길 수 있는 문화체험형공원으로 재조성하여 관광 명소화 추진

3. 공원 현황

◦ 위    치 : 강남구 역삼동 635번지 일원

◦ 공원면적 : 총 면적 33,974.9㎡

◦ 도시계획시설(공원)지정

- 최 초  1977. 7.  8 (건설부고시 제138호)

- 최 종  2013. 1. 10 (서울특별시고시 제2013-3호)

◦ 공원조성계획결정

- 최 초  1980. 6.  1 (도시공원법 부칙 1,2조)

4. 계획의 주요내용

◦ 개발목표 및 방향

- 강남의 문화, 예술, 활력과 태권도와의 시너지효과로 글로벌한 강남 이미지 부각

- 국기원 기존 건축물을 공연장 및 전시공간으로 리모델링하여 역사적 상징성과 의미를 보존하며 주차장을 전면 지화화하여 확보된 외부공간에는 충분한 녹지와 다양한 문화/예술 프로그램을 수용하고 지역주민과 공원, 자연과 도시가 소통하는 문화공간으로 조성

◦ 주요변경내용

<신설>

- 휴양시설 : 증 994.19㎡

<폐지>

- 유희시설 : 감 32.40㎡

<변경>

- 기반시설 : 3,978.80㎡ → 9,113.97㎡ (증 5,135.17㎡)

- 조경시설 :     27.60㎡ → 2,072.00㎡ (증 2,044.40㎡)

- 운동시설 : 2,829.70㎡ →    171.00㎡ (감 2,658.70㎡)

- 교양시설 : 3,187.30㎡ → 8,700.59㎡ (증 5,513.29㎡)

- 편익시설 : 1,122.30㎡ → 1,304.05㎡ (증 181.75㎡)

- 관리시설 :   173.60㎡ →   195.06㎡ (증 21.46㎡)

- 녹지 및 기타 : 17,167.30㎡ → 11,424.04㎡ (감 5,743.26㎡)

5. 인문, 관광환경에 대한 조사 및 분석내용

◦ 인문환경

- 공원 내 국기원, 국립어린이청소년도서관을 포함하고 있어 내․외국인 방문 및 학생들의 이용이 많으며, 국기원에서 행해지는 각종 태권도 관련 행사 등으로 태권도 종주국으로서의 자부심을 느낄 수 있음

- 또한 강남역 주변은 강남구 최대의 유동인구 지역으로 거대 상권 및 U-street 특성화가로가 조성되어있음

◦ 자연환경

- 서울시의 동남부에 위치하여 동쪽은 탄천을 경계로 송파구와, 남쪽은 대모산과 세곡동을 경계로 경기도 성남시와 북쪽은 한강을 경계로 성동구와 마주하고 있음

- 공원은 구릉지에 입지하고 있으며, 개관 당시 리기다소나무 조림지가 조성되어있음

- 평균기온은 1961~1990년에 11.8℃, 1971~2000년에 12.2℃,

1981~2010년에는 12.5℃로 점차 상승하고 있음

- 강수량은 1961~1990년에는 1,369.8㎜이고, 1981~2010년에는 1,450.5㎜로 소폭 증가하였음

◦ 관광환경

- 강남구는 벤처․첨단산업과 패션․예술․유통 및 화랑․가구 업종 등이 특화되어 권역별로 균형있게 발전하고 있음

- 국기원은 태권도 종주국 관광상품개발 운용사업, 세계태권도 한마당 등 태권도 관련 행사로 인하여 약 25,000명/년 방문하고 있으며, 강남역 일대는 거대상권으로 인하여 강남구 최대 유동인구를 보이고 있음

6. 공원조성에 따른 부문별 계획

◦ 토지이용

- 국기원 성지화사업 건축계획을 반영하여 공연장, 수련관, 다목적홀, 전시관, 기념관을 조성하고 주차장의 전면 지화화를 통해 건축물 상부 외부공간에는 공공공간으로서 오픈스페이스를 확보하여 다양한 옥외활동이 가능토록 계획

- 건축배치계획에 따른 부지여건, 시설 연계성을 고려하여 시설의 집약적 배치와 경관성을 강조한 토지이용계획 수립

◦ 동선

- 대상지를 가로지르는 주 진입로와 인접지역에서 주요공간으로 진입이 가능한 부 진입로를 계획하여 접근편의 제공, 각 공간이 유기적으로 연결되도록 동선계획 수립

- 주요 시설지로의 유지관리를 위한 서비스 동선 및 노약자, 보행약자를 고려한 우회 접근로 확보

◦ 시설의 배치

- 강남의 활력과 글로벌한 강남의 이미지가 유입되는 문화적 통로로서, 주 진입 상징가로인 스트리트뮤지엄, 지역주민의 커뮤니티 문화‧휴게공간으로 열린문화마당, 빛의 정원, 도시경관 조망이 가능한 미디어전망데크쉼터, 야외공연장 및 각종 이벤트행사가 가능한 세계문화한마당과 글로벌 태권스퀘어, 오색수련정원 등 태권도와 강남 문화를 테마로한 차별화된 시설을 도입하여 국기원 이용자 및 지역주민, 관광객의 참여를 유도하는 문화공간으로 조성

7. 공원조성에 따른 영향 및 효과

◦ 영향 및 효과

- 강남으로 대표되는 젊음의 활력과 문화‧예술 등 강남의 도시문화와 태권도로 대표되는 한국적 전통문화가 상호교류하여 발전‧성장하는 문화관광자원으로 조성

8. 공원조성 계획(안)에 대한 주민 의견 청취

◦ 주민의견 청취결과 : 의견없음

<시보>

- 게재일자 : 2014년 10월 10일

- 의견청취 기간 : 2014년 10월 10일 ~ 2014년 10월 24일

<인터넷>

- 게재장소 : 강남구청 홈페이지

9. 관계기관 부서 협의 결과

◦ 관련부서협의 : 건축과, 도시계획과, 관광진흥과, 기획예산과, 문화관광과,

지역경제과, 교통정책과, 도로관리과, 치수방재과,

도시계획상임기획단, 역삼1동

◦ 협의의견 : 관련부서 협의 의견 없음

◦ 조치사항 : 없음

10. 공원조성을 위한 투자계획 및 재원조달계획

◦ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자계획						비고
		소계	기투자	2015	2016	2017	2018
계	65,150	65,150	150	10,000	19,000	16,000	20,000
국 비	3,000	3,000	-	-	3,000	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-	-
구 비	5,000	5,000	-	-	-	-	5,000
민간자본 (국기원비)	57,150	57,150	150	10,000	16,000	16,000	15,000

◦ 재원조달방안

- 국비 : 태권도 중앙 시설 상징성 확보를 위한 리모델링비

국기원 건축공사비 사용

- 구비 : 지역경제 활성화를 위한 명소화 비용

지역 명소를 위한 조경공사비 사용

- 민간자본(국기원비) : 국기원 공연장, 지하주차장, 다목적홀, 기념관 등 건립

11. 검토 및 입안부서 의견

◦ 법적검토 사항

- 공원시설율 : 39.80% → 66.38% (법정시설율 제한없음)

- 공원건폐율 : 15.54％ → 14.94% (법정건폐율 20％ 이내)

◦ 입안부서 의견

- 국기원 성지화 사업 추진사항을 반영하고 태권도에 대한 이해와 관련 문화를 체험하고 즐길 수 있는 문화체험형공원으로 공원조성계획을 변경하여 강남구의 대표적인 국제적 관광명소로 조성함이 바람직 할 것으로 사료됨

첨부 : 1. 조성계획 (변경)결정 조서 1부(총괄표, 시설조서, 도로조서)

2. 설명자료(PPT) 1부.  끝.

역삼문화공원 조성계획결정(변경)조서

1. 총괄표 (위치 : 강남구 역삼동 635번지 일원)

구 분		변 경 전 (근 린 공 원)						변 경 후 (문 화 공 원)						비 고
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건 축 물			공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건 축 물			공작물 (기)
				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
계		28,519.00	11,351.70	9	4,433.68	12,400.65	58	33,974.90	22,550.86	6	5,075.35	42,819.79	42
기 반 시 설	소 계	3,978.80	3,978.80					9,113.97	9,113.97					증) 5,135.17㎡
	도 로	3,552.50	3,552.50					6,040.40	6,040.40					증) 2,487.90㎡
	광장	426.30	426.30					3,073.57	3,073.57					증) 2,647.27㎡
조 경 시 설		27.60	27.60	2	27.60	27.60		2,072.00	2,072.00					증) 2,044.40㎡
휴 양 시 설							33	994.19	994.19				38	증) 994.19㎡
유 희 시 설		32.40	32.40				1							감) 32.40㎡
운 동 시 설		2,829.70	2,829.70	1	2,369.73	4,220.58		171.00	171.00				4	감) 2,658.70㎡
교 양 시 설		3,187.30	3,187.30	1	1,662.75	7,778.87	15	8,700.59	8,700.59	6	5,075.35	42,819.79		증) 5,513.29㎡
편 익 시 설		1,122.30	1,122.30	2	250.00	250.00		1,304.05	1,304.05					증) 181.75㎡
관 리 시 설		173.60	173.60	3	123.60	123.60	9	195.06	195.06					증) 21.46㎡
녹지 및 기타		17,167.30						11,424.04						감)5,743.26㎡
시설율 (제한없음)		(11,351.70 / 28,519.00) × 100 = 39.80%						(22,550.86 / 33,974.90) × 100 = 66.38%
건폐율 (법정 20%)		(4,433.68 / 28,519.00) × 100 = 15.54%						(5,075.35 / 33,974.90) × 100 = 14.94%

2. 시설조서

구분		변 경 전 (근 린 공 원)									변 경 후 (문 화 공 원)									비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
합 계				28,519.00	11,351.70		9	4,433.68	12,400.65	58			33,974.90	22,550.86		6	5,075.35	42,819.79	42
기반시설	소계			3,978.80	3,978.80								9,113.97	9,113.97
	도로		전지역	3,552.50	3,552.50							전지역	6,040.40	6,040.40
	광장	가	역삼635-1	426.30	426.30															폐지
											가	7개소	3,073.57	3,073.57						신설
	진입광장										가-1	역삼635-1	(322.98)	(322.98)						신설
	그늘광장										가-2	역삼635-1	(624.40)	(624.40)						신설
	진입 소광장										가-3	역삼635-1	(37.87)	(37.87)						신설
	휴게광장										가-4	역삼635-1	(111.42)	(111.42)						신설
	가로광장										가-5	역삼635-1	(1,632.46)	(1,632.46)						신설
	태권광장										가-6	역삼635	(171.45)	(171.45)						신설
	문화광장										가-7	역삼635	(172.99)	(172.99)						신설
조경시설	소계			27.60	27.60		2	27.60	27.60				2,072.00	2,072.00
	초정	1	역삼635-1	19.60	19.60		1	19.60	19.60											폐지
	쉘터	2	역삼635-1	8.00	8.00		1	8.00	8.00											폐지
	빛의못										나	역삼635-1	241.50	241.50						신설
	거울못										다	역삼635	793.24	793.24						신설
	야외 공연장										라	역삼635-1	1,037.26	1,037.26						신설
구분		변 경 전 (근 린 공 원)									변 경 후 (문 화 공 원)									비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
휴양시설	소계									33			994.19	994.19					38
	평의자	①	역삼635-1							11	①	역삼635-1							3	감 8기
	돌의자	②	역삼635-1							22										폐지
	등의자										②	전지역							34	신설
	파고라										③	역삼635-1							1	신설
	휴게쉼터										마	역삼635-1	102.00	102.00						신설
	그늘쉼터										바	역삼635-1	90.00	90.00						신설
	솔숲쉼터										사	역삼635-1	124.00	124.00						신설
	잔디쉼터										아	역삼635	297.17	297.17						신설
	데크쉼터										자	4개소	381.02	381.02						신설
	데크쉼터 -1										자-1	역삼635-1	(96.00)	(96.00)						신설
	데크쉼터 -2										자-2	역삼635-1	(160.07)	(160.07)						신설
	데크쉼터 -3										자-3	역삼635	(100.17)	(100.17)						신설
	데크쉼터 -4										자-4	역삼635	(24.78)	(24.78)						신설
유희시설	소계			32.40	32.40					1
	도섭지	③	역삼635-1	32.40	32.40					1										폐지
운동시설	소계			2,829.70	2,829.70		1	2,369.73	4,220.58				171.00	171.00					4
	태권도장 (국기원)	3	역삼635	2,829.70	2,829.70	철근 CON'C	1	2,369.73	4,220.58											폐지
	주민 운동공간										차	역삼635-1	171.00	171.00						신설
	체육시설										④	역삼635-1							4	신설
구분		변 경 전 (근 린 공 원)									변 경 후 (문 화 공 원)									비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
교양시설	소계			3,187.30	3,187.30		1	1,662.75	7,778.87	15			8,700.59	8,700.59		6	5,075.35	42,819.79
	조각좌대	④	역삼635-1	2.50	2.50					10										폐지
	인경	⑤	역삼635-1	0.50	0.50					1										폐지
	물시계	⑥	역삼635-1	15.00	15.00					1										폐지
	공연장										1	역삼635	2,870.92	2,870.92	철근 CON'C	1	2,671.35	3,965.63		신설
	수련관										2	역삼635			철근 CON'C	1	(2,613.00)	5,226.00		신설
	다목적홀/ 업무										3	역삼635-1			철근 CON'C	1	(3,989.74)	15,539.74		신설 (지하주차장:201대)
	국립 어린이 청소년 도서관	4	역삼635-1	3,169.30	3,169.30	철근 CON'C	1	1,662.75	7,778.87		4	역삼635-1	2,085.26	2,085.26	철근 CON'C	1	1,662.75	7,778.87		감 1,084.04㎡
	전시관										5	역삼635-1	101.84	101.84	철근 CON'C	1	88.20 (3,130.40)	9,454.00		신설 (지하주차장:232대)
	기념관										6	역삼635-1	691.50	691.50	철근 CON'C	1	653.05	855.55		신설
	세계문화 한마당										카	역삼635-1	775.42	775.42						신설
	세계 태권마당										타	역삼635	1,050.98	1,050.98						신설
	열린 문화마당										파	역삼635	1,124.67	1,124.67						신설
구분		변 경 전 (근 린 공 원)									변 경 후 (문 화 공 원)									비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
편익시설	소계			1,122.30	1,122.30		2	250.00	250.00				1,304.05	1,304.05
	다과점	5	역삼635	180.00	180.00	CON'C	1	160.00	160.00											폐지
	전망대	6	역삼635	110.00	110.00	철근 CON'C	1	90.00	90.00											폐지
	주차장	다	역삼635	832.30	832.30															폐지 (42대)
	생태 주차장										하	역삼635-1	1,089.55	1,089.55						신설 (33대)
	대형 주차장										거	역삼635-1	214.50	214.50						신설 (5대)
관리시설	소계			173.60	173.60		3	123.60	123.60	9			195.06	195.06
	휴지통	⑦	역삼635-1							5										폐지
	공원등	⑧	역삼635-1							4										폐지
	창고	⑨	역삼635	35.00	35.00	철재 CON'C				1										폐지
	수위실	7	역삼635	138.60	138.60		3	123.60	123.60											폐지
	계단실-1										⑤	역삼635-1	121.10	121.10						신설
	계단실-2										⑥	역삼635-1	73.96	73.96						신설
녹지 및 기타	소계			17,167.30									11,424.04
	녹지			17,167.30									11,424.04							감 5,743.26㎡

3. 도로조서

- 공원시설 계획도로

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기 능	시 점	종 점	비고
당초		소 계			528.0	3,552.5
변경		소 계			1,031.0	6,040.4
당초	소로	2	1	8.0	46.0	368.0	시설간 연결로	남측지구계	도서관
폐지					-	-
당초	〃	〃	2	8.0	225.0	1,800.0	〃	동측지구계	국기원
폐지					-	-
당초	〃	3	1	6.0	140.0	840.0	〃	소로2-2	북측지구계
폐지					-	-
당초	〃	〃	2	5.5	54.0	297.0	〃	서측지구계	도서관
폐지					-	-
당초	〃	〃	3	4.5	31.0	139.5	〃	소로3-1	국기원
폐지					-	-
당초	〃	〃	4	4.0	22.0	88.0	〃	소로3-1	국기원
폐지					-	-
당초	〃	〃	5	2.0	10.0	20.0	〃	국기원	전망대
폐지					-	-
신설	중로	1	1	22.0	31.0	682.0	수련관 진입로	세계태권마당	수련관
신설	〃	3	1	12.0	73.0	876.0	다목적홀 진입로	소로2-3	다목적홀/업무
신설	소로	2	1	10.0	82.0	820.0	도서관 진입로	소로2-3	국립어린이청소년도서관
신설	〃	〃	2	9.0	22.0	198.0	시설간 연결로	세계태권마당	거울못
신설	〃	〃	3	8.0	127.0	1,016.0	주진입로	남측지구계	가로광장
신설	〃	3	1	6.0	98.0	588.0	시설간 연결로	열린문화마당	야외공연장
신설	〃	〃	2	6.0	12.0	72.0	〃	세계태권마당	열린문화마당
신설	〃	〃	3	5.0	50.0	250.0	부진입로	서측지구계	휴게광장
신설	〃	〃	4	4.5	53.0	238.5	시설간 연결로	가로광장	소로3-5
신설	〃	〃	5	4.5	17.0	76.5	〃	소로3-4	소로3-7
신설	〃	〃	6	4.5	9.9	44.6	〃	소로3-7	녹지
신설	〃	〃	7	4.5	9.5	42.8	〃	소로3-5	소로3-6
신설	〃	〃	8	4.0	27.0	108.0	부진입로	진입소광장	휴게쉼터
신설	〃	〃	9	3.3	17.0	56.1	시설간 연결로	세계태권마당	열린문화마당
신설	〃	〃	10	3.0	96.0	288.0	〃	그늘광장	소로3-3
신설	〃	〃	11	3.0	37.6	112.8	〃	소로3-3	휴게광장
신설	〃	〃	12	3.0	16.5	49.5	〃	소로3-11	솔숲쉼터
신설	〃	〃	13	3.0	11.0	33.0	부진입로	서측지구계	솔숲쉼터
신설	〃	〃	14	2.5	5.5	13.8	시설간 연결로	소로3-11	솔숲쉼터
신설	〃	〃	15	2.4	7.0	16.8	〃	소로3-8	그늘광장
신설	〃	〃	16	2.0	124.0	248.0	〃	문화광장	세계문화한마당
신설	〃	〃	17	2.0	105.0	210.0	〃	태권광장	문화광장

의안번호	제 2 호		의결사항
의 결 년 월 일	2014. 11. 18 (제 9 차)

장충단근린공원 조성계획결정(변경)

서울특별시 도시공원위원회 심의안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2014. 11. 18.

도시공원위원회 심의안건

1. 의결주문

◦ 서울특별시 중구 장충동2가 197번지 일원 장충단공원 내 이용객의 수요 증가와 주민요구 충족을 위해 숲속놀이터를 조성하여 어린이들의 정서생활 향상과 동국대 진입도로를 최소한으로 확폭하여 각종 행사시 차량정체로 인한 민원해소와 안전한 환경조성으로 이용시민의 편의를 제공하고자 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조의 2에 따라 심의 의결코자 함.

2. 제안이유(입안취지)

가. 조성계획 (변경)결정의 목적

◦ 숲을 활용한 이용자 패턴을 충족하기 위해 기존 숲과 놀이시설을 접목한 어린이 공간을 조성하여 어린이들의 보건 및 정서생활 향상과 동국대 진입도로 개선을 통해 각종 행사시 차량정체로 인한 민원해소와 시설이용의 편의를 제공코자 함

나. 조성계획 (변경)결정의 필요성

◦ 2009년 장충단공원재정비사업 시 기존 어린이놀이시설이 철거되고 휴게,운동시설이 설치됨에 따라 어린이를 동반한 이용자들을 위한 시설요구도가 높아 주민제안에 따라 2014년 주민참여예산사업으로 선정됨

◦ 지하철 3호선 동대입구역과 인접하며 장충단로와 접해있어 접근성이 용이한 지역이며, 남산공원과 접해있어 이용률이 높은 공원임

◦ 따라서 기 조성된 녹지공간에 기존의 수목 훼손 없이 수목과 연계한 놀이공간을 조성하여 다양한 공원 활용을 충족하고 공원 이용을 극대화하여 시민의 만족도를 높이기 위해 조성계획(변경) 결정이 요구됨

◦ 그리고, 동국대 진입도로가 좁아 대규모 각종 행사시(입학식, 졸업식, 연등행사 등) 만성적인 차량정체로 인한 민원발생과 화재 및 구급상황 시 긴급차량의 신속한 진·출입이 어려움

◦ 따라서, 각종 대규모 행사와 인류문화 유산으로 등재 추진 중인 연등회의 원활하고 안전한 행사진행을 위해 현재 진행 중인 정문 진입로 지하 빗물저류조 공사와 연계하여 원상복구 시 진입도로를 최소한으로 확폭하여 안전한 환경조성과 시설이용의 편의증진을 위해 조성계획(변경) 결정이 요구됨

3. 공원 현황

◦ 위    치 : 중구 장충동2가 197번지 일원

◦ 공원면적 : 총 면적 289,209.00㎡

◦ 도시계획시설(공원)지정

- 최 초  2009.  1. 15 (서울특별시고시 제19호)

◦ 공원조성계획결정

- 최 초  2009.  9. 24 (서울특별시고시 제372호)

- 최 종  2014. 10. 16 (서울특별시고시 제350호)

4. 계획의 주요내용

◦ 개발목표 및 방향

- 장충단공원 내 숲속 놀이터를 조성하여 다양한 문화 활동 및 놀이공간 제공으로 공원 활용성을 제고하고자 함

- 동국대학교의 대규모 행사, 화재 등의 비상시 안전한 캠퍼스 환경조성과 함께, 중요무형문화재 제122호인 연등회의 원활한 진행과 남산이용 시민들의 편의증진을 위해 최소한의 확폭으로 정문 진입로의 폭을 기존 3차선에서 4차선으로 확장하고자 함(기존 도로폭을 재조정하여 0.9m만 확장하여 1개 차선을 증설하고자 함.)

◦ 주요변경내용

<신설>

- 유희시설 : 어린이놀이터(증) 201.00㎡ (0㎡ → 201.00㎡)

<변경>

- 도    로 : (증) 394.50㎡ (20,365.30㎡  → 20,759.80㎡)

- 녹    지 : (감) 595.50㎡ (181,238.92㎡ → 180,643.42㎡)

5. 인문, 관광환경에 대한 조사 및 분석내용

◦ 인문환경

- 장충체육관, 리틀야구장, 테니스장 등이 공원주변으로 있고 지하철 3호선 동대입구역 및 남산 순환버스가 있어 접근이 양호.

- 문화재로는 서울특별시 유형문화재 제1호로 지정된 장충단이 있음.

◦ 자연환경

- 주능선 부를 중심으로 급경사지인 북사면과 북동사면에 참나무림, 북동사면과 동국대학교 주변으로 아카시아나무림이 분포되어 있으며 능선을 경계로 남사면 소월길과 미군통신대 사이에는 소나무림이 대규모로 분포 되어 있음.

- 경사도 15%이하의 완경사가 25.5%, 경사도 50%이상의 급경사가      23.7%로 주로 북사면과 서사면의 경사가 가파르며, 서측에 비하여 동측의  표고차가 크게 나타남.

- 평균기온은 12.5℃이고, 평균 최고 기온은 16.9℃임

- 강수량은 년 1,403.8㎜이고, 월 최고 강수량은 7월에 676.2.1㎜임 (2013년 기준)

- 일조시간은 2,418.7시간이고, 평균풍속은 2.8m/s 임

◦ 관광환경

- 장충체육관, 국립극장, 역사기념비 등이 산재하고, 남산의 자연환경과 연계하여 조성 시 시너지효과가 기대됨

6. 공원조성에 따른 부문별 계획

◦ 토지의 이용

- 기 조성된 녹지공간에 기존의 수목 훼손 없이 수목과 연계 활용하여 시민 들에게 녹음과 자연 속에서 휴식과 놀이를 즐길 수 있는 공간 조성

- 기존 시설에 저촉되지 않도록 최소한의 진입로 확폭으로 안전한 공간조성

◦ 동선

- 공원 내부 동선과 연계하여 접근과 이동이 편리하도록 동선계획 수립

◦ 공원시설의 배치

- 주변 환경과 조화되는 친환경소재를 사용하여 공원을 이용하는 다양한 체험공간 제공

◦ 조경 및 식재

- 기존 식생을 최대한 보전하고 저촉되는 수목은 공원 내 재이식을 원칙으로 하고 빗물저류조 공사 원상복구 시 남산공원 특성에 맞는 고유 수종을 선택하여 계획함

7. 공원조성에 따른 영향 및 효과

◦ 영향 및 효과

- 도심 속 공원 내 숲속놀이터를 통하여 어린이들의 보건 및 정서함양과 시민편익에 기여할 것으로 판단됨

- 진입도로 개선을 통해 동국대학교 대규모 행사와 긴급상황 시 긴급차량의 원활한 진출입을 위한 안전한 환경조성과 시민들의 편의증진에 기여할 것으로 판단됨

8. 공원조성계획(안)에 대한 주민의견 청취 및 관계기관 부서 협의 결과

◦ 주민의견 청취

〈시  보〉

- 게재일자 : 2014년 10월 2일

- 의견청취 기간 : 2014년 10월 2일 ~ 2014년 10월 16일

〈인터넷〉

- 게재장소 : 서울시청 홈페이지

◦ 주민의견 청취 및 관계기관 부서 협의 의견

구분	의견	조치사항
김민석 (다담에뜰 위탁자)	- 평상시 차량 물동량으로 보았을 때 현 도로구간으로 쌍방향 통행이 충분하다고 판단되며, 차량통행의 정체가 되는 요소는 일반대학원 수업이 있는 야간21시 이후 및 졸업식과 입학식 등 대학의 필요에 의한 행사시 발생되고 있음 - 연등회 행사시 정체에 따른 문제점은 행사 발생시에 일반차량의 정문통제를 통한 정체 해소, 임시 차로변경 및 확폭 등 다양한 방법을 강구해 볼 필요가 있다고 판단됨 또한, 연등행렬 구간인 정문쪽 장충단로 3거리의 교통신호체계를 임시 변경하여 행사시 정체구간을 집중적으로 통제하고 소통하는 방법도 가능하다고 봄 - 중요무형문화재 제122호인 연등회의 유네스코 인류무형문화유산 등제는 적극 찬성하나, 남산자락 장충단공원의 자연녹지 역시 서울시민의 심장과 같은 허파로 한번 오손되면 복구가 불가능하다는 사실을 적시해서 심각한 고려를 해주시기 바람.	다담에뜰의 경우 차량 이용자들의 상당수가 동국대학교 주차장을 이용하고 있으며, 길가에 불법 주정차 함으로서 정문 진입로의 교통 체증과 사고를 유발하고 있음. 도로 확폭시 다담에뜰 차량 이용자와 대학내 구성원들의 차량통행으로 인한 정체가 상당 해소된다고 판단됨. 1차선 확폭을 하기위해서는 최소 3M의 확폭이 필요하나, 현재계획은 녹지감소를 최소화하기 위해 기존도로 현황에서 0.9M만 확폭조정하여 한개차선을 증설코자 함.
서울시 공원조성과	- 공원조성계획결정(변경)에 따른 주민열람 공고, 관련기관 협의 과정에서 제출된 의견에 대한 조치계획 재검토, 보완 - 동국대 정문 진입도로 이용현황 등 추가 조사, 검토	도로확장을 최소화하여 공사범위 조정(당초 15.4m → 변경 13.5m) 연등회(5월), 수시·정시 입학시험, 졸업·입학식(2,3월), 리틀야구장 경기(연중), 남산이용객(연중) 등 출입차량으로 시간당 1,000대 이상의 교통량 조사됨.

◦ 주민의견 청취 및 관계기관 부서 협의 의견

구분	의견	조치사항
중부공원녹지사업소 운영과	- 동국대 입구 좌우로 리틀야구장, 장충단 공원이 있기는 하나, 대규모 학교행사 이 외에는 이로 인한 차량 정체 등 혼잡은 없음 - 도로시설의 증가목적이 동국대 진입도로를 1차선 → 2차선으로 변경하는 것인데, 일시 정체현상은 주로 진입부 보다는 진출로 (현행 2차선)에서 발생하므로 해당도로의 확장 필요성이 크지 않음 ※ 진입 정체현상 해소를 위하여 동국대 매표소 자동 차량번호 인식 시스템 운영 ※ 진출로(동국대 → 교차로)방향 교차로의 좌회전 대기시간이 길어 일시 정체가 발생 하긴 하나, 삼거리 신호시간 조정으로 해결 가능하다고 사료됨 - 또한, 도로 확장 및 인도 감소에 따라 소음 증가로 위탁시설(음식점,『다담에뜰』) 의 영업 지장에 따른 민원 발생소지가 있고 - 국유지, 구유지 등 다중이용 공공용지를 동국대 전용 도로로 이용중에 있음에도 불구하고 도로폭 추가 확대시 특정 사립학교에 대한 특혜의혹 제기될 우려가 있음	- 리틀야구장의 경기시즌 중 선수용 대형 관광버스 및 학부모의 차량 진출입 및 도로내 불법 주정차로 인한 교통체증이 심각함. 또한, 동국대의 연중 대형행사 및 주말 외부행사(학술세미나, 대기업시험, 특강 등)로 인한 차량 진.출입 피크타임시 시간당 1,000대 이상의 교통량을 보이고 있어 1개차선 확폭이 필요한 상황임. 차량 정체로 인해 교통신호 시간을 조정해달라는 민원을 동국대학교에서 경찰서로 제기 하였으나, 남산2호터널 등 주변 교통흐름상 한계가 있어 해결은 되고 있지 않음. 도로에 인접한 다담에뜰의 경우 1개차선의 확폭으로 인한 소음발생은 미미할것으로 판단됨. 서울 시민 중 노약자와 장애인의 경우 동국대학교 주차시설을 이용하여 남산으로 접근하는 사례가 많아, 정문 도로 확폭시 다중이 이용하는 남산공원 이용의 활성화에 매우 긍정적인 영향을 미칠 수 있음.
학교법인 동국대학교	- 본교에서 연례행사로 개최되는 연등회 행사시 비좁은 도로로 인해 안전사고 및 행사진행에 불편이 야기되고 있음 - 대상 진입로는 동국대학교 유일한 차량 진출입로로서, 교내 대형행사(입시설명 회, 정· 수시 입시, 입학식, 졸업식 등) 시 극심한 정체로 인해 많은 민원이 발생하고 있음 - 최근 사회문제로 “안전”한 환경이 대두되고 있는 바, 태풍이나 화재 등 재난발생시 캠퍼스내 2만여명의 비상구인 정문입구 도로의 주출입구 확폭이 절실한 상황임 - 특히, 비상상황시 소방차 및 구급차의 진입 및 진출시 차량정체로 인해 상당한 시간이 소요되어 인명사고 및 재난발생시 신속한 조치가 매우 어려운 상황임 - 또한, 서울시민들이 본교를 남산산책로 진입을 위한 장소로 경유하여 활용하고 있으나, 비좁은 통로로 인한 교내 이용자들과 외부 이용자들의 민원이 야기되고 있음 - 상기 등과 같은 이유로 본교는 금번 장충공원 조성계획변경(안)에 대해 적극적으로 동의하며, 진입로 확폭과 연계하여 교내 도로도 차량 진입로를 정비할 예정임	재학생 1만5천여명이 상주하는 동국대학교의 유일한 주출입구인 정문도로는 화재 및 구급상황 발생시 원활한 차량 진출입이 절실하여, 최소한의 폭을 조정하여 1개차선 증설코자 함. 동국대학교의 “연등회”는 중요무형문화재 제122호인 연등회의 유네스코 인류무형문화유산급의 국가적 행사로 연등행렬시 시민들의 편의와 안전을 감안 도로폭 확장이 필요함

9. 공원조성을 위한 투자계획 및 재원조달계획

◦ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자계획			비고
		소계	2014	2015
계	266	266	266
시 비	266	266	266

◦ 재원조달방안

- 2014년 시비확보 : 266백만원(숲속놀이터 조성 236, 동국대 진입도로 확장 30)

10. 검토 및 입안부서 의견

◦ 법적검토 사항

- 공원시설율 : 33.95% → 34.16% (법정시설율 40％ 이내)

- 공원건폐율 : 6.53％ (법정건폐율 10％ 이내. 변경 없음)

◦ 입안부서 의견

- 장충단공원 내 기존 시설의 이전이 수반되지 않는 숲속공간에 소규모 테마  어린이놀이터를 조성하여 어린이들의 보건 및 정서생활 향상은 물론 시민들에게 녹음과 자연 속에서 휴식과 문화를 즐길 수 있는 서울의 대표공원으로 조성하고,

- 또한 동국대 정문 진입도로를 개선하여 남산공원을 찾는 시민들의 접근성 편의증진은 물론 동국대학교의 대규모 행사 및 긴급상황시 차량의 진출입을 원활하게하고, 인류무형문화 유산으로 등재 추진중인 연등회의 원활하고 안전한 행사진행을 위해 현재 진행중인 정문 진입로 지하 빗물저류조 공사와 동국대학교 내부4차선 확폭 계획과 연계하여 정문 진입도로를 최소한으로 확장하기 위한 본 공원조성계획 변경이 타당할 것으로 사료됨

첨부 : 1. 조성계획 (변경)결정 조서 1부(총괄표, 시설조서, 도로조서)

2. 설명자료(PPT) 1부.  끝.

장충단공원 조성계획결정(변경)조서

1. 총괄표 (위치 : 중구 장충동2가  197번지 일원)

구 분		변 경 전						변 경 후						비 고
		부지면적 ( ㎡ )	시설면적 ( ㎡ )	건 축 물			공작물 (기)	부지면적 ( ㎡ )	시설면적 ( ㎡ )	건 축 물			공작물 (기)
				동수 (동)	바닥면적 ( ㎡ )	연면적 ( ㎡ )				동수 (동)	바닥면적 ( ㎡ )	연면적 ( ㎡ )
계		289,209.00	98,210.08	15	18,876.28	51,355.08	80	289,209.00	98,805.58	15	18,876.28	51,355.08	82	시설면적 (증) 595.50㎡
기반 시설	소 계	36,713.18	26,953.18				11	37,107.68	27,347.68				11	시설면적 (증) 394.50㎡
	도 로	30,125.30	20,365.30 (9,760.00)				(11)	30,519.80	20,759.80 (9,760.00)				(11)	시설면적 (증) 394.50㎡
	광 장	6,587.88	6,587.88					6,587.88	6,587.88
조 경 시 설		5,428.79	5,428.79				10	5,428.79	5,428.79				10
유 희 시 설		-	-				-	201.00	201.00				2	시설면적 (증) 201.00㎡
휴 양 시 설		1,935.21	1,935.21	2	222.52	434.76	15	1,935.21	1,935.21	2	222.52	434.76	15
교 양 시 설		21,283.14	21,283.14	3	11,343.91	37,124.39	8	21,283.14	21,283.14	3	11,343.91	37,124.39	8
운 동 시 설		31,757.94	31,757.94	4	6,091.74	12,489.76	36	31,757.94	31,757.94	4	6,091.74	12,489.76	36
편 익 시 설		8,959.54	8,959.54	5	494.14	539.23		8,959.54	8,959.54	5	494.14	539.23
관 리 시 설		1,892.28	1,892.28	1	723.97	766.94		1,892.28	1,892.28	1	723.97	766.94
녹지 및 기타		181,238.92						180,643.42						(감) 595.50㎡
시 설 율 (법정 40%)		(98,210.08 / 289,209.00) × 100 = 33.95%						(98,805.58 / 289,209.00) × 100 = 34.16%						(증) 0.21%
건 폐 율 (법정 10%)		(18,876.28/ 289,209.00) × 100 = 6.53%						(18,876.28/ 289,209.00) × 100 = 6.53%

2. 시설조서

구 분		변 경 전									변 경 후									비 고
		부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물 (㎡)		공작물 (기)	부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물 (㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
합 계				289,209.00	98,210.08			18,876.28	51,355.08	80			289,209.00	98,805.58			18,876.28	51,355.08	82	시설면적(증) 595.50㎡
기반시설	소 계			36,713.18	26,953.18					11			37,107.68	27,347.68					11	시설면적(증) 394.50㎡
	도 로			30,125.30	20,365.3 (9,760.00)					(11)			30,519.80	20,759.80 (9,760.00)					(11)	시설면적(증) 394.50㎡
	광 장	가		6,587.88	6,587.88						가		6,587.88	6,587.88
		가-1	중구 장충동 2가 197	(520.61)	(520.61)						가-1	중구 장충동 2가 197	(520.61)	(520.61)
		가-2	중구 장충동 2가 197	(707.37)	(707.37)						가-2	중구 장충동 2가 197	(707.37)	(707.37)
		가-3	중구 장충동 2가 197	(258.07)	(258.07)						가-3	중구 장충동 2가 197	(258.07)	(258.07)
		가-4	중구 장충동 2가 197	(821.00)	(821.00)						가-4	중구 장충동 2가 197	(821.00)	(821.00)
		가-5	중구 장충동 2가 산14-67	(4,280.83)	(4,280.83)						가-5	중구 장충동 2가 산14-67	(4,280.83)	(4,280.83)
조경시설	소 계			5,428.79	5,428.79					10			5,428.79	5,428.79					10
	계류	바		3,147.61	3.147.61					(8)	바		3,147.61	3.147.61					(8)
		바-1	중구 장충동2가 산6-5	(588,49)	(588,49)					(1)	바-1	중구 장충동2가 산6-5	(588,49)	(588,49)					(1)
		바-2	중구 장충동2가 산6-5	(650.71)	(650.71)						바-2	중구 장충동2가 산6-5	(650.71)	(650.71)
		바-3		(862.37)	(862.37)					(1)	바-3		(862.37)	(862.37)					(1)
		바-4	중구 장충동2가 산6-5	(309.20)	(309.20)					(4)	바-4	중구 장충동2가 산6-5	(309.20)	(309.20)					(4)
		바-5	중구 장충동2가 산6-5	(77.47)	(77.47)					(2)	바-5	중구 장충동2가 산6-5	(77.47)	(77.47)					(2)
		바-6		(550.32)	(550.32)						바-6		(550.32)	(550.32)
		바-7		(109.05)	(109.05)						바-7		(109.05)	(109.05)
	생태습지	사	중구 장충동2가 산6-5외 3필지	2,133.33	2,133.33					(2)	사	중구 장충동2가 산6-5외 3필지	2,133.33	2,133.33					(2)
		⑨	중구 장충동2가 산6-5외 3필지	(435.00)	(435.00)					(1)	⑨	중구 장충동2가 산6-5외 3필지	(435.00)	(435.00)					(1)
		카	중구 장충동2가 산14-21	50	50					(1)	카	중구 장충동2가 산14-21	50	50					(1)
	인공실 개천	하	중구 장충동2가 산6-5외 3필지	97.85	97.85						하	중구 장충동2가 산6-5외 3필지	97.85	97.85
유희시설	소 계												201.00	201.00					2	시설면적(증) 201.00㎡
	숲속 놀이터										타	중구 장충동2가 197	201.00	201.00					(2)	시설면적(증) 201.00㎡
휴양시설	소 계			1,935.21	1,935.21		2	222.52	434.76	15			1,935.21	1,935.21		2	222.52	434.76	15
	휴게소	다		1,935.21	1,935.21		2	222.52	434.76	15	다		1,935.21	1,935.21		2	222.52	434.76	15
	경로당	다-1	중구 장충동2가 197	(750.00)	(750.00)	철근 콘크리트조	(1)	(213.52)	(425.76)		다-1	중구 장충동2가 197	(750.00)	(750.00)	철근 콘크리트조	(1)	(213.52)	(425.76)
	휴게소-1	다-2	중구 장충동2가 197	(31.50)	(31.50)		(1)	(9.00)	(9.00)		다-2	중구 장충동2가 197	(31.50)	(31.50)		(1)	(9.00)	(9.00)
	휴게소-2	다-3	중구 장충동2가 산14-67	(1,068.97)	(1,068.97)					(12)	다-3	중구 장충동2가 산14-67	(1,068.97)	(1,068.97)					(12)
	휴게소-3	다-4	중구 장충동2가 산14-67	(84.74)	(84.74)					(3)	다-4	중구 장충동2가 산14-67	(84.74)	(84.74)					(3)
교양시설	소 계			21,283.14	21,283.14		3	11,343.91	37,124.39	8			21,283.14	21,283.14		3	11,343.91	37,124.39	8
	국립극장	4	중구 장충동2가 산14-67	12,914.26	12,914.26	철근 콘크리트조	1	9,579.64	33,829.78		4	중구 장충동2가 산14-67	12,914.26	12,914.26	철근 콘크리트조	1	9,579.64	33,829.78
	별오름 극장	5	중구 장충동2가 산14-67	3,155.97	3,155.97	철근 콘크리트조	1	942.15	1,893.53		5	중구 장충동2가 산14-67	3,155.97	3,155.97	철근 콘크리트조	1	942.15	1,893.53
	하늘극장	6	중구 장충동2가 산14-67	1,183.39	1,183.39	철근 콘크리트조	1	822.12	1,401.08		6	중구 장충동2가 산14-67	1,183.39	1,183.39	철근 콘크리트조	1	822.12	1,401.08
	문화행 사마당	아	중구 장충동2가 197	572.15	572.15						아	중구 장충동2가 197	572.15	572.15
	동상 기념비	자		3,457.37	3,457.37					8	자		3,457.37	3,457.37					8
	사명대 사상	자-1	중구 장충동2가 197-28	(305.00)	(305.00)					(1)	자-1	중구 장충동2가 197-28	(305.00)	(305.00)					(1)
	장충단비	자-2	중구 장충동2가 197	(16.00)	(16.00)					(1)	자-2	중구 장충동2가 197	(16.00)	(16.00)					(1)
	파리장 서비	자-3	중구 장충동2가 7-27	(270.00)	(270.00)					(1)	자-3	중구 장충동2가 7-27	(270.00)	(270.00)					(1)
	이준열 사상	자-4	중구 장충동2가 197	(345.00)	(345.00)					(1)	자-4	중구 장충동2가 197	(345.00)	(345.00)					(1)
	최현배 기념비	자-5	중구 장충동2가 산7-24	(1,000.00)	(1,000.00)					(1)	자-5	중구 장충동2가 산7-24	(1,000.00)	(1,000.00)					(1)
	유관순상	자-6	중구 장충동2가 산6-1	(390.95)	(390.95)					(1)	자-6	중구 장충동2가 산6-1	(390.95)	(390.95)					(1)
	3·1 기념탑	자-7	중구 장충동2가 산14-81	(860.42)	(860.42)					(1)	자-7	중구 장충동2가 산14-81	(860.42)	(860.42)					(1)
	김용환상	자-8	중구 장충동2가 산14-21	(270.00)	(270.00)					(1)	자-8	중구 장충동2가 산14-21	(270.00)	(270.00)					(1)
운동시설	소 계			31,757.94	31,757.94		4	6,091.74	12,489.76	36			31,757.94	31,757.94		4	6,091.74	12,489.76	36
	운동공간	라		30,356.35	30,356.35		3	6,057.79	12,421.86		라		30,356.35	30,356.35		3	6,057.79	12,421.86
	장충 체육관	라-1	중구 장충동 2가 200-12	(9,142.82)	(9,142.82)	철근 콘크리트조	(1)	(5,464.01)	(11,429.00)		라-1	중구 장충동 2가 200-12	(9,142.82)	(9,142.82)	철근 콘크리트조	(1)	(5,464.01)	(11,429.00)
	장충 수영장	라-2	중구 장충동 2가 산7-22	(5,697.00)	(5,697.00)	철근 콘크리트조	(1)	(459.90)	(858.98)		라-2	중구 장충동 2가 산7-22	(5,697.00)	(5,697.00)	철근 콘크리트조	(1)	(459.90)	(858.98)
	동국대 운동장	라-3	중구 장충동 2가 산7-22	(14,500.00)	(14,500.00)						라-3	중구 장충동 2가 산7-22	(14,500.00)	(14,500.00)
	석호정	라-4	중구 장충동 2가 산14-21	(1,016.53)	(1,016.53)	철근 콘크리트조	(1)	(133.88)	(133.88)		라-4	중구 장충동 2가 산14-21	(1,016.53)	(1,016.53)	철근 콘크리트조	(1)	(133.88)	(133.88)
	체력 단련장	마		1,401.59	1,401.59		1	33.95	67.90		마		1,401.59	1,401.59		1	33.95	67.90
		마-1	중구 장충동2가 197	(62.19)	(62.19)						마-1	중구 장충동2가 197	(62.19)	(62.19)
		마-2	중구 장충동2가 197	(33.75)	(33.75)						마-2	중구 장충동2가 197	(33.75)	(33.75)
		마-3	중구 장충동2가 산7-22	(500.00)	(500.00)					(17)	마-3	중구 장충동2가 산7-22	(500.00)	(500.00)					(17)
		마-5	중구 장충동2가 산14-21	(805.65)	(805.65)	연와조	(1)	(33.95)	(67.90)	(19)	마-5	중구 장충동2가 산14-21	(805.65)	(805.65)	연와조	(1)	(33.95)	(67.90)	(19)
편익시설	소 계			8,959.54	8,959.54		5	494,14	539.23				8,959.54	8,959.54		5	494,14	539.23
		2		504.17	504.17		5	494.14	539.23		2		504.17	504.17		5	494.14	539.23
	시민 휴게시설	2-1	중구 장충동2가 197	(243.00)	(243.00)		(1)	(243.00)	(243.00)		2-1	중구 장충동2가 197	(243.00)	(243.00)		(1)	(243.00)	(243.00)
	화장실	2-2	중구 장충동2가 산14-67	(62.00)	(62.00)	철근콘크리트조	(1)	(62.00)	(62.00)		2-2	중구 장충동2가 산14-67	(62.00)	(62.00)	철근콘크리트조	(1)	(62.00)	(62.00)
		2-3	중구 장충동2가 산14-21	(65.88)	(65.88)	철근콘크리트조	(1)	(65.88)	(65.88)		2-3	중구 장충동2가 산14-21	(65.88)	(65.88)	철근콘크리트조	(1)	(65.88)	(65.88)
		2-4	중구 장충동2가 산14-21	(67.57)	(67.57)	철근콘크리트조	(1)	(67.57)	(82.36)		2-4	중구 장충동2가 산14-21	(67.57)	(67.57)	철근콘크리트조	(1)	(67.57)	(82.36)
		2-5	중구 장충동2가 200-102	(65.72)	(65.72)	연와조	(1)	(55.69)	(85.99)		2-5	중구 장충동2가 200-102	(65.72)	(65.72)	연와조	(1)	(55.69)	(85.99)
편익시설	주차장	나		8,353.52	8,353.52						나		8,353.52	8,353.52
		나-1	중구 장충동2가 200-102	(471.74)	(471.74)						나-1	중구 장충동2가 200-102	(471.74)	(471.74)
		나-2	중구 장충동2가 196-1 외 1필지	(260.00)	(260.00)						나-2	중구 장충동2가 196-1 외 1필지	(260.00)	(260.00)
		나-3	중구 장충동2가 산14-67	(4,987.84)	(4,987.84)						나-3	중구 장충동2가 산14-67	(4,987.84)	(4,987.84)
		나-4	중구 장충동2가 산14-67	(1,882.94)	(1,882.94)						나-4	중구 장충동2가 산14-67	(1,882.94)	(1,882.94)
		나-5	중구 장충동2가 산14-67	(751.00)	(751.00)						나-5	중구 장충동2가 산14-67	(751.00)	(751.00)
	에스컬 레이터	차		101.85	101.85						차		101.85	101.85
		차-1	중구 장충동2가 197	31.30	31.30						차-1	중구 장충동2가 197	31.30	31.30
		차-2	중구 장충동2가 200-101	70.55	70.55						차-2	중구 장충동2가 200-101	70.55	70.55
관리시설	소 계			1,892.28	1,892.28		1	723.97	766.94				1,892.28	1,892.28		1	723.97	766.94
	국립극장 기계실	10	중구 장충동2가 산14-67	1,892.28	1,892.28	철근콘크리트조	1	723.97	766.94		10	중구 장충동2가 산14-67	1,892.28	1,892.28	철근콘크리트조	1	723.97	766.94
녹 지 및 기 타	소 계			181,238.92									180,643.42							(감)595.50㎡
	지하철입구
	녹지 및 기타		전지역	181,238.92								전지역	180,643.42							(감)595.50㎡

3. 도로조서

- 공원내 도시계획결정도로

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
당초	합 계					20,365.30
변경						20,759.80				증)394.50
당초	중로	계				2,250.00
당초		1	1	25	90.0	2,250.00	부진입	공원경계	공원경계
당초		1	2	20	45.0	(900.00)	도시계획도로	공원경계	중로 1-3
당초		1	3	20	150.0	(3,000.00)	도시계획도로	공원경계	공원경계
당초		1	4	20	175.0	(3,500.00)	도시계획도로	공원경계
당초		1	5	20	100.0	(2,000.00)	도시계획도로	공원경계	공원경계
당초		3	1	12	30.0	(360.00)	도시계획도로	중로 1-4	공원경계
		※ 도시계획도로는 부지면적에 산입, 시설면적에는 ()로 표시하여 미 산입시킴으로서 시설율에 미포함.
당초	소로	계				11,720.00
						12,122.50				증)402.50
변경
당초		1	1	10	115.0	1,150.00	부진입로	중로 1-3	공원경계
		1	1	13.5	115.0	1,552.50	부진입로	중로 1-3	공원경계	증)402.50
변경
당초		1	2	10	90.0	900.00	부진입로	공원경계	공원경계
당초		1	3	8.5	510.0	4,335.00	남부순환로	소로 3-7	공원경계
당초		1	4	10	175.0	1,750.00
당초		3	1	5	40.0	200.00	부진입로	중로 1-3	산책로5
당초		3	2	4	35.0	140.00	부진입로	중로 1-3	산책로6
당초		3	3	7	75.0	525.00	부진입로	소로 1-2
당초		3	4	4	60.0	240.00	부진입로	공원경계	남산2호터널관리소
당초		3	5	7	150.0	1,050.00		주차장5	주차장4
당초		3	6	4	85.0	340.00		주차장4	주차장5
당초		3	7	6	165.0	990.00	남산순환로	공원경계	소로 1-3
당초		3	8	5	20.0	100.00	남산순환로	소로 1-3	공원경계

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
당초	산책로	계				6,395.30
변경						6,387.30				감) 8.0
당초		-	1	2.3	35.0	80.50	산책로	산책로18	사명대사상
당초		-	2	4	77.0	308.00	산책로	공원경계	광장 가-2
당초		-	3	4	23.0	92.00	산책로	광장 가-1	광장 가-2
당초		-	4	5	76.0	380.00	산책로	광장 가-2	산책로28
당초		-	5	4	33.0	132.00	산책로	광장 가-2	산책로22
당초		-	6	3	41.0	123.00	산책로	산책로22	산책로19
당초		-	7	4	126.0	504.00	산책로	산책로20	광장 가-5
당초		-	8	4	144.0	576.00	산책로	광장 가-2	광장 가-5
당초	산책로	-	9	3.7	14.0	51.80	산책로	산책로23	산책로22
당초		-	10	1.5	24.0	36.00	산책로	산책로23	산책로22
당초		-	11	2	50.5	101.00	산책로	산책로22	산책로27
당초		-	12	2	70.0	140.00	산책로	산책로28	광장 가-5
당초		-	13	7	40.0	280.00	산책로	산책로19	산책로29
당초		-	14	4	48.5	194.00	산책로	산책로28	광장 가-5
당초		-	15	1.5	13.0	19.50	산책로	산책로28	산책로31
당초		-	16	6	14.0	84.00	산책로	산책로29	문화행사마당
당초		-	17	4.5	9.0	40.50	산책로	이준열사상	광장 가-5
당초		-	18	1.5	20.0	30.00	산책로	산책로9	학습공간5
당초		-	19	3	300.0	900.00	산책로	소로 1-1	소로 1-3
당초		-	20	2.5	10.0	25.00	산책로	공원경계	공원경계
당초		-	21	1	60.0	60.00	산책로	주차장3	운동공간9
당초		-	22	2.5	94.0	235.00	산책로	중로 1-5	주차장2
당초		-	23	4	19.0	76.00	산책로	중로 1-5	휴게공간3

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
당초	산책로	-	29	2.5	76.0	190.00	산책로	중로1-5	휴게공간3
당초		-	24	2.5	40.0	100.00	산책로	소로 1-3	운동공간11
당초		-	25	1	10.0	10.00	산책로	체력단련장4	소로 1-3
당초		-	26	2	10.0	20.00	산책로	체력단련장4	소로 1-3
당초		-	27	1.5	120.0	180.00	산책로	체력단련장4	휴게소-3
당초		-	28	4	40.0	160.00	산책로	소3-7	휴게소-3
당초		-	30	4	110.0	440.00	산책로	소3-2	소 1-1
변경		-	30	4	108.0	432.00	산책로	소3-2	소 1-1	감) 8.0
당초		-	31	4	70.0	280.00	산책로	소3-2	소 3-1
당초		-	32	4	110.0	440.00	산책로	소3-1	중 1-2
당초		-	33	2.5	70.0	107.00	산책로	산책로24	체력단련장5

의안번호	제 3 호		의결사항
의 결 년 월 일	2014. 11. 18 (제 9 차)

중랑캠핑숲근린공원 조성계획결정(변경)

서울특별시 도시공원위원회 심의안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2014. 11. .

도시공원위원회 심의안건

1. 의결주문

◦ 서울특별시 중랑구 망우로 산33일대에 위치한 중랑캠핑숲근린공원은 도심 내 조성된 자연친화적인 공간으로서 주5일 근무제의 정착으로 자연을 통한 여가활동 수요가 확대되는 시점에 중랑캠핑숲 내 청소년을 위해 자연과 친화하며 모험을 통한 숲체험의 기회를 제공하여 공원의 이용성을 더욱 높이고자 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」제 16조의2에 따라 심의 의결코자 함.

2. 제안이유(입안취지)

가. 조성계획 (변경)결정의 목적

◦ 친환경 스포츠로 각광받고 있는 숲속모험시설의 도입과 주변시설과의 연계활용을 통해 숲을 더욱 흥미롭고 활력 있는 체험공간으로 조성하고자 함

나. 조성계획 (변경)결정의 필요성

◦ 중·고등학교 청소년의 문제가 심화되고 주5일 수업제가 본격화 되어 청소년들에게 자연과 친화하며 심신을 단련할 수 있는 기회를 제공하고자 함

3. 공원 현황

◦ 위    치 : 서울특별시 중랑구 망우로 산33 일대

◦ 공원면적 : 총 면적 147,666.00㎡

총 면 적	국·공유지		사유지
147,666.00㎡	146,978.00㎡	99.5%	688㎡	0.5%

◦ 도시계획시설(공원)지정

- 최 초 : 2007. 11. 22(서고 제2007-426호)

◦ 공원조성계획결정

- 최 초 : 2009. 01. 02(서고 제2009-1호)

- 최 종 : 2009. 02. 19(서고 제2009-65호)

◦ 주변여건

- 중랑캠핑숲근린공원은 중랑구와 구리시 경계에 위치하고 있으며, 서측에 동원중학교, 송곡고등학교, 아파트 단지가 위치해 있고, 북측으로는 지하철(중앙선), 남측으로는 망우로가 지나가고 있음

4. 계획의 주요내용

◦ 개발목표 및 방향

- 자연훼손을 최소화하고 지역여건에 적합한 차별화된 숲체험 공간을 조성

- 청소년들이 자연 속에서 모험심을 기르고 숲을 통하여 화합할 수 있는 기회제공

◦ 주요변경내용

<신설>

- 유희시설 : 체험의숲 1,230.00㎡

5. 인문, 관광환경에 대한 조사 및 분석내용

◦ 자연환경

- 중랑구의 관내 제일 높은 산인 용마산(348m) 북서쪽 끝자락에 위치하여 부지 내로 숲이 연결되어 있음

- 대부분 식재림으로 조성되어 있으며, 자연림에 비하여 종의 구성과 아교목층의 발달이 상대적으로 미약함

- 전체적으로 아까시나무림과 상수리나무림이 높은 밀도를 차지하고 있으며, 일부지역에 초지분포

◦ 인문환경

- 대상지 주변으로 철도(양원역), 병원, 학교, 아파트가 밀집하여 경제활동이 활발

- 일반주거, 그린벨트지역이 혼재한 발전가능성이 높은 지역

- 대상지 동측으로 중랑구립잔디축구장과 나들이공원이, 북서측으로 중랑청소년수련관이 인접하고 있음

◦ 관광환경

- 대상지 인근 중화·망우 뉴타운 사업이 추진되는 곳과 가까워 앞으로 인구 급증이 예상되며 주변에 초·중·고등학교 등 교육시설이 인접해 있어 학생들을 비롯해 가족단위 이용자가 많음

6. 공원조성에 따른 부문별 계획

◦ 토지이용

- 청소년들이 모험심을 기르고 숲을 통하여 화합할 수 있는 체험의숲 조성으로 유희공간이 일부 변경됨

◦ 동선

- 캠프장이용객과 공원 이용자들의 충돌 방지 및 유지관리를 위한 입체적 동선의 분리

- 숲의 보존을 위해 공원이용자의 통제가 필요한 지역의 제한적 통제구간 계획

- 주차 및 시설관리를 위한 효율적인 관리용 차량동선 계획

◦ 시설의 배치

- 실개천 및 연못의 친수공간과 모험공간, 녹지공간을 연계하여 시민들에게 제공함으로서 녹음과 자연 속에서 휴식과 문화를 즐길 수 있는 공원으로 조성하였음

7. 공원조성에 따른 영향 및 효과

◦ 청소년들의 화합과 소통의 장소가 될 수 있도록 조성

◦ 청소년에게는 교육의 장소로, 성인에게는 동심 속 공간으로 조성

8. 공원조성계획(안)에 대한 주민의견 청취 및 관계기관 부서 협의 결과

◦ 주민의견 청취

〈시  보〉

- 서울시보 : 제3261호[서울특별시공고 제2014-1729호(2014.10.23.)]

- 공고기간 : 2014. 10. 23 ~ 2014. 11. 6

〈인터넷〉

- 게재장소 : 서울시청 홈페이지 (2014. 10. 23 ~ 2014. 11. 6)

◦ 주민의견 청취 및 관계기관 부서 협의의견 : 의견 없음(‘14.11.6 현재)

9. 공원조성을 위한 투자계획 및 재원조달계획

◦ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자계획				비고
		소계	2014	2015	2016
계	1,000	1,000	-	1,000	-
시 비	1,000	1,000	-	1,000	-	나들이공원 연계

◦ 현재 확보 예산

- 설계비 :    39백만원 (2013년도, 시비)

- 조성비 : 1,000백만원 (2015년도, 시비)

10. 검토 및 입안부서 의견

◦ 법적검토 사항

- 공원시설율 : 당초 26.08% → 변경 26.92％ (법정시설율 40%이내)

- 공원건폐율 : 당초 0.91％ → 0.91% (법정건폐율 10％ 이내)

◦ 입안부서 의견

- 중랑캠핑숲근린공원 내 청소년을 위한 체험의숲 조성은 청소년들을 위한 교육의 장소로서 숲속에서 느낄 수 있는 교육환경을 제공하고 화합과 소통의 장소가 될 수 있도록 계획하는 부분에 있어 공원조성계획 변경이 타당할 것으로 사료됨

첨부 : 1. 조성계획 (변경)결정 조서 1부(총괄표, 시설조서, 도로조서).

2. 설명자료(PPT) 1부.  끝.

중랑캠핑숲근린공원 조성계획결정(변경)조서

1. 총괄표 (위치 : 중랑구 망우동 산33번지 일대)

구 분		변 경 전						변 경 후						비 고
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건 축 물 (㎡)			공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건 축 물 (㎡)			공작물 (기)
				동 (수)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)				동 (수)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
계		147,666.0	38,521.73	8	1,349.00	2,262.48	132.00	147,666.00	39,751.73	8	1,349.00	2,262.48	151.00	-
기반 시설	소계	13,834.88	13,834.88	-	-	-	-	13,834.88	13,834.88	-	-	-	-	-
	도로	9,484.00	9,484.00	-	-	-	-	9,484.00	9,484.00	-	-	-	-	-
	광장	4,350.88	4,350.88	-	-	-	5	4,350.88	2,373.83	-	-	-	5	-
조경시설		9,248.47	9,248.47	-	-	-	13	9,248.47	9,248.47	-	-	-	13	-
휴양시설		5,100.98	5,100.98	-	-	-	80	5,100.98	5,100.98	-	-	-	80	-
운동시설		1,133.19	1,133.19	-	-	-	6	1,133.19	1,133.19	-	-	-	6	-
교양시설		4,775.97	4,775.97	4	897.10	1,648.13	10	4,775.97	4,775.97	4	897.10	1,648.13	10	-
편익시설		1,312.51	1,312.51	2	332.52	390.61	14	1,312.51	1,312.51	2.00	332.52	390.61	14	-
유희시설		238.20	238.20	-	-	-	2	1,468.20	1,468.20	-	-	-	21	증)1,230㎡
관리시설		2,877.53	2,877.53	2	119.38	223.74	2	2,877.53	2,877.53	2.00	119.38	223.74	2	-
녹지		109,144.27	-	-	-	-	-	107,914.27	-	-	-	-	-	감)1,230㎡
시설율 (법정 40%이하)		38,521.73 ÷ 147,666.00 × 100 = 26.08%						39,751.73 ÷ 147,666.00 × 100 = 26.92%
건폐율 (법정 10%이하)		1,349.00 ÷ 147,666.00 × 100 = 0.91%						1,349.00 ÷ 147,666.00 × 100 = 0.91%

2. 시설조서

구 분		변 경 전									변 경 후									비 고
		부 호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구 조	규 모	건 축 물		공작물 (기)	부 호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구 조	규 모	건 축 물		공작물 (기)
								바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)								바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
합 계				147,666.00	38,521.73		8	1,349.00	2,262.48	132			147,666.00	39,751.73		8	1,349.00	2,262.48	151
기반 시설	소계			13,834.88	13,834.88					5			13,834.88	13,834.88					5
	도로	가	전지역	9,484.00	9,484.00					-	가	전지역	9,484.00	9,484.00					-
	광장			4,350.88	4,350.88					-			4,350.88	4,350.88					-
	광장	나	241-20답 외9필지	2,373.83	2,373.83					-	나	241-20답 외9필지	2,373.83	2,373.83					-
	진입광장1	나-1	241-20답	94.29	94.29					-	나-1	241-20답	94.29	94.29					-
	진입광장2	나-2	55-1전, 56전	288.97	288.97					-	나-2	55-1전, 56전	288.97	288.97					-
	진입광장3	나-3	54-3대, 56전	438.07	438.07					-	나-3	54-3대, 56전	438.07	438.07					-
	진입광장4	나-4	산30-29임	461.71	461.71					-	나-4	산30-29임	461.71	461.71					-
	소광장1	나-5	산36-5, 37임	120.11	120.11					-	나-5	산36-5, 37임	120.11	120.11					-
	소광장2	나-6	산37-1임	58.95	58.95					-	나-6	산37-1임	58.95	58.95					-
	소광장3	나-7	80전 외 2필지	263.24	263.24					-	나-7	80전 외 2필지	263.24	263.24					-
	소광장4	나-8	산30-22임 외1필지	160.98	160.98					-	나-8	산30-22임 외1필지	160.98	160.98					-
	소광장5	나-9	산30-29임	90.73	90.73					-	나-9	산30-29임	90.73	90.73					-
조경 시설	소계			9,248.47	9,248.47					13			9,248.47	9,248.47					13
	그늘시렁1	다	산30-7임	16.00	16.00					1	다	산30-7임	16.00	16.00					1
	그늘시렁2	다-1	산30-7임	16.00	16.00					1	다-1	산30-7임	16.00	16.00					1
	그늘시렁3	다-2	산30-7임	16.00	16.00					1	다-2	산30-7임	16.00	16.00					1
	수생습지원	라	75-7전외 4필지	1,199.77	1,199.77					1	라	75-7전외 4필지	1,199.77	1,199.77					1
	건천	라-1	산34-9임외7필지	581.64	581.64					3	라-1	산34-9임외7필지	581.64	581.64					3
	레인가든	라-2	55-1전외2필지	220.38	220.38					-	라-2	55-1전외2필지	220.38	220.38					-
	테라스연못	라-3	77전외4필지	632.90	632.90					-	라-3	77전외4필지	632.90	632.90					-
	계류	라-4	78-1전외13필지	711.50	711.50					-	라-4	78-1전외13필지	711.50	711.50					-
	분수연못	라-5	산34-9임외3필지	994.25	994.25					-	라-5	산34-9임외3필지	994.25	994.25					-
	생태연못	라-6	71전외6필지	763.40	763.40					-	라-6	71전외6필지	763.40	763.40					-
	잔디마당1	마	산33임외7필지	3,459.79	3,459.79					5	마	산33임외7필지	3,459.79	3,459.79					5
	원두막	마-1	산30-45임	36.00	36.00					1	마-1	산30-45임	36.00	36.00					1
	잔디마당2	마-2	82전외1필지	600.84	600.84					-	마-2	82전외1필지	600.84	600.84					-

구 분		변 경 전									변 경 후									비 고
		부 호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구 조	규 모	건 축 물		공작물 (기)	부 호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구 조	규 모	건 축 물		공작물 (기)
								바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)								바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
휴양 시설	소계			5,100.98	5,100.98					80			5,100.98	5,100.98					80
	야영장1	바	산38-8유외15필지	4,289.27	4,289.27					80	바	산38-8유외15필지	4,289.27	4,289.27					80
	야영장2	바-1	산39-23임외5필지	811.71	811.71					-	바-1	산39-23임외5필지	811.71	811.71
운동 시설	소계			1,133.19	1,133.19					6			1,133.19	1,133.19					6
	비타민가든	사	산39-13임외5필지	1,133.19	1,133.19					6	사	산39-13임외5필지	1,133.19	1,133.19					6
교양 시설	소계			4,775.97	4,775.97		4	897.10	1,648.13	10			4,775.97	4,775.97		4	897.10	1,648.13	10
	관찰데크	아	산30-45임외3필지	325.20	325.20					-	아	산30-45임외3필지	325.20	325.20					-
	생태학습원1	아-1	75-8대외1필지	207.14	207.14					-	아-1	75-8대외1필지	207.14	207.14					-
	생태학습원2	아-2	산30-45임외1필지	268.42	268.42					-	아-2	산30-45임외1필지	268.42	268.42					-
	생태학습원3	아-3	산30-7임외1필지	778.06	778.06					2	아-3	산30-7임외1필지	778.06	778.06					2
	조류치료소	①	산30-7임외1필지	-	-	콘크리트	지상1	110.94	110.94	-	①	산30-7임외1필지	-	-	콘크리트	지상1	110.94	110.94	-
	생태학습원4	아-4	산30-7임외2필지	438.70	438.70						아-4	산30-7임외2필지	438.70	438.70
	생태학습원5	아-5	산34-6임외3필지	102.76	102.76						아-5	산34-6임외3필지	102.76	102.76
	테라스갤러리	아-6	산33	441.57	441.57	콘크리트	지상1	155.20	155.20	7	아-6	산33	441.57	441.57	콘크리트	지상1	155.20	155.20	7
	청소년독서실	아-7	54-3대외2필지	685.65	685.65	콘크리트	지상2	468.09	965.64		아-7	54-3대외2필지	685.65	685.65	콘크리트	지상2	468.09	965.64
	청소년 커뮤니티센터	아-8	240-1대	214.44	214.44	콘크리트	지상3	162.87	416.35	-	아-8	240-1대	214.44	214.44	콘크리트	지상3	162.87	416.35	-
	야외극장	아-9	산33임외3필지	1,314.03	1,314.03	-	-	-	-	1	아-9	산33임외3필지	1,314.03	1,314.03					1
편익 시설	소계			1,312.51	1,312.51	-	2	332.52	390.61	14			1,312.51	1,312.51	-	2	332.52	390.61	14
	비지터센터	자	77전외2필지	787.88	787.88	콘크리트	지상2	309.51	367.60		자	77전외2필지	787.88	787.88	콘크리트	지상2	309.51	367.60	-
	약수터	차	산30-7임	166.27	166.27	-	-	-	-	2	차	산30-7임	166.27	166.27	-	-	-	-	2
	취사장	차-1	산39-11임외2필지	86.77	86.77	-	-	-	-		차-1	산39-11임외2필지	86.77	86.77	-	-	-	-	-
	취사장(건축물)	②	산39-11임외2필지	-	-	콘크리트	지상1	23.01	23.01		②	산39-11임외2필지	-	-	콘크리트	지상1	23.01	23.01	-
	바베큐가든	차-2	산39-45임외5필지	271.59	271.59	-	-	-	-	12	차-2	산39-45임외5필지	271.59	271.59	-	-	-	-	12

구 분		변 경 전									변 경 후									비 고
		부 호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구 조	규 모	건 축 물		공작물 (기)	부 호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구 조	규 모	건 축 물		공작물 (기)
								바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)								바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
관리 시설	소계			2,877.53	2,877.53		2	119.38	223.74	2			2,877.53	2,877.53		2	119.38	223.74	2	-
	관리사무소	타	68-3대	117.79	117.79	콘크리트	지상2	98.70	203.06		타	68-3대	117.79	117.79	콘크리트	지상2	98.70	203.06		-
	야외배전반	타-1	68-8전	60.63	60.63	-	-	-	-	1	타-1	68-8전	60.63	60.63	-	-	-	-	1	-
	주차장1	파-1	54-16전외2필지	242.48	242.48	-	-	-	-	-	파-1	54-16전외2필지	242.48	242.48	-	-	-	-	-	-
	주차장2	파-2	56전외4필지	1,493.65	1,493.65	-	-	-	-	-	파-2	56전외4필지	1,493.65	1,493.65	-	-	-	-	-	-
	주차장3	파-3	81전외2필지	501.06	501.06	-	-	-	-	-	파-3	81전외2필지	501.06	501.06	-	-	-	-	-	-
	주차장4	파-4	80전	46.90	46.90	-	-	-	-	-	파-4	80전	46.90	46.90	-	-	-	-	-	-
	주차장5	파-5	78-1전외1필지	52.69	52.69	-	-	-	-	-	파-5	78-1전외1필지	52.69	52.69	-	-	-	-	-	-
	주차장6	파-6	산30-45임외2필지	362.33	362.33	-	-	-	-	-	파-6	산30-45임외2필지	362.33	362.33	-	-	-	-	-	-
	생태학습창고	③	산30-45임외2필지	-	-	콘크리트	지상1	20.68	20.68	1	③	산30-45임외2필지	-	-	콘크리트	지상1	20.68	20.68	1	-
유희 시설	소계			238.20	238.20	-	-	-	-	2			1,468.20	1,468.20			-	-	21	-
	숲속놀이터	하	77전외1필지	238.20	238.20	-	-	-	-	2	하	77전외1필지	238.20	238.20	-	-	-	-	2	-
	체험의숲	하-1		-	-	-	-	-	-	-	하-1	산30-7임외1필지	1,230.00	1,230.00	-	-	-	-	19	증)1,230㎡
녹지 및 기타			전지역	109,144.27								전지역	107,914.27							감)1,230㎡

3. 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
당초	합 계				3,679.00	9,484.00
변경	합 계				3,679.00	9,484.00
당초		소 계			3,679.00	9,484.00
변경					3,679.00	9,484.00
당초	소로	(3)	(1)	1.8	51.00	90.90	산책로	동측 대지경계선	소로3-2
변경		3	1	1.8	51.00	90.90	산책로	동측 대지경계선	소로3-2
당초		(3)	(2)	3.0	312.00	937.40	산책로	소로3-41	소로3-44
변경		3	2	3.0	312.00	937.40	산책로	소로3-41	소로3-44
당초		(3)	(3)	3.0	167.00	501.80	산책로	소로3-2	소광장5
변경		3	3	3.0	167.00	501.80	산책로	소로3-2	소광장5
당초		(3)	(4)	3.0	205.00	613.90	산책로	소광장4	소로3-2
변경		3	4	3.5	205.00	613.90	산책로	소광장4	소로3-2
당초		(3)	(5)	2.5	5.00	12.70	산책로	소로3-3	그늘시렁2
변경		3	5	2.5	5.00	12.70	산책로	소로3-3	그늘시렁2
당초		(3)	(6)	2.0	5.00	10.50	산책로	소로3-4	그늘시렁1
변경		3	6	2.0	5.00	10.50	산책로	소로3-4	그늘시렁1
당초		(3)	(7)	1.2	17.00	20.40	산책로	소로3-21	소로3-10
변경		3	7	1.2	17.00	20.40	산책로	소로3-21	소로3-10
당초		(3)	(8)	2.0	229.00	458.20	산책로	남측 대지경계선	소광장5
변경		3	8	2.0	229.00	458.20	산책로	남측 대지경계선	소광장5
당초		(3)	(9)	2.5	90.00	225.60	산책로	소로3-2	분수연못
변경		3	9	2.5	90.00	225.60	산책로	소로3-2	분수연못
당초		(3)	(10)	2.5	292.00	730.00	산책로	소로3-8	소로3-2
변경		3	10	2.5	292.00	730.00	산책로	소로3-8	소로3-2
당초		(3)	(11)	2.0	125.00	249.30	산책로	분수연못	진입관장2
변경		3	11	2.0	125.00	249.30	산책로	분수연못	진입관장2
당초		(3)	(12)	1.8	50.00	90.60	산책로	소광장1	분수연못
변경		3	12	1.8	50.00	90.60	산책로	소광장1	분수연못
당초		(3)	(13)	1.8	27.00	47.90	산책로	소광장1	소로3-2
변경		3	13	1.8	27.00	47.90	산책로	소광장1	소로3-2
당초	소로	(3)	(14)	1.8	84.00	151.70	산책로	서측 대지경계선	소광장1
변경		3	14	1.8	84.00	151.70	산책로	서측 대지경계선	소광장1
당초		(3)	(15)	2.0	27.00	54.00	산책로	소로3-14	소광장2
변경		3	15	2.0	27.00	54.00	산책로	소로3-14	소광장2
당초		(3)	(16)	1.8	75.00	134.90	산책로	소로3-21	소로3-21
변경		3	16	1.8	75.00	134.90	산책로	소로3-21	소로3-21
당초		(3)	(17)	1.8	14.00	24.70	산책로	비지터센터	소로3-16
변경		3	17	1.8	14.00	24.70	산책로	비지터센터	소로3-16
당초		(3)	(18)	1.8	16.00	29.00	산책로	소로3-22	소로3-21
변경		3	18	1.8	16.00	29.00	산책로	소로3-22	소로3-21
당초		(3)	(19)	1.8	18.00	33.00	산책로	소로3-22	소로3-21
변경		3	19	1.8	18.00	33.00	산책로	소로3-22	소로3-21
당초		(3)	(20)	1.8	13.00	23.30	산책로	소로3-22	소로3-21
변경		3	20	1.8	13.00	23.30	산책로	소로3-22	소로3-21
당초		(3)	(21)	4.0	193.00	772.30	산책로	주차장5	소로3-7
변경		3	21	4.0	193.00	772.30	산책로	주차장5	소로3-7
당초		(3)	(22)	1.8	115.00	207.00	산책로	소로3-10	취사장
변경		3	22	1.8	115.00	207.00	산책로	소로3-10	취사장
당초		(3)	(23)	4.0	24.00	95.40	산책로	소로3-33	소로3-21
변경		3	23	4.0	24.00	95.40	산책로	소로3-33	소로3-21
당초		(3)	(24)	4.0	57.00	229.70	산책로	소로3-33	소로3-21
변경		3	24	4.0	57.00	229.70	산책로	소로3-33	소로3-21
당초		(3)	(25)	4.0	61.00	244.70	산책로	소로3-33	소로3-21
변경		3	25	4.0	61.00	244.70	산책로	소로3-33	소로3-21
당초		(3)	(26)	1.8	29.00	52.80	산책로	남서측 대지경계선	소로3-28
변경		3	26	1.8	29.00	52.80	산책로	남서측 대지경계선	소로3-28
당초		(3)	(27)	2.0	94.00	187.30	산책로	소광장3	소로3-29
변경		3	27	2.0	94.00	187.30	산책로	소광장3	소로3-29
당초	소로	(3)	(28)	1.8	133.00	239.40	산책로	소로3-26	소로3-10
변경		3	28	1.8	133.00	239.40	산책로	소로3-26	소로3-10
당초		(3)	(29)	1.8	101.00	181.80	산책로	소로3-26	소로3-28
변경		3	29	1.8	101.00	181.80	산책로	소로3-26	소로3-28
당초		(3)	(30)	1.8	14.00	25.20	산책로	소로3-29	소로3-28
변경		3	30	1.8	14.00	25.20	산책로	소로3-29	소로3-28
당초		(3)	(31)	1.8	15.00	27.00	산책로	소로3-29	소로3-28
변경		3	31	1.8	15.00	27.00	산책로	소로3-29	소로3-28
당초		(3)	(32)	1.8	11.00	19.80	산책로	소로3-29	소로3-28
변경		3	32	1.8	11.00	19.80	산책로	소로3-29	소로3-28
당초		(3)	(33)	3.5	117.00	409.50	산책로	소로3-34	소로3-21
변경		3	33	3.5	117.00	409.50	산책로	소로3-34	소로3-21
당초		(3)	(34)	5.0	23.00	115.00	산책로	비지터센터	소로3-33
변경		3	34	5.0	23.00	115.00	산책로	비지터센터	소로3-33
당초		(3)	(35)	3.0	119.00	357.00	산책로	주차장1	소로3-38
변경		3	35	3.0	119.00	357.00	산책로	주차장1	소로3-38
당초		(3)	(36)	2.0	54.00	108.00	산책로	소로3-35	소로3-37
변경		3	36	2.0	54.00	108.00	산책로	소로3-35	소로3-37
당초		(3)	(37)	2.0	32.00	64.00	산책로	소로3-43	소로3-35
변경		3	37	2.0	32.00	64.00	산책로	소로3-43	소로3-35
당초		(3)	(38)	1.8	47.00	84.60	산책로	소로3-35	소로3-43
변경		3	38	1.8	47.00	84.60	산책로	소로3-35	소로3-43
당초		(3)	(39)	1.8	49.00	88.20	산책로	소로3-35	소로3-38
변경		3	39	1.8	49.00	88.20	산책로	소로3-35	소로3-38
당초		(3)	(40)	1.5	75.00	112.50	산책로	소로3-3	소로3-3
변경		3	40	1.5	75.00	112.50	산책로	소로3-3	소로3-3
당초		(3)	(41)	4.0	64.00	256.00	산책로	동측 대지경계선	약수터
변경		3	41	4.0	64.00	256.00	산책로	동측 대지경계선	약수터
당초		(3)	(42)	2.5	63.00	157.50	산책로	동측 대지경계선	소로3-41
변경		3	42	2.5	63.00	157.50	산책로	동측 대지경계선	소로3-41
당초	소로	(3)	(43)	1.5	265.00	397.50	산책로	소광장4	생태연못
변경		3	43	1.5	265.00	397.50	산책로	소광장4	생태연못
당초		(3)	(44)	6.0	32.00	192.00	산책로	소광장3	소로3-34
변경		3	44	6.0	32.00	192.00	산책로	소광장3	소로3-34
당초		(3)	(45)	6.0	70.00	420.00	산책로	소광장3	소로3-21
변경		3	45	6.0	70.00	420.00	산책로	소광장3	소로3-21

의안번호	제 3 호		의결사항
의 결 년 월 일	2014. 11. 18 (제 9 차)

나들이근린공원 조성계획결정(변경)

서울특별시 도시공원위원회 심의안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2014. 11 . .

도시공원위원회 심의안건

1. 의결주문

◦ 서울특별시 중랑구 망우동 산30-7번지 일대에 위치한 나들이근린공원은 청소년, 가족단위 시민들을 위해 자연학습장, 놀이시설 등을 조성한 근린공원으로서 청소년들의 주5일 근무제의 정착으로 자연을 통한 여가활동 수요가 확대되는 시점에 자연과 친화하며 모험을 통한 숲체험의 기회를 제공하여 공원의 이용성을 더욱 높이고자 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」제16조의 2에 따라 심의 의결코자 함

2. 제안이유(입안취지)

가. 조성계획 (변경)결정의 목적

◦ 친환경 스포츠로 각광받고 있는 숲속 모험시설의 도입과 주변시설과의 연계활용을 통해 숲을 더욱 흥미롭고 활력 있는 체험공간으로 조성하고자 함

나. 조성계획 (변경)결정의 필요성

◦ 중·고등학교 청소년 문제가 심화되고, 주5일 수업제가 본격화 되어 청소년들에게 자연과 친화하며 심신을 단련할 수 있는 기회를 제공하고자 함

3. 공원 현황

◦ 위    치 : 서울특별시 중랑구 망우동 산30-7번지 일대

◦ 공원면적 : 총 면적 32,000.00㎡

총 면 적	국·공유지		사유지
32,000.00㎡	32,000.00㎡	100.0%	-	-

◦ 도시계획시설(공원)지정

- 최 초  2005. 01. 15(서고 제2005-10호)

◦ 공원조성계획결정

- 최 초  2005. 03. 03(서고 제2005-61호)

- 최 종  2005. 07. 07(서고 제2005-196호)

◦ 주변여건

- 대상지는 길게 펼쳐진 지형적 특성으로 인해 우수의 유출은 주로 동서 양사면방향으로 이루어지며, 자연적으로 형성된 우·배수로를 통해 자연스럽게 배출

- 대부분 경사도 5% 이내의 비교적 완만한 경사를 이루고 있으며, 지형은 최저표고 50m, 최고표고 62.5m, 표고차는 12.5m이며 지표면의 기복이 거의 없는 평탄한 지형

4. 계획의 주요내용

◦ 개발목표 및 방향

- 자연훼손을 최소화하고 지역여건에 적합한 차별화된 체험의숲과 체험의숲의 원활한 운영을 위한 운영센터 및 매점을 기존 관리소 내 설치

- 청소년들이 자연속에서 모험심을 기르고 숲을 통하여 화합할 수 있는 기회제공

◦ 주요변경내용

<신설>

- 유희시설 : 체험의숲 335.00㎡

<변경>

- 관리시설 : 관리사무소 → 운영센터 및 매점(용도변경)

5. 인문, 관광환경에 대한 조사 및 분석내용

◦ 자연환경

- 대상지 서측으로 중랑캠핑숲이 위치하여 부지내로 녹지가 연결되어 있음

- 대상지 서측으로 아까시나무림과 상수리나무림이 높은 밀도를 차지하고 있음

◦ 인문환경

- 대상지 주변으로 철도(양원역), 병원, 학교, 아파트가 밀집하여 경제활동이 활발

- 대상지 북측으로 중랑구립잔디축구장, 남측으로는 극락사(사찰)가 위치

◦ 관광환경

- 대상지주변으로 초·중·고등학교 등 교육시설이 인접해 있어 학생들을 비롯해 가족단위 이용자가 많음

6. 공원조성에 따른 부문별 계획

◦ 토지이용

- 청소년들이 모험심을 기르고 숲을 통하여 화합할 수 있는 체험의숲과 운영센터, 매점 설치로 유희시설과 관리시설이 일부 변경됨

◦ 동선

- 중랑구립축구장 이용객과 공원 이용자들의 충돌 방지 및 유지관리를 위한 입체적 동선의 분리

- 주차 및 시설관리를 위한 효율적인 관리용 차량동선 계획

◦ 시설의 배치

- 실개천 및 연못의 친수시설, 배드민턴장과 맨발건강원의 운동시설, 뜀동산, 체험의숲 등 유희시설을 시민들에게 제공함으로서 녹음과 자연 속에서 휴식과 문화를 즐길 수 있는 공원으로 조성

7. 공원조성에 따른 영향 및 효과

◦ 영향 및 효과

- 청소년들의 화합과 소통의 장소가 될 수 있도록 조성

- 청소년에게는 교육의 장소로, 성인에게는 동심 속 공간으로 조성

8. 공원조성계획(안)에 대한 주민의견 청취 및 관계기관 부서 협의 결과

◦ 주민의견 청취

〈시  보〉

- 서울시보 : 제3261호[서울특별시공고 제2014-1730호(2014.10.23.)]

- 공고기간 : 2014. 10. 23 ~ 2014. 11. 6

〈인터넷〉

- 게재장소 : 서울시청 홈페이지 (2014. 10. 23 ~ 2014. 11. 6)

◦ 주민의견 청취 및 관계기관 부서 협의의견 : 의견 없음(‘14.11.6 현재)

9. 공원조성을 위한 투자계획 및 재원조달계획

◦ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자계획				비고
		소계	2014	2015	2016
계	1,000	1,000	-	1,000	-
시 비	1,000	1,000	-	1,000	-	중랑캠핑숲 연계

◦ 현재 확보 예산

- 설계비 : 39백만원 (2013년도, 시비)

- 조성비 : 1,000백만원 (2015년도, 시비)

10. 검토 및 입안부서 의견

◦ 법적검토 사항

- 공원시설율 : 당초 31.28% → 변경 32.39％ (법정 40%이하)

- 공원건폐율 : 당초 0.80％ → 변경 0.80% (법정 15％이하)

◦ 입안부서 의견

- 나들이공원 내 청소년을 위한 체험의숲 조성은 청소년들을 위한 교육의 장소로서 숲속에서 느낄 수 있는 교육환경을 제공하고 화합과 소통의 장소가 될 수 있도록 계획하는 부분에 있어 공원조성계획 변경이 타당할 것으로 사료됨.

첨부 : 1. 조성계획 (변경)결정 조서 1부(총괄표, 시설조서, 도로조서).

2. 설명자료(PPT) 1부.  끝.

나들이근린공원 조성계획결정(변경)조서

1. 총괄표 (위치 : 중랑구 망우동 산30-7 일대)

구 분		변 경 전						변 경 후						비 고
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건 축 물 (㎡)			공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건 축 물 (㎡)			공작물 (기)
				동 (수)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)				동 (수)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
계		32,000.00	10,010.80	3동	256.90	249.70	6.00	32,000.00	10,365.80	3동	256.90	249.70	6.00	감)355.0㎡
기반 시설	소계	5,769.00	5,769.00	-	-	-	-	5,769.00	5,769.00	-	-	-	-	-
	도로	3,922.00	3,922.00	-	-	-	-	3,922.00	3,922.00	-	-	-	-	-
	광장	1,847.00	1,847.00	-	-	-	-	1,847.00	1,847.00	-	-	-	-	-
조경시설		700.00	700.00	-	-	-	-	700.00	700.00	-	-	-	-	-
휴양시설		144.00	144.00	-	-	-	5	144.00	144.00	-	-	-	5	-
운동시설		1,330.00	1,330.00	-	-	-	-	1,330.00	1,330.00	-	-	-	-	-
교양시설		964.60	964.60	2동	70.40	70.40	-	964.60	964.60	2동	70.40	70.40	-	-
편익시설		515.00	515.00	-	-	-	-	515.00	515.00	-	-	-	-	-
유희시설		308.00	308.00	-	-	-	1	663.00	663.00	-	-	-	1	증)355.0㎡
관리시설		280.20	280.20	1동	186.50	179.30	-	280.20	280.20	1동	186.50	179.30	-	-
녹지		21,989.20	-	-	-	-	-	21,634.20	-	-	-	-	-	감)355.0㎡
시설율 (법정 40%이하)		10,010.80 ÷ 32,000.00 × 100 = 31.28%						10,365.80 ÷ 32,000.00 × 100 = 32.39%
건폐율 (법정 15%이하)		256.90 ÷ 32,000.00 × 100 = 0.80%						256.90 ÷ 32,000.00 × 100 = 0.80%

2. 시설조서

구분	시설명	변 경 전									변 경 후									비 고
		부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구 조	규 모	건 축 물		공작물 (기)	부 호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구 조	규 모	건 축 물		공작물 (기)
								바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)								바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
합계				32,000.00	10,010.80		3동	256.90	249.70	6			32,000.00	10,365.80		3동	256.90	249.70	6	감)355.0㎡
기반 시설	소계			5,769.00	5,769.00								5,769.00	5,769.00
	도로			3,922.00	3,922.00								3,922.00	3,922.00
	광장	가	전지역	1,847.00	1,847.00						가	전지역	1,847.00	1,847.00
조경 시설	소계			700.00	700.00								700.00	700.00
	피크닉장	나		320.00	320.00						나		320.00	320.00
	휴게데크	다		133.00	133.00						다		133.00	133.00
	수로	라		247.00	247.00						라		247.00	247.00
	목교	①	초화원사이	-	-	목재				-	①	초화원사이	-	-	목재				-
휴양 시설	소계			144.00	144.00	-				5			144.00	144.00	-				5
	휴게소	마	발맛사지주변	144.00	144.00	-				-	마	발맛사지주변	144.00	144.00	-				-
		마-1		(72.0)	-	-				-	마-1		(72.0)	-	-				-
		마-2		(72.0)	-	-				-	마-2		(72.0)	-	-				-
	파고라	②	전지역	-	-	목재				5	②	전지역	-	-	목재				5
유희 시설	소계			308.00	308.00	-				1			663.00	663.00	-				1	증)355.0㎡
	놀이터	바		308.00	308.00	-				-	바		308.00	308.00	-				-
	뜀동산	③		-	-	막구조				1	③		-	-	막구조				1
	체험의숲			-	-	-				-	사		355.00	355.00	-				-
운동 시설	소계			1,330.00	1,330.00	-				-			1,330.00	1,330.00	-				-
	맨발건강원	사		627.00	627.00	-				-	아		627.00	627.00	-				-
	배드민턴장	아		703.00	703.00	-				-	자		703.00	703.00	-				-
교양 시설	소계			964.60	964.60	-	2동	70.40	70.40	-			964.60	964.60	-	2동	70.40	70.40	-
	농가체험장	차		861.20	861.20	-	-	-	-	-	차		861.20	861.20	-	-	-	-	-
	농가주택	2		71.20	71.20	-	1동	51.60	51.60	-	2		71.20	71.20	-	1동	51.60	51.60	-
	외양간	3		32.20	32.20	-	1동	18.80	18.80	-	3		32.20	32.20	-	1동	18.80	18.80	-
편익 시설	소계			515.00	515.00	-	-	-	-	-			515.00	515.00	-	-	-	-	-
	주차장	카		515.00	515.00	-	-	-	-	-	카		515.00	515.00	-	-	-	-	-
관리 시설	소계			280.20	280.20		1동	186.50	179.30	-			280.20	280.20		1동	186.50	179.30	-
	관리사무소	타		280.20	280.20		1동	186.50	179.30	-	타	운영센터 및 매점	280.20	280.20		1동	186.50	179.30	-
녹지 및 기타			전지역	21,989.20								전지역	21,634.20							감)355.0㎡

3. 도로조서

구분	등급	류별	번호		폭원 (m)		연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
당초	합 계						965.00	3,922.00
변경	합 계						990.00	3,922.00
당초		소 계					965.00	3,922.00
변경							990.00	3,922.00
당초	소로	(2)		(1)		8.0	285.00	2,280.00	진입도로	북측경계	남측경계
변경		2		1		8.0	285.00	2,280.00	진입도로	북측경계	남측경계
당초		(2)		(2)		8.0	50.00	400.00	연결로	소로2-1	북측경계
변경		2		2		8.0	50.00	400.00	연결로	소로2-1	북측경계
당초	산책로			1		2.0	73.00	146.00	산책로	소로2-1	동측경계
변경				1		2.0	73.00	146.00	산책로	소로2-1	동측경계
당초				2		1.2	86.00	104.00	산책로	휴게데크	맨발건강원 하부
변경				2		1.2	86.00	104.00	산책로	휴게데크	맨발건강원 하부
당초				3		2.0	17.00	34.00	연결로	입구광장	산책로-6
변경				3		2.0	17.00	34.00	연결로	입구광장	산책로-6
당초				4		2.0	30.00	60.00	연결로	산책로-6	산책로-7
변경				4		2.0	30.00	60.00	연결로	산책로-6	산책로-7
당초				5		2.0	126.00	252.00	연결로	산책로-7	입구광장
변경				5		2.0	126.00	252.00	연결로	산책로-7	입구광장
당초				6		2.0	53.00	106.00	연결로	산책로-7	나들이마당
변경				6		2.0	53.00	106.00	연결로	산책로-7	나들이마당
당초				7		2.0	93.00	186.00	산책로	소로2-1	나들이마당
변경				7		2.0	93.00	186.00	산책로	소로2-1	나들이마당
당초				8		2.0	152.00	304.00	산책로	북측경계	남측경계
변경				8		2.0	152.00	304.00	산책로	북측경계	남측경계
당초				9		2.0	25.00	50.00	산책로	서측경계	산책로-8
변경				9		2.0	25.00	50.00	산책로	서측경계	산책로-8

의안번호	제 4 호		의결사항
의 결 년 월 일	2014. 11. 18 (제 9 차)

백련근린공원 조성계획결정(변경)

서울특별시 도시공원위원회 심의안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2014. 11. .

도시공원위원회 심의안건

1. 의결주문

◦ 백련근린공원 내 노후된 기존 한마음체육관(단전호흡장)을 철거하고 주민이용도가 높은 다목적체육관(운동시설)으로 새롭게 건립하여 지역주민들의 생활체육 및 여가활동 공간으로 제공코자 함.

◦ 다만, 근린공원내 운동시설 등은 「도시공원 및 녹지등에 관한 법률 시행규칙 제11조 5항」에 따라 시설부지 면적의 20%를 초과할 수 없도록 규정되어 있어, 원할한 사업추진을 위해서는 시설부지 면적 확대가 필요하며, 기존 녹지 등을 자연학습장으로 변경하여 시설부지 부족 문제를 해결하고자 함

2. 제안이유(입안취지)

가. 체육관 시설이용의 계층 다양화

◦ 증개축 대상 체육관은 건축 당시 가건물 형태로 건축하여 외관(샌드위치 패널) 등이 노후하여 공원경관을 저해하고 있으며, 건립당시 단전호흡 전용 체육관으로 건축하여 800여명 회원을 수용하였으나, 단전호흡 회원이 현재, 150여명으로 줄어 시설 활용도가 현저히 떨어짐에 따라, 이곳을 개축하여 공원경관 개선은 물론, 다양한 주민 요구를 수용할 수 있는 다목적체육관으로 재조성코자 함.

◦ 서대문구의 생활체육회 등록회원은 23종목 267클럽에 1만1천여 명이 등록되어 있고, 지속적인 회원증가로 생활체육 수요는 계속 증가하고 있으나, 서울시 1인당 평균 생활체육시설 면적 1.98㎡(100%) 대비 서대문구는 0.98㎡(49.5%)로서 타구에 비해 매우 열악함에 따라 체육시설 확충이 필요함.

◦ 현재 사용 중인 체육관 2동 중 단전호흡수련장 1동을 개축하여 다양한 주민요구사항을 수용하고 장애인·노인·여성·어린이 등 모든 계층이 함께 공유하고 활용할 수 있는 생활체육 공간으로 조성하여 부족한 생활체육시설 설치를 통한, 주민의 다양한 생활체육 욕구 충족과 스포츠 복지 확충에 이바지하고자 함.

나. 우수한 생태자원을 활용한 공원이용 활성화 도모

◦ 백련근린공원은 참나무림이 우세하고 이외에도 때죽나무, 보리수나무 등 다양한 향토수종이 자생하는 산지형 근린공원으로, 우수한 자원환경을 활용한 숲체험 및 여가활동 프로그램 개발을 통한 공원이용 활성화 방안 모색

3. 공원 현황

◦ 위    치 : 서대문구 홍은동 산11번지 일대

◦ 공원면적 : 총면적 1,310,294㎡

◦ 도시계획시설(공원)지정

- 최 초  1966. 2. 5 (건설부고시 제2181호)

◦ 공원조성계획결정

- 최 초  1990. 4. 25 (건설부고시 제807호)

- 최 종  2014. 10. 16(서울시고시 제2014-355호)

4. 계획의 주요내용

◦ 개발목표 및 방향

- 다목적체육관 건립을 통한 시민 여가활동 증대

․시설노후화로 도시미관을 저해하고 공간활용도가 떨어지는 단전호흡 전용 체육관인 현 한마음체육관을 철거하고 그 부지에 다목적체육관을 건립함으로써, 도시 및 공원경관을 개선하고 장애인·노인·여성·어린이 등 생활체육 활동분야에 있어서의 상대적 약자들을 포함한 모든 계층이 함께할 수 있는 체육시설 조성으로 스포츠 복지확충에 기여 및 구민 화합의 장 마련

- 산림지역의 복원 및 활용

․기존에 조성되어 있는 수림대의 특성을 파악하여 더욱 건강하고 안정된 생태계가 조성 될 수 있는 숲으로 조성.

․수림대의 특성에 알맞은 이용프로그램을 조성하여, 공원을 이용하는 이용자가 숲을 훼손하지 않는 범위 내에서 숲을 체험할 수 있도록 조성.

◦ 주요변경내용

- 운동시설 : 33,715㎡(변동 없음)

· 체육관 건축면적 : 감 224.51㎡ (23,484.63㎡ → 3,260.12㎡)

· 체육관 연면적   : 증1,147.59㎡ (7,682.77㎡ → 8,830.36㎡)

- 교양시설 : 증105,244.21㎡ (10,758㎡ → 116,002.21㎡)

- 녹지및기타 : 1,203,495.5㎡ ⇒ 1,098,251.29㎡ (감105,244.21㎡)

◦ 공원면적

구 분	면 적 (㎡)			비고
	기 존	변 경	증 감
공원면적	1,310,294	1,310,294	-	공원면적 변경없음

5. 인문, 자연환경에 대한 조사 및 분석내용

◦ 인문환경

- 대상지 1(다목적체육관)

․서대문다목적체육관 주변은 아파트 및 다세대 주택 등 공동주택이 대부분인 일반주거지역에 서대문문화체육회관, 홍연초등학교, 인조잔디 구장 등의 시설들과 인접해 있으며, 반경 200m내 주변에는 950여세대 2,750여명의 주민이 거주하고 있음.

- 자연학습장

․대상지 2(그랜드힐튼호텔 뒤편)

: 지리적으로 도심지와 외곽지역을 연결하는 통과차량이 많은 부도심지로 남쪽으로는 내부순환도로가 지나고 북쪽으로는 은평구 경계와 접하며, 대상지 남측으로는 그랜드힐튼호텔이 위치하고, 남측으로는 정원단지(주택지역), 동측으로는 홍은중학교 및 유진상가가 위치하고 있음.

․대상지 3(삼성빌라아파트 뒤편)

: 서대문구 홍은동과 은평구 응암동 경계의 능선부에 위치하여 있으며, 동측으로는 무허가 건물 및 폐기물 적치장을 철거 후에 조성한 공원시설지가 있으며, 남측 능선부에는 은평정이 있다. 능선부에 등산로가 발달하여 이용객이 많으며, 참나무, 스트로브잣나무 및 국수나무 등이 자생하고 있어 다층구조를 가지는 양호한 수림대를 형성하고 있음

․대상지 4(명지초·중·고교 뒤편)

: 근거리에 가좌로가 있으며, 대상지 하단부에 명지초·중·고교 및 명지전문대가 위치하여 있다. 학교시설 외에 주거지역은 다세대주택이 주를 이루며, 인근 홍연초교 및 문화회관 이용자의 이동로로 이용되는 산책로가 있으며, 북서측에 연접하여 백련사가 위치하고 있다. 상부에는 홍은동과 은평구 응암동을 잇는 도로(6m)가 개설되어 있다. 대상지 내부에는 무단경작지가 있어 평탄지역에는 산림훼손이 진행되고 있는 실정임

◦ 교통환경

- 3호선 홍제역, 6호선 새절역 및 경의선 가좌역 등지에서 각각 2㎞정도 떨어진 중간지점에 위치해 있으며, 지선 및 마을버스가 운행되고 있어 대중교통 접근성은 보통임

◦ 자연환경

- 기  온 : 서대문구는 대륙성 기후대이며 평균 기온은 12.8℃, 최고기온은 34.8℃임.

- 풍  향 : 평균풍속은 2.2m/sec, 최대풍속 13.8/sec, 전반기에 서풍, 후반기에 북동풍을 나타냄.

- 강우량 : 연평균 강우량은 1,555.7mm로 5∼9월에 집중되어 있음

6. 공원조성에 따른 부문별 계획

◦ 다목적체육관

- 토지이용 : 공원 조성계획에 기 반영되어 있는 현 한마음체육관(단전호흡수련장) 철거 후 해당 부지에 다목적체육관을 건립하므로 별도의 산림 훼손 없음.

- 동    선 : 기존 동선을 활용

- 시설배치 : 건축물 구조는 철근콘크리트구조 및 철골조의 지하 1층, 지상 3층 건물로 지하 1층에 기계실 및 주차장, 지상 1층에는 유아스포츠단 교실 및 체육실, 휴게실, 창고, 지상 2층에는 다목적(장애인)체육관, 스포츠클라이밍, 다목적소체육실, 지상3층에는 풋살경기장이 설치되고 옥상공원이 조성됨.

◦ 자연학습장(대상지 2,3,4)

- 토지이용 : 무단경작으로 인한 훼손지 및 수령이 다해 발생한 대상지 상부 일부구간의 아까시나무 및 현사시 고사목 수림대를 활용하여 향토수종으로 산림을 복원하고, 조류관찰시설 등 학습공간 제공

- 동    선 : 지역주민의 이용으로 발생한 등산로를 활용하여 동선 계획

- 기반시설 : 대상지내 부지의 고저차이가 있는 지역은 자연친화적이고, 시각적으로 불량하지 않은 시설을 선정하여 공원 내부 구조물을 조성하고, 가능한 구조물을 최소화하는 자연녹지형 사면으로 조성.

7. 공원조성에 따른 영향 및 효과

◦ 다목적체육관

- 시설 노후화로 도시미관을 저해하고 공간 활용도가 떨어지는 단전호흡 전용 체육관인 현 한마음체육관을 철거 후 그 부지에 자연 친화적인 다목적체육관을 건립함으로써 도시 및 공원경관 개선에 기여

- 장애인 전용 체육시설 설치하여 민간영역에서 할 수 없는 장애인들(서대문구 등록장애인 1만3천여명)에게 재활과 체육활동의 장을 마련해 주고, 풋살 및 실내야구장을 겸해 사용할 수 있는 풋살경기장을 설치하여 20클럽 1,700여명의 회원이 이용할 수 있는 공간을 조성하며, 서대문구에 없는 실내 스포츠클라이밍 시설 설치로 암벽등반 회원들을 위한 시설 조성 및 게이트볼장 설치로 노령인구 증가에 따른 게이트볼장 추가설치 민원을 해소

◦ 자연학습장

- 무단경작지 및 수령이 다한 아까시나무 수림대를 활용하여 향토수종으로 복원하고 시설물을 최소화하면서 주민의 이용을 도모할 수 있는 공간을 제공함으로써, 산림생태계 및 경관을 개선하고 공원이용 활성화 도모

8. 공원조성 계획(안)에 대한 주민 의견 청취

<주민의견>

주민의견	검토결과
- 제출자 : 단전호흡회원 대표 백환기 외 150명 - 의 견 : 현 상태대로 한마음체육관(단전호흡장)의 이용을 원하며, 필요시 공간을 분할하여 타종목 배치 수용	-현재 한마음체육관이 노후 및 효율성이 떨어져 다양한 생활체육활동을 위한 다목적체육관 건립이 불가피함에 따라, 기존 단전호흡회원들을 위한 공간도 마련할 계획임 (반영불가, 서대문구 문화체육과, 사업부서)

<시보>

- 게재일자 : 2014년 10월16일 (14일간)

<서대문구 게시판>

- 게재일자 : 2014년 10월16일 (14일간)

<인터넷>

- 서대문구 홈페이지 : 2014년 10월16일 (14일간)

9. 관계기관 부서 협의 결과

기관	부서명	부서의견	조치계획	비고
서울시	공원조성과	-다목적체육관 건립부지는 시유지 로서 공유재산 및 물품관리법 제13조 규정에 따라 구소유 건축물 건립이 불가하므로 건축물 건립을 위한 토지문제 해결방안 마련 필요	공유재산 및 물품관리법시행령 제9조 제11호 규정에 따라 지방자치단체장 간에 서로 합의하고 지방의회가 동의한 경우 건물 축조가 가능함에 따라 해당 절차를 이행중에 있음 - ’14.10.22 : 시장-구청장 간 토지사용에 대한 협약 체결 완료 - ’14.11.10∼12.18 : 제256회 시의회 정례회 시유지 사용 동의안 의결 예정	반영
서대문구	문화체육과	- 건축바닥면적 3,484㎡ → 3,260㎡으로 정정 - 연면적 8,687㎡ → 8,830㎡으로 정정	- 시설조서 및 설명자료 면적 정정 반영	반영
	안전치수과	- 우천으로 인해 토사 등이 공공 하수도에 유입되지 않도록 침사지 등을 공원내부에 충분히 설치하여 정기적 점검 및 유지관리 - 하수도 원인자부담금에 대해서 사업 시행시 별도 협의 이행	- 공원조성공사 시행시 토사 유출 방지시설 (개간수로 및 침사지 등)설치 반영 - 체육관 건립사업 부서인 문화체육과에 하수도 원인자부담금 납부 안내	향후 반영

10. 공원조성을 위한 투자계획 및 재원조달계획

◦ 다목적체육관 투자계획                                     (단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자계획				비고
		소계	2014	2015	2016
계	9.900	9,900	500	4,701	4,699	투심 완료
국 비	2,970	2,970	-	1,485	1,485	문화관광부
시 비	5,603	5,603	500	2,552	2,551	체육진흥과
구 비	1,327	1,327	-	664	663	문화체육관

◦ 자연학습장 투자계획                                       (단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자계획				비고
		소계	2014	2015	2016∼
계	500	500	-	-	500
시 비	500	500	-	-	500	-공원정비 : 5억

◦ 재원조달방안

- 다목적체육관

․서울시 투자심사 : 2011. 10. 6 (서대문구 다목적체육관, 99억원)

→ 결과 : 조건부 추진

(장애인, 원거리 주민 등 이용에 불편이 없도록 할 것, 골프연습장 제외)

- 공원조성 : 2016년 이후 공원정비 예산 확보 후 조성

11. 검토 및 입안부서 의견

◦ 법적검토 사항

- 공원시설율 : 19.15%(증 11.2%, 법정 40% 이내)

- 공원건폐율 : 0.74%(0.01% 감소, 법정 20％ 이내)

◦ 입안부서 의견

- 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조 및 같은 법률 시행규칙 등에 적합하므로 심의 의결함이 타당하고,

- 노후 체육관을 정비하고 다양한 주민요구사항을 수용하며, 생활권 여가공간을 제공하기 위해 공원조성계획 변경이 타당할 것으로 사료되며,

- 공원내 풍부한 산림자원을 활용하여 자연학습장으로 조성하여, 시민의 정서 함양에 기여가 예상됨.

붙임 : 1. 조성계획 (변경)결정 조서 1부(총괄표, 시설조서, 도로조서)

2. 위치도 및 도면  1부

3. 설명자료(PPT) 1부.  끝.

백련근린공원 조성계획 결정(변경)조서

1. 총괄표 (위치 : 서대문구 홍은동 산11번지 일대)

구 분		변 경 전						변 경 후						비 고
		부지면적 ( ㎡ )	시설면적 ( ㎡ )	건 축 물			공작물 (기)	부지면적 ( ㎡ )	시설면적 ( ㎡ )	건 축 물			공작물 (기)
				동수 (동)	바닥면적 ( ㎡ )	연면적 ( ㎡ )				동수 (동)	바닥면적 ( ㎡ )	연면적 ( ㎡ )
계		1,310,294.0	106,798.5	14동	9,883.43	23,659.72	274	1,310,294.0	212,042.71	14동	9,658.92	24,807.31	274	감)시설면적 105,244.21㎡
기반시설	소 계	43,544.0	43,544.0	-	-	-	-	43,544.0	43,544.0	-	-	-	-
	도 로	38,544.0	38,544.0	-	-	-	-	38,544.0	38,544.0	-	-	-	-
	광 장	5,000.0	5,000.0	-	-	-	-	5,000.0	5,000.0	-	-	-	-
조 경 시 설		2,653.0	2,653.0	-	-	-	18	2,653.0	2,653.0	-	-	-	18
휴 양 시 설		9,048.5	9,048.5	2동	48.0	86.4	179	9,048.5	9,048.5	2동	48.0	86.4	179
유 희 시 설		1,778.0	1,778.0	-	-	-	5	1,778.0	1,778.0	-	-	-	5
운 동 시 설		33,715.0	33,715.0	4동	4,510.63	9,441.52	58	33,715.0	33,715.0	4동	4,286.12	10,589.11	58	바닥면적 감)224.51㎡ 연면적 증)1,147.59㎡
교 양 시 설		10,758.0	10,758.0	2동	5,096.8	13,876.8	-	116,002.21	116,002.21	2동	5,096.8	13,876.8	-	증)105,244.21㎡
편 익 시 설		5,052.0	5,052.0	5동	120.0	147.0	8	5,052.0	5,052.0	5동	120.0	147.0	8
관 리 시 설		250.0	250.0	1동	108.0	108.0	6	250.0	250.0	1동	108.0	108.0	6
녹지 . 기타		1,203,495.5		-	-	-	-	1,098,251.29		-	-	-	-	감)105,244.21
공원시설율 (법정40%)		(212,042.71M2 / 1,310,294M2) * 100% = 16.18% (증 8.03%)
공원건폐율 (법정10%)		(9,658.92M2 / 1,310,294M2) * 100% = 0.74% (감 0.01%)

2. 시설조서

구 분		변 경 전									변 경 후									비 고
		부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물 (㎡)		공작물 (기)	부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물 (㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
합계				1,310,294.0	106,798.5		14동	9,883.43	23,659.72	274			1,310,294.0	212,042.71		14동	9,658.92	24,807.31	274	바닥면적 감)224.51㎡ 연면적 증)1147.59㎡
기반시설	소계			43,544.0	43,544.0								43,544.0	43,544.0
	도로			38,544.0	38,544.0								38,544.0	38,544.0
	광장	가	11개소	5,000.0	5,000.0						가	11개소	5,000.0	5,000.0
		가-1	홍은동 산11-18일대	(504)	(504)						가-1	홍은동 산11-18일대	(504)	(504)
		가-2	홍은동 산11-18일대	(572)	(572)						가-2	홍은동 산11-18일대	(572)	(572)
		가-3	응암동 산6-46일대	(312)	(312)						가-3	응암동 산6-46일대	(312)	(312)
		가-4	홍은동 산26-170일대	(2,638)	(2,638)						가-4	홍은동 산26-170일대	(2,638)	(2,638)
		가-5	홍은동 산11-279일대	(220)	(220)						가-5	홍은동 산11-279일대	(220)	(220)
		가-6	홍은동 산11-313일대	(207)	(207)						가-6	홍은동 산11-313일대	(207)	(207)
		가-7	홍은동 산11-313일대	(71)	(71)						가-7	홍은동 산11-313일대	(71)	(71)
		가-8	홍은동 산11-313일대	(118)	(118)						가-8	홍은동 산11-313일대	(118)	(118)
		가-9	홍은동 산11-41일대	(175)	(175)						가-9	홍은동 산11-41일대	(175)	(175)
		가 -10	홍은동 산11-41일대	(96)	(96)						가-10	홍은동 산11-41일대	(96)	(96)
		가 -11	홍은동 산11-41일대	(87)	(87)						가-11	홍은동 산11-41일대	(87)	(87)
조경시설	소계			2,653.0	2,653.0					18			2,653.0	2,653.0					18
	파고라	①	시설지내			목조				12	①	시설지내			목조				12
		①-1	임간휴게소내 (나-2)			목조				(1)	①-1	임간휴게소내 (나-2)			목조				(1)
		①-2	휴게소내 (다)			목조				(1)	①-2	휴게소내 (다)			목조				(1)
조경시설	파고라	①-3	배드민턴장내 (마-2)			목조				(1)	①-3	배드민턴장내 (마-2)			목조				(1)
		①-4	어린이놀이터내 (라-1)			목조				(2)	①-4	어린이놀이터내 (라-1)			목조				(2)
		①-5	다목적운동장내 (바-2)			목조				(1)	①-5	다목적운동장내 (바-2)			목조				(1)
		①-6	임간휴게소내 (나-6)			목조				(1)	①-6	임간휴게소내 (나-6)			목조				(1)
		①-7	임간휴게소내 (나-8)			목조				(1)	①-7	임간휴게소내 (나-8)			목조				(1)
		①-8	체력단련장 내 (타-7)			목조				(1)	①-8	체력단련장 내 (타-7)			목조				(1)
		①-9	광장내 (가-11)			목조				(2)	①-9	광장내 (가-11)			목조				(2)
		① -10	체력단련장 내 (타-8)			목조				(1)	①-10	체력단련장 내 (타-8)			목조				(1)
	원형 파고라	⑪	시설지내			목조				2	⑪	시설지내			목조				2
		⑪-1	광장내 (가-9)			목조				(1)	⑪-1	광장내 (가-9)			목조				(1)
		⑪-2	광장내 (가-10)			목조				(1)	⑪-2	광장내 (가-10)			목조				(1)
조경시설	팔각정자	⑫	피크닉장내 (챠)			목조				1	⑫	피크닉장내 (챠)			목조				1
	사각 파고라	③	광장내(가-7)			목조				1	③	광장내(가-7)			목조				1
	초정	⑦	휴게소(다-2)			목조				1	⑦	휴게소(다-2)			목조				1
	육각정자	⑥	광장내(가-6)			목조				1	⑥	광장내(가-6)			목조				1
	잔디밭	갸	홍은동 산11-279일대	612.0	612.0						갸	홍은동 산11-279일대	612.0	612.0
조경시설	생태연못	냐	3개소	518.0	518.0						냐	3개소	518.0	518.0
		냐-1	홍은동 산19-19일대	(120)	(120)						냐-1	홍은동 산19-19일대	(120)	(120)
		냐-2	홍은동 산11-313일대	(277.0)	(277.0)						냐-2	홍은동 산11-313일대	(277.0)	(277.0)
		냐-3	홍은동 산11-41일대	(121)	(121)						냐-3	홍은동 산11-41일대	(121)	(121)
조경시설	암석원	댜	2개소	680.0	680.0						댜	2개소	680.0	680.0
		댜-1	홍은동 산19-19일대	(150)	(150)						댜-1	홍은동 산19-19일대	(150)	(150)
		댜-2	홍은동 산11-41일대	(530)	(530)						댜-2	홍은동 산11-41일대	(530)	(530)
	초화원	야	홍은동 산11-41일대	709.0	709.0						야	홍은동 산11-41일대	709.0	709.0
	피크닉장	쟈	홍은동 산11-41일대	134.0	134.0						쟈	홍은동 산11-41일대	134.0	134.0
휴양시설	소계			9,048.5	9,048.5		2동	48	86.4	179			9,048.5	9,048.5		2동	48	86.4	179
	임간 휴게소	나	14개소	8,311.5	8,311.5						나	14개소	8,311.5	8,311.5
		나-1	응암동 산7-84	(6,619)	(6,619)						나-1	응암동 산7-84	(6,619)	(6,619)
		나-2	홍은동 산26-167일대	(960)	(960)						나-2	홍은동 산26-167일대	(960)	(960)
		나-3	홍은동 산11-313일대	(23.0)	(23.0)						나-3	홍은동 산11-313일대	(23.0)	(23.0)
		나-4	홍은동 산11-313일대	(20.0)	(20.0)						나-4	홍은동 산11-313일대	(20.0)	(20.0)
		나-5	홍은동 산11-313일대	(15.5)	(15.5)						나-5	홍은동 산11-313일대	(15.5)	(15.5)
		나-6	홍은동 산11-313일대	(171.5)	(171.5)						나-6	홍은동 산11-313일대	(171.5)	(171.5)
		나-7	홍은동 산11-313일대	(15.5)	(15.5)						나-7	홍은동 산11-313일대	(15.5)	(15.5)
		나-8	홍은동 산11-313일대	(160.5)	(160.5)						나-8	홍은동 산11-313일대	(160.5)	(160.5)
		나-9	홍은동 산11-313일대	(226.5)	(226.5)						나-9	홍은동 산11-313일대	(226.5)	(226.5)
		나-10	홍은동 산11-41일대	(26)	(26)						나-10	홍은동 산11-41일대	(26)	(26)
		나-11	홍은동 산11-41일대	(15)	(15)						나-11	홍은동 산11-41일대	(15)	(15)
		나-12	홍은동 산11-41일대	(48)	(48)						나-12	홍은동 산11-41일대	(48)	(48)
		나-13	홍은동 산11-41일대	(11)	(11)						나-13	홍은동 산11-41일대	(11)	(11)
	장의자		시설지내							146		시설지내							146
휴양시설	야외탁자		시설지내							25		시설지내							25
	연식의자	⑧	시설지내							2	⑧	시설지내							2
		⑧-1	광장내 (가-9)							(1)	⑧-1	광장내 (가-9)							(1)
		⑧-2	광장내 (가-10)							(1)	⑧-2	광장내 (가-10)							(1)
	평상	⑨	시설지내							4	⑨	시설지내							4
		⑨-1	피크닉장내 (쟈)							(4)	⑨-1	피크닉장내 (쟈)							(4)
	팔각쉼터	②	체력단련장내 (타-2)							1	②	체력단련장내 (타-2)							1
	노인정	1		83.0	83.0		2동	48.0	86.4		1		83.0	83.0		2동	48.0	86.4
		1-1	응암동 37-106일대	(83)	(83)		지상 2층,2동	(48)	(86.4)		1-1	응암동 37-106일대	(83)	(83)		지상 2층,2동	(48)	(86.4)
	휴게소	다	2개소	434.0	434.0						다	2개소	434.0	434.0
		다-1	응암동 산6-22일대	400.0	400.0						다-1	응암동 산6-22일대	400.0	400.0
		다-2	홍은동 산11-313일대	34.0	34.0						다-2	홍은동 산11-313일대	34.0	34.0
	테마 휴게소	랴	3개소	220.0	220.0						랴	3개소	220.0	220.0
		랴-1	홍은동 산19-19일대	(70)	(70)						랴-1	홍은동 산19-19일대	(70)	(70)
		랴-2	홍은동 산19-19일대	(80)	(80)						랴-2	홍은동 산19-19일대	(80)	(80)
		랴-3	홍은동 산19-19일대	(70)	(70)						랴-3	홍은동 산19-19일대	(70)	(70)
	원형의자	⑬	광장내 (가-9)							1	⑬	광장내 (가-9)							1
유희시설	소계			1,778.0	1,778.0					5			1,778.0	1,778.0					5
	어린이 놀이터	라	2개소	1,778.0	1,778.0					5	라	2개소	1,778.0	1,778.0					5
		라-1	홍은동 산11-279일대	(1,223)	(1,223)					(1)	라-1	홍은동 산11-279일대	(1,223)	(1,223)					(1)
		라-2	응암동 산6-22일대	(555)	(555)					(4)	라-2	응암동 산6-22일대	(555)	(555)					(4)
운동시설	소계			33,715.0	33,715.0		4동	4,510.63	9,441.52	58			33,715.0	33,715.0		4동	4,286.12	10,589.11	58	건축면적 감)224.51㎡ 건축연면적 증)1,147.59㎡
	체육관	2	홍은동 산26-155일대	6,270.0	6,270.0	철골 /철근 콘트 리트	지하1층지상3층 2동	3,484.63 (체육회관 1,587.62㎡ 단전호흡장 1,897.01㎡)	7,682.77 (체육회관 4,695.69㎡ 단전호흡장 2,987.08㎡)		2	홍은동 산26-155일대	6,270.0	6,270.0	철골 /철근 콘트 리트	지하1층지상3층 2동	3,260.12 (체육회관 1,587.62㎡ 다목적체육관 1672.5㎡)	8,830.36 (체육회관 4,695.69㎡ 다목적체육관 4,134.67㎡)		체육회관 변동없음 단전호흡장 → 다목적체육관 바닥면적 : 감 224..51㎡ 연면적 : 증1,147.59㎡
	골프 연습장	3	홍은동 산11-275일대	9,930.0	9,930.0	철근콘 크리트	지상3층1동	522.0	1,140.0		3	홍은동 산11-275일대	9,930.0	9,930.0	철근콘 크리트	지상3층1동	522.0	1,140.0
	배드민턴장	마	6개소	3,984.0	3,984.0						마	6개소	3,984.0	3,984.0
		마-1	홍은동 산12일대	(1,445)	(1,445)						마-1	홍은동 산12일대	(1,445)	(1,445)
		마-2	홍은동 산11-297일대	(681)	(681)						마-2	홍은동 산11-297일대	(681)	(681)
		마-3	응암동 산6-48일대	(523)	(523)	철골/ 철근 콘트 리트	지하1층지상1층 1동	504	618.75		마-3	응암동 산6-48일대	(523)	(523)	철골/ 철근 콘트 리트	지하1층지상1층 1동	504	618.75
		마-4	홍은동 산19-1일대	(300)	(300)						마-4	홍은동 산19-1일대	(300)	(300)
		마-5	응암동 산6-46일대	(327)	(327)						마-5	응암동 산6-46일대	(327)	(327)
		마-6	홍은동 산26-170일대	(708)	(708)						마-6	홍은동 산26-170일대	(708)	(708)
	테니스장	파	홍은동 산26-170일대	1,258.0	1,258.0						파	홍은동 산26-170일대	1,258.0	1,258.0
	다목적 운동장	바	2개소	8,400.0	8,400.0						바	2개소	8,400.0	8,400.0
		바-1	홍은동 산26-157일대	(7,772)	(7,772)						바-1	홍은동 산26-157일대	(7,772)	(7,772)
		바-2	홍은동 산11-279일대	(628)	(628)						바-2	홍은동 산11-279일대	(628)	(628)
	자연 체험장	사	응암동 산6-46일대	2,264.0	2,264.0						사	응암동 산6-46일대	2,264.0	2,264.0
	체력 단련장	타	8개소	1,609.0	1,609.0						타	8개소	1,609.0	1,609.0
		타-1	응암동 산6-22일대	(234)	(234)						타-1	응암동 산6-22일대	(234)	(234)
		타-2	홍은동 산11-279일대	(854)	(854)						타-2	홍은동 산11-279일대	(854)	(854)
		타-3	홍은동 산19-19임	(80)	(80)						타-3	홍은동 산19-19임	(80)	(80)
운동시설	체력 단련장	타-4	홍은동 산19-19일대	(120)	(120)						타-4	홍은동 산19-19일대	(120)	(120)
		타-5	홍은동 19-1임	(40)	(40)						타-5	홍은동 19-1임	(40)	(40)
		타-6	홍은동 산11-313일대	(92)	(92)						타-6	홍은동 산11-313일대	(92)	(92)
		타-7	홍은동 산11-41일대	(94)	(94)						타-7	홍은동 산11-41일대	(94)	(94)
		타-8	홍은동 산11-41일대	(95)	(95)						타-8	홍은동 산11-41일대	(95)	(95)
	체력 단련 시설		10개소							58		10개소							58
		사	자연체험장내 (사)							(2)	사	자연체험장내 (사)							(2)
		사	자연체험장내 (사)							(2)	사	자연체험장내 (사)							(2)
		사	자연체험장내 (사)							(2)	사	자연체험장내 (사)							(2)
		타-1	체력단련장내 (타-1)							(4)	타-1	체력단련장내 (타-1)							(4)
		타-1	체력단련장 2개소내(타-1)							(6)	타-1	체력단련장 2개소내(타-1)							(6)
		다	휴게소,체력단 련장내(다)							(3)	다	휴게소,체력단 련장내(다)							(3)
		타-2	체력단련장내 (타-2)							(9)	타-2	체력단련장내 (타-2)							(9)
		타-3,4,5,6	체력단련장내 (타-3,4,5,6)							(16)	타-3,4,5,6	체력단련장내 (타-3,4,5,6)							(16)
		타-7,8	체력단련장내 (타-7,8)							(9)	타-7,8	체력단련장내 (타-7,8)							(9)
		가-7	광장내 (가-7)							(5)	가-7	광장내 (가-7)							(5)
교양시설	소계			10,758.0	10,758.0		2동	5,096.8	13,876.8				116,002.21	116,002.21		2동	5,096.8	13,876.8		증)105,244.21㎡
	조각원	아	응암동 산6-64일대	123.0	123.0						아	응암동 산6-64일대	123.0	123.0
	청소년 수련원	4	응암동 산6-46일대	2,974.0	2,974.0	철골/ 철근콘 크리트	지하1 층지상 3층1동	2,064.8	5,511.8		4	응암동 산6-46일대	2,974.0	2,974.0	철골/ 철근콘 크리트	지하1 층지상 3층1동	2,064.8	5,511.8
교양시설	문화회관	5	홍은동 산26-155일대	4,555.0	4,555.0	철근콘 크리트	지상1 층지상3층1동	3,032.0	8,365.0		5	홍은동 산26-155일대	4,555.0	4,555.0	철근콘 크리트	지상1 층지상3층1동	3,032.0	8,365.0
	수석 전시장	자	홍은동 산11-218일대	1,084.0	1,084.0						자	홍은동 산11-218일대	1,084.0	1,084.0
	야외무대	차	응암동 산6-22일대	1,000.0	1,000.0						차	응암동 산6-22일대	1,000.0	1,000.0
	소계	하									하		105,892.21	105,892.21						증)105,244.21㎡
	자연학습장	하	홍은동 산26-170일대	648.0	648.0						하-1	홍은동 산26-170일대	(648.0)	(648.0)						부호변경 하 →하-1
											하-2	홍은동 산11-313일대	(55,389.27)	(55,389.27)						증)55,389.27㎡
											하-3	홍은동 산11-151일대	(26,304.63)	(26,304.63)						증)26,304.63㎡
											하-4	홍은동 산26-147일대	(23,550.31)	(23,550.31)						증)23,550.31㎡
	관찰데크	먀	5개소	254.0	254.0						먀	5개소	254.0	254.0
		먀-1	홍은동 산19-19일대	(60)	(60)						먀-1	홍은동 산19-19일대	(60)	(60)
		먀-2	홍은동 산11-313일대	(54)	(54)						먀-2	홍은동 산11-313일대	(54)	(54)
	관찰데크	먀-3	홍은동 산11-313일대	(54)	(54)						먀-3	홍은동 산11-313일대	(54)	(54)
		먀-4	홍은동 산11-313일대	(54)	(54)						먀-4	홍은동 산11-313일대	(54)	(54)
		먀-5	연못(냐-2)	(32)	(32)						먀-5	연못(냐-2)	(32)	(32)
	숲속교실	뱌	홍은동 산19-1일대	120.0	120.0						뱌	홍은동 산19-1일대	120.0	120.0
편익시설	소계			5,052.0	5,052.0		5동	120.0	147.0	8			5,052.0	5,052.0		5동	120.0	147.0	8
	주차장	카	3개소	3,330.0	3,330.0						카	3개소	3,330.0	3,330.0
		카-1	홍은동 산26-155일	(900)	(900)						카-1	홍은동 산26-155일	(900)	(900)
		카-2	홍은동 213일대	(1,875)	(1,875)						카-2	홍은동 213일대	(1,875)	(1,875)
		카-3	응암동 산6-46일대	(555)	(555)						카-3	응암동 산6-46일대	(555)	(555)
편익시설	매점	6	홍은동 산26-133일대	322.0	322.0		지상1 층1동	33.0	33.0		6	홍은동 산26-133일대	322.0	322.0		지상1 층1동	33.0	33.0
	공중 화장실	7	홍은동 산11-279일대				지상1 층1동	36.0	36.0		7	홍은동 산11-279일대				지상1 층1동	36.0	36.0
	공중전화	④	시설지내							7	④	시설지내							7
	전망대	8	응암동 산7-266일대	1,326.0	1,326.0	철근콘 크리트	지상2 층1동	27.0	54.0		8	응암동 산7-266일대	1,326.0	1,326.0	철근콘 크리트	지상2 층1동	27.0	54.0
	전망데크	샤	홍은동 산19-19임	50.0	50.0						샤	홍은동 산19-19임	50.0	50.0
	간이 화장실	⑤	2	24	24		2동	24	24		⑤	2	24	24		2동	24	24
		⑤-1	자연체험장내	(12)	(12)	PE	지상1층 1동	(12)	(12)		⑤-1	자연체험장내	(12)	(12)	PE	지상1층 1동	(12)	(12)
		⑤-2	홍은동 산11-313 일대	(12)	(12)	PE	지상1층 1동	(12)	(12)		⑤-2	홍은동 산11-313 일대	(12)	(12)	PE	지상1층 1동	(12)	(12)
	음수대	⑩	홍은동 산11-313일대							1	⑩	홍은동 산11-313일대							1
관리시설	소계			250.0	250.0		1동	108.0	108.0	6			250.0	250.0		1동	108.0	108.0	6
	관리 사무소	9	홍은동 산26-170	250.0	250.0	조적	지상1 층1동	108.0	108.0		9	홍은동 산26-170	250.0	250.0	조적	지상1 층1동	108.0	108.0
	종합 안내판	⑮	홍은동 산11-313일대							1	⑮	홍은동 산11-313일대							1
	방향 안내판	⑯	홍은동 산11-313일대							3	⑯	홍은동 산11-313일대							3
	시설이용 안내판	⑰	홍은동 산11-313일대							2	⑰	홍은동 산11-313일대							2
녹지 및 기타				1,203,495.5									1,098,251.29

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기 능	기 점	종 점	비고
당초	합 계				15,485.4	38,544
당초	중 로	소 계			280	3,360
당초	중 로	3	1	12	280	3,360	진 입 로	홍연초등학교	서측구역계
당초	소 로	소 계			1,476	9,071
당초	소로	2	1	8	51	1,422	진 입 로	남측구역계	문화회관(5)
				13	78
당초		2	2	8	247	1,976	진 입 로	남측구역계	홍은동 (산26-158)
당초		3	1	6	61	366	진 입 로	배수지(바-2)	중로3-1 (분기점)
당초		3	2	6	561	3,366	산 책 로	북동측구역계	광장(가-2)
당초		3	3	6	55	330	진 입 로	동측구역계	골프연습장(3)
당초		3	4	6	136	816	진 입 로	소로 3-3(종점)	서측구역계
당초		3	5	5	9	45	진 입 로	남측구역계	광장(가-5)
당초		3	6	5	22	110	산 책 로	광 장 (가-5)	소로3-7 (분기점)
당초		3	7	2.5	256	640	진 입 로	남측구역계	산책로16 (시점)
당초	산책로	소 계			13,729.4	26,113.0
당초	산책로산책로산책산책로	3	1	3	162	486	산 책 로	배수지(바-2)	임간휴게소 (나-2)
당초		3	2	3	2,823	8,469	산 책 로	동측구역계	노인정(1-1)
당초		3	3	1.5	338	507	등 산 로	산책로2 (분기점)	산책로6 (분기점)
당초		3	4	1.5	160	240	등 산 로	산책로 6(분기점)	산책로 6(분기점)
당초		3	5	1.5	486	729	등 산 로	산책로6 (분기점)	산책로6 (분기점)
당초		3	6	1.5	255	382.5	등 산 로	북측구역계	산책로2 (분기점)
당초		3	7	1.5	378	567	등 산 로	북측구역계	산책로18 (기점)
당초		3	8	1.5	196	294	등 산 로	산책로6 (분기점)	산책로7 (분기점)
당초		3	9	1.5	613	919.5	등 산 로	산책로7 (종 점)	산책로2 (분기점)
당초		3	10	1.5	234	351	등 산 로	서측구역계	산책로2 (분기점)
당초		3	11	1.5	165	247.5	등 산 로	산책로2 (분기점)	광장(가-2)
당초		3	12	1.5	512	768	등 산 로	광장(가-2)	동측구역계
당초		3	13	1.5	150	225	등 산 로	동측구역계	광장(가-2)
당초		3	14	1.5	130	195	산 책 로	임간휴게소 (나-6)	산책로12
당초		3	15	1.5	14	21	등 산 로	홍연 초등학교	중로3-1 (기점)
당초		3	16	1.5	392	588	등 산 로	홍은동 188-79	홍은동 산11-1
당초		3	17	1.5	21	31.5	등 산 로	산책로 9 (분기점)	서측구역계
당초		3	18	1.5	280	420	등 산 로	산책로 7 (분기점)	산책로 2 (분기점)
당초		3	19	1.5	65	97.5	등 산 로	서측구역계	산책로 7 (분기점)
당초		3	20	1.5	361	541.5	등 산 로	산책로 7 (분기점)	산책로 2 (분기점)
당초		3	21	1.5	56	84	등 산 로	산책로 7 (분기점)	산책로20 (분기점)
당초		3	22	1.5	556	834	등 산 로	산책로 5 (분기점)	산책로20 (분기점)
당초		3	23	1.5	147	220.5	등 산 로	산책로 8 (분기점)	산책로 6 (분기점)
당초		3	24	1.5	482	723	등 산 로	북측구역계	산책로 2 (분기점)
당초		3	25	1.5	123	184.5	등 산 로	북측구역계	산책로 2 (분기점)
당초		3	26	1.5	164	246	등 산 로	산책로 2 (분기점)	홍은동 산11-1
당초		3	27	1.5	80	120	등 산 로	산책로 2 (분기점)	홍은동 산11-1
당초		3	28	1.5	40	60	등 산 로	산책로 2 (분기점)	배드민턴장 (마-2)
당초		3	29	1.5	118	177	등 산 로	산책로 18 (분기점)	산책로 20 (분기점)
당초		3	30	1.5	171	256.5	등 산 로	산책로 2 (분기점)	홍은동 179-4
당초		3	31	4.0	42	168	산 책 로	동측구역계	청소년수련원(4)
당초		3	32	1.5	51	76.5	산 책 로	산책로31 (분기점)	자연체험장 (사)
당초		3	33	2.0	94	188	산 책 로	북측구역계	산책로35 (분기점)
당초		3	34	2.0	17	34	산 책 로	산책로33 (분기점)	배드민턴장 (마-4)
당초		3	35	2.0	116	232	산 책 로	자연체험장 (사)	산책로7 (종점)
당초		3	36	2.5	26	65	산 책 로	산책로35 (분기점)	휴게소(다)
당초		3	37	1.5	142	213	산 책 로	중로3-1 (분기점)	산책로1 (시점)
당초		3	38	2	169	338	산 책 로	중로3-1 (분기점)	산책로2 (분기점)
당초		3	39	2	412	824	산 책 로	산책로38 (분기점)	산책로 2(분기점)
당초		3	40	2	147	294	산 책 로	산책로2 (분기점)	산책로 2(분기점)
당초		3	41	2	247	494	산 책 로	산책로 2(분기점)	산책로 42(분기점)
당초		3	42	2	174	348	등 산 로	남측구역계	산책로2 (분기점)
당초		3	54	1.5	116	174	산 책 로	임간휴게소 (나-10)	부지외
당초		3	55	1.5	68	102	산 책 로	임간휴게소 (나-6)	임간휴게소 (나-10)
당초		3	56	1.5	164	246	산 책 로	임간휴게소 (나-6)	소로3-2
당초		3	57	1.5	148	222	산 책 로	임간휴게소 (나-10)	소로3-2
당초		3	58	1.5	206	309	산 책 로	임간휴게소 (나-8)	산책로2
당초		3	59	1.5	34	51	산 책 로	관찰데크 (먀-4)	산책로58
당초		3	60	1.5	30	45	산 책 로	관찰데크 (먀-3)	산책로58
당초		3	61	1.5	34	51	산 책 로	관찰데크 (먀-2)	산책로58
당초		3	62	1.5	52	78	산 책 로	산책로63	산책로2
당초		3	63	1.5	65	97.5	산 책 로	광장(가-9)	임간휴게소 (나-13)
당초		3	64	1.5	17	25.5	산 책 로	산책로16	임간휴게소 (나-13)
당초		3	65	1.5	61	91.5	산 책 로	임간휴게소 (나-13)	산책로2
당초		3	66	1.5	20	30	산 책 로	산책로65	산책로2
당초		3	67	1.5	80	120	산 책 로	임간휴게소 (나-13)	체력단련장 (타-7)
당초		3	68	1.5	44	66	산 책 로	광장(가-10)	소로3-7
당초		3	69	1.5	2	3	산 책 로	산책로68	체력단련장 (타-8)
당초		3	70	1.5	30	45	산 책 로	산책로72	임간휴게소 (나-11)
당초		3	71	1.5	112	168	산 책 로	남측구역계	산책로16
당초		3	72	1.5	88	132	산 책 로	광장(가-10)	산책로71
당초		3	73	1.5	76	114	산 책 로	광장(가-10)	산책로71
당초		3	74	1.5	7	10.5	산 책 로	산책로72	산책로73
당초		3	75	1.5	18	27	산 책 로	산책로72	산책로73
당초		3	76	1.5	44	66	산 책 로	남측구역계	광장(가-10)
당초		3	77	1.5	80	120	산 책 로	산책로76	산책로71
당초		3	78	1.5	22	33	산 책 로	산책로77	광장(가-11)
당초		3	79	2.5	151.6	379	산 책 로	광장(가-10)	광장(가-8)
당초		3	80	1.2	40	48	산 책 로	산책로79	광장(가-8)
당초		3	81	1.2	10.8	13	산 책 로	산책로79	산책로82
당초		3	82	1.2	67.5	81	산 책 로	산책로79	산책로83
당초		3	83	1.2	23.3	28	산 책 로	산책로82	화장실+창고 (⑯)
당초		3	84	1.2	78.3	94	산 책 로	휴게소 (다-2)	남동측 구역계
당초		3	85	1.2	17.5	21	산 책 로	광장(가-8)	관찰데크 (먀-5)
당초		3	86	2.2	25.4	56	산 책 로	산책로85	산책로85
당초		3	87	1.5	6	9	산 책 로	광장(가-8)	광장(가-2)
당초		3	88	3.5	62	217	산 책 로	광장(가-6)	산책로83

3. 도로조서

의안번호	제 5 호		의결사항
의 결 년 월 일	2014. 11. 18 (제 9 차)

온수도시자연공원(능안지구) 조성계획결정(변경)

서울특별시 도시공원위원회 심의안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2014. 11. 18.

도시공원 위원회 심의안건

1. 의결주문

○ 구로구 온수동 산10-4 일대 온수도시자연공원(능안지구) 내에 조성된 공원시설에 기 조성된 구로 올레길과 연계하여 환경 친화적 공간으로 사용하고 있으나, 휴식 및 체력시설과 연계하여 이용 할 수 있는 편의 시설이 부족하여 주민요구에 따라 공원 이용자가  편리하게 이용 할 수 있는 편의시설을 조성하는 내용으로 그 변경사유가 타당하여 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조2에 따라 심의 의결코자 함

2. 제안이유(입안취지)

○ 기 조성되어 있는 공원을 지역 주민 및 올레길 이용자가 연계이용하고 있으나 부족한 시설에 의한 민원이 지속적으로 발생하고 있는 실정임

○ 이에 기 조성된 공원 및 올레길과 연계 이용할 수 있는 화장실을 추가로 조성하여 이용자들이 더욱 효율적으로 공원을 이용할 수 있도록 편의시설을 설치함으로써 공원이용자의 만족도를 높이고 자함.

3. 공원현황

○ 위    치 : 구로구 온수동 산10-4번지 일대

○ 공원면적 : 8,080㎡

총 면 적	국・공 유 지		사 유 지
8,080㎡	8,080㎡	100%

○ 도시계획시설(공원) 지정

- 최초 1971.  8. 06 (건설부고시 제465호)

- 최종 1986. 11. 03 (건설부고시 제528호)

○ 공원조성계획 결정

- 최종 1999.  1. 15 (서울특별시고시 제1999-11호)

- 최종 2009.  4. 23 (구로구고시 제2009-30호)

○ 주변여건

- 대상지(온수도시자연공원-능안지구)는 동쪽으로 온수도시자연공원의 진입로가 조성되어 있으며, 서쪽으로 부천의 원미산이 위치하고, 남쪽으로는 부일로 및 지하철1·7호선의 연계이용이 가능한 온수역이 위치하고 있음.

4. 계획의 주요내용

○ 개발목표 및 방향

- 구민의 이용성향을 고려한 시설의 설치로 인한 합리적인 개발로 즐겨찾는 쾌적한 공원녹지 공간으로 조성 (화장실 설치 및 무허가 건축물 철거)

- 구민의 건강과 정서생활의 향상에 기여할 수 있는 건전한 도시환경조성과 공공복리 증진을 위한 공간 조성 (녹지조성 및 녹지품질 향상)

- 환경 친화적이며, 주변경관과의 조화에 역점

○ 주요(변경) 내용

구 분	시설명	내 용		비 고
		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)
합 계		8,080	3,202
기 반 시 설		1,599	1,599
조 경 시 설
휴 양 시 설		274	274
유 희 시 설		161	161
운 동 시 설		1,124	1,124
편 익 시 설		44	44
녹 지 및 기 타		4,878

5. 자연․인문 환경에 대한 조사 및 분석내용

○ 자연환경

- 지    형 : 주변 주택가에서 진입하는 진입로의 성격으로 조성되어, 전체의  90%가 10°이하로 구성된 평탄한 지형임

- 토양 및 지질 : 기존 임야 및 경작지로 사용되었던 지역으로 황토와 점토가 적절히 혼합되어 조성되어 있음

- 식    생 : 주변의 수림은 참나무림과 잣나무림으로 조성되어 있고, 대상지  내 주민이용공간은 느티나무 및 기존 상수리나무가 조성되어  있음.

○ 인문환경

- 주변 아파트 및 개인주택의 거주자와 부일로와 지하철1,7호선을 이용한 외부 이용자의 유입 등 진입성이 우수함.

- 기 조성되어 있는 올레길과 연계한 상호 보완적인 공간이용이 가능

6. 공원조성에 따른 부분별 계획

○ 토지의 이용

구 분	시 설 명	내 용
기반시설	도 로	· 부지 외부에서의 접근 및 시설이용성 향상 · 기존 산책로를 최대한 활용하면서 보행성 향상을 위한 포장 개선
	광 장
조경시설	정자, 파고라	· 지역주민 및 이용객들의 휴식, 건강 및 정서함양
운동시설	체력단련장 배드민턴장	· 지역주민의 접근이 용이한 곳에 배치하여 생활 체육시설로서 효용성을 높임
녹지 및 기타	녹 지	· 기존 수림대 보전을 원칙으로 하며 주변 환경과 조화될 수 있도록 계획

○ 동선

- 기존 산책로를 최대한 활용한 동선계획을 근간으로 용도 및 위계로 구분한  동선체계를 구축하여 각 시설간의 유기적 연결을 도모함

- 지형에 의하여 불가피한 지역 이외의 동선은 휠체어 및 유모차의 이동이 가능한 램프로 조성하여 장애인의 이용에 무리가 없도록 조성함.

○ 공원시설의 배치

- 기존 지형, 수림대를 최대 반영 배치하되 토지이용계획을 토대로 이용자의 이용성 및 편의성을 고려하여 계획

- 주변 자연과 조화를 이룰 수 있는 포장 및 시설재료 선정

○ 기반시설

- 부지 외부에서의 접근 및 시설이용성 향상

- 기존 산책로를 최대한 활용하면서 보행성 향상을 위한 포장 개선

○ 우수계획

- 우수배수방식은 자연 유하식으로 배출하는 것을 원칙으로 함

- 기존표면 유출수는 기 조성되어 있는 집수시설을 연계하여 이용하고, 공원 외부의 우수유출 피해 우려가 있는 지역은 신규로 배수시설을 조성 함.

○ 조경 및 식재

- 기존 양호한 수림대를 보존․활용을 원칙으로 하며 보행성 및 경관성을 위해 산책로 주변으로 하층식생을 보완 식재함

- 주택가 주변에는 스트로브잣나무로 차페식재하고 관목, 초화류 등을 다층 식재하여 경관적·기능적 측면 고려

7. 공원조성에 따른 영향 및 효과

○ 주민들의 건전한 휴식 및 체력단련, 여가의 공간으로 이용하고 있는 공원을 더욱 효율적으로 이용 할 수 있는 편의시설을 추가로 조성함으로써, 공원을 이용하는 이용자의 다양한 욕구충족 및 정서 함양에 기여

8. 공원조성계획(안)에 대한 주민 의견 수렴

○ 주민의견 청취결과 : 의견없음 (2014. 8. 14 시보 게재)

9. 공원조성을 위한 투자계획 및 재원조달 방안

○ 투자계획

- 총사업비 : 5,878백만원

(단위:백만원)

구 분	계	~ 2012	2013	2014	2015	2016
합 계	5,878	5,400	609	150
조성비	1,438	679	609	150
보상비	4,440	4,440

10. 검토 및 입안부서의 의견

○ 법적 검토사항

- 공원시설율 : 39.6% (법정 40%이하)

- 공원건폐율 : 0.54% (법정 10%이하)

○  입안부서의 의견

- 온수도시자연공원 능안지구는 양호한 입지에 신규로 조성된 시설로, 많은 이용자가 공원을 이용하고 있으며, 이용자가 일부 부족한 시설의 설치를 요청하고 있는 상황으로

- 부지 여건과 이용주민의 성향 및 이용성을 고려하여 이용주민이 필요로 하는 화장실을 무허가 주택의 철거부지에 설치하여 더욱 편리하게 공원을 이용 할 수 있도록 조성하는 것이 타당하다고 사료됨.

첨 부 : 1) 조성계획(변경) 결정조서 1부. (총괄표, 시설조서, 도로조서)

2) 설명자료(PPT) 1부. 끝.

온수도시자연공원 조성계획결정(변경) 조서

1. 총괄표 (위치 : 양천구 신정7동 일대, 구로구 온수동 일대)

구 분	변 경 전						변 경 후						비 고
	부지면적 ( ㎡ )	시설면적 ( ㎡ )	건 축 물			공작물 (기)	부지면적 ( ㎡ )	시설면적 ( ㎡ )	건 축 물			공작물 (기)
			동수 (동)	바닥면적 ( ㎡ )	연면적 ( ㎡ )				동수 (동)	바닥면적 ( ㎡ )	연면적 ( ㎡ )
총 계	2,101,036	104,628	6	314	314	116	2,101,036	96,655	7	348	348	171	시설율 14.84%
시 설 지 구 소 계	303,760	84,043	6	314	314	116	311,840	76,070	7	348	348	171
신 월 지 구	57,524	17,606	2	109	109	22	57,524	17,606	2	109	109	22
신 정 지 구	72,246	16,270	1	48	48	6	72,246	16,270	1	48	48	6
잣 절 지 구	87,903	25,387	1	48	48	33	87,903	16,282	1	48	48	51
벽 산 지 구	37,454	9,044	1	31	31	22	37,454	6,974	1	51	51	17
온 수 지 구	48,633	15,736	1	48	48	33	48,633	15,736	1	48	48	33
능 안 지 구							8,080	3,202	1	44	44	42
녹지 및 기타 (시설지구외)	1,797,276	20,585					1,789,196	20,585
시 설 율 (법정 40%)	( 303,760 / 2,101,036 ) x 100 = 14.46%						( 311,840 / 2,101,036 ) x 100 = 14.84%
건 폐 율 (법정 10%)	( 314 / 2,101,036 ) x 100 = 0.015%						( 348 / 2,101,036 ) x 100 = 0.017%

온수도시자연공원(능안지구) 조성계획결정(변경) 조서

1. 총괄표 (위치 : 구로구 온수동 일대)

구 분		변 경 전						비 고
		부지면적 ( ㎡ )	시설면적 ( ㎡ )	건 축 물			공작물 (기)
				동수 (동)	바닥면적 ( ㎡ )	연면적 ( ㎡ )
합 계		8,080	3,202	1동	44	44	42
기반시설	소 계	1,599	1,599
	도 로	906	906
	광 장	693	693
조 경 시 설							3
휴 양 시 설		274	274				21
유 희 시 설		161	161				1
운 동 시 설		1,124	1,124				17
편 익 시 설		44	44	1동	44	44
녹지 및 기타		4,878
시 설 율 (법정 40%)		(3,202 / 8,080) x 100 = 39.6%
건 폐 율 (법정 10%)		( 44 / 8,080) x 100 = 0.54%

2. 시설조서

구분	시설명	변 경 전									비 고
		부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물 (㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적
총 계				8,080	3,202					42
기반시설	소 계			1,599	1,599
	도 로			906	906
	광 장	가		693	693
		가-1	산20-14 임	(438)	(438)
		가-2	산10-5 임	(106)	(106)
		가-3	산10-4 임	(131)	(131)
		가-4	산10-4 임	(18)	(18)
조경시설	소 계									3
	파고라	①
		①-1	산20-14 임							1	가-1에 포함
		①-2	산10-4 임							1	나-2에 포함
		①-3	산10-5 임							1	나-1에 포함
휴 양 시 설	소 계			274	274					21
	휴 게 소	나		274	274
		나-1	산10-5 임	(159)	(159)
		나-2	산10-4 임	(104)	(104)
		나-3	산10-4 임	(11)	(11)
	장 의 자	②	산10-5 임 일대							21
유 희 시 설	소계			161	161					1
	어린이놀이터	다	산10-5 임	161	161
	조합놀이대	③	산10-5 임							1
운동시설	소 계			1,124	1,124					17
	배드민턴장	라	산10-5 임	384	384
	체력단련장	마		100	100
		마-1	산20-14 임	(57)	(57)
		마-2	산10-5 임	(43)	(43)
	다목적운동장	바	산10-5 임	640	640
	체력단련시설	④	산20-14임 일대							17
편 익 시 설	소계			44	44		1동	44	44
	화장실	바	산10-4 임	44	44		1동	44	44
녹지 및 기타				4,878

3. 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
	합 계				380	906
당초	산책로	소 계			380	906
			1	3.6	36	130	진입로	나-1	광장 2
			2	2.8	150	420	산책로	광장 2	산책로 5
			3	2.4	32	77	산책로	광장 2	산책로 2
			4	2	4	8	산책로	광장 1	광장 2
			5	2	47	94	산책로	산책로 2	나-1
			6	2	23	46	산책로	진입부	나-3
			7	1.6	5	8	산책로	나-4	나-3
			8	1.5	30	45	산책로	진입부	산책로 2
			9	1.5	13	18	산책로	진입부	광장 2
			10	1.5	23	35	산책로	가-4	가-4
			11	1.5	9	14	산책로	산책로-6	산책로-10
			12	1.5	6	9	산책로	나-3	가-4
			13	1	1	1	산책로	산책로 1	광장 1
			14	1	1	1	산책로	산책로 1	광장 1

의안번호	제 6 호		의결사항
의 결 년 월 일	2014. 11.18 (제 9 차)

신도림테크노근린공원

도시계획시설(공원,철도) 중복결정(안) 자문

서울특별시 도시공원위원회 자문안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2014. 11. .

도시공원위원회 자문안건

1. 의결주문

○ 서울특별시 구로구 구로5동 3-39번지 일대에 위치한 신도림 테크노 근린공원의 미조성 시설부지를 활용하여 신도림역 신축에 따른 출입구를 신설, 철도로 단절된 구로동과 신도림동의 동선을 연결하여 철도이용시민의 불편함 해소와 주민동선 이동의 편의를 제공하고자 도시계획시설(공원,철도) 중복결정(안)에 대하여 「서울특별시 도시공원 조례 제24조』의 규정에 따라 자문(심의) 의결함

2. 제안이유(입안취지)

가. 도시계획시설(철도) 중복결정의 목적

○ 신도림역 신축에 따른 출입구를 신설하여 구로동과 신도림동의 동선을 연결하여 이용객의 불편함 해소 및 주민동선 이동에 편의를 제공하고자 함.

나. 도시계획시설(철도) 중복결정의 필요성

◦ 테크노근린공원 내 신도림역 출입구를 신설하여 공원 접근성을 향상시키고, 공원 환경을 개선하여 공원이용객에게 편안한 휴식공간 제공

3. 공원현황

○ 위    치 : 서울특별시 구로구 구로5동 3-39번지 일대

○ 면    적 : 10,482㎡

◦ 도시계획시설(공원)지정

- 최 초 : 2005. 01. 05(서울시고시 제2004-453호)

◦ 공원조성계획결정

- 최 종 : 2007. 06. 14(서울시고시 제2007-48호)

◦ 주변여건

- 지하철1호선 철도를 경계로 공원 측 신도림 테크노마트와 반대 측 디큐브 시티 등 상업시설이 인접하여 있음

- 교통여건은 지하철 1·2호선 신도림역에 면하여 공원 내 출입구 입지

4. 계획의 주요내용

○ 개발 목표 및 방향

- 공원 내 녹지 및 시설훼손을 최소화하기 위하여 신설되는 신도림역과 철로면으로 최대한 접하여 출입구를 계획

- 신도림역에 인접한 미조성 시설부지를 활용, 공원시설 및 녹지 훼손 최소화

- 기존 주 진입 동선을 연장하여 역사 이용 시민에게 편리한 동선체계 제공

○ 주요내용

구분		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			비고
				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
계		10,482.00	3,882.68
기반 시설	소계	2,756.8	2,756.8				증)38.3㎡
	도로	1,834.2	1,834.2				증)196.7㎡
	광장	922.6	922.6				감)158.4㎡
조경시설		48.6	48.6				감)222.02㎡
휴양시설		289.3	289.3				감)120.3㎡
운동시설		41.0	41.0
교양시설		549.9	549.9				증)50.24㎡
편익시설		6.48	6.48				감)72.91㎡
관리시설		(38.21)	(38.21)
녹지및기타		6,789.92	190.6				녹지, 증)187.35㎡

◦ 주요(변경) 내용

<변경>

- 기반시설 : (증) (38.3㎡ 2,718.5㎡ → 2,756.8㎡)

- 조경시설 : (감) (222.02㎡ 270.62㎡ → 48.6㎡)

- 휴양시설 : (감) (120.3㎡ 409.6㎡ → 289.3㎡)

- 교양시설 : (증) (50.24㎡ 499.66㎡ → 549.9㎡)

- 편익시설 : (감) (72.91㎡ 79.39㎡ → 6.48㎡)

- 기타시설 : (증) (139.34㎡ 51.26㎡ → 190.6㎡)

- 녹    지 : (증) 187.35㎡ (6,411.97㎡ → 6,607.82㎡)

5. 인문, 자연환경에 대한 조사 및 분석내용

◦ 자연환경

- 대상지 남서측 113.0m, 북동측 112.4m로 평편한 지형

- 평균기온 12.2℃, 연강수량 1,344mm, 평균풍속 2.45m/s, 평균 상대습도 60.0%

◦ 인문환경

- 본 대상지는 신도림테크노마트, 신도림역사가 면하여 있으며 철로를 반대측으로 디큐브시티 입지

- 상업 및 판매시설 외곽으로 고층 공동주택단지가 다수 입지하여 있음

- 동측으로 도림천이 인접하며 제방상단으로 연계되는 동선이 입지

⇒ 철로로 단절된 신도림동 주민의 공원접근성을 개선하고 이용자에게 휴식 및 녹지공간을 제공

6. 공원조성에 따른 부문별 계획

○ 토지의 이용

- 신도림역에 면하여 출입시설을 계획, 공원 내 이용면적 최소화

- 공원 내 기존 녹지 및 시설의 훼손을 최소화할 수 있게 기존 미조성부지를 활용한 공간계획

- 인접한 공동주택 주거자의 정주환경과 공원이용자의 이용환경이 저해되지않는 공간 및 시설배치계획

○ 동선

- 공원 이용객의 원활한 진․출입을 고려하고, 역사 출입시설을 편리하게 이용할 수 있도록 기존 동선의 연계성을 최대한 활용하여 계획

○ 공원시설의 배치

- 주진입동선 상에 배치된 수경시설을 이설하여 보행환경을 향상

- 출입시설 진입출입의 인지성 및 야간 안전을 고려한 안내시설 및 조명시설 설치

◦ 식재계획

- 출입시설 도입에 따른 구조물 위화감 완화를 위한 녹지대 조성

- 인지성 향상을 위한 상징수목 및 주 진입 가로경관 조성

7. 공원조성에 따른 영향 및 효과

○ 철도로 단절된 공원의 이용률 제고 (신도림동 주민 접근성 개선)

○ 미조성 공원 부지를 조성하여 공원 경관 개선

8. 검토 및 입안부서 의견

○ 시설율 등 법적검토 사항

- 공원시설율 : 당초 38.82% → 변경 37.04% (법정 40%이하)

○ 입안부서 의견

- 서울특별시 구로구 구로5동 3-39번지일대 신도림테크노근린공원 내 미조성 공원 부지를 활용하여 신도림동 주민의 공원 접근성을 향상시키고 미조성으로 인해 미관 및 경관이 훼손되었던 공원 환경을 개선하여 공원 이용객에게 양질의 공원환경을 제공

- 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률(시행규칙 제11조)에 근거하여 공원의 설치면적 등을 준수하여 조성

첨부 : 1. 조성계획(변경)결정 조서 1부. (총괄표, 시설조서, 도로조서)

2. 설명자료(PPT) 1부. 끝.

신도림테크노근린공원 조성계획결정(변경)조서

1. 총 괄 표(위 치: 구로구 구로5동 3-39번지 일대)

구 분		변 경 전					변 경 후					비 고
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건 축 물			부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건 축 물
				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)			동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
계		10,482.00	4,070.03	1	72.91	72.91	10,482.00	3,882.68
기반시설	소 계	2,718.50	2,718.50				2,756.8	2,756.8				증)38.3㎡
	도 로	1,637.50	1,637.50				1,834.2	1,834.2				증)196.7㎡
	광 장	1,081.00	1,081.00				922.6	922.6				감)158.4㎡
조 경 시 설		270.62	270.62				48.6	48.6				감)222.02㎡
휴 양 시 설		409.60	409.60				289.3	289.3				감)120.3㎡
운 동 시 설		41.00	41.00				41.0	41.0
교 양 시 설		499.66	499.66				549.9	549.9				증)50.24㎡
편 익 시 설		79.39	79.39	1	72.91	72.91	6.48	6.48				감)72.91㎡
관 리 시 설		(38.21)	(38.21)				(38.21)	(38.21)
녹지 및 기타		6,463.23	51.26				6,789.92	190.6				녹지, 증)187.35㎡
시 설 율 (법정40%)		(4,070.03 / 10,482.0) x 100 = 38.82%					(3,882.68 / 10,482.0) x 100 = 37.04%
건 폐 율		(72.91 / 10,482.0) × 100 = 0.69%					0.00%

2. 시설조서(변경)

구분	시설명	변 경 전								변 경 후								비 고
		부 호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		부 호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)
								바닥면적	연면적							바닥면적	연면적
합계				10,482.00	4,070.03			72.91	72.91			10,482.00	3,874.18
기반시설	소계			2,718.50	2,718.50							2,748.3	2,748.3					증)29.8㎡
	도로		구로5동 3-39일대	1,637.50	1,637.50						구로5동 3-39일대	1,834.2	1,834.2					증)196.7㎡
	소계	가		1,081.00	1,081.00					가		914.1	914.1					감)158.4㎡
	광장	가-1	구로5동 3-39일대	689.00	689.00					가-1	구로5동 3-39일대	645.9	645.9					감)43.1㎡
		가-2	구로5동 3-39일대	301.00	301.00					가-2	구로5동 3-39일대	268.20	268.20					감)32.8㎡
		가-3	구로5동 3-39일대	91.00	91.00													감)91.0㎡
		가-4	구로5동 3-39일대							가-4	구로5동 3-39일대	8.5	8.5					증)8.5㎡
조경시설	계			270.62	270.62							48.6	48.6					감)222.02㎡
	생태연못	①	구로5동 3-39일대	203.00	203.00													감)203.0㎡
	바닥분수	②	구로5동 3-39일대	36.00	36.00					②	구로5동 3-39일대	25.00	25.00					감)11.0㎡
	팔각정자	③	구로5동 3-39일대	(30.80)	(30.80)
	사각파고라	④	구로5동 3-39일대	(16.00)	(16.00)					④	구로5동 3-39일대	(16.00)	(16.00)
	돌담	⑤	구로5동 3-39일대	31.62	31.62					⑤	구로5동 3-39일대	24.60	24.60					감)7.02㎡
	옴파로스조형물	⑥	구로5동 3-39일대	(19.63)	(19.63)
	환경 조형물	⑦	구로5동 3-39일대	(2.36)	(2.36)					⑦	구로5동 3-39일대	(2.36)	(2.36)
	상징 조형물		구로5동 3-39일대								구로5동 3-39일대	(3.0)	(3.0)
휴양 시설	계			409.60	409.60							289.3	289.3					감)120.3㎡
	휴게소	나-1	구로5동 3-39일대	63.00	63.00					나-1	구로5동 3-39일대	65.6	65.6					증)2.6㎡

구분	시설명	변 경 전								변 경 후								비 고
		부 호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		부 호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)
								바닥면적	연면적							바닥면적	연면적
휴양시설	휴게소	나-2	구로5동 3-39일대	6.00	6.00					나-2	구로5동 3-39일대	7.20	7.20					증)1.2㎡
		나-3	구로5동 3-39일대	6.00	6.00					나-3	구로5동 3-39일대	7.00	7.00					증)1.0㎡
		나-4	구로5동 3-39일대	7.00	7.00					나-4	구로5동 3-39일대	7.20	7.20					증)0.2㎡
		나-5	구로5동 3-39일대	61.00	61.00					나-5	구로5동 3-39일대	28.00	28.00					감)33.0㎡
		나-6	구로5동 3-39일대	104.00	104.00													감)104.0㎡
		나-7	구로5동 3-39일대	130.00	130.00					나-7	구로5동 3-39일대	132.20	132.20					증)2.2㎡
										나-8	구로5동 3-39일대	22.00	22.00					증)22.0㎡
	등의자	⑧	구로5동 3-39일대	(3.21)	(3.21)					⑧	구로5동 3-39일대	(3.21)	(3.21)
	평의자	⑨	구로5동 3-39일대	(1.56)	(1.56)					⑨	구로5동 3-39일대	(1.56)	(1.56)
	앉음벽	⑩	구로5동 3-39일대	17.60	17.60					⑩	구로5동 3-39일대	5.1	5.1					감)12.5㎡
	연식의자	⑪	구로5동 3-39일대	15.00	15.00					⑪	구로5동 3-39일대	15.00	15.00
교양 시설	계			499.66	499.66							549.90	549.90
	야외무대		구로5동 3-39일대	499.66	499.66						구로5동 3-39일대	549.90	549.90
관리 시설	계			(38.21)	(38.21)							(38.21)	(38.21)
	휴지통		구로5동 3-39일대	(0.20)	(0.20)						구로5동 3-39일대	(0.20)	(0.20)
	공원등		구로5동 3-39일대	(19.71)	(19.71)						구로5동 3-39일대	(19.71)	(19.71)
	잔디등		구로5동 3-39일대	(17.94)	(17.94)						구로5동 3-39일대	(17.94)	(17.94)
	안내판		구로5동 3-39일대	(0.36)	(0.36)						구로5동 3-39일대	(0.36)	(0.36)
편익 시설	계			79.39	79.39							6.48	6.48					감)72.91㎡

구분	시설명	변 경 전								변 경 후								비 고
		부 호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		부 호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)
								바닥 면적	연면적							바닥 면적	연면적
편익 시설	음수대		구로5동 3-39일대	6.48	6.48						구로5동 3-39일대	6.48	6.48
	화장실		구로5동 3-39일대	72.91	72.91	철근 콘크리트조	1층	72.91	72.91									감)72.91㎡
기타 시설	계			6,463.23	51.26							6,789.92	190.6					증)130.84㎡
	지하철출입구(기존)		구로5동 3-39일대	23.80	23.80						구로5동 3-39일대	100.80	100.80					증)77.0㎡
	지하철출입구(기존)		구로5동 3-39일대	27.46	27.46						구로5동 3-39일대	27.50	27.50					증)0.04㎡
	펌프장										구로5동 3-39일대	38.00	38.00					증)38.0㎡
	지하철 출입구 (elv.)										구로5동 3-39일대	9.80	9.80					증)9.8㎡
	지하철 (급기)										구로5동 3-39일대	14.50	14.50					증)14.5㎡
	지하철 출입구 (신설)										구로5동 3-39일대	(367.0)	(367.0)
	녹 지		구로5동 3-39일대	6,411.97							구로5동 3-39일대	6,590.82	-					증)178.85㎡

3. 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
당초	소로	소 계			752.0	1,637.50
변경	소로	소 계				1,834.2
당초	소로	3	1	1.2	153.7	538.20	부진입로	생태연못	북서측출입구
변경	소로	3	1	3.5	159.6	563.00	부진입로	1호선ELV.	북서측출입구	증)24.8㎡
당초	소로	〃	2	1.2	32.2	40.80	산책로	소-1	북동측출입구
변경	소로	3	2	1.2	34.3	42.30	산책로	소-1	소-4	증)1.5㎡
당초	소로	〃	3	1.2	24.4	29.40	산책로	소-2	소-6
삭제										감)29.4㎡
당초	소로	3	4	1.2	19.2	31.80	산책로	소-3	소-6
변경	소로	3	4	1.2	34.3	26.90	산책로	소-6	소-6	감)4.9㎡
당초	소로	3	5	1.2	12.3	14.80	산책로	소-4	남동측출입구
변경	소로	3	5	1.2	14.7	21.6	산책로	소-6	남동측출입구	증)6.8㎡
당초	소로	3	6	2.0	86.4	173.40	연결로	소-1	소-1
변경	소로	3	6	1.2	14.7	173.80	산책로	소-1	소-1	증)0.4㎡
당초	소로	〃	7	1.2	14.9	17.60	산책로	소-6	소-6
변경	소로	〃	7	1.2	15.6	18.80	산책로	소-6	소-6	증)1.2㎡
당초	소로	3	8	1.2	16.4	21.30	산책로	소-7	휴게소 나-5
변경	소로	〃	8	1.2	15.6	22.10	산책로	소-6	소-6	증)0.8㎡
당초	소로	〃	9	1.2	26.3	31.60	산책로	소-6	광장 가-2
변경	소로	〃	9	1.2	15.6	33.60	산책로	소-6	광장 가-2	증)2.0㎡
당초	소로	〃	10	2.0	12.7	25.40	연결로	소-1	소-12
변경	소로	〃	10	2.0	11.6	24.20	산책로	소-1	휴게소나-8	감)1.2㎡
당초	소로	〃	11	2.0	14.0	28.00	연결로	소-12	소-1
변경	소로	〃	11	2.0	13.7	27.50	산책로	소-1	휴게소나-8	감)0.5㎡
당초	소로	〃	12	1.2	66.5	80.00	산책로	소-1	휴게소 나-2
변경	소로	〃	12	1.2	25.6	30.70	산책로	소-17	휴게소나-8	감)49.3㎡

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
당초	소로	〃	13	1.0	4.3	2.70	산책로	소-12	생태연못
삭제										감)2.7㎡
당초	소로	〃	14	1.0	7.7	5.00	산책로	휴게소 나-2	생태연못
삭제										감)5.0㎡
당초	소로	〃	15	1.2	38.3	49.00	산책로	소-12	소-16
삭제										감)49.0㎡
당초	소로	〃	16	1.2	19.7	23.70	산책로	소-1	야외무대
삭제										감)23.7㎡
당초	소로	2	17	8.0	16.5	41.60	연결로	소-12	소-1
변경	소로	〃	17	8.0	41.0	340.4	부진입로	1호선출입부	소-1	증)298.8㎡
당초	소로	2	18	8.0	11.5	26.70	연결로	소-1	광장 가-2
변경	소로	〃	18	8.0	8.7	56.50	산책로	광장-가-2	소-1	감)29.8㎡
당초	소로	3	19	1.2	53.1	63.50	산책로	광장-가-2	소-23
변경	소로	〃	19	1.2	25.6	58.30	산책로	광장-가-2	소-23	감)5.2㎡
당초	소로	3	20	1.2	48.4	72.60	연결로	소-1	소-1
당초	소로	〃	21	1.2	14.2	21.30	연결로	소-20	소-22
당초	소로	〃	22	1.2	11.9	17.80	연결로	소-20	소-1
당초	소로	〃	23	6.0	47.4	281.30	주진입로	남측주출입구	소-1
변경	소로	〃	23	6.0	46.1	282.80	산책로	남측주출입구	소-1	증)1.5㎡

의안번호	제 7 호		의결사항
의 결 년 월 일	2014.11.18 (제 9 차)

양재근린공원 도시계획시설

(공원,유수지,주차장) 중복결정(안) 자문

서울특별시 도시공원위원회 자문안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2014. 11. .

도시공원위원회 자문안건

1. 의결주문

◦ 서울특별시 서초구 양재동 311번지 일원 양재근린공원이 국토교통부의 공원 내 유수지(저류시설) 확대정책 추진으로 인한 시범사업 대상지로 선정되어 유수지 및 지하 주차장을 도시계획시설로 공원과 중복결정(안)에 대하여 「서울특별시 도시공원 조례 제24조』의 규정에 따라 자문(심의) 의결코자 함

2. 제안이유(입안취지)

가. 조성계획 (변경)결정의 목적

◦ 유수지(저류시설) 및 지하 주차장을 공원과 중복 결정하여 주택 및 도로의 침수피해를 사전에 예방하고 불법주차로 인한 주민 불편을 적극 해소하여 주민간 불화 및 학교 주변 시거 미확보로 인한 교통사고 위험을 제거하는데 그 목적이 있다

나. 조성계획 (변경)결정의 필요성

◦ 유수지(저류시설) 및 지하 주차장 조성에 따라 훼손된 녹지 및 공원시설(산책로, 휴게공간)을 복구하여 공원 이용자에게 쾌적한 공원 이용 및 접근성을 용이하게 하고자 공원 조성이 필요함

3. 공원현황

◦ 위    치 : 서울시 서초구 양재동 311

◦ 공원면적 : 총 면적 32,523.4㎡(근린공원)

◦ 도시계획시설(공원)지정

- 최 초 : 건설교통부 고시 제296호 (1983.09. 07)

4. 계획의 주요내용

◦ 개발목표 및 방향

- 양재근린공원의 일부 녹지대에 도입되는 유수지(2,000㎡) 및 지하주차장(2,550㎡)으로 인하여 훼손되는 녹지경관을 수목식재를 통해 최대한 복원하며, 공원시설의 도입은 양재근린공원의 시설율이 39.6%로 포화상태이므로 새로운 공원시설의 도입보다는 훼손 전 이용 시설인 휴식공간 및 산책로를 조성하여 지역주민의 정서 함양에 기여할 수 있는 공간을 조성

○ 주요변경내용

- 도시계획시설 중복결정

① 유수지 2,000㎡ (지하2층,V=7,700㎡)

② 지하주차장 2,550㎡

(지하1층, 주차46대, 주차장2,020㎡, 차량진출입로 530㎡)

<변경>

- 기반시설 : 도로(증) 76.0㎡ (3,178.0㎡ → 3,254.0㎡)

- 휴양시설 : 휴게소(증) 21.5㎡ (264.0㎡ → 285.5㎡)

- 녹    지 : (감) 97.5㎡ (19,636.3㎡ → 19,538.8㎡)

5. 자연․인문환경에 대한 조사 및 분석내용

◦ 인문환경

- 양재2동 주민센터 주변은 인근지역(강남대로, 동산로, 양재근린공원)보다 지대가 낮아서 집중강우로 인한 침수가 발생됨

- 공원은 사방이 2차선 도로에 접하고 있어 접근성이 좋으며 주변으로 주택가, 학교, 상가 등이 밀집해 있고 주차 수급율이 56%로 낮아 불법주차 문제와 주차관련 민원이 많음

- 공원 주변으로 매현 초등학교, 언남 중학교, 언남 고등학교 및 언남 문화체육센타가 위치해 공원 이용도가 매우 높음

◦ 자연환경

- 공원은 평지에 조성되어 있으며 공원 내 식생은 울창한 수림을 이루고 있음

- 평균기온은 12.2℃이고, 평균 최고기온은 16.7℃ 임

- 강수량은 년 1,646.3㎜이고 월 최고 강수량은 8월에 464.9㎜임(2012년기준)

- 일조시간은 2,406.6 시간이고, 평균풍속은 2.8m/s 임

6. 공원조성(변경)에 따른 부문별 계획

◦ 토지의 이용

- 공원 내 기존 녹지대에 유수지 및 지하 주차장을 설치하여 훼손되는 녹지경관을 수목식재를 통해 복원하고 파고라, 평의자, 등의자 등 휴게시설과 순환 산책로를 조성하여 기존공원 동선과 연결하여 지역주민들의 휴식공간 및 체력단련 공간으로 조성

◦ 동  선

- 공원 순환로 기능을 위하여 주차장 출입구와의 교차를 피하고 우회하는 산책로를 계획하여 기존 공원 동선과 연계

- 산책로에 그늘을 제공하는 나무를 식재하고 탄성 있는 포장재를 도입하여 보행의 편의성을 향상

- 공원이용 동선으로 이용되어지고 있는 훼손된 녹지를 동선계획에 반영

◦ 시설의 배치

- 휴게공간은 공원 이용객의 휴식을 위해 파고라, 평의자, 등의자 등 설치

- 휴게공간 및 산책로에 공원등을 설치하여 이용의 편의성 및 안전성을 증진

◦ 식재계획

- 유수지(저륫시설), 지하주차장 조성으로 인한 기존 수목의 처리는 이식수목으로 분류하고 버즘나무 대형목과 수형 및 생육이 불량한 수목은 벌목으로 처리

- 기존 대형 수목의 이식으로 인한 녹시율 저하의 빠른 회복을 위해 식재 수목의 크기를 상향하고 녹음이 풍부한 수목 선정

- 기존 공원에 식재된 수종을 선정하여 이질감을 없애고 계절의 변화에 따른 경관의 변화를 감상할 수 있는 식재 계획

- 은익장소나 사각지대가 되지 않도록 수목을 밀식하기 보다는 일정한 간격을 유지하게 수목을 배치하여 시야선을 확보

7. 공원조성(변경)에 따른 영향 및 효과

◦ 영향 및 효과

- 유수지(저류시설) 도입으로 서초구 양재동 311 지역의 주택 및 도로의 침수피해를 사전에 예방하고

- 지하주차장 도입으로 축구장 이용객 등 공원 이용자의 편의 및 불법주차로 인한 주민 불편을 적극 해소하여 주민간 화합을 유도하는 효과가 높을 것으로 판단됨

8. 관계기관 부서 협의 결과

◦ 협의의견 : 관련부서 협의 의견 없음

◦ 조치사항 : 없음

9. 공원조성을 위한 투자계획 및 재원조달계획

◦ 투자계획

구 분		금 액 (원)	비고
총 공 사 비		8,400,000,000
유수지(저류시설)		4,600,000,000
주 차 장		3,130,000,000
조경 공사	소 계	670,000,000
	철거 / 폐기물공사	11,000,000
	이식 / 벌목공사	113,000,000
	식 재 공 사	275,000,000
	시설물 공사	162,000,000
	포 장 공 사	109,000,000

◦ 재원조달방안

구 분	금 액 (원)	비고
계	8,400,000,000
국비(소방방재청)	2,300,000,000
시 비(서울특별시)	2,300,000,000
구 비(서 초 구)	3,800,000,000

10. 검토 및 입안부서 의견

◦ 시설율 등 법적검토 사항

- 공원시설율 : 39.92% (법정시설율 40% 이하)

◦ 입안부서 의견

- 양재주민센타 주변은 저지대로 과거 집중 호우시 침수 피해가 여러차례 발생한 바 주민의 생명과 재산을 보호하기 위하여 공원 내 유수지(저류시설) 조성이 타당할 것으로 사료되며, 또한 주택 및 상가, 초,중,고 학교 밀집지역으로 불법주차 문제 및 학교 주변 시거 미확보로 인한 교통사고 위험 제거를 위해 유수지(저류시설)과 함께 지하 주차장을 조성하는 것이 타당할 것으로 사료됨

첨부 : 1. 조성계획(변경)결정 조서 1부(총괄표, 시설조서, 도로조서)

2. 설명자료(PPT) 1부.  끝.

양재근린공원 조성계획결정(변경)조서

1. 총괄표 (위치 : 서울시 서초구 양재동 311)

구 분		변 경 전						변 경 후						비 고
		부지면적 ( ㎡ )	시설면적 ( ㎡ )	건 축 물			공작물 (기)	부지면적 ( ㎡ )	시설면적 ( ㎡ )	건 축 물			공작물 (기)
				동수 (동)	바닥면적 ( ㎡ )	연면적 ( ㎡ )				동수 (동)	바닥면적 ( ㎡ )	연면적 ( ㎡ )
계		32,523.3	12,887.0				61	32,523.3	12,984.5				65	시설면적 증가 97.5㎡ (증 4기)
기반 시설	소 계	4,878.0	4,878.0					4,954.0	4,954.0					증 76.0㎡
	도 로	3,178.0	3,178.0					3,254.0	3,254.0					증 76.0㎡
	광 장	1,700.0	1,700.0					1,700.0	1,700.0
조 경 시 설		0.0	0.0				7	0.0	0.0				8	(증 1기)
유 희 시 설		510.0	510.0				8	510.0	510.0				8
휴 양 시 설		264.0	264.0				40	285.5	285.5				43	증 21.5㎡ (증 3기)
교 양 시 설		0.0	0.0					0.0	0.0
운 동 시 설		7,150.0	7,150.0					7,150.0	7,150.0
편 익 시 설		35.0	35.0				3	35.0	35.0				3
관 리 시 설		50.0	50.0				3	50.0	50.0				3
녹지 및 기타		19,636.3						19,538.8						감 97.5㎡
시 설 율 (법정 40% 이내)		(12,887.0 / 32,523.3) × 100 = 39.62%						(12,984.5 / 32,523.3) × 100 = 39.92%
건 폐 율 (법정 10%)

2. 시설조서

구 분		변 경 전									변 경 후									비 고
		부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물 (㎡)		공작물 (기)	부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물 (㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
합 계				32,523.3	12,887.0					61			32,523.3	12,984.5					65	증 97.50㎡ (증 4기)
기반시설	소 계			4,878.0	4,878.0								4,954.0	4,954.0						증76.00㎡
	도 로			3,178.0	3,178.0								3,254.0	3,254.0						증76.00㎡
	광 장	가		1,700.0	1,700.0								1,700.0	1,700.0
		가-1		(1,250.0)	(1,250.0)								(1,250.0)	(1,250.0)
		가-2		(450.0)	(450.0)								(450.0)	(450.0)
조경시설	소 계									7									8	증 1기
	파고라	①								7									8	증 1기
	파고라“A"	①-1								(3)									(2)	감 1기
	파고라“B"	①-2								(1)									(3)	증 2기
	파고라“C"	①-3								(2)									(2)
	파고라“D"	①-4								(1)									(1)
유희시설	소 계			510.0	510.0					8			510.0	510.0					8
	어린이놀이터	다		510.0	510.0								510.0	510.0
	조합놀이대	④								(1)									(1)
	흔들놀이	⑤								(3)									(3)
	그 네	⑥								(1)									(1)
	시 소	⑦								(1)									(1)
	놀이집	⑧								(1)									(10
	모래놀이	⑨								(1)									(1)
휴양시설	소 계			264.0	264.0					40			285.5	285.5					43	증 21.50㎡ (증 3기)
	휴게소	나		264.0	264.0								285.5	285.5						증 21.50㎡
		나-1		(30.0)	(30.0)								(30.0)	(30.0)
		나-2		(55.0)	(55.0)								(55.0)	(55.0)
		나-3		(100.0)	(100.0)								(100.0)	(100.0)
		나-4		(70.0)	(70.0)								(82.5)	(82.5)						증 12.50㎡
		나-5		(9.0)	(9.0)								(12.0)	(12.0)						증 3.00㎡
		나-6											(6.0)	(6.0)						증 6.00㎡
	등의자									(37)									(40)
	야외탁자									(3)									(3)
운동시설	소 계			7,150.0	7,150.0								7,150.0	7,150.0
	운동공간	라		7,150.0	7,150.0								7,150.0	7,150.0
	배드민턴장	라-1		(250.0)	(250.0)								(250.0)	(250.0)
	축구장	라-1		(6,900.0)	(6,900.0)								(6,900.0)	(6,900.0)
편익시설	소 계			35.0	35.0					3			35.0	35.0					3
	음수대	⑩		(15.0)	(15.0)					(2)			(15.0)	(15.0)					(2)
	화장실	⑪		(20.0)	(20.0)					(1)			(20.0)	(20.0)					(1)
관리시설	소 계			50.0	50.0					3			50.0	50.0					3
	지역정압기	⑫		(15.0)	(15.0)					(1)			(15.0)	(15.0)					(1)
	관리사무소	⑬		(30.0)	(30.0)					(1)			(30.0)	(30.0)					(1)
	비상급수시설	⑭		(5.0)	(5.0)					(1)			(5.0)	(5.0)					(1)
녹지및기타	녹 지			19,636.3									19,538.8							감 97.50㎡

3. 도로조서

- 공원시설 계획도로

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
당초	합 계				1,118.20	3,178.00
변경					1,214.00	3,254.00
당초	소로	소 계			390.00	1,902.7
변경					390.00	1,902.7
당초		3	1	4.5	114.0	513.0	진입로	광장 가-1	서측경계
당초		3	2	3.5	61.0	213.5	부진입로	광장 가-1	산책로 3
당초		3	3	7.5	64.0	480.0	진입로	동측경계	광장 가-1
당초		3	4	4.0	14.0	56.0	부진입로	광장 가-1	광장 가-2
당초		3	5	4.5	42.0	189.0	부진입로	소로 3-6	광장 가-2
당초		3	6	5.5	32.0	176.0	진입로	소로 3-5	남측경계
당초		3	7	3.2	31.0	99.2	부진입로	소로 3-8	소로 3-6
당초		3	8	5.5	25.0	137.5	부진입로	광장 가-1	소로 3-7
당초		3	9	5.5	7.0	38.5	진입로	북측경계	축구장
당초	산책로	소 계			728.20	1,275.30
변경					824.00	1,351.30
당초		-	1	1.5	41.0	61.5	산책로	산책로 13	소로 3-9
당초		-	2	1.5	22.0	33.0	산책로	소로 3-9	소로 3-1
당초		-	3	1.8	72.0	129.6	산책로	소로 3-2	소로 3-3
당초		-	4	1.0	14.0	14.0	산책로	배드민턴장	산책로 6
당초		-	5	1.0	20.0	20.0	산책로	산책로 6	북측경계
당초		-	6	1.8	70.0	126.0	산책로	소로 3-1	소로 3-2
당초		-	7	2.8	65.0	182.0	산책로	광장 가-2	소로 3-3
당초	산책로	-	8	1.8	110.0	198.0	산책로	소로 3-5	산책로 7
당초		-	9	1.8	79.0	142.2	산책로	남측경계	소로 3-6
당초		-	10	1.8	96.0	172.8	산책로	산책로 9	산책로 9
당초		-	11	1.5	111.0	165.0	산책로	남측경계	소로 3-6
변경		-	11	1.0	5.5	5.5	산책로	산책로 14	서측경계
당초		-	12	1.0	13.2	13.2	산책로	산책로 13	서측경계
변경		-	12	1.0	37.5	37.5	산책로	산책로 13	산책로 14
당초		-	13	1.2	15.0	18.0	산책로	산책로 13	산책로 1
변경		-	13	1.2	59.0	70.8	산책로	산책로 14	산책로 1
당초		-
변경		-	14	1.2	127.0	152.4	산책로	남측경계	서측경계
당초		-
변경		-	15	1.0	6.0	6.0	산책로	산책로 14	지하주차장입구