조건(준수)사항

(중랑천 생태회복 및 친수문화조성공사)

□ 착공 시 제출사항(토목1사업소 ☎02-6110-5157)

1. 협의 시 제출된 철도보호지구 행위신고서(국토교통부 철도보호지구에서의 행위제한에 관한 업무지침 별지 제1호 서식)가 착공 시 변경된(공사기간, 신고자 변경) 사항이 있을 경우 변경하여 제출하여야 하며, 공사기간이 추가될 경우에도 공사기간을 수정하여 제출하여야 합니다.

2. 신고인은 철도보호지구 안전관리계획서를『철도보호지구에서의 행위제한에 관한 업무지침』별표3의 기준에 의거 작성하여 제출하여야 하며 굴착(암 구간 포함), 그라우팅, 수방계획, 크레인 등 대형장비 설치 및 운용계획, 비상연락체계도 등이 포함될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다. 착공 시 제출된 철도보호지구 안전관리계획서의 주요내용(공사관계사 및 관계자, 안전 관리자, 비상연락망, 설계 및 건설공법 등)이 변경될 경우 변경사항을 서울교통공사에 제출하여야 합니다.

3. 계측관리계획서는 계측기기의 사양을 구체적으로 제시하고, 계측빈도 및 계측관리기준치 상세 명기(지하철 구조물 내부 계측계획 포함)하여 제출하시기 바랍니다.

- 지하철 내부 자동화 계측은 별도의 체크리스트 및 증빙서류를 포함하여 제출하여야 합니다.

4. 지하철 구조물 안전점검계획서는 공사 전, 중, 후 지하철 구조물 상태에 대한 정밀점검(안전진단 전문기관)이 실시 될 수 있도록 해야 하며 점검 범위 및 자격요건이 충족되도록 작성하여 제출하여야 합니다.

□ 일반 사항

1. 도시철도 시설물은 『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』 제2조 1호의 1, 2종 시설물로서 철도안전법 제45조 및 동법시행령 제46조, 『철도보호지구에서의 행위제한에 관한 업무지침(국토교통부 고시 제2018-331호)』에 의거 서울교통공사 협의 조건을 준수하여야 합니다.

2. 공사장 안전 및 시공관리에 대해서는 관련법 및 규정, 인허가기관의 지시에 따라 공사시행자 및 시공사‧감리 책임 하에 관리하여야 합니다.

3. 제출된 설계내용 대로 공사를 하여야 하며, 추가굴착(지하수 개발 및 협의되지 않은 천공작업 포함) 및 부득이하게 변경(굴착 규모ㆍ공법 등)할 경우에는 변경된 설계도서를 서울교통공사에 제출하고 재협의를 거친 후에 공사를 하여야 합니다.

4. 공사 착수 전 서울교통공사와 안전점검, 계측기 설치, 시공, 안전교육 등에 관한 시공사, 감리자 공사관계자 등 협의 후 본 공사 착공 및 도시철도 시설물 보호를 위한 각종 안전관리 사항을 숙지하고 교육내용을 해당 일일작업 전 작업자에게 철저히 교육시키고 기록․유지 하여야 합니다.

5. 지하철 안전운행 및 시설물 보호를 위하여 서울교통공사 직원의 인접굴착공사 관리업무 수행에 따른 현장점검 및 설계자료 열람, 각종 자료요구 등의 요청 시 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

6. 지하철 인접구간에서는 발파를 금지하고 부득이 발파 시에는 사전 서울교통공사와 협의 후 시행하여야 합니다.

7. 공사 착공 전 도시철도 인접구간 공사장 휀스 내벽에 도시철도 안전 확보를 위한 도시철도 관련 상관관계(이격거리 등 표기) 도면, 준수사항, 연락처 등이 명기된 안내간판(플렉스형)을 제작 설치하여야 합니다.(세부사항은 토목1사업소와 협의)

8. 계측기 설치는 공사착수 전에 서울교통공사 토목1사업소와 합동으로 계측 계획에 대한 적합성 여부･운영 및 관리방안 등을 상호간 협의한 후에 설치하여야 하며, 공사 중 주기적으로 서울교통공사 토목1사업소에 계측 결과를 제출하고 공사완료시 계측종합보고서를 제출하여야 합니다.

9. 공사 중 또는 안전점검 결과 지하철 시설물 이상 발생(우려)시 즉시 서울교통공사 (인접굴착공사 비상연락 체계도 참조) 및 허가감독 기관에 통보와 동시에 선 안전 조치를 하여야 하며, 안전진단 전문기관에 도시철도 시설물 손상 피해에 대한 원인분석과 대책수립을 의뢰하고, 그 결과에 따라 원인자 비용부담으로 보수(보강)공사를 시행하여야 합니다.

10. 도시철도 시설물은 『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』에 의거 관리되는 시설물이므로 서울교통공사 직원 입회(안전점검, 계측, 측량 등) 시 업무(기술)지원비를 부담하여야 합니다.

11. 동 공사를 완료하기 최소 7일 전에는 서울교통공사 토목1사업소에 그 사실을 알려야 합니다.

12. 신고인은 서울교통공사 담당자 가 도시철도 시설물 상태의 확인 필요성 등을 이유로 입회점검을 요구할 경우에는 적극 협조하여야 합니다.

13. 도시철도 지상 또는 고가구간에 인접한 경우 건축한계 내에서는 원칙적으로 작업을 금지하며(부득이한 경우 영업종료 후 단전시간대 시행하되 공사 직원 입회하에 시행) 기중기, 천공기 등 사용 시에는 반드시 전도 방지 조치(크레인 등 중장비 전도방지 등 안전대책 수립 제출) 후 사용하여야 합니다.

붙임  1. [양식]철도보호지구에서의 행위신고서 1부.

2. [양식]도시철도 안전 비상연락체계도 1부.

3. [양식]철도보호지구 안전관리계획서 작성기준 1부.

4. [양식]철도보호지구 안전관리계획서 작성 체크리스트 1부.

5. [양식]계측기 체크리스트 1부.  끝.

붙임 1

■ 철도보호지구 행위신고서 국토교통부 철도보호지구에서의 행위제한에 관한 업무 지침 [별지 제1호서식]
철도보호지구에서의 행위신고서
접수번호		접수일				발급일		처리기간	30일
신 고 인	성 명						생년월일
	기관명						대표자
	주 소						법인등록번호
신고사항	행위위치
	행위목적
	공사기간
	착공예정일						준공예정일
	시공사(상호명) 전화번호 현장관리자(성명) 전화번호
「철도안전법」제45조 및 같은 법 시행령 제46조에 따라 철도보호지구에서의 행위를 신고합니다.
년 월 일
신청인					(서명 또는 인)
○○○○○○○			귀하
첨부서류	[ ] 1. 건축허가 신청서 또는 실시계획승인 신청서(해당시) 2. 설계도(해당시) [ ] 배치도(철도와 공사예정지 상황을 표현한 도면) [ ] 평면도(설치시설을 표현한 도면) [ ] 철도와 시설물 사이의 표고차가 표시된 종,횡단면도(해당시) [ ] 우수 및 오․폐수 배출 계획 (해당시) [ ] 3. 안전계획서(제5조제1항제3호에 해당하는 경우) - 별표 3에 따라 작성
유의사항
1. 공사 또는 시설을 설치하는 장소(대지)를 도로명(번지)까지 기입합니다. 2. 구체적으로 기재 (기입예 ☞ 단독주택 신축, 제2종 근린생활시설 신축 등) 3. 시공사의 상호와 전화번호, 현장관리자의 성명과 전화번호 기재. 4. 제출서류에 표시합니다. (기입예 ☞ [ √ ] 1. 건축허가신청서)

붙임 2

도시철도 안전 비상연락체계도(교통공사 자체서식)

도시철도 안전 비상연락체계도

					서울교통공사
	본 사(토목처)									제1종합관제센터											유관기관
	02-6311-9882~8									02-6110-5991
																					구 청 : 00구청 00과 02-○○○○-○○○○
																					소방서 : 00소방서 00과 02-○○○○-○○○○
																					기타 1: 0000 02-○○○○-○○○○
	토목1사업소 02-6110-5157 신정토목관리소 (주/야) 02-6110-6950,6960									용답역(주/야) 02-6110-1341 성수역(주/야) 02-6110-2111
																					기타 2 : 0000 02-○○○○-○○○○
						신 고 인					건축주 000 (02-○○○○-○○○○)
						시공사				감리사			계측사				안전진단기관
						○○○○ (T. )				○○○○ (T. )			○○○○ (T. )				○○○○ (T. )
	공사 중 도시철도 안전 관련 긴급상황 발생(우려)시 철도보호지구 관리자에게 연락하여 사실을 알리고, 안전조치를 취할 수 있도록 하여야 한다.
								담 당 자 연 락 처
	서울교통공사															현 장 책 임 자
	철도보호지구관리자									관제업무 종사자
	토목1사업소 (T.02-6110-5157) 신정토목관리소(주/야) (T.02-6110-6950,6960)									제1종합관제센터 02-6110-5991						시공사 감리단 계측사 안전점검			000 (010-○○○○-○○○○) 000 (010-○○○○-○○○○) 000 (010-○○○○-○○○○) 000 (010-○○○○-○○○○)

※ 파란색 칸을 기입해서 토목1사업소 담당자에게 제출

붙임 3

■ 철도보호지구 안전관리계획서 작성기준

국토교통부 철도보호지구에서의 행위제한에 관한 업무지침[별표3]

철도보호지구 안전관리계획서 작성기준

주요내용	세부내용	비고
가. 공사의 개요	- 공사현장 위치도
	- 공사개요
	- 공정표
나. 안전관리조직	- 안전관리 조직	안전 관리자, 안전보건총괄책임자, 분야별안전관리책임자, 안전관리담당자 배치 및 업무분장
다. 철도보호지구내 공정별 안전점검 계획	- 자체점검	일일, 주간, 월간, 연간 안전점검표 및 자체안전점검계획
	- 특별점검
	- 정밀안전점검
라. 철도보호지구내 공사장 주변 안전관리계획	- 공사중 인접매설물 방호	위험발생 우려개소
	- 인접 시설물보호
	- 공사알림판 설치(열차접근 방향 200m와 500m지점)	철도에 직접 접촉하여 철도안전에 직접영향을 줄 수 있는 작업에 해당할 경우
마. 안전교육계획	- 안전교육 계획표
	- 교육종류, 내용
	- 교육(기록)관리 사항
바. 비상시 긴급조치 계획	- 비상연락망
	- 비상동원조직
	- 응급조치 및 복구계획
사. 열차운행선 지장 공사 안전관리 계획	- 운행선 안전관리원 배치	해당시 작성
	- 열차운행선 보호대책
	- 열차운행선 지장공사 계획수립
	- 차단공사 협의를 위한 업무담당자 지정
아. 철도보호지구내 취약개소 안전관리	- 취약개소 지정 및 등록 관리
자. 위험공종 안전관리	- 굴착, 발파, 성토, 절토 공사 안전관리	해당시 작성
차. 가시설물 안전관리 계획	- 안전설계 검토서 - 가시설 변위측정계획	해당시 작성
카. 대형 건설장비 안전관리	- 작업반경의 철도침범 방지계획	해당시 작성
	- 투입장비의 적정성 검토서
	- 관련법에 의한 점검계획
	- 장비운전원, 교육계획
	- 장비 신호수 배치계획
타. 사고보고 및 처리계획	- 사고보고 계획	- 사고발생 즉시 초기보고 계획 - 사상자 구호등 응급조치
	- 응급조치 및 대응교육

붙임 4

철도보호지구 안전관리계획서 작성 체크리스트

주요내용

세부내용

작성여부 체크(신고인)

비고

작성

미작성

해당없음

1. 공사의 개요

- 공사현장 위치도

√

- 공사개요

- 공정표

2. 안전관리조직

- 안전관리 조직

3. 철도보호지구내

공정별 안전점검계획

- 자체점검

- 특별점검

- 정밀안전점검

4. 철도보호지구 내

공사장 주변 안전

관리계획

- 공사중 인접매설물 방호

- 인접 시설물보호

- 공사알림판 설치

(열차접근 방향 200m와 500m지점)

5. 안전교육계획

- 안전교육 계획표

- 교육종류, 내용

- 교육(기록)관리 사항

6.. 비상시 긴급조치

계획

- 비상연락망

- 비상동원조직

- 응급조치 및 복구계획

7. 열차운행선 지장

공사 안전관리계획

- 운행선 안전관리원 배치

- 열차운행선 보호대책

- 열차운행선 지장공사 계획수립

- 차단공사 협의를 위한 업무담당자 지정

8. 철도보호지구내

취약개소 안전관리

- 취약개소 지정 및 등록관리

9. 위험공종 안전관리

- 굴착, 발파, 성토, 절토

공사 안전관리

10. 가시설물 안전관리

계획

- 안전설계 검토서

- 가시설 변위측정계획

11. 대형 건설장비

안전관리

(지상부 철도노선)

- 작업반경의 철도침범 방지계획

- 투입장비의 적정성 검토서

- 관련법에 의한 점검계획

- 장비운전원, 교육계획

- 장비 신호수 배치계획

12. 사고보고 및

처리계획

- 사고보고 계획

- 응급조치 및 대응교육

13. 수해방지계획

(도시철도 구조물 철거공사)

- 임시차수벽 등 설치계획

자체

추가

14. 도시철도 표식 설치계획

(지하철 직상부공사)

- 라인마킹, 깃발 등 설치계획

자체

추가

※ 신고인(시공사)은 ■ 4.의 안전관리계획서 작성시 동 체크리스트를 활용, 항목별 작성여부를 확인하여 교통공사에 제출

붙임 5

계측기 체크리스트

점검항목

반영여부 체크

(신고인)

비고

1. 시험 성적서

- 품명, 기기번호, 측정범위, 정확도(허용오차범위 계산), 인증기관 등

√

(제출)

(미제출)

2. 계측기 사양

- 센서, 데이터로거, 온도센서 설치 여부 등

(적정)

(부적정)

3. 계측기 설치

- 위치, 배치 선정의 적정성

- 시험성적서와 계측기모델, 제조번호 확인

- 계측시스템 구성(결선도,네트워크 구성,프로그램 운영 등)

- 망실,파손 등 고장시 대책

- 센서, 데이터로거 카다로그 및 시험 성적서에 준하는 사양인지

(적정)

(부적정)

4. 계측시스템 운영 전담인원, 점검주기의 적정여부

(적정)

(부적정)

5. 측정주기 및 계측빈도의 적정성

(적정)

(부적정)

6. 계측관리기준치 설정의 적정성

(적정)

(부적정)

7. 참여기술자 및 비상연락체계

(제출)

(미제출)

8. 계측 초기 데이터 확보 및 계측분석시스템 반영확인

(반영)

(미반영)

9. 계측 서버운영 및 모니터링 계정(관리자, 사용자) 생성은 권한별 책임에 따라 차등 부여 운용 관리

(반영)

(미반영)

※ 신고인(시공사)은 계측계획서 제출시 동 체크리스트를 작성(관련 증빙자료 포함) 하여 교통공사에 제출