[붙임1]

호우태풍 대비 조경분야 취약시설 자체점검

< 광진구 >

□ 점검대상

○ 시․구 재난취약시설

-

○

□ 점검개요

○ 점검일시, 점검반 편성, 점검내용 등

-

○

□ 점검결과

○ 적출건수, 적출내용 및 응급조치 등

-

구분	적출사항(건)						정비실적(건)
	소계	수목 공동발생	수목 기울어짐	지주대 체결부실	수목 부착물	기타	소계	수목제거	수목 바로세우기	지주대 정 비	부착물 제 거	기타
합계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
가로수
녹 지
기 타

○ 영조물 배상공제 등록 여부 : (등록, 미등록) 중 택1

- 미등록시에는 사유 및 향후 등록계획 기재

□ 향후 추진계획

○

[ 세부내역 ]

연번	기관 및 부서명	시설물명	위치	점검결과	안전조치사항	점검자
						직, 성명	핸드폰

[ 정비사진 ] - 예시

정비전(고사목 제거)	정비후
정비전(지주목 체결)	정비후
정비전(프래카드 제거)	정비후

[붙임2]

조경분야 취약시설 시·구 합동점검표

(광진구)

점 검 내 용	점검결과 (위치, 상태, 수량을 구체적으로 기재)	정비결과
		완료	진행중
￭ 그동안 추진실적 점검
․추진실적 서면 및 현장점검	5.26일 보고된 추진실적 서면 및 현장점검 결과 기재 → 미보고한 관리청은 서면점검 확행
․미조치사항 정비 여부	예) 취약시설 일제점검시 적출되었으나 미조치됐던 위험수목 2주 5. 28일 제거 완료	○
￭ 가로수 및 녹지
․고사목 발생 여부	예) ○○로 ○○앞 양버즘나무 가로수 1주 고사 하여 5. 28일 제거 완료	○
․공동발생 여부	예) ○○로 ○○앞 은행나무 가로수 1주 공동 발생 하여 5. 28일 제거 완료	○
․뿌리 및 수간 부패 여부	예) ○○로 ○○앞 가중나무 가로수 1주 수간 부패 대형목으로 전문업체에 의뢰하여 6. 10까지 제거 예정		○
․기울어짐 여부	예) ○○녹지대 소나무 2주 기울어져 5. 28일 바로 세우고 지주목 체결 완료	○
․지주대 체결상태 확인 및 추가설치	예) ○○로외 ○개노선 지주대 ○○조 5. 28일 정비 완료	○
․현수막 등 부착 여부	예) ○○로외 ○개노선 가로수에 부착된 현수막 10개 5. 28일 제거 완료	○
․도로변 녹지 배수로 상태	이 상 없 음
․기타 사항
￭ 기 타
․기계톱 등 각종 장비상태 (유사시 즉시 사용 가능 여부)	보유장비 현황, 수량 기재
․비상연락망 정비 여부	자체 비상연락망 첨부할 것
․영조물배상공제 등록 여부	가로수, 녹지 등의 영조물배상공제 등록 여부 확인
․관리청 애로사항
․우수사례

2017.    .    .

점 검 자 : (서울시)직급        성명          (인)

(관리청)직급        성명          (인)

현 황 사 진

위치 :	위치 :
내용 :	내용 :

위치 :	위치 :
내용 :	내용 :

위치 :	위치 :
내용 :	내용 :

[붙임3]

조경분야 취약시설 재해상황 보고

수신   서울특별시장                    2017. ○. ○. 00:00시 현재

참조   조경과장                           발신   ○○구청장 (인)

▢ 피해상황(총괄)

(단위:천원)

구분	노 선 명	피 해 내 용	조치사항(복구사항)	피 해 액 (개략복구비)	비고
계
가로수
녹지대
기 타

※ 서울시 재난안전대책본부에 통보(전산입력)하지 않은 피해는 국고지원이 불가함

▢ 가로수 피해상황

(단위:천원)

연번	노 선 명	피 해 내 용	조치사항(복구사항)	피 해 액 (개략복구비)	비고
계		○○나무 등 ○종 ○주
1
2
3
4
5
6
7
8

※ ․ 피해내용 : 수종, 규격, 피해형태, 물량 등 기재(노선별 작성)

․ 조치사항(복구사항) : 바로세우기 완료, 제거중, 차량통행 가능토록 임시조치 등으로 기재