조경장비 사양서

잔디깎기(자주식)

[구동방식 : 자주식, 절단폭 : 21”, 배출방식 : 3in1(측면/후면/멀칭)

배기량 : 190cc, 바퀴크기 : 앞8”/뒤11” 재질:스틸, 엔진: 7.25HP]

동력 전정기

[배기량21.7cc, 4.4kg, 날길이 750mm, 외날,  연료탱크 용량 0.41 lt]

5갱모어 잔디깎기

[사양서 별첨]

5갱모어 잔다깎기 사양서

구 분	사 양		비 고
장 비 명	승용식 5갱모어
엔 진	44HP이상 터보디젤 엔진
변 속	전, 후진 무단 변속		최대 이동 및 작업속도 설정이 가능할 것
조향장치	파워 핸들
브레이크	주 행	유압 브레이크
	주 차	전륜 자동습식브레이크
속 도	작업시 12.9km/h 이상
컷 터	9도매		직경7“적용
작 업 폭	2,500mm 이상
예고조절	10mm ～ 40mm 이내
차 륜	4륜구동		상시4륜
오류진단	실시간 오류진단 가능		LCD창에서 오류메세지 확인이 가능할 것
중 량	1,100kg 이하
포함 옵션	잔디수거함(풀통), 썬탑

○ 하자관리 : 납품검사일로부터 2년간 무상 AS

: 제품 가격, 특수성을 고려하여 ‘5갱모어 잔디깎기’는 계약후 10일이내 제품하자 처리계획서(제조사 기술지원확약서 또는 딜러계약서, 제조사 AS지원확약서 등)를 제출 받아 검토후 승인되어야함을 발주 공고시 명시